@W: CL190 :"D:\DSP reference guide\DSP Reference Guide\Ref. Guide Design Examples\Liberov11.3\VHDL\Counter_44bit\hdl\Counter_44bit.vhd":116:1:116:2|Optimizing register bit A(1) to a constant 0
@W: CL190 :"D:\DSP reference guide\DSP Reference Guide\Ref. Guide Design Examples\Liberov11.3\VHDL\Counter_44bit\hdl\Counter_44bit.vhd":116:1:116:2|Optimizing register bit A(2) to a constant 0
@W: CL190 :"D:\DSP reference guide\DSP Reference Guide\Ref. Guide Design Examples\Liberov11.3\VHDL\Counter_44bit\hdl\Counter_44bit.vhd":116:1:116:2|Optimizing register bit A(3) to a constant 0
@W: CL190 :"D:\DSP reference guide\DSP Reference Guide\Ref. Guide Design Examples\Liberov11.3\VHDL\Counter_44bit\hdl\Counter_44bit.vhd":116:1:116:2|Optimizing register bit A(4) to a constant 0
@W: CL190 :"D:\DSP reference guide\DSP Reference Guide\Ref. Guide Design Examples\Liberov11.3\VHDL\Counter_44bit\hdl\Counter_44bit.vhd":116:1:116:2|Optimizing register bit A(5) to a constant 0
@W: CL190 :"D:\DSP reference guide\DSP Reference Guide\Ref. Guide Design Examples\Liberov11.3\VHDL\Counter_44bit\hdl\Counter_44bit.vhd":116:1:116:2|Optimizing register bit A(6) to a constant 0
@W: CL190 :"D:\DSP reference guide\DSP Reference Guide\Ref. Guide Design Examples\Liberov11.3\VHDL\Counter_44bit\hdl\Counter_44bit.vhd":116:1:116:2|Optimizing register bit A(7) to a constant 0
@W: CL190 :"D:\DSP reference guide\DSP Reference Guide\Ref. Guide Design Examples\Liberov11.3\VHDL\Counter_44bit\hdl\Counter_44bit.vhd":116:1:116:2|Optimizing register bit A(8) to a constant 0
@W: CL190 :"D:\DSP reference guide\DSP Reference Guide\Ref. Guide Design Examples\Liberov11.3\VHDL\Counter_44bit\hdl\Counter_44bit.vhd":116:1:116:2|Optimizing register bit A(9) to a constant 0
@W: CL190 :"D:\DSP reference guide\DSP Reference Guide\Ref. Guide Design Examples\Liberov11.3\VHDL\Counter_44bit\hdl\Counter_44bit.vhd":116:1:116:2|Optimizing register bit A(10) to a constant 0
@W: CL190 :"D:\DSP reference guide\DSP Reference Guide\Ref. Guide Design Examples\Liberov11.3\VHDL\Counter_44bit\hdl\Counter_44bit.vhd":116:1:116:2|Optimizing register bit A(11) to a constant 0
@W: CL190 :"D:\DSP reference guide\DSP Reference Guide\Ref. Guide Design Examples\Liberov11.3\VHDL\Counter_44bit\hdl\Counter_44bit.vhd":116:1:116:2|Optimizing register bit A(12) to a constant 0
@W: CL190 :"D:\DSP reference guide\DSP Reference Guide\Ref. Guide Design Examples\Liberov11.3\VHDL\Counter_44bit\hdl\Counter_44bit.vhd":116:1:116:2|Optimizing register bit A(13) to a constant 0
@W: CL190 :"D:\DSP reference guide\DSP Reference Guide\Ref. Guide Design Examples\Liberov11.3\VHDL\Counter_44bit\hdl\Counter_44bit.vhd":116:1:116:2|Optimizing register bit A(14) to a constant 0
@W: CL190 :"D:\DSP reference guide\DSP Reference Guide\Ref. Guide Design Examples\Liberov11.3\VHDL\Counter_44bit\hdl\Counter_44bit.vhd":116:1:116:2|Optimizing register bit A(15) to a constant 0
@W: CL190 :"D:\DSP reference guide\DSP Reference Guide\Ref. Guide Design Examples\Liberov11.3\VHDL\Counter_44bit\hdl\Counter_44bit.vhd":116:1:116:2|Optimizing register bit A(16) to a constant 0
@W: CL190 :"D:\DSP reference guide\DSP Reference Guide\Ref. Guide Design Examples\Liberov11.3\VHDL\Counter_44bit\hdl\Counter_44bit.vhd":116:1:116:2|Optimizing register bit A(17) to a constant 0
@W: CL190 :"D:\DSP reference guide\DSP Reference Guide\Ref. Guide Design Examples\Liberov11.3\VHDL\Counter_44bit\hdl\Counter_44bit.vhd":116:1:116:2|Optimizing register bit B(1) to a constant 0
@W: CL190 :"D:\DSP reference guide\DSP Reference Guide\Ref. Guide Design Examples\Liberov11.3\VHDL\Counter_44bit\hdl\Counter_44bit.vhd":116:1:116:2|Optimizing register bit B(2) to a constant 0
@W: CL190 :"D:\DSP reference guide\DSP Reference Guide\Ref. Guide Design Examples\Liberov11.3\VHDL\Counter_44bit\hdl\Counter_44bit.vhd":116:1:116:2|Optimizing register bit B(3) to a constant 0
@W: CL190 :"D:\DSP reference guide\DSP Reference Guide\Ref. Guide Design Examples\Liberov11.3\VHDL\Counter_44bit\hdl\Counter_44bit.vhd":116:1:116:2|Optimizing register bit B(4) to a constant 0
@W: CL190 :"D:\DSP reference guide\DSP Reference Guide\Ref. Guide Design Examples\Liberov11.3\VHDL\Counter_44bit\hdl\Counter_44bit.vhd":116:1:116:2|Optimizing register bit B(5) to a constant 0
@W: CL190 :"D:\DSP reference guide\DSP Reference Guide\Ref. Guide Design Examples\Liberov11.3\VHDL\Counter_44bit\hdl\Counter_44bit.vhd":116:1:116:2|Optimizing register bit B(6) to a constant 0
@W: CL190 :"D:\DSP reference guide\DSP Reference Guide\Ref. Guide Design Examples\Liberov11.3\VHDL\Counter_44bit\hdl\Counter_44bit.vhd":116:1:116:2|Optimizing register bit B(7) to a constant 0
@W: CL190 :"D:\DSP reference guide\DSP Reference Guide\Ref. Guide Design Examples\Liberov11.3\VHDL\Counter_44bit\hdl\Counter_44bit.vhd":116:1:116:2|Optimizing register bit B(8) to a constant 0
@W: CL190 :"D:\DSP reference guide\DSP Reference Guide\Ref. Guide Design Examples\Liberov11.3\VHDL\Counter_44bit\hdl\Counter_44bit.vhd":116:1:116:2|Optimizing register bit B(9) to a constant 0
@W: CL190 :"D:\DSP reference guide\DSP Reference Guide\Ref. Guide Design Examples\Liberov11.3\VHDL\Counter_44bit\hdl\Counter_44bit.vhd":116:1:116:2|Optimizing register bit B(10) to a constant 0
@W: CL190 :"D:\DSP reference guide\DSP Reference Guide\Ref. Guide Design Examples\Liberov11.3\VHDL\Counter_44bit\hdl\Counter_44bit.vhd":116:1:116:2|Optimizing register bit B(11) to a constant 0
@W: CL190 :"D:\DSP reference guide\DSP Reference Guide\Ref. Guide Design Examples\Liberov11.3\VHDL\Counter_44bit\hdl\Counter_44bit.vhd":116:1:116:2|Optimizing register bit B(12) to a constant 0
@W: CL190 :"D:\DSP reference guide\DSP Reference Guide\Ref. Guide Design Examples\Liberov11.3\VHDL\Counter_44bit\hdl\Counter_44bit.vhd":116:1:116:2|Optimizing register bit B(13) to a constant 0
@W: CL190 :"D:\DSP reference guide\DSP Reference Guide\Ref. Guide Design Examples\Liberov11.3\VHDL\Counter_44bit\hdl\Counter_44bit.vhd":116:1:116:2|Optimizing register bit B(14) to a constant 0
@W: CL190 :"D:\DSP reference guide\DSP Reference Guide\Ref. Guide Design Examples\Liberov11.3\VHDL\Counter_44bit\hdl\Counter_44bit.vhd":116:1:116:2|Optimizing register bit B(15) to a constant 0
@W: CL190 :"D:\DSP reference guide\DSP Reference Guide\Ref. Guide Design Examples\Liberov11.3\VHDL\Counter_44bit\hdl\Counter_44bit.vhd":116:1:116:2|Optimizing register bit B(16) to a constant 0
@W: CL190 :"D:\DSP reference guide\DSP Reference Guide\Ref. Guide Design Examples\Liberov11.3\VHDL\Counter_44bit\hdl\Counter_44bit.vhd":116:1:116:2|Optimizing register bit B(17) to a constant 0
@W: CL279 :"D:\DSP reference guide\DSP Reference Guide\Ref. Guide Design Examples\Liberov11.3\VHDL\Counter_44bit\hdl\Counter_44bit.vhd":116:1:116:2|Pruning register bits 17 to 1 of A(17 downto 0)  
@W: CL279 :"D:\DSP reference guide\DSP Reference Guide\Ref. Guide Design Examples\Liberov11.3\VHDL\Counter_44bit\hdl\Counter_44bit.vhd":116:1:116:2|Pruning register bits 17 to 1 of B(17 downto 0)  

