
fsm_encoding {1799849983} sequential

fsm_state_encoding {1799849983} CYCLE0 {00}

fsm_state_encoding {1799849983} CYCLE1 {01}

fsm_state_encoding {1799849983} CYCLE2 {10}

fsm_state_encoding {1799849983} CYCLE3 {11}

fsm_registers {1799849983} {ICYCLE[1]}  {ICYCLE[0]} 

fsm_encoding {1931603161} onehot

fsm_state_encoding {1931603161} SPI_COMMAND {00001}

fsm_state_encoding {1931603161} MOVE {00010}

fsm_state_encoding {1931603161} SCAN {00100}

fsm_state_encoding {1931603161} SPI_TRANSFER {01000}

fsm_state_encoding {1931603161} IDLE {10000}

fsm_registers {1931603161} {state[4]}  {state[3]}  {state[2]}  {state[1]}  {state[0]} 

fsm_encoding {1930503052} original

fsm_state_encoding {1930503052} JTAG_EXIT2_DR {0000}

fsm_state_encoding {1930503052} JTAG_EXIT1_DR {0001}

fsm_state_encoding {1930503052} JTAG_SHIFT_DR {0010}

fsm_state_encoding {1930503052} JTAG_PAUSE_DR {0011}

fsm_state_encoding {1930503052} JTAG_SELECT_IR {0100}

fsm_state_encoding {1930503052} JTAG_UPDATE_DR {0101}

fsm_state_encoding {1930503052} JTAG_CAPTURE_DR {0110}

fsm_state_encoding {1930503052} JTAG_SELECT_DR {0111}

fsm_state_encoding {1930503052} JTAG_EXIT2_IR {1000}

fsm_state_encoding {1930503052} JTAG_EXIT1_IR {1001}

fsm_state_encoding {1930503052} JTAG_SHIFT_IR {1010}

fsm_state_encoding {1930503052} JTAG_PAUSE_IR {1011}

fsm_state_encoding {1930503052} JTAG_RUN_TEST_IDLE {1100}

fsm_state_encoding {1930503052} JTAG_UPDATE_IR {1101}

fsm_state_encoding {1930503052} JTAG_CAPTURE_IR {1110}

fsm_state_encoding {1930503052} JTAG_TEST_LOGIC_RESET {1111}

fsm_registers {1930503052} {currentState[3]}  {currentState[2]}  {currentState[1]}  {currentState[0]} 
