Resource Usage Report for Linker_Design 

Mapping to part: m2s050tfbga896std
Cell usage:
CCC             1 use
CLKINT          2 uses
MSS_050         1 use
RCOSC_25_50MHZ  1 use
SYSRESET        1 use
CFG2           89 uses
CFG3           67 uses
CFG4           259 uses


Sequential Cells: 
SLE            114 uses

DSP Blocks:    0

I/O ports: 3
I/O primitives: 2
INBUF          1 use
TRIBUFF        1 use


Global Clock Buffers: 2


Total LUTs:    415

