@P:  Worst Slack : 8.972
@P:  mas|sys_clk_i - Estimated Frequency : 972.8 MHz
@P:  mas|sys_clk_i - Requested Frequency : 100.0 MHz
@P:  mas|sys_clk_i - Estimated Period : 1.028
@P:  mas|sys_clk_i - Requested Period : 10.000
@P:  mas|sys_clk_i - Slack : 8.972
@P:  System - Estimated Frequency : NA
@P:  System - Requested Frequency : 100.0 MHz
@P:  System - Estimated Period : NA
@P:  System - Requested Period : 10.000
@P:  System - Slack : NA
@P:  Worst Slack(min analysis) : 0.362
@P:  mas|sys_clk_i - Estimated Frequency(min analysis) : 972.8 MHz
@P:  mas|sys_clk_i - Requested Frequency(min analysis) : 100.0 MHz
@P:  mas|sys_clk_i - Estimated Period(min analysis) : 1.028
@P:  mas|sys_clk_i - Requested Period(min analysis) : 10.000
@P:  mas|sys_clk_i - Slack(min analysis) : 8.972
@P:  System - Estimated Frequency(min analysis) : NA
@P:  System - Requested Frequency(min analysis) : 100.0 MHz
@P:  System - Estimated Period(min analysis) : NA
@P:  System - Requested Period(min analysis) : 10.000
@P:  System - Slack(min analysis) : NA
@P: mas Part : m2s050t_esfbga896std
@P: mas Register bits  : 2 
@P: mas DSP Blocks  : 1
@P:  CPU Time : 0h:00m:00s
