# Microsemi Physical design constraints file

# Version: v11.8 SP2 11.8.2.4

# Design Name: MC_System_top 

# Input Netlist Format: EDIF 

# Family: SmartFusion2 , Die: M2S010 , Package: 484 FBGA , Speed grade: -1 

# Date generated: Wed Nov 29 12:10:37 2017 


#
# I/O constraints
#

set_io A0_ADC_CS_O -DIRECTION OUTPUT -pinname F20 -fixed no
set_io A0_ADC_SCK_O -DIRECTION OUTPUT -pinname F21 -fixed no
set_io A0_ADC_SDI_I -DIRECTION INPUT -pinname K21 -fixed no
set_io A0_ADC_SDO_O -DIRECTION OUTPUT -pinname K20 -fixed no
set_io A0_PWM_UH_O -DIRECTION OUTPUT -pinname E4 -fixed no
set_io A0_PWM_UL_O -DIRECTION OUTPUT -pinname F6 -fixed no
set_io A0_PWM_VH_O -DIRECTION OUTPUT -pinname H7 -fixed no
set_io A0_PWM_VL_O -DIRECTION OUTPUT -pinname K7 -fixed no
set_io A0_PWM_WH_O -DIRECTION OUTPUT -pinname G7 -fixed no
set_io A0_PWM_WL_O -DIRECTION OUTPUT -pinname J6 -fixed no
set_io A0_RUNNING_LED -DIRECTION OUTPUT -pinname AB18 -fixed no
set_io GPIO_0_M2F -DIRECTION OUTPUT -pinname L19 -fixed no
set_io QA_I -DIRECTION INPUT -pinname B1 -fixed no
set_io QB_I -DIRECTION INPUT -pinname C3 -fixed no
set_io USB_ULPI_DATA\[0\] -DIRECTION INOUT -pinname V22 -fixed no
set_io USB_ULPI_DATA\[1\] -DIRECTION INOUT -pinname V21 -fixed no
set_io USB_ULPI_DATA\[2\] -DIRECTION INOUT -pinname U22 -fixed no
set_io USB_ULPI_DATA\[3\] -DIRECTION INOUT -pinname U21 -fixed no
set_io USB_ULPI_DATA\[4\] -DIRECTION INOUT -pinname T20 -fixed no
set_io USB_ULPI_DATA\[5\] -DIRECTION INOUT -pinname T21 -fixed no
set_io USB_ULPI_DATA\[6\] -DIRECTION INOUT -pinname P17 -fixed no
set_io USB_ULPI_DATA\[7\] -DIRECTION INOUT -pinname V19 -fixed no
set_io USB_ULPI_DIR -DIRECTION INPUT -pinname R18 -fixed no
set_io USB_ULPI_NXT -DIRECTION INPUT -pinname T19 -fixed no
set_io USB_ULPI_STP -DIRECTION OUTPUT -pinname T18 -fixed no
set_io USB_ULPI_XCLK -DIRECTION INPUT -pinname R17 -fixed no

#
# Core cell constraints
#

set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_pout\[16\] -fixed no 117 25
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_14/theta_o_cZ\[5\] -fixed no 171 33
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/IQ_PI_DONE_PROC.op_eq.un9_clear_buffer_i -fixed no 113 57
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_0/vb3h_o_Z\[11\] -fixed no 134 37
set_location MC_System_0/MC_System_sb_0/CCC_0/CCC_INST_RNI2QPF -fixed no 219 54
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_17/s_ia\[7\] -fixed no 248 52
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/PI_CONT_FSM_PROC.s_add_cin_4\[29\] -fixed no 184 21
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/s_filter_incr_RNILN0I1\[33\] -fixed no 83 87
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_acc\[16\] -fixed no 168 25
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/un2_s_out_scale_cry_1_RNO_2 -fixed no 66 87
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_14/init_iqpi_o_Z\[15\] -fixed no 100 49
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/adc_interface_795x_0/state_RNI2QAV\[1\] -fixed no 350 69
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_0/SVM_FSM_PROC.s_min_value_4_3_ns_1\[10\] -fixed no 87 45
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/position_pi_ref_o\[4\] -fixed no 194 28
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_0/va3h_o_Z\[2\] -fixed no 101 37
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/s_pout\[22\] -fixed no 96 73
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_8/s_mas_sel_RNI11LU\[1\] -fixed no 247 36
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/s_yi_rot_RNIJP8P1\[10\] -fixed no 157 60
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/adc_interface_795x_0/spi_engine_inst/s_miso_data_reg\[3\] -fixed no 359 49
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/prdata_o_1_16_i_m2\[8\] -fixed no 301 36
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_17/s_adc_ch0_offset\[5\] -fixed no 257 70
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_8/s_mas_sel_RNITSKU\[1\] -fixed no 250 36
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/pwm_delay_time_val_o\[2\] -fixed no 254 19
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/speed_count\[17\] -fixed no 174 82
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/PI_CONT_FSM_PROC.s_mult1_input_5\[3\] -fixed no 175 30
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/s_state_ns_i_0\[0\] -fixed no 113 75
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_14/s_mult1_input\[2\] -fixed no 95 25
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/SPEED_PI_ACC_IN_PROC.s_speed_pi_acc_in_4\[37\] -fixed no 78 75
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_add_cin\[42\] -fixed no 177 19
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/un1_s_yout\[7\] -fixed no 154 63
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/olmng_theta_factor_o\[0\] -fixed no 83 25
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/speed_factor_o\[2\] -fixed no 160 76
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_9/MSC_i_10/DELAY_PROC.rl_out_prev_o_3\[2\] -fixed no 59 21
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_13/s_sensor_calib_count\[1\] -fixed no 74 52
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/speed_pi_ki_o\[11\] -fixed no 144 73
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/adc_interface_795x_0/spi_engine_inst/s_miso_data_reg\[11\] -fixed no 354 46
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/PI_CONT_FSM_PROC.un1_ymax_ilto33_5 -fixed no 112 66
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_2/s_vc\[4\] -fixed no 127 40
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/adc_scale_val_o_1_sqmuxa_0_a2_0 -fixed no 344 39
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/s_inew\[36\] -fixed no 103 76
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_17/s_adc_ch1_offset\[4\] -fixed no 268 73
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/PI_CONT_FSM_PROC.acc_out_o_2\[40\] -fixed no 107 75
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/adc_interface_795x_0/s_data_miso\[14\] -fixed no 342 52
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/adc_interface_795x_0/spi_engine_inst/s_sys_clk_count_3\[2\] -fixed no 346 72
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_i_init_ds\[14\] -fixed no 137 31
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_inew\[35\] -fixed no 133 28
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/count1\[8\] -fixed no 45 49
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/s_filter_incr_RNIQVB62\[27\] -fixed no 83 90
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/ref_input_o_0_cZ\[13\] -fixed no 213 42
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/OUTPUT_PROC.y_o_2_1_3_2\[5\] -fixed no 146 48
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_mult0_input\[13\] -fixed no 208 28
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/PI_CONT_FSM_PROC.s_add_cin_4\[10\] -fixed no 149 15
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/SPEED_PI_ACC_IN_PROC.s_speed_pi_acc_in_4\[9\] -fixed no 117 84
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/speed_factor_o\[1\] -fixed no 159 76
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/adc_interface_795x_0/state_RNO_0\[2\] -fixed no 341 69
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/PI_CONT_FSM_PROC.s_acc_5\[34\] -fixed no 173 24
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/un1_s_yout_RNO\[13\] -fixed no 155 60
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/prdata_o_1_0_a2_2_a2_1_a2_3_RNIOSV81\[1\] -fixed no 373 36
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/adc_interface_795x_0/spi_engine_inst/s_sdo_reg\[7\] -fixed no 358 67
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/PI_CONT_FSM_PROC.acc_out_o_2_1_0\[23\] -fixed no 79 72
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_27/s_mult_in0\[15\] -fixed no 205 25
set_location MC_System_0/MC_System_sb_0/CoreAPB3_0/u_mux_p_to_b3/PRDATA\[6\] -fixed no 326 36
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/prdata_o_1_15_i_m2_i_m2\[11\] -fixed no 326 39
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/adc_interface_795x_0/s_index_RNIR9B31\[0\] -fixed no 356 69
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_3/s_ialpha\[13\] -fixed no 286 49
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/acc_in_o_1_1\[12\] -fixed no 87 81
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/speed_count\[11\] -fixed no 168 82
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/PI_CONT_FSM_PROC.acc_out_o_2\[32\] -fixed no 125 63
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_29/s_delay_counter\[16\] -fixed no 304 19
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/adc_interface_795x_0/result_ch3_o\[3\] -fixed no 365 52
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/s_out_scale\[21\] -fixed no 69 82
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/prdata_o_1_0_a2_2_a2_1_a2_0\[1\] -fixed no 375 36
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/un2_s_out_scale_cry_23_RNO_0 -fixed no 71 90
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/s_state\[4\] -fixed no 112 76
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_output_y\[15\] -fixed no 190 31
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/adc_interface_795x_0/spi_engine_inst/s_miso_data_reg\[14\] -fixed no 347 52
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/un1_s_xout\[7\] -fixed no 176 66
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/output_y_o_4_iv_i_RNO\[5\] -fixed no 87 63
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_inew\[40\] -fixed no 149 28
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_13/s_sensor_calib_count\[10\] -fixed no 83 52
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/FSM_CORDIC_ROT_PROC.s_theta_c_8_cry_12_0_RNO -fixed no 210 60
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/seq_cntl_cl_omega_o\[0\] -fixed no 60 31
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/s_out_scale\[12\] -fixed no 60 82
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_13/s_state_ns_o3_0_i_o3\[5\] -fixed no 113 42
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/omega_out_o_Z\[1\] -fixed no 239 49
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_13/s_state\[1\] -fixed no 109 40
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/FSM_CORDIC_ROT_PROC.s_theta_c_8_cry_11_0_RNO_0 -fixed no 203 63
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_9/MSC_i_10/rl_out_prev_o\[10\] -fixed no 43 19
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/angle_factor_o\[1\] -fixed no 281 25
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/adc_interface_795x_0/spi_engine_inst/s_done_dly -fixed no 337 73
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/un1_s_yout_RNO\[1\] -fixed no 141 63
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/s_theta_i\[17\] -fixed no 187 52
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_14/MSC_i_15/DELAY_PROC.theta_scl_buff_o_3\[9\] -fixed no 97 24
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/s_angle_offset\[16\] -fixed no 309 34
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_17/s_ia\[12\] -fixed no 253 52
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_14/s_theta_ol\[11\] -fixed no 179 34
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_i_init_ds\[13\] -fixed no 136 31
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_output_y\[12\] -fixed no 181 25
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/olmng_dv_o\[4\] -fixed no 96 46
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/adc_interface_795x_0/state\[0\] -fixed no 344 70
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/s_speed_pi_acc_in\[13\] -fixed no 84 82
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/PI_CONT_FSM_PROC.s_add_cin_4\[21\] -fixed no 179 15
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/s_id_acc_in\[22\] -fixed no 95 61
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/speed_pi_kp_o\[11\] -fixed no 151 73
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/adc_interface_795x_0/spi_engine_inst/s_miso_data_reg\[8\] -fixed no 353 46
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_9/un1_s_ramp_out\[0\] -fixed no 88 15
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/angle_count_max_o\[7\] -fixed no 278 16
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/un1_s_yout_RNO_1\[15\] -fixed no 155 57
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/PI_CONT_FSM_PROC.s_add_cin_4\[15\] -fixed no 167 18
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/s_acc_in\[32\] -fixed no 125 58
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/adc_interface_795x_0/spi_engine_inst/DATA_COLLECTION_PROC.s_miso_data_2\[4\] -fixed no 339 45
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/s_inew\[27\] -fixed no 107 70
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/s_xi_rot_RNIFLN43\[10\] -fixed no 144 60
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_14/MSC_i_15/DELAY_PROC.theta_scl_buff_o_3\[12\] -fixed no 96 24
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/adc_interface_795x_0/s_data_miso\[0\] -fixed no 353 49
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_17/s_adc_ch1_offset\[14\] -fixed no 278 73
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_inew\[37\] -fixed no 132 31
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/SPEED_PI_ACC_IN_PROC.s_speed_pi_acc_in_4\[3\] -fixed no 108 84
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_2/s_vc\[17\] -fixed no 140 43
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/speed_pi_kp_o\[6\] -fixed no 136 73
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/s_filter_incr\[23\] -fixed no 71 85
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_iout\[39\] -fixed no 138 27
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/s_xi_rot\[6\] -fixed no 175 58
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/angle_factor_o\[2\] -fixed no 286 25
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_9/s_set_ref_4\[6\] -fixed no 38 18
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_9/s_count_1_sqmuxa_0_a2 -fixed no 49 27
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/ref_input_o_0_cZ\[2\] -fixed no 176 39
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_6/CORDIC_SCALE_FSM_PROC.mas_mul_a_o_5_4_217_i_m2 -fixed no 179 42
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_27/s_mult_in0\[16\] -fixed no 206 25
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/PI_CONT_FSM_PROC.acc_out_o_2\[42\] -fixed no 104 63
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/FSM_CORDIC_ROT_PROC.s_theta_c_8_cry_4_0_RNO_0 -fixed no 203 60
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_17/MSC_i_18/s_mas_done_dly\[0\] -fixed no 241 73
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_3/s_ibeta\[0\] -fixed no 306 37
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_14/s_mult1_input\[7\] -fixed no 125 19
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/yo_park_o\[16\] -fixed no 309 40
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_27/Vc_o_Z\[12\] -fixed no 247 28
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/prdata_o_1_14_i_m2_1_1\[4\] -fixed no 278 45
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_3/s_ibeta\[13\] -fixed no 273 40
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_output_y_RNO\[9\] -fixed no 184 30
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_25/s_mas_done_dly\[0\] -fixed no 269 25
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/s_add_cin\[9\] -fixed no 119 82
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/acc_out_o\[19\] -fixed no 93 79
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/s_speed_pi_acc_in\[3\] -fixed no 124 85
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/count1\[0\] -fixed no 37 49
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/s_filter_incr\[9\] -fixed no 57 85
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_3/s_ibeta\[15\] -fixed no 307 43
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/un2_s_out_scale_cry_3_RNO_0 -fixed no 59 90
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/SPEED_PI_ACC_IN_PROC.s_speed_pi_acc_in_4\[32\] -fixed no 124 63
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/PI_CONT_FSM_PROC.un10_s_pioutlto34_i_a2_0_18 -fixed no 130 27
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_9/s_set_ref_4\[14\] -fixed no 70 24
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_iout\[35\] -fixed no 139 27
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_0/vc3h_o_Z\[6\] -fixed no 129 34
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/adc_interface_795x_0/result_ch2_o\[1\] -fixed no 338 49
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/acc_in_o_1_1\[35\] -fixed no 72 75
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/rate_limit_slew_cnt_o\[11\] -fixed no 47 40
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/un1_s_xout_RNO_0\[16\] -fixed no 165 63
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/prdata_o_1_i_0_a2_3\[17\] -fixed no 357 39
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/act_input_o_1_1_cZ\[11\] -fixed no 249 39
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_iout\[21\] -fixed no 129 27
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/PI_CONT_FSM_PROC.acc_out_o_2\[24\] -fixed no 102 63
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_17/s_adc_ch0_offset_RNIJJH41\[13\] -fixed no 287 75
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_13/s_sensor_calib_count\[4\] -fixed no 77 52
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/s_xi\[0\] -fixed no 182 36
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_0/SVM_FSM_PROC.s_max_value_3_3_ns_1\[16\] -fixed no 84 39
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/s_speed_pi_acc_in\[42\] -fixed no 94 67
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_13/s_state_ns_0_o2_1\[6\] -fixed no 119 39
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/yo_ipark_o\[12\] -fixed no 322 40
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/adc_interface_795x_0/spi_engine_inst/DATA_COLLECTION_PROC.s_miso_data_2\[0\] -fixed no 357 48
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_0/va3h_o_Z\[5\] -fixed no 104 37
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/adc_interface_795x_0/s_data_miso\[2\] -fixed no 348 49
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/PI_CONT_FSM_PROC.s_acc_5\[24\] -fixed no 179 24
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/s_filter_buffer_RNO\[30\] -fixed no 83 84
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_17/s_state_ns_1_0_.m6_0_o2 -fixed no 248 72
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/s_theta_c\[7\] -fixed no 200 58
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/acc_in_o_1_1\[30\] -fixed no 120 57
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_8/mul_a_to_mas_o_3\[7\] -fixed no 271 42
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/seq_cntl_config_o\[2\] -fixed no 114 46
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/acc_in_o\[24\] -fixed no 96 57
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/idq_pi_kp_o\[8\] -fixed no 159 73
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/acc_in_o\[42\] -fixed no 91 66
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/PI_CONT_FSM_PROC.s_add_cin_4\[31\] -fixed no 102 78
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/PI_CONT_FSM_PROC.s_add_cin_4\[12\] -fixed no 97 78
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/adc_interface_795x_0/spi_engine_inst/SCK_CTR_PROC.un8_s_cs_n -fixed no 340 72
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/speed_factor_o\[13\] -fixed no 158 70
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/s_xi\[15\] -fixed no 202 39
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/s_iq_acc_in\[1\] -fixed no 126 85
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/rate_limit_rate_cnt_o\[13\] -fixed no 72 16
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/output_y_o_1\[3\] -fixed no 100 61
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_inew\[12\] -fixed no 167 31
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_27/Vb_o_Z\[0\] -fixed no 228 37
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_acc\[20\] -fixed no 175 25
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_0/s_max_value\[2\] -fixed no 63 37
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_14/init_speedpi_o_Z\[3\] -fixed no 76 58
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_13/s_adctrig_count\[8\] -fixed no 105 52
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_8/mul_a_to_mas_o_3_1_0\[6\] -fixed no 271 39
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/s_theta_c\[14\] -fixed no 207 58
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/prdata_o_1_2_i_m2_i_m2\[17\] -fixed no 286 48
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/PI_CONT_FSM_PROC.s_acc_5\[32\] -fixed no 189 27
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/acc_in_o_1_1\[43\] -fixed no 97 87
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/s_inew\[37\] -fixed no 99 76
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_add_cin\[33\] -fixed no 191 22
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/prdata_o_1_0_0_a2_2_3\[1\] -fixed no 348 36
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/olmng_iq_ref_in_o\[0\] -fixed no 81 61
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/acc_in_o\[43\] -fixed no 98 87
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_add_cin\[25\] -fixed no 178 16
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/PI_CONT_FSM_PROC.un1_ymax_ilto34_i_a2_10 -fixed no 153 27
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/xo_park_o\[2\] -fixed no 277 46
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/OUTPUT_PROC.x_o_4_3_1\[1\] -fixed no 156 45
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/s_index_RNIURLK_2\[2\] -fixed no 209 60
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_9/s_ramp_out_7\[13\] -fixed no 106 18
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/s_theta_1\[5\] -fixed no 194 48
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/s_index_7_iv_i_RNO\[2\] -fixed no 180 60
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/m31_1 -fixed no 202 63
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/PI_CONT_FSM_PROC.un1_ymax_ilto33_12_1 -fixed no 121 69
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/s_line_count\[1\] -fixed no 195 34
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/s_omega_fil_inp\[1\] -fixed no 146 85
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/s_speed_pi_acc_in\[0\] -fixed no 122 88
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/speed_factor_o\[8\] -fixed no 162 73
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_0/s_min_value\[17\] -fixed no 82 43
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_0/s_min_value\[13\] -fixed no 94 40
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/pwm_dead_time_val_o\[2\] -fixed no 230 31
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_27/Vc_o_Z\[4\] -fixed no 232 34
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/s_xi_rot_RNI5UN81\[11\] -fixed no 143 57
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/prdata_o_1_1_a2_1\[7\] -fixed no 389 36
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_14/s_mult0_input\[16\] -fixed no 143 19
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/position_pi_kp_o\[13\] -fixed no 191 19
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/prdata_o_1_14_i_m2_i_m2\[17\] -fixed no 323 39
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_17/un1_s_mult0_in_1_axb_6 -fixed no 286 75
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/s_mult0_input\[7\] -fixed no 238 43
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_6/x_o_0_sqmuxa_0_a3 -fixed no 292 42
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/s_filter_incr_RNIGND62\[29\] -fixed no 82 90
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/x_o\[8\] -fixed no 176 43
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_14/s_theta_ol\[4\] -fixed no 178 34
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_14/s_mult0_input\[7\] -fixed no 91 22
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_14/theta_o_cZ\[10\] -fixed no 164 33
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_13/s_state_ns_i_3_i_a3_2\[7\] -fixed no 114 39
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_14/s_mult1_input\[13\] -fixed no 134 19
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/prdata_o_1_0_0_0_0\[1\] -fixed no 347 39
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_8/s_mas_sel_Z\[1\] -fixed no 259 43
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/s_omega_fil_inp\[12\] -fixed no 157 85
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/SPEED_PI_DONE_PROC.speed_pi_output_y_o_5\[1\] -fixed no 131 57
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/prdata_o_1_14_i_m2_1_1\[6\] -fixed no 322 36
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/adc_interface_795x_0/spi_engine_inst/MISO_DATA_REG_PROC.un11_s_sckctr_done -fixed no 339 72
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/s_filter_buffer_3\[12\] -fixed no 71 78
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/adc_oc_thresh_o\[4\] -fixed no 268 58
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/PI_CONT_FSM_PROC.acc_out_o_2\[34\] -fixed no 106 75
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/adc_interface_795x_0/s_index_RNO_2\[0\] -fixed no 358 69
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/adc_interface_795x_0/spi_engine_inst/DATA_TRANSMIT_PROC.s_sdo_reg_6\[10\] -fixed no 348 66
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/un2_s_out_scale_cry_8_RNO_0 -fixed no 59 93
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/s_theta_i\[7\] -fixed no 192 49
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/pwm_period_val_o\[5\] -fixed no 251 19
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/idq_pi_kp_o\[15\] -fixed no 137 70
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/xo_ipark_o\[4\] -fixed no 283 46
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_3/mul_a_to_mas_o\[5\] -fixed no 272 49
set_location MC_System_0/MC_System_sb_0/CoreAPB3_0/u_mux_p_to_b3/PRDATA\[7\] -fixed no 387 36
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_6/mas_mul_a_o\[6\] -fixed no 172 43
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/init_o_0_cZ\[13\] -fixed no 95 57
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/acc_in_o_1_1\[32\] -fixed no 123 57
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_3/mul_a_to_mas_o\[10\] -fixed no 277 49
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_2/s_vc\[0\] -fixed no 123 40
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/s_add_cin\[28\] -fixed no 143 76
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/s_id_acc_in\[12\] -fixed no 85 85
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/s_xi_rot_RNIBR4O\[5\] -fixed no 154 57
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/omega_out_o_Z\[6\] -fixed no 230 46
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/s_add_cin\[29\] -fixed no 131 76
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_9/MSC_i_10/DELAY_PROC.rl_out_prev_o_3\[14\] -fixed no 91 18
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_6/CORDIC_SCALE_FSM_PROC.mas_mul_a_o_5_15_96_i_m2 -fixed no 161 45
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_9/s_set_ref\[9\] -fixed no 42 19
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/un1_s_yout_RNO_0\[6\] -fixed no 142 57
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_6/mas_mul_a_o\[10\] -fixed no 174 43
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/speed_window_o\[4\] -fixed no 40 52
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_acc\[9\] -fixed no 157 28
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_0/s_max_value\[7\] -fixed no 75 46
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/seq_cntl_cl_omega_o_1_sqmuxa_0_a2 -fixed no 155 39
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/adc_interface_795x_0/result_ch2_o\[4\] -fixed no 370 52
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_inew\[39\] -fixed no 138 28
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/s_add_cin\[11\] -fixed no 98 79
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/adc_interface_795x_0/spi_engine_inst/DATA_COLLECTION_PROC.s_miso_data_2\[15\] -fixed no 344 51
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_acc\[22\] -fixed no 171 25
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/speed_pi_ki_o\[16\] -fixed no 144 70
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_13/FSM_SEQ_CONTROLLER_PROC.s_restart_count_4_i_o2\[0\] -fixed no 102 39
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/SPEED_PI_ACC_IN_PROC.s_speed_pi_acc_in_4\[24\] -fixed no 98 57
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/OUTPUT_PROC.y_o_2_1_3_2\[8\] -fixed no 179 45
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/s_filter_buffer\[1\] -fixed no 41 82
set_location MC_System_0/MC_System_sb_0/CoreAPB3_0/u_mux_p_to_b3/PRDATA\[1\] -fixed no 388 36
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/s_filter_incr\[26\] -fixed no 74 85
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_17/un1_s_mult0_in_1_axb_4 -fixed no 283 75
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/s_add_cin\[37\] -fixed no 117 76
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_17/un1_s_mult0_in_1_cry_0_228 -fixed no 263 72
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_9/un1_s_ramp_out\[6\] -fixed no 94 18
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/s_iq_acc_in\[8\] -fixed no 114 88
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/PI_CONT_FSM_PROC.un1_ymax_ilto33_1 -fixed no 119 69
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/s_omega_fil_inp\[10\] -fixed no 155 85
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_mult1_input\[0\] -fixed no 179 31
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/s_filter_buffer_3\[21\] -fixed no 70 78
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/init_o_0_cZ\[16\] -fixed no 92 57
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_14/init_speedpi_o_Z\[0\] -fixed no 73 58
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/rate_limit_ref_in_o\[6\] -fixed no 55 25
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/s_id_acc_in\[21\] -fixed no 114 58
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/SPEED_PI_ACC_IN_PROC.s_speed_pi_acc_in_4\[4\] -fixed no 112 84
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_14/init_iqpi_o_Z\[1\] -fixed no 86 49
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/s_yi\[15\] -fixed no 201 39
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_9/un1_s_ramp_out\[2\] -fixed no 81 15
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/adc_interface_795x_0/spi_engine_inst/SCK_CTR_PROC.un10_s_cs_n -fixed no 325 72
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_9/s_count\[10\] -fixed no 47 31
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_inew\[28\] -fixed no 143 28
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_14/theta_o_cZ\[17\] -fixed no 183 39
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/s_yi_rot\[1\] -fixed no 158 52
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/s_line_count\[9\] -fixed no 203 34
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/s_index_RNIEMF61\[2\] -fixed no 190 60
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_0/SVM_FSM_PROC.s_min_value_4_3_ns\[14\] -fixed no 95 39
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/s_angle_out_f\[10\] -fixed no 301 34
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_14/s_mult0_input\[6\] -fixed no 90 22
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_29/s_pwm_counter\[12\] -fixed no 266 31
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/PI_CONT_FSM_PROC.s_mult1_input_5\[14\] -fixed no 189 21
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/PI_CONT_FSM_PROC.s_acc_5\[22\] -fixed no 171 24
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_9/MSC_i_10/DELAY_PROC.rl_out_prev_o_3\[15\] -fixed no 95 18
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/s_yi_rot_RNIE3VA1\[17\] -fixed no 179 63
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/id_pi_output_y_o\[13\] -fixed no 207 40
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/x_o\[6\] -fixed no 173 43
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/s_pout\[18\] -fixed no 92 73
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/count2\[2\] -fixed no 63 49
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/PI_CONT_FSM_PROC.un1_ymax_ilto33_4 -fixed no 113 66
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_8/mul_a_to_mas_o_3\[9\] -fixed no 199 42
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/act_input_o_1_1_cZ\[7\] -fixed no 229 45
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_17/un1_s_mult0_in_1_axb_5_RNO -fixed no 284 75
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/s_theta_1\[16\] -fixed no 185 51
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/PI_CONT_FSM_PROC.s_add_cin_4\[10\] -fixed no 109 81
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/adc_interface_795x_0/spi_engine_inst/DATA_COLLECTION_PROC.s_miso_data_2\[14\] -fixed no 340 51
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/s_xi_rot_RNI5T1M1\[17\] -fixed no 143 51
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/output_y_o_4_iv_i\[1\] -fixed no 96 60
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_3/mul_a_to_mas_o\[6\] -fixed no 273 49
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_2/add_c_to_mas_o_1\[16\] -fixed no 198 43
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/s_mult1_input\[14\] -fixed no 139 70
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_3/mul_a_to_mas_o\[17\] -fixed no 284 49
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/s_filter_incr_RNIRR662\[16\] -fixed no 58 93
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_17/s_mult0_in\[17\] -fixed no 272 76
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/s_i_init_ds\[5\] -fixed no 80 70
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/un1_s_yout_RNO\[3\] -fixed no 140 63
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_0/vc3h_o_Z\[13\] -fixed no 136 34
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/OUTPUT_PROC.x_o_4_3\[4\] -fixed no 167 42
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/pwm_dead_time_val_o\[14\] -fixed no 240 31
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/speed_count\[3\] -fixed no 160 82
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/PI_CONT_FSM_PROC.acc_out_o_2_1\[42\] -fixed no 106 63
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/done_o_RNO -fixed no 109 75
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/prdata_o_1_0_0_0_a2_2_0\[1\] -fixed no 359 36
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/PI_CONT_FSM_PROC.acc_out_o_2\[27\] -fixed no 104 66
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_acc\[28\] -fixed no 186 28
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/PI_CONT_FSM_PROC.acc_out_o_2_1_0\[28\] -fixed no 104 69
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/output_y_o_4_iv_i\[3\] -fixed no 100 60
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_13/s_adctrig_count\[9\] -fixed no 106 52
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_2/mul_a_to_mas_o\[14\] -fixed no 287 40
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/speed_pi_kp_o\[16\] -fixed no 150 70
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/yo_ipark_o\[5\] -fixed no 296 40
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/prdata_o_1_15_i_m2\[8\] -fixed no 290 36
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/s_angle_count\[5\] -fixed no 294 16
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/PI_CONT_FSM_PROC.un10_s_pioutlto33_2 -fixed no 117 66
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/s_filter_incr\[14\] -fixed no 62 85
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_27/s_mult_in0\[12\] -fixed no 214 25
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/adc_interface_795x_0/s_index_RNO_0\[2\] -fixed no 355 72
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/SPEED_PI_ACC_IN_PROC.s_speed_pi_acc_in_4\[23\] -fixed no 102 87
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_14/theta_o_cZ\[13\] -fixed no 177 33
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/s_filter_incr_RNIBJE62\[32\] -fixed no 82 87
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/s_out_scale\[27\] -fixed no 75 82
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/acc_in_o_1_1\[21\] -fixed no 115 60
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_3/mul_b_to_mas_o_1\[0\] -fixed no 278 37
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_0/SVM_FSM_PROC.s_min_value_4_3_ns\[13\] -fixed no 94 39
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/position_pi_ref_o\[15\] -fixed no 210 25
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/s_xi_rot_RNIV7MJ1\[9\] -fixed no 141 57
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/acc_in_o\[5\] -fixed no 124 81
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/un1_s_yout_RNO\[14\] -fixed no 142 51
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_2/vb_output_o_axb_0_i_0 -fixed no 121 42
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_6/y_o\[14\] -fixed no 297 43
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_9/MSC_i_10/rl_out_prev_o\[4\] -fixed no 56 19
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/s_filter_buffer\[19\] -fixed no 68 79
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_8/s_mas_sel_RNIVVLU\[1\] -fixed no 269 39
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_27/s_mult_in0\[14\] -fixed no 209 25
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/OUTPUT_PROC.x_o_4_3\[16\] -fixed no 191 45
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_0/vc3h_o_Z\[1\] -fixed no 124 34
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_0/s_max_value\[13\] -fixed no 80 43
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/position_pi_kp_o\[9\] -fixed no 185 16
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_29/s_pwm_counter\[17\] -fixed no 271 31
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/m0_2_03_0_0 -fixed no 67 87
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_17/s_ib\[4\] -fixed no 269 52
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_13/s_restart_count_RNO\[2\] -fixed no 107 39
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/acc_out_o\[11\] -fixed no 104 82
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_iout\[24\] -fixed no 122 30
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_9/s_ramp_present_state_ns_0\[1\] -fixed no 50 27
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/adc_interface_795x_0/s_data_miso\[5\] -fixed no 343 46
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/PI_CONT_FSM_PROC.acc_out_o_2\[2\] -fixed no 96 84
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/un2_s_out_scale_cry_7_RNO -fixed no 58 90
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/s_filter_incr_RNIP8GM\[3\] -fixed no 63 87
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/rate_limit_slew_cnt_o\[8\] -fixed no 44 40
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_27/MUL_INP_GEN_PROC.s_mult_in0_4\[9\] -fixed no 211 21
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/olmng_iq_ref_in_o\[11\] -fixed no 93 58
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_27/Vb_o_Z\[7\] -fixed no 235 37
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/PI_CONT_FSM_PROC.acc_out_o_2\[10\] -fixed no 89 84
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/s_index_RNIEMF61_0\[2\] -fixed no 183 60
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/count2\[4\] -fixed no 65 49
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_pout\[29\] -fixed no 113 25
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/pwm_dead_time_val_o\[4\] -fixed no 232 31
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/s_filter_buffer\[21\] -fixed no 70 79
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_14/theta_o_cZ\[2\] -fixed no 175 33
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/acc_in_o\[16\] -fixed no 85 75
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/adc_interface_795x_0/s_all_ch_done -fixed no 343 73
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/adc_interface_795x_0/spi_engine_inst/DATA_COLLECTION_PROC.s_miso_data_2\[2\] -fixed no 351 48
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/acc_out_o\[14\] -fixed no 105 82
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/pwm_dead_time_val_o\[10\] -fixed no 238 31
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_14/init_iqpi_o_Z\[2\] -fixed no 87 49
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/pwm_dead_time_val_o\[6\] -fixed no 234 31
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/s_out_scale\[11\] -fixed no 59 82
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/prdata_o_1_i_0_a2_0\[17\] -fixed no 353 39
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_29/s_delay_counter\[12\] -fixed no 300 19
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_29/s_delay_counter\[0\] -fixed no 273 19
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/xo_park_o\[13\] -fixed no 303 40
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/pwm_delay_time_val_o\[5\] -fixed no 257 19
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/adc_interface_795x_0/spi_engine_inst/s_sdo_reg_1_sqmuxa_i -fixed no 345 72
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_mult0_input\[16\] -fixed no 211 28
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/rate_limit_rate_cnt_o\[10\] -fixed no 70 13
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/prdata_o_1_1_a2_1\[10\] -fixed no 353 36
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/PI_CONT_FSM_PROC.s_add_cin_4\[22\] -fixed no 171 15
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_14/MSC_i_15/DELAY_PROC.theta_scl_buff_o_3\[0\] -fixed no 119 18
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/PI_CONT_FSM_PROC.s_acc_5_0_a2_3_m1_0_a2 -fixed no 160 27
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/s_i_init_ds\[14\] -fixed no 89 70
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/y_o\[3\] -fixed no 161 43
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_0/SVM_FSM_PROC.s_min_value_4_3_ns\[3\] -fixed no 81 45
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_9/FSM_RATE_LIM_PROC.un1_s_count_cry_0_RNO -fixed no 44 33
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_27/Vc_o_Z\[16\] -fixed no 250 28
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/acc_in_o_1_1\[1\] -fixed no 125 84
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_2/s_vc\[9\] -fixed no 132 43
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/adc_interface_795x_0/spi_engine_inst/s_sck_falling -fixed no 341 72
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/PI_CONT_FSM_PROC.s_acc_5\[19\] -fixed no 178 24
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_8/mul_a_to_mas_o_3_0\[17\] -fixed no 287 42
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/un2_s_out_scale_cry_15_RNO -fixed no 83 93
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/PI_CONT_FSM_PROC.s_add_cin_4\[8\] -fixed no 146 15
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_17/s_ib\[17\] -fixed no 264 52
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/s_pout\[20\] -fixed no 94 73
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/PI_CONT_FSM_PROC.acc_out_o_2\[37\] -fixed no 97 75
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_14/MSC_i_16/mas_done_o_Z -fixed no 98 16
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/adc_interface_795x_0/s_index_RNO_2\[1\] -fixed no 354 69
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/seq_cntl_cl_omega_o\[5\] -fixed no 65 31
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_27/Vb_o_Z\[12\] -fixed no 240 37
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/un2_s_out_scale_cry_1_RNO_0 -fixed no 58 87
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/s_speed_pi_acc_in\[15\] -fixed no 89 82
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_17/un1_s_mult0_in_1_cry_0_229 -fixed no 262 72
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/ref_input_o_0_cZ\[8\] -fixed no 254 36
set_location MC_System_0/MC_System_sb_0/CoreAPB3_0/u_mux_p_to_b3/PRDATA\[8\] -fixed no 300 36
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/s_add_cin\[16\] -fixed no 107 79
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/acc_in_o\[0\] -fixed no 108 87
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_29/s_delay_counter\[4\] -fixed no 292 19
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_27/s_mas_en -fixed no 251 25
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/id_pi_output_y_o\[16\] -fixed no 204 40
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/s_pout_RNI432L9\[26\] -fixed no 114 69
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/s_filter_incr_RNI0SHT\[29\] -fixed no 81 90
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_27/s_mult_in0\[17\] -fixed no 205 22
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/PI_CONT_FSM_PROC.s_add_cin_4\[9\] -fixed no 119 81
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_13/FSM_SEQ_CONTROLLER_PROC.op_eq.un6_s_soft_stop_10 -fixed no 90 33
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/olmng_theta_factor_o\[5\] -fixed no 76 25
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_inew\[7\] -fixed no 153 19
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/PI_CONT_FSM_PROC.s_acc_5\[31\] -fixed no 184 27
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/s_angle_out_f\[11\] -fixed no 302 34
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/adc_interface_795x_0/result_ch1_o\[5\] -fixed no 344 49
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/s_omega_fil_inp\[4\] -fixed no 149 85
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_14/s_mult0_input\[4\] -fixed no 107 22
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/adc_interface_795x_0/s_index_RNO_1\[2\] -fixed no 349 72
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_29/s_delay_counter\[7\] -fixed no 295 19
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/s_id_acc_in\[4\] -fixed no 126 82
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/PI_CONT_FSM_PROC.s_add_cin_4\[41\] -fixed no 170 18
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/adc_interface_795x_0/spi_engine_inst/DATA_TRANSMIT_PROC.s_sdo_reg_6\[12\] -fixed no 353 66
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/s_id_acc_in\[11\] -fixed no 101 82
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/prdata_o_1_14_i_m2_i_m2_1_1\[1\] -fixed no 276 45
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/s_filter_incr_RNIITR81\[32\] -fixed no 81 87
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/s_filter_buffer_3\[33\] -fixed no 75 78
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/s_inew\[25\] -fixed no 96 70
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/PI_CONT_FSM_PROC.acc_out_o_2\[12\] -fixed no 93 84
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/PI_CONT_FSM_PROC.s_acc_5_0_a2\[7\] -fixed no 163 27
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/seq_cntl_cl_omega_o\[8\] -fixed no 68 31
set_location MC_System_0/MC_System_sb_0/CoreAPB3_0/u_mux_p_to_b3/PRDATA_0\[18\] -fixed no 354 39
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_14/s_mult1_input\[4\] -fixed no 94 22
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/position_pi_ref_o\[9\] -fixed no 214 28
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/OUTPUT_PROC.y_o_2_1_3\[9\] -fixed no 160 42
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/OUTPUT_PROC.x_o_4_3_1\[12\] -fixed no 167 48
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/PI_CONT_FSM_PROC.acc_out_o_2_1\[41\] -fixed no 113 63
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/OUTPUT_PROC.y_o_2_1_3\[14\] -fixed no 191 42
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/speed_window_o\[3\] -fixed no 39 52
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/m14_0_03_0_1 -fixed no 47 87
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_17/s_state_ns_1_0_.N_447_i -fixed no 246 72
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_0/s_max_value\[17\] -fixed no 107 43
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/un2_s_out_scale_cry_6_RNO -fixed no 57 93
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/output_y_o_4_iv_i_RNO\[6\] -fixed no 72 69
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/ref_input_o_0_cZ\[6\] -fixed no 186 39
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_13/s_fault_clear_sync -fixed no 146 43
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/position_pi_ref_o\[5\] -fixed no 193 28
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/s_filter_buffer\[7\] -fixed no 44 82
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_17/s_state\[0\] -fixed no 251 73
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/pwm_delay_time_val_o_1_sqmuxa_0_a2 -fixed no 271 33
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/s_filter_buffer\[26\] -fixed no 72 79
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_0/va3h_o_Z\[6\] -fixed no 105 37
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/speed_factor_o\[11\] -fixed no 158 73
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/PI_CONT_FSM_PROC.acc_out_o_2_1_0\[21\] -fixed no 73 72
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/s_speed_pi_acc_in\[12\] -fixed no 95 82
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/un2_s_out_scale_cry_2_RNO_1 -fixed no 70 87
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_8/mul_a_to_mas_o_3_0\[11\] -fixed no 278 39
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_add_cin\[15\] -fixed no 167 19
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/rate_limit_rate_cnt_o\[3\] -fixed no 63 13
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/s_speed_pi_acc_in\[8\] -fixed no 113 88
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/un1_s_xout_RNO\[14\] -fixed no 191 63
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_9/un1_s_ramp_out\[3\] -fixed no 83 15
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/s_speed_pi_acc_in\[18\] -fixed no 91 61
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_i_init_ds\[5\] -fixed no 124 31
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/PI_CONT_FSM_PROC.acc_out_o_2_1_0\[31\] -fixed no 103 69
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/s_theta_1\[12\] -fixed no 214 51
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_0/vb3h_o_Z\[13\] -fixed no 136 37
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/PI_CONT_FSM_PROC.s_acc_5_0_a2\[1\] -fixed no 176 27
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_27/s_mult_in0\[4\] -fixed no 203 25
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_output_y\[6\] -fixed no 191 31
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_output_y_RNO\[1\] -fixed no 188 24
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/rate_limit_rate_cnt_o\[11\] -fixed no 71 13
set_location MC_System_0/MC_System_sb_0/CoreAPB3_0/u_mux_p_to_b3/PRDATA\[11\] -fixed no 329 39
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_13/s_adctrig_count\[1\] -fixed no 98 52
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/count1_1_sqmuxa_0_a2 -fixed no 57 48
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_output_y_RNO\[12\] -fixed no 181 24
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_0/vc3h_o_Z\[9\] -fixed no 132 34
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/PI_CONT_FSM_PROC.s_add_cin_4\[16\] -fixed no 164 18
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/acc_out_o\[30\] -fixed no 122 64
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/adc_oc_thresh_o\[3\] -fixed no 267 58
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_13/s_state_ns_i_o2\[8\] -fixed no 110 39
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_13/s_adctrig_count\[2\] -fixed no 99 52
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_14/s_addc_input\[22\] -fixed no 102 22
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/un1_s_xout_RNO\[12\] -fixed no 164 63
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_13/s_state_ns_o2_0\[3\] -fixed no 113 45
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_13/s_sensor_calib_count\[6\] -fixed no 79 52
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_2/s_vc\[7\] -fixed no 130 40
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/m21_3 -fixed no 198 60
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/acc_in_o_1_1\[25\] -fixed no 119 60
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_pout\[28\] -fixed no 109 25
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_17/un1_s_mult0_in_1_axb_3_RNO -fixed no 261 72
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/pwm_delay_time_val_o\[1\] -fixed no 253 19
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/olmng_iq_ref_in_o\[12\] -fixed no 83 61
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_acc\[33\] -fixed no 180 28
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/s_filter_incr_RNIRAGM\[4\] -fixed no 62 87
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_3/s_ialpha\[5\] -fixed no 269 37
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/SPEED_PI_ACC_IN_PROC.s_speed_pi_acc_in_4\[18\] -fixed no 91 60
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_13/FSM_SEQ_CONTROLLER_PROC.op_eq.un6_s_soft_stop_12 -fixed no 104 30
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/speed_count\[0\] -fixed no 157 82
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/s_out_scale\[23\] -fixed no 71 82
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/s_yi_rot_RNI97T9\[3\] -fixed no 157 57
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/xo_park_o\[1\] -fixed no 297 40
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/PI_CONT_FSM_PROC.s_add_cin_4\[13\] -fixed no 106 78
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/omega_out_o_1_sqmuxa_i -fixed no 237 48
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_6/CORDIC_SCALE_FSM_PROC.mas_mul_a_o_5_14_107_i_m2 -fixed no 190 45
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/s_filter_incr_RNII6NV\[33\] -fixed no 77 78
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_9/s_set_ref\[13\] -fixed no 71 25
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/adc_interface_795x_0/result_ch3_o\[6\] -fixed no 351 52
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_14/init_speedpi_o_Z\[1\] -fixed no 74 58
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/s_id_acc_in\[24\] -fixed no 98 58
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_3/s_ibeta\[2\] -fixed no 274 40
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/auto_restart_no_o\[1\] -fixed no 105 40
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/s_inew\[43\] -fixed no 119 73
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/s_inew\[35\] -fixed no 100 76
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/acc_in_o_1_1\[20\] -fixed no 84 75
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/yo_park_o\[13\] -fixed no 291 43
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/s_out_scale\[4\] -fixed no 52 82
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/s_index_RNIURLK\[2\] -fixed no 208 60
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/pwm_period_val_o\[6\] -fixed no 250 19
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/pwm_period_val_o\[7\] -fixed no 249 25
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_8/mul_a_to_mas_o_1\[12\] -fixed no 284 39
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_0/vc3h_o_Z\[16\] -fixed no 139 34
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_17/s_adc_ch0_offset\[19\] -fixed no 271 70
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/iq_pi_output_y_o\[13\] -fixed no 208 40
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/s_index_7_iv_i\[2\] -fixed no 182 60
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/xo_park_o\[15\] -fixed no 298 43
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_9/MSC_i_10/rl_out_prev_o\[7\] -fixed no 39 19
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/PI_CONT_FSM_PROC.acc_out_o_2_1\[34\] -fixed no 98 75
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_17/s_adc_ch1_offset\[16\] -fixed no 280 73
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/prdata_o_1_16_i_m2\[6\] -fixed no 312 36
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/angle_factor_o\[6\] -fixed no 274 25
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_14/init_speedpi_o_Z\[17\] -fixed no 90 58
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/FSM_CORDIC_ROT_PROC.s_theta_c_8_cry_2_0_RNO -fixed no 196 60
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/acc_out_o\[43\] -fixed no 123 70
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_14/s_mult0_input\[17\] -fixed no 138 19
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_mas_en_RNO_0 -fixed no 159 15
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/s_iq_acc_in\[43\] -fixed no 100 88
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/PI_CONT_FSM_PROC.s_acc_5\[21\] -fixed no 181 27
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_29/PWM_MIDMATCH_GEN_PROC.op_eq.un9_en_pwm_i_3 -fixed no 248 30
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/speed_window_o\[0\] -fixed no 36 52
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_inew\[21\] -fixed no 120 28
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/adc_oc_thresh_o\[16\] -fixed no 263 61
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/s_filter_buffer\[23\] -fixed no 62 79
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_8/mul_a_to_mas_o_3_0\[14\] -fixed no 287 39
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/un1_s_yout_RNO\[7\] -fixed no 153 63
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_inew\[38\] -fixed no 140 31
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/s_acc_in\[8\] -fixed no 109 88
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_8/s_mas_sel_RNIVUKU\[1\] -fixed no 249 36
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_17/s_ib\[16\] -fixed no 261 52
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/s_index_RNI9NRS\[2\] -fixed no 162 60
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_9/s_ramp_out\[3\] -fixed no 79 25
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/s_angle_out_f\[1\] -fixed no 292 34
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_9/s_count\[18\] -fixed no 55 31
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_14/s_theta_ol\[13\] -fixed no 177 34
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/un1_s_angle_count_i\[6\] -fixed no 309 15
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/speed_window_o\[8\] -fixed no 44 52
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_17/s_adc_ch0_offset\[23\] -fixed no 275 70
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/PI_CONT_FSM_PROC.s_acc_5\[18\] -fixed no 169 24
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/s_filter_incr_RNIKIP11_0\[6\] -fixed no 57 90
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_14/s_mult1_input\[1\] -fixed no 112 16
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/speed_window_o\[1\] -fixed no 37 52
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_14/s_mult1_input\[16\] -fixed no 88 25
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_3/s_ibeta\[14\] -fixed no 310 43
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_14/theta_o_cZ\[1\] -fixed no 170 33
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/PI_CONT_FSM_PROC.s_add_cin_4\[19\] -fixed no 159 18
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/PI_CONT_FSM_PROC.s_acc_5_0_a2_8_m1_0_a2 -fixed no 166 27
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/omega_out_o_Z\[15\] -fixed no 235 49
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_27/s_mult_in0\[10\] -fixed no 208 25
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_9/s_set_ref_4\[5\] -fixed no 46 18
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_14/MSC_i_15/theta_scl_buff_o\[0\] -fixed no 119 19
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_27/un1_s_mas_en_0_sqmuxa_0 -fixed no 232 24
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/un1_s_yout_RNO_0\[17\] -fixed no 153 60
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_27/Va_o_Z\[11\] -fixed no 239 28
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/s_acc_in\[18\] -fixed no 89 61
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/pwm_dead_time_val_o\[7\] -fixed no 235 31
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/OUTPUT_PROC.y_o_2_1_3\[16\] -fixed no 189 45
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/un1_s_angle_count_i_o4\[0\] -fixed no 285 15
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/s_pi_sel_dly\[1\] -fixed no 117 58
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_27/MUL_INP_GEN_PROC.s_mult_in0_4_1_1\[8\] -fixed no 145 36
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/speed_pi_ki_o_1_sqmuxa_0_a2 -fixed no 154 39
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/act_input_o_1_1_cZ\[8\] -fixed no 260 36
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/PI_CONT_FSM_PROC.s_add_cin_4\[29\] -fixed no 131 75
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/adc_oc_thresh_o\[13\] -fixed no 262 61
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/speed_count\[14\] -fixed no 171 82
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/seq_cntl_cl_omega_o\[1\] -fixed no 61 31
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/adc_interface_795x_0/spi_engine_inst/s_sck_count_3\[4\] -fixed no 326 72
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/s_index_RNIURLK_1\[2\] -fixed no 201 63
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/rate_limit_rate_cnt_o\[2\] -fixed no 62 13
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/s_acc_in\[22\] -fixed no 90 61
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/s_filter_buffer\[30\] -fixed no 83 85
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_0/va3h_o_Z\[10\] -fixed no 109 37
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_0/SVM_FSM_PROC.s_max_value_3_3_ns\[16\] -fixed no 73 36
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/olmng_dv_o\[0\] -fixed no 107 49
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/s_yi_rot\[14\] -fixed no 171 52
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/adc_interface_795x_0/s_data_miso\[6\] -fixed no 342 46
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_add_cin\[9\] -fixed no 150 16
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/idq_pi_ki_o\[15\] -fixed no 141 67
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/acc_in_o_1_1\[22\] -fixed no 87 60
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/xo_park_o\[11\] -fixed no 301 40
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/FSM_CORDIC_ROT_PROC.s_theta_c_8_cry_6_0_RNO_0 -fixed no 200 63
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_27/Vc_o_0_sqmuxa_i_o3 -fixed no 231 24
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/SPEED_PI_DONE_PROC.speed_pi_output_y_o_5\[3\] -fixed no 103 60
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/SPEED_PI_ACC_IN_PROC.s_speed_pi_acc_in_4\[26\] -fixed no 92 66
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/adc_interface_795x_0/spi_engine_inst/s_miso_data_reg\[1\] -fixed no 352 49
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_0/s_max_value\[3\] -fixed no 78 46
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/output_y_o_4_iv_i\[11\] -fixed no 96 63
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/s_filter_incr\[19\] -fixed no 67 85
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_14/s_mult1_input\[0\] -fixed no 89 25
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_2/add_c_to_mas_o_1\[11\] -fixed no 151 43
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/PI_CONT_FSM_PROC.acc_out_o_2\[14\] -fixed no 105 81
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_0/SVM_FSM_PROC.vb3h_o_1_axb_0_i_0 -fixed no 121 39
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/s_mult1_input\[7\] -fixed no 122 73
set_location MC_System_0/MC_System_sb_0/CoreAPB3_0/u_mux_p_to_b3/PRDATA\[17\] -fixed no 350 39
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/speed_factor_o\[12\] -fixed no 157 70
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/PI_CONT_FSM_PROC.s_add_cin_4\[41\] -fixed no 133 81
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_27/Vb_o_Z\[3\] -fixed no 231 37
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/position_pi_ref_o\[8\] -fixed no 212 34
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/PI_CONT_FSM_PROC.s_add_cin_4\[4\] -fixed no 118 81
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_9/un1_s_ramp_out\[5\] -fixed no 93 18
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_27/Va_o_Z\[9\] -fixed no 237 28
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_13/s_restart_count\[0\] -fixed no 103 40
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/acc_in_o\[3\] -fixed no 121 84
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_13/s_state_ns_i_3_i\[7\] -fixed no 108 39
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/s_filter_incr_RNID48V1\[8\] -fixed no 46 87
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/s_add_cin\[13\] -fixed no 106 79
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_0/SVM_FSM_PROC.s_min_value_4_3_ns_1\[6\] -fixed no 67 36
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/position_pi_ref_o\[1\] -fixed no 193 34
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/s_out_scale\[7\] -fixed no 55 82
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_29/s_delay_counter\[17\] -fixed no 305 19
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_29/s_pwm_counter\[2\] -fixed no 256 31
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_14/s_addc_input\[13\] -fixed no 128 19
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/olmng_dv_o\[10\] -fixed no 84 49
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/s_pout_RNIJPJKI\[43\] -fixed no 125 72
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_13/s_state\[8\] -fixed no 115 43
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/PI_CONT_FSM_PROC.s_acc_5\[40\] -fixed no 191 27
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/SPEED_PI_DONE_PROC.speed_pi_output_y_o_5\[16\] -fixed no 155 42
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_output_y_RNO\[14\] -fixed no 189 30
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/OUTPUT_PROC.y_o_2_1_3\[17\] -fixed no 190 42
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_9/s_set_ref_4\[17\] -fixed no 65 21
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/s_xi_rot\[5\] -fixed no 174 58
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/PI_CONT_FSM_PROC.s_add_cin_4\[14\] -fixed no 105 78
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_17/s_calib_cnt\[10\] -fixed no 239 70
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/s_acc_in\[13\] -fixed no 99 82
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_pout\[31\] -fixed no 118 25
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/output_y_o_1\[17\] -fixed no 128 64
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_iout\[28\] -fixed no 133 27
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/un1_s_xout_RNO\[2\] -fixed no 188 63
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_27/Vc_o_Z\[13\] -fixed no 249 28
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/s_out_scale\[17\] -fixed no 65 82
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/un2_s_out_scale_cry_2_RNO_0 -fixed no 56 93
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/iq_pi_output_y_o\[16\] -fixed no 205 40
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/s_index_7_iv_i_1\[1\] -fixed no 204 60
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_9/s_set_ref\[17\] -fixed no 65 22
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/PI_CONT_FSM_PROC.un1_ymax_ilto34_i_a2_10_RNIL2RG1 -fixed no 145 27
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_9/s_ramp_out\[11\] -fixed no 87 25
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/SPEED_PI_ACC_IN_PROC.s_speed_pi_acc_in_4\[21\] -fixed no 114 60
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/PI_CONT_FSM_PROC.s_add_cin_4\[11\] -fixed no 144 15
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/rate_limit_rate_cnt_o\[6\] -fixed no 66 13
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/xo_park_o\[3\] -fixed no 299 37
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_17/un1_s_mult0_in_1_cry_0_230 -fixed no 260 72
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_pout\[13\] -fixed no 145 31
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/y_o\[15\] -fixed no 187 43
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/OUTPUT_PROC.x_o_4_3\[11\] -fixed no 178 42
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/acc_out_o\[0\] -fixed no 100 85
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/olmng_iq_ref_in_o\[2\] -fixed no 79 61
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/yo_park_o\[15\] -fixed no 333 43
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_17/s_mult0_in\[12\] -fixed no 267 76
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/PI_CONT_FSM_PROC.s_mult1_input_5\[9\] -fixed no 168 15
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_27/Vc_o_Z\[17\] -fixed no 250 31
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/s_pout\[33\] -fixed no 107 73
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/s_mult1_input\[8\] -fixed no 121 73
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_add_cin\[27\] -fixed no 177 16
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/un1_s_xout_RNO_0\[17\] -fixed no 179 60
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/s_id_acc_in\[14\] -fixed no 100 82
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_0/vc3h_o_Z\[3\] -fixed no 126 34
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/OMEGA_GEN1_PROC.omega_out_o_3_0_a2\[1\] -fixed no 239 48
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/SPEED_PI_ACC_IN_PROC.s_speed_pi_acc_in_4\[25\] -fixed no 116 60
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/s_inew\[20\] -fixed no 82 73
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_14/init_iqpi_o_Z\[5\] -fixed no 90 49
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/s_qa_dly1_RNIQUH71 -fixed no 193 27
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/olmng_theta_factor_o\[2\] -fixed no 80 25
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/s_state_RNIMBIB3\[0\] -fixed no 182 51
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_0/SVM_FSM_PROC.s_max_value_3_3_ns\[8\] -fixed no 74 45
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_8/s_mas_sel_RNI22LU\[1\] -fixed no 281 36
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_2/s_vc\[15\] -fixed no 143 43
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_0/vb3h_o_Z\[16\] -fixed no 139 37
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/PI_CONT_FSM_PROC.acc_out_o_2\[25\] -fixed no 108 63
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/output_y_o_4_iv\[17\] -fixed no 128 63
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_17/s_adc_ch0_offset\[30\] -fixed no 282 70
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_0/va3h_o_Z\[4\] -fixed no 103 37
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_27/Vb_o_Z\[16\] -fixed no 244 37
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/speed_factor_o_1_sqmuxa_0_a2 -fixed no 172 36
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/rate_limit_ref_in_o\[8\] -fixed no 57 25
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/un1_s_xout\[12\] -fixed no 163 63
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/FSM_CORDIC_ROT_PROC.s_xi_rot_7_s_17_RNO -fixed no 188 57
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/prdata_o_1_1_a2_1\[5\] -fixed no 393 36
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/s_xi_rot\[7\] -fixed no 176 58
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/adc_interface_795x_0/state\[1\] -fixed no 352 70
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/s_qb_dly1 -fixed no 264 25
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_mult0_input\[1\] -fixed no 196 28
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_acc\[13\] -fixed no 177 28
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_pout\[41\] -fixed no 148 28
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_9/s_ramp_out_7\[16\] -fixed no 101 18
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/un1_s_angle_count_i\[12\] -fixed no 284 15
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/xo_ipark_o\[7\] -fixed no 231 46
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/s_xi_rot_RNIV5O43\[14\] -fixed no 151 63
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_29/s_pwm_counter\[0\] -fixed no 231 31
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_3/s_ialpha_0_sqmuxa_0_a3 -fixed no 257 39
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/pwm_dead_time_val_o\[3\] -fixed no 228 31
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/PI_CONT_FSM_PROC.s_add_cin_4\[27\] -fixed no 102 66
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_i_init_ds\[12\] -fixed no 135 31
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/s_filter_incr\[21\] -fixed no 69 85
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/olmng_iq_ref_in_o\[7\] -fixed no 73 61
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/un2_s_out_scale_cry_0_RNO_1 -fixed no 57 87
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/acc_out_o\[18\] -fixed no 85 79
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_mult0_input\[17\] -fixed no 212 28
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/s_xi_rot_RNI5L4O\[2\] -fixed no 153 57
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_3/s_ibeta\[11\] -fixed no 331 40
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/rate_limit_slew_cnt_o\[15\] -fixed no 51 40
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/s_speed_pi_acc_in\[23\] -fixed no 107 88
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/acc_out_o\[1\] -fixed no 105 85
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/s_filter_incr_RNITPIT\[32\] -fixed no 80 87
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/speed_count\[8\] -fixed no 165 82
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_6/x_o\[8\] -fixed no 243 40
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/PI_CONT_FSM_PROC.un10_s_pioutlto34_i_a2_0_23 -fixed no 165 24
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_0/s_max_value\[14\] -fixed no 104 43
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/s_speed_pi_acc_in\[41\] -fixed no 107 58
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/speed_pi_output_y_o\[13\] -fixed no 210 40
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/s_acc_in\[10\] -fixed no 86 85
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/PI_CONT_FSM_PROC.un10_s_pioutlto33_0 -fixed no 112 69
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_17/s_state_ns_1_0_.un1_s_ia_0_sqmuxa_0_0 -fixed no 250 72
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_27/s_mult_in0\[7\] -fixed no 192 25
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_3/s_ibeta\[4\] -fixed no 286 37
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/s_pout\[14\] -fixed no 88 73
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_17/s_adc_ch0_offset\[26\] -fixed no 278 70
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_29/s_delay_counter\[5\] -fixed no 293 19
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/s_iq_acc_in\[4\] -fixed no 129 82
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_14/s_addc_input\[27\] -fixed no 123 16
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/s_index_7_iv_i\[3\] -fixed no 187 60
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_6/y_o\[10\] -fixed no 317 43
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_13/s_restart_count\[3\] -fixed no 96 40
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/s_angle_out_f\[8\] -fixed no 299 34
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_14/s_theta_ol\[7\] -fixed no 176 34
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/s_out_scale\[25\] -fixed no 73 82
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/PI_CONT_FSM_PROC.s_add_cin_4\[42\] -fixed no 177 18
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_9/s_ramp_out_7\[17\] -fixed no 91 24
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/yo_park_o\[11\] -fixed no 249 40
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/s_filter_incr_RNI3UGT\[26\] -fixed no 80 90
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/s_pout\[37\] -fixed no 111 73
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/s_inew\[19\] -fixed no 74 73
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/yo_park_o\[9\] -fixed no 327 43
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_14/s_mult0_input\[2\] -fixed no 99 22
set_location MC_System_0/MC_System_sb_0/CoreAPB3_0/u_mux_p_to_b3/PRDATA\[2\] -fixed no 377 36
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/un1_s_xout_1\[12\] -fixed no 162 63
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/OMEGA_GEN1_PROC.omega_out_o_3\[7\] -fixed no 238 45
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/adc_interface_795x_0/s_spi_mosi_RNO\[7\] -fixed no 351 66
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/olmng_dv_o_1_sqmuxa_0_a2 -fixed no 153 39
set_location ip_interface_inst -fixed no 191 0
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/PI_CONT_FSM_PROC.acc_out_o_2_1_0\[16\] -fixed no 81 72
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/adc_interface_795x_0/spi_engine_inst/s_sck_enable -fixed no 338 73
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/rate_limit_rate_cnt_o\[16\] -fixed no 74 16
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/angle_count_max_o_1_sqmuxa_0_a2 -fixed no 273 33
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_27/Vc_o_Z\[15\] -fixed no 246 28
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/adc_interface_795x_0/spi_engine_inst/s_sck_count\[4\] -fixed no 326 73
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/s_inew\[30\] -fixed no 101 70
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/s_acc_in\[42\] -fixed no 91 67
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/speed_factor_o\[14\] -fixed no 165 70
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/prdata_o_1_16_i_m2\[3\] -fixed no 383 36
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/adc_interface_795x_0/spi_engine_inst/s_miso_data\[8\] -fixed no 350 46
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/yo_ipark_o\[1\] -fixed no 292 40
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_29/s_pwm_counter\[15\] -fixed no 269 31
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_0/s_min_value\[0\] -fixed no 66 37
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/x_o\[14\] -fixed no 180 43
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/olmng_iq_ref_in_o\[17\] -fixed no 101 61
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/PI_CONT_FSM_PROC.acc_out_o_2\[21\] -fixed no 110 63
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_14/s_state_ns_0\[0\] -fixed no 100 15
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_27/MUL_INP_GEN_PROC.s_mult_in0_4_1_1\[16\] -fixed no 142 36
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/xo_park_o\[10\] -fixed no 329 43
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/adc_interface_795x_0/spi_engine_inst/s_miso_data_reg\[13\] -fixed no 345 52
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_13/s_state_ns_i_3_i_a3_0_0_0\[7\] -fixed no 98 39
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/s_mult0_input\[17\] -fixed no 248 43
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_3/s_ialpha\[17\] -fixed no 285 49
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/PI_CONT_FSM_PROC.acc_out_o_2\[35\] -fixed no 102 75
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/speed_factor_o\[16\] -fixed no 161 76
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/pwm_dead_time_val_o\[16\] -fixed no 244 31
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_14/s_mult1_input\[8\] -fixed no 127 19
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/adc_interface_795x_0/result_ch3_o\[7\] -fixed no 341 37
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/s_theta_1\[8\] -fixed no 202 48
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/SPEED_PI_ACC_IN_PROC.s_speed_pi_acc_in_4\[1\] -fixed no 103 84
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/s_theta_1\[6\] -fixed no 201 48
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_6/CORDIC_SCALE_FSM_PROC.mas_mul_a_o_5_3_228_i_m2 -fixed no 188 45
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_29/PWM_CH_o_2_sqmuxa_i -fixed no 43 75
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_14/init_iqpi_o_Z\[13\] -fixed no 98 49
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/adc_interface_795x_0/spi_engine_inst/s_miso_data_reg\[15\] -fixed no 343 52
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_9/s_set_ref\[5\] -fixed no 46 19
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/OMEGA_GEN1_PROC.omega_out_o_3\[5\] -fixed no 228 45
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/olmng_theta_factor_o\[17\] -fixed no 86 25
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/adc_interface_795x_0/spi_engine_inst/s_miso_data\[2\] -fixed no 351 49
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_27/Vb_o_Z\[1\] -fixed no 229 37
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/output_y_o_4_iv_i_RNO\[14\] -fixed no 98 63
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_add_cin\[31\] -fixed no 190 22
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/prdata_o_1_14_i_m2_1_1\[0\] -fixed no 308 36
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/un1_s_yout_RNO\[6\] -fixed no 138 57
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/adc_interface_795x_0/spi_engine_inst/DATA_TRANSMIT_PROC.s_sdo_reg_6\[15\] -fixed no 350 63
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_29/s_delay_counter\[2\] -fixed no 290 19
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/un2_s_out_scale_cry_14_RNO -fixed no 55 93
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/iq_pi_output_y_o\[9\] -fixed no 156 43
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_14/theta_o_cZ\[6\] -fixed no 174 33
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_13/s_sensor_calib_count\[9\] -fixed no 82 52
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/xo_park_o\[12\] -fixed no 302 40
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/s_yi_rot\[12\] -fixed no 169 52
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_14/MSC_i_15/DELAY_PROC.theta_scl_buff_o_3\[4\] -fixed no 116 18
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/output_y_o_4_iv_i\[13\] -fixed no 109 63
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_27/MUL_INP_GEN_PROC.s_mult_in0_4\[13\] -fixed no 202 24
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/PI_CONT_FSM_PROC.acc_out_o_2\[17\] -fixed no 93 63
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_8/mul_a_to_mas_o_3_0\[16\] -fixed no 279 42
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/act_input_o\[0\] -fixed no 229 42
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_9/s_ramp_out\[12\] -fixed no 99 19
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/PI_CONT_FSM_PROC.un10_s_pioutlto34_i_a2_0_19 -fixed no 119 27
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/un1_s_yout_RNO_0\[10\] -fixed no 137 51
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/s_index\[3\] -fixed no 187 61
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/acc_out_o\[5\] -fixed no 109 85
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_13/ADC_START_PROC.op_eq.un98_s_state_1 -fixed no 111 51
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_6/x_o\[14\] -fixed no 311 43
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/s_filter_incr_RNIC9J32\[6\] -fixed no 56 90
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_inew\[31\] -fixed no 137 28
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/PI_CONT_FSM_PROC.s_acc_5_0_a2_9_m1_0_a2 -fixed no 157 27
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/omega_out_o_Z\[14\] -fixed no 233 49
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/pwm_gain_val_o\[4\] -fixed no 228 19
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_17/s_adc_ch0_offset\[7\] -fixed no 259 70
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/PI_CONT_FSM_PROC.un10_s_pioutlto34_i_a2_13_1 -fixed no 160 24
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/adc_scale_val_o\[7\] -fixed no 243 73
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/adc_oc_thresh_o\[6\] -fixed no 270 58
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_state\[0\] -fixed no 160 16
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/s_mult0_input\[11\] -fixed no 242 43
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_state\[4\] -fixed no 167 16
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_inew\[9\] -fixed no 152 19
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/s_filter_incr\[20\] -fixed no 68 85
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_0/va3h_o_Z\[1\] -fixed no 100 37
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/speed_pi_ki_o\[6\] -fixed no 142 73
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_9/s_ramp_present_state\[0\] -fixed no 49 28
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/un1_s_xout_RNO_0\[11\] -fixed no 175 66
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_14/init_speedpi_o_Z\[10\] -fixed no 83 58
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/PI_CONT_FSM_PROC.s_add_cin_4\[5\] -fixed no 168 30
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/OUTPUT_PROC.y_o_2_1_3\[2\] -fixed no 165 45
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/s_speed_pi_acc_in\[30\] -fixed no 128 58
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/s_xi_rot\[3\] -fixed no 172 58
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_0/SVM_FSM_PROC.s_min_value_4_3_ns\[5\] -fixed no 72 33
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/pwm_delay_time_val_o\[15\] -fixed no 267 19
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/id_pi_output_y_o\[1\] -fixed no 186 37
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/s_dir -fixed no 276 25
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_17/s_ib\[2\] -fixed no 267 52
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/s_out_scale\[13\] -fixed no 61 82
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/speed_pi_kp_o\[0\] -fixed no 153 76
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/s_theta_1\[0\] -fixed no 198 48
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/s_id_acc_in\[43\] -fixed no 104 88
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/s_inew\[2\] -fixed no 103 85
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/PI_CONT_FSM_PROC.acc_out_o_2_1\[39\] -fixed no 97 63
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/omega_out_o_Z\[16\] -fixed no 203 46
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/speed_pi_output_y_o\[8\] -fixed no 151 37
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/output_y_o_1\[11\] -fixed no 96 64
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_8/mul_a_to_mas_o_3\[5\] -fixed no 268 42
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/s_acc_in\[38\] -fixed no 123 67
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_17/s_adc_ch1_offset\[17\] -fixed no 281 73
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/prdata_o_1_15_i_m2\[6\] -fixed no 272 36
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_pout\[10\] -fixed no 120 25
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/count1\[10\] -fixed no 47 49
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/s_angle_count\[17\] -fixed no 306 16
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/un1_s_yout_RNO\[5\] -fixed no 152 63
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_i_init_ds\[0\] -fixed no 120 31
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/speed_window_o\[9\] -fixed no 45 52
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_0/SVM_FSM_PROC.s_min_value_4_3_ns\[16\] -fixed no 92 39
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_17/un1_s_mult0_in_1_axb_6_RNO -fixed no 277 75
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_27/MUL_INP_GEN_PROC.s_mult_in0_4\[7\] -fixed no 192 24
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/SPEED_PI_ACC_IN_PROC.s_speed_pi_acc_in_4\[39\] -fixed no 112 60
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_pout\[12\] -fixed no 122 25
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/s_i_init_ds\[2\] -fixed no 77 70
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/y_o\[7\] -fixed no 184 46
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_0/vc3h_o_Z\[2\] -fixed no 125 34
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/PI_CONT_FSM_PROC.acc_out_o_2\[31\] -fixed no 103 66
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/speed_pi_ki_o\[9\] -fixed no 120 76
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/adc_interface_795x_0/spi_engine_inst/s_miso_data_reg\[6\] -fixed no 341 46
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_17/s_adc_ch1_offset\[19\] -fixed no 283 73
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/s_index_RNINDB32\[2\] -fixed no 166 60
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_mult1_input\[14\] -fixed no 189 22
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/OUTPUT_PROC.x_o_4_3\[1\] -fixed no 158 45
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/position_pi_kp_o\[2\] -fixed no 180 34
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_17/s_adc_ch1_offset\[2\] -fixed no 266 73
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/position_pi_ref_o\[6\] -fixed no 192 28
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/PI_CONT_FSM_PROC.un1_ymax_ilto34_i_a2_15 -fixed no 147 27
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/s_yi_rot_RNII8KB1\[7\] -fixed no 170 63
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/olmng_theta_factor_o\[13\] -fixed no 106 19
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/un1_s_yout\[17\] -fixed no 152 60
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/olmng_iq_ref_in_o\[5\] -fixed no 76 61
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_iout\[17\] -fixed no 110 27
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_6/CORDIC_SCALE_FSM_PROC.mas_mul_a_o_5_10_151_i_m2 -fixed no 189 42
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/FSM_CORDIC_ROT_PROC.s_theta_c_8_cry_10_0_RNO_0 -fixed no 199 63
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/pwm_delay_time_val_o\[17\] -fixed no 269 19
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_9/MSC_i_10/DELAY_PROC.rl_out_prev_o_3\[16\] -fixed no 79 27
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/ANGLE_COUNT_PROC.s_angle_count_7_axb_0_1 -fixed no 281 15
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/s_iq_acc_in\[25\] -fixed no 116 61
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_6/y_o\[8\] -fixed no 254 37
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/acc_in_o_1_1\[16\] -fixed no 91 75
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/adc_interface_795x_0/s_spi_start_RNO -fixed no 353 72
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/PI_CONT_FSM_PROC.un10_s_pioutlto33_12_1 -fixed no 130 69
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/PI_CONT_FSM_PROC.s_add_cin_4\[39\] -fixed no 132 75
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_acc\[40\] -fixed no 191 28
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_14/s_mult0_input\[12\] -fixed no 141 19
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_6/CORDIC_SCALE_FSM_PROC.mas_mul_a_o_5_5_206_i_m2 -fixed no 165 42
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/angle_factor_o\[4\] -fixed no 282 25
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/olmng_dv_o\[6\] -fixed no 100 46
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/prdata_o_1_0_0_0_0\[4\] -fixed no 313 36
set_location MC_System_0/MC_System_sb_0/CoreAPB3_0/u_mux_p_to_b3/PRDATA\[16\] -fixed no 307 39
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_14/s_mult1_input\[17\] -fixed no 86 22
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/xo_ipark_o\[0\] -fixed no 294 40
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/s_speed_pi_done -fixed no 119 58
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_13/s_sensor_calib_count\[0\] -fixed no 73 52
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/s_pout\[32\] -fixed no 106 73
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/OUTPUT_PROC.x_o_4_3_1\[10\] -fixed no 178 45
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/acc_out_o\[17\] -fixed no 93 64
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_9/s_set_ref\[16\] -fixed no 64 22
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/acc_in_o\[18\] -fixed no 89 60
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/speed_factor_o\[5\] -fixed no 156 76
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/pwm_delay_time_val_o\[0\] -fixed no 252 19
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/OUTPUT_PROC.x_o_4_3_1\[3\] -fixed no 150 42
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/adc_oc_thresh_o\[2\] -fixed no 266 58
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/s_add_cin\[4\] -fixed no 118 82
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/position_pi_ki_o_1_sqmuxa_0_a2 -fixed no 177 36
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/OUTPUT_PROC.x_o_4_3\[15\] -fixed no 188 42
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_17/s_ia\[9\] -fixed no 250 52
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/yo_park_o\[10\] -fixed no 325 43
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_2/add_c_to_mas_o_1\[17\] -fixed no 67 40
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/s_acc_in\[33\] -fixed no 128 67
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/adc_interface_795x_0/spi_engine_inst/s_sys_clk_count\[1\] -fixed no 338 70
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_mult0_input\[4\] -fixed no 199 28
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/PI_CONT_FSM_PROC.acc_out_o_2\[41\] -fixed no 117 63
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/speed_count\[1\] -fixed no 158 82
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_14/s_theta_ol\[2\] -fixed no 175 34
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/un1_s_xout_RNO\[11\] -fixed no 174 66
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/s_xi_rot_RNIEKTI2_0\[17\] -fixed no 139 51
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/en_filter_factor_omega_o_1_sqmuxa_0_a2 -fixed no 176 36
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/adc_interface_795x_0/spi_engine_inst/s_sck_count\[2\] -fixed no 329 73
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_13/s_state_ns_o2_0_1\[4\] -fixed no 116 45
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/prdata_o_1_1_a2_0\[0\] -fixed no 362 36
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/PI_CONT_FSM_PROC.acc_out_o_2_1\[37\] -fixed no 96 75
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/yo_park_o\[12\] -fixed no 318 40
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/seq_cntl_cl_omega_o\[10\] -fixed no 70 31
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_0/s_min_value\[7\] -fixed no 79 46
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_27/MUL_INP_GEN_PROC.s_mult_in0_4\[14\] -fixed no 209 24
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_2/add_c_to_mas_o_1\[18\] -fixed no 193 43
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_state_ns\[0\] -fixed no 160 15
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/s_yi\[11\] -fixed no 200 39
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/speed_pi_ki_o\[1\] -fixed no 123 76
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_0/s_max_value\[6\] -fixed no 68 37
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/s_angle_out_f\[0\] -fixed no 291 34
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/un1_s_angle_count_i\[15\] -fixed no 279 15
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_mult1_input\[1\] -fixed no 178 31
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/acc_in_o_1_1\[9\] -fixed no 111 87
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/s_filter_incr\[25\] -fixed no 73 85
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_14/init_speedpi_o_Z\[5\] -fixed no 78 58
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_27/Vb_o_Z\[13\] -fixed no 241 37
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/output_y_o_4_iv_i_RNO\[9\] -fixed no 94 69
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/start_motor_o_1_sqmuxa_0_a2 -fixed no 152 39
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/s_xi_rot_RNIEKTI2\[17\] -fixed no 148 63
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_27/Vc_o_Z\[7\] -fixed no 235 34
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_add_cin\[17\] -fixed no 166 19
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/y_o\[17\] -fixed no 190 43
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_0/SVM_FSM_PROC.s_max_value_3_3_ns\[15\] -fixed no 88 39
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/y_o\[13\] -fixed no 183 46
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_13/ADC_START_PROC.adc_start_o_3_iv_0 -fixed no 115 51
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/un2_s_out_scale_cry_18_RNO -fixed no 70 90
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/xo_ipark_o\[15\] -fixed no 306 43
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/rate_limit_slew_cnt_o\[17\] -fixed no 53 40
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/rate_limit_slew_cnt_o\[1\] -fixed no 37 40
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/PI_CONT_FSM_PROC.s_acc_5_0_a2_14_m1_0_a2 -fixed no 158 27
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/s_yi_rot_RNIFDT9\[6\] -fixed no 156 57
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/PI_CONT_FSM_PROC.s_add_cin_4\[12\] -fixed no 157 18
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_acc\[42\] -fixed no 182 28
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_6/CORDIC_SCALE_FSM_PROC.mas_mul_a_o_5_16_85_i_m2 -fixed no 163 45
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/ANGLE_COUNT_PROC.un17_s_angle_count_incrlto17 -fixed no 310 15
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_29/s_delay_counter\[10\] -fixed no 298 19
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/rate_limit_rate_cnt_o\[4\] -fixed no 64 13
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_27/Vb_o_Z\[17\] -fixed no 245 37
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_add_cin\[6\] -fixed no 177 31
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/speed_pi_ki_o\[7\] -fixed no 137 73
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/un1_s_pout_0_sqmuxa_0 -fixed no 157 15
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/OUTPUT_PROC.y_o_2_1_3\[4\] -fixed no 164 42
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_pout\[15\] -fixed no 155 31
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_2/s_vc\[2\] -fixed no 125 40
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/adc_interface_795x_0/spi_engine_inst/s_sdo_reg\[15\] -fixed no 350 64
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_acc\[39\] -fixed no 190 28
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_14/theta_o_cZ\[14\] -fixed no 169 33
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_0/SVM_FSM_PROC.s_min_value_4_3_ns\[1\] -fixed no 75 33
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/un2_s_out_scale_cry_2_RNO -fixed no 56 87
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_output_y_RNO\[5\] -fixed no 181 30
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/id_pi_output_y_o\[5\] -fixed no 174 40
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_17/s_adc_ch1_offset\[21\] -fixed no 285 73
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/un2_s_out_scale_cry_7_RNO_0 -fixed no 75 93
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_14/MSC_i_15/DELAY_PROC.theta_scl_buff_o_3\[11\] -fixed no 106 24
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_0/SVM_FSM_PROC.s_max_value_3_3_ns_1\[2\] -fixed no 62 36
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/un1_s_yout_RNO_0\[15\] -fixed no 150 63
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_0/va3h_o_Z\[15\] -fixed no 114 37
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/prdata_o_1_15_i_m2\[10\] -fixed no 314 42
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/s_acc_in\[30\] -fixed no 124 58
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_17/s_adc_ch1_offset_0_sqmuxa -fixed no 247 72
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/s_yi_rot_RNIDM0J\[14\] -fixed no 177 51
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_17/s_mult0_in\[1\] -fixed no 256 76
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/PI_CONT_FSM_PROC.un10_s_pioutlto34_i_a2_0_21 -fixed no 166 24
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/s_out_scale\[29\] -fixed no 77 82
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_6/y_o\[4\] -fixed no 284 46
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/omega_out_o_Z\[0\] -fixed no 237 46
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/pwm_delay_time_val_o\[3\] -fixed no 255 19
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/id_pi_output_y_o\[7\] -fixed no 192 37
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/output_y_o_1\[9\] -fixed no 107 67
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/olmng_theta_factor_o\[15\] -fixed no 112 19
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/adc_interface_795x_0/result_ch1_o_1_sqmuxa_0_a2 -fixed no 336 51
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_17/done_o_Z -fixed no 261 43
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/s_theta_i\[10\] -fixed no 197 49
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/OUTPUT_PROC.x_o_4_3\[13\] -fixed no 187 45
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_acc\[2\] -fixed no 179 28
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/s_yi\[6\] -fixed no 196 36
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/prdata_o_1_14_i_m2\[7\] -fixed no 316 36
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/PI_CONT_FSM_PROC.s_add_cin_4\[37\] -fixed no 117 75
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/adc_interface_795x_0/result_ch3_o_1_sqmuxa_0_a2 -fixed no 343 51
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/pwm_gain_val_o\[8\] -fixed no 249 19
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/un1_s_yout_RNO_0\[9\] -fixed no 149 63
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/s_filter_incr_RNIRLGT\[22\] -fixed no 71 93
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/seq_cntl_cl_omega_o\[13\] -fixed no 89 28
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/output_y_o_4_iv_i\[2\] -fixed no 101 63
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_27/MUL_INP_GEN_PROC.s_mult_in0_4\[12\] -fixed no 214 24
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/adc_oc_thresh_o\[7\] -fixed no 271 58
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_27/s_mult_in0\[13\] -fixed no 202 25
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/omega_out_o_Z\[2\] -fixed no 236 46
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_6/y_o\[12\] -fixed no 323 40
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/acc_in_o\[35\] -fixed no 76 75
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_mult1_input\[7\] -fixed no 165 19
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/OUTPUT_PROC.y_o_2_1_3_2\[17\] -fixed no 166 48
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/s_mult1_input\[6\] -fixed no 125 73
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/s_yi\[14\] -fixed no 187 39
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/acc_in_o\[29\] -fixed no 109 60
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/adc_interface_795x_0/spi_engine_inst/DATA_TRANSMIT_PROC.s_sdo_reg_6\[7\] -fixed no 358 66
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/s_iq_acc_in\[15\] -fixed no 93 82
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_8/s_mas_sel_RNIUULU\[1\] -fixed no 252 42
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/s_speed_pi_acc_in\[11\] -fixed no 90 82
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_29/s_pwm_counter\[14\] -fixed no 268 31
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/s_angle_count\[12\] -fixed no 301 16
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_17/s_adc_ch1_offset\[13\] -fixed no 277 73
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/position_pi_ki_o\[4\] -fixed no 152 16
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_3/mul_a_to_mas_o\[8\] -fixed no 275 49
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/s_speed_pi_acc_in\[25\] -fixed no 119 61
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/s_pi_sel_4 -fixed no 109 57
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_14/MSC_i_15/DELAY_PROC.theta_scl_buff_o_3\[6\] -fixed no 102 24
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_inew\[22\] -fixed no 128 31
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/un2_s_out_scale_cry_22_RNO -fixed no 69 90
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/SPEED_PI_ACC_IN_PROC.s_speed_pi_acc_in_4\[10\] -fixed no 88 84
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_27/Vc_o_Z\[14\] -fixed no 251 28
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/s_filter_buffer_3\[15\] -fixed no 69 78
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/s_filter_buffer\[9\] -fixed no 39 82
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/s_inew\[8\] -fixed no 112 85
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_17/s_adc_ch1_offset\[8\] -fixed no 272 73
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/PI_CONT_FSM_PROC.s_mult1_input_5\[0\] -fixed no 179 30
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/s_pout\[21\] -fixed no 95 73
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_inew\[4\] -fixed no 151 19
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_0/SVM_FSM_PROC.s_max_value_3_3_ns\[17\] -fixed no 107 42
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/auto_restart_no_o\[0\] -fixed no 99 40
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_27/Vb_o_Z\[15\] -fixed no 243 37
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/s_out_scale\[15\] -fixed no 63 82
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_6/s_state\[0\] -fixed no 281 43
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_8/mas_en_to_mas_o_3 -fixed no 260 39
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_mult0_input\[12\] -fixed no 207 28
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/s_out_scale\[3\] -fixed no 51 82
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/rate_limit_rate_cnt_o\[1\] -fixed no 61 13
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/s_iq_acc_in\[23\] -fixed no 103 88
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/acc_in_o_1_1\[36\] -fixed no 121 66
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/s_iq_acc_in_1_sqmuxa_i -fixed no 112 57
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_pout\[24\] -fixed no 133 16
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/x_o\[3\] -fixed no 163 43
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/adc_interface_795x_0/spi_engine_inst/DATA_COLLECTION_PROC.s_miso_data_2\[5\] -fixed no 338 45
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/s_line_count\[2\] -fixed no 196 34
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/s_theta_i\[11\] -fixed no 195 49
set_location CFG0_GND_INST -fixed no 298 39
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/s_i_init_ds\[3\] -fixed no 78 70
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/prdata_o_1_15_i_m2\[3\] -fixed no 293 36
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/idq_pi_ki_o\[1\] -fixed no 127 76
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_9/s_set_ref\[15\] -fixed no 67 25
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/olmng_dv_o\[1\] -fixed no 104 46
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/count2\[6\] -fixed no 67 49
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_27/MUL_INP_GEN_PROC.s_mult_in0_4_1_1\[0\] -fixed no 120 42
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/count2\[0\] -fixed no 61 49
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/s_theta_1\[15\] -fixed no 212 51
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_9/s_count\[7\] -fixed no 44 31
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_17/s_adc_ch1_offset\[1\] -fixed no 265 73
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/adc_interface_795x_0/s_index\[1\] -fixed no 352 73
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/s_speed_pi_acc_in\[22\] -fixed no 93 61
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/adc_interface_795x_0/state_RNIMSE31\[0\] -fixed no 343 69
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/idq_pi_kp_o\[7\] -fixed no 134 73
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/s_theta_c\[0\] -fixed no 192 52
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/s_dir_rot -fixed no 192 58
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/SPEED_PI_ACC_IN_PROC.s_speed_pi_acc_in_4\[40\] -fixed no 104 57
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/yo_ipark_o\[10\] -fixed no 314 43
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/rate_limit_ref_in_o\[15\] -fixed no 64 25
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_2/s_vc\[11\] -fixed no 134 43
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/s_mult1_input\[12\] -fixed no 142 70
set_location MC_System_0/MC_System_sb_0/CCC_0/CCC_INST_RNI2QPF/U0_RGB1 -fixed no 218 99
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_add_cin\[20\] -fixed no 176 16
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_9/s_count\[9\] -fixed no 46 31
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/s_speed_pi_acc_in\[28\] -fixed no 121 58
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/PI_CONT_FSM_PROC.acc_out_o_2_1\[38\] -fixed no 101 75
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_27/s_mult_in0\[1\] -fixed no 201 25
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/s_inew\[13\] -fixed no 108 76
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_17/s_mas_en -fixed no 246 73
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_13/s_state\[4\] -fixed no 117 46
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/FSM_CORDIC_ROT_PROC.s_theta_c_8_cry_3_0_RNO_0 -fixed no 200 60
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/PI_CONT_FSM_PROC.s_i_init_ds_1_axb_0_i_0 -fixed no 120 30
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/s_theta_i\[9\] -fixed no 193 49
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_6/s_state_RNIKN4I\[1\] -fixed no 293 42
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/un2_s_out_scale_cry_16_RNO -fixed no 54 93
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/yo_ipark_o\[16\] -fixed no 328 40
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_17/s_mult0_in\[2\] -fixed no 257 76
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_0/s_max_value\[4\] -fixed no 80 34
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_17/s_adc_ch0_offset\[27\] -fixed no 279 70
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/s_angle_count\[6\] -fixed no 295 16
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_29/s_delay_counter_RNO\[0\] -fixed no 273 18
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/y_o\[6\] -fixed no 175 43
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/s_yi_rot_RNI3A9P1\[14\] -fixed no 176 63
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_6/CORDIC_SCALE_FSM_PROC.mas_mul_a_o_5_7_184_i_m2 -fixed no 177 42
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/un2_s_out_scale_cry_8_RNO -fixed no 55 87
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_add_cin\[26\] -fixed no 175 16
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/x_o\[5\] -fixed no 162 43
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/acc_out_o\[4\] -fixed no 113 85
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_14/init_iqpi_o_Z\[10\] -fixed no 95 49
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/speed_factor_o\[9\] -fixed no 166 76
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_0/va3h_o_Z\[8\] -fixed no 107 37
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/PI_CONT_FSM_PROC.s_mult1_input_5\[17\] -fixed no 169 18
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/un2_s_out_scale_cry_27_RNO -fixed no 73 78
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_14/s_mas_en_RNO -fixed no 98 15
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_6/mas_mul_a_o\[14\] -fixed no 206 43
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_27/Vc_o_Z\[1\] -fixed no 229 34
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/un1_s_angle_count_i\[1\] -fixed no 274 15
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/SPEED_PI_ACC_IN_PROC.s_speed_pi_acc_in_4\[5\] -fixed no 116 84
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_8/mul_a_to_mas_o_3_1_0\[0\] -fixed no 266 48
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/OUTPUT_PROC.x_o_4_3\[3\] -fixed no 163 42
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/speed_window_o\[6\] -fixed no 42 52
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_8/mul_a_to_mas_o_3_1_0\[2\] -fixed no 272 39
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/output_y_o_4_iv_i_RNO\[3\] -fixed no 88 63
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_0/SVM_FSM_PROC.s_max_value_3_3_ns_1\[0\] -fixed no 71 36
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/count2\[1\] -fixed no 62 49
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/s_speed_pi_acc_in_1_sqmuxa_i -fixed no 119 57
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/s_state_RNI8L252\[0\] -fixed no 183 51
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_acc\[27\] -fixed no 174 25
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_17/s_ia\[17\] -fixed no 240 52
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/s_iq_acc_in\[36\] -fixed no 130 67
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/s_inew\[42\] -fixed no 106 64
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/adc_interface_795x_0/result_ch1_o\[11\] -fixed no 347 49
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/s_yi_rot\[16\] -fixed no 173 52
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_14/s_mult0_input\[5\] -fixed no 89 22
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/s_id_acc_in\[40\] -fixed no 106 58
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/x_o\[10\] -fixed no 171 43
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/idq_pi_ki_o\[9\] -fixed no 128 76
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_9/MSC_i_10/rl_out_prev_o\[17\] -fixed no 68 19
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/s_index_RNIRU1B\[2\] -fixed no 212 63
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/un1_s_angle_count_i\[10\] -fixed no 278 15
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/PI_CONT_FSM_PROC.acc_out_o_2\[15\] -fixed no 96 81
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/adc_interface_795x_0/spi_engine_inst/s_miso_data\[9\] -fixed no 351 46
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_add_cin\[8\] -fixed no 146 16
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/s_omega_fil_inp\[15\] -fixed no 160 85
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/xo_park_o\[0\] -fixed no 293 40
set_location MC_System_0/MC_System_sb_0/CoreAPB3_0/u_mux_p_to_b3/PRDATA\[10\] -fixed no 333 36
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_3/mul_b_to_mas_o_iv_0_o3\[1\] -fixed no 270 36
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_27/un1_s_state_3_0_a3 -fixed no 228 24
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_acc\[19\] -fixed no 178 25
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/PI_CONT_FSM_PROC.s_acc_5\[33\] -fixed no 180 27
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_add_cin\[4\] -fixed no 176 31
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/adc_interface_795x_0/state\[3\] -fixed no 357 70
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/OUTPUT_PROC.y_o_2_1_3\[15\] -fixed no 187 42
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/rate_limit_ref_in_o\[12\] -fixed no 68 25
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/auto_restart_no_o_1_sqmuxa_0_a2 -fixed no 163 36
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_9/s_set_ref_4\[3\] -fixed no 37 18
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_output_y\[1\] -fixed no 188 25
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/s_index_7_iv_i\[1\] -fixed no 189 60
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/s_angle_out_f\[16\] -fixed no 307 34
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_13/s_restart_count_RNO\[0\] -fixed no 103 39
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/s_filter_buffer_3\[19\] -fixed no 68 78
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/PI_CONT_FSM_PROC.un10_s_pioutlto34_i_a2_0_29 -fixed no 127 27
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_2/mul_a_to_mas_o\[16\] -fixed no 279 43
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/olmng_dv_o\[16\] -fixed no 107 46
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/prdata_o_1_16_i_m2_i_m2\[11\] -fixed no 215 39
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/un1_s_xout_RNO_2\[15\] -fixed no 161 66
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_6/x_o\[10\] -fixed no 293 43
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_6/y_o\[11\] -fixed no 334 40
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/s_iq_acc_in\[34\] -fixed no 74 76
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/id_pi_output_y_o\[0\] -fixed no 189 37
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/s_filter_incr_RNIHJ862\[18\] -fixed no 70 93
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/output_y_o_4_iv_i_RNO\[13\] -fixed no 97 69
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_9/s_ramp_out_7\[10\] -fixed no 78 24
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_0/SVM_FSM_PROC.s_min_value_4_3_ns\[6\] -fixed no 64 36
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/PI_CONT_FSM_PROC.s_mult1_input_5\[15\] -fixed no 174 18
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/OUTPUT_PROC.y_o_2_1_3_2\[1\] -fixed no 160 45
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/adc_interface_795x_0/s_index_RNI9UPU1\[3\] -fixed no 359 72
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/s_add_cin\[14\] -fixed no 105 79
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_14/theta_o_cZ\[4\] -fixed no 178 33
set_location MC_System_0/MC_System_sb_0/CoreAPB3_0/iPSELS_raw_0_a2\[0\] -fixed no 349 39
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/adc_interface_795x_0/s_index\[3\] -fixed no 351 73
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_9/s_set_ref_4\[15\] -fixed no 67 24
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_output_y_RNO\[13\] -fixed no 187 24
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/adc_scale_val_o\[4\] -fixed no 246 76
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/PI_CONT_FSM_PROC.s_mult1_input_5\[10\] -fixed no 170 15
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/s_line_count_lcry_cy_183 -fixed no 215 33
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_17/s_state_ns_1_0_.s_ia_0_sqmuxa_0_a3_0_a3 -fixed no 242 72
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/s_start_Z -fixed no 110 58
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/s_iq_acc_in\[13\] -fixed no 91 82
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/s_id_acc_in\[35\] -fixed no 77 76
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/s_filter_incr_RNI72HT\[28\] -fixed no 79 90
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_2/s_vc\[1\] -fixed no 124 40
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/seq_cntl_cl_omega_o\[17\] -fixed no 88 28
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/s_pout_RNI9ALM9\[27\] -fixed no 105 69
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/acc_in_o\[32\] -fixed no 125 57
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_14/theta_o_cZ\[9\] -fixed no 188 33
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/pwm_gain_val_o\[16\] -fixed no 235 19
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/s_id_acc_in\[6\] -fixed no 115 88
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/s_iq_acc_in\[27\] -fixed no 89 67
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/acc_out_o\[23\] -fixed no 99 67
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/acc_in_o\[37\] -fixed no 80 75
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/rate_limit_slew_cnt_o\[10\] -fixed no 46 40
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/prdata_o_1_0_0_a2_1\[4\] -fixed no 319 36
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_8/mul_a_to_mas_o_3_1_0\[5\] -fixed no 265 48
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_3/clarke_done_o_0_sqmuxa_0_a3 -fixed no 255 39
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_14/s_mult1_input\[12\] -fixed no 133 19
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/OUTPUT_PROC.y_o_2_1_3_2\[12\] -fixed no 165 48
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_3/s_ialpha\[0\] -fixed no 304 40
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/s_speed_pi_acc_in\[2\] -fixed no 122 85
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/PI_CONT_FSM_PROC.s_acc_5\[37\] -fixed no 188 27
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/PI_CONT_FSM_PROC.acc_out_o_2\[11\] -fixed no 104 81
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/s_filter_incr_RNI25PR1\[8\] -fixed no 55 90
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/acc_in_o\[33\] -fixed no 128 66
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/position_pi_en_o_0_sqmuxa_0_a2 -fixed no 175 36
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/xo_ipark_o_0_sqmuxa -fixed no 295 42
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_0/vc3h_o_Z\[12\] -fixed no 135 34
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_9/s_set_ref\[11\] -fixed no 61 25
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/count1\[6\] -fixed no 43 49
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/s_yi\[9\] -fixed no 190 51
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/adc_interface_795x_0/s_index_RNO\[2\] -fixed no 356 72
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/s_yi\[5\] -fixed no 191 36
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/pwm_dead_time_val_o\[11\] -fixed no 242 31
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_17/s_adc_ch1_offset\[10\] -fixed no 274 73
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/s_filter_incr_RNIVPGT\[24\] -fixed no 78 90
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/angle_factor_o\[14\] -fixed no 293 28
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_0/SVM_FSM_PROC.s_min_value_4_3_ns\[12\] -fixed no 89 39
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_29/s_delay_counter\[6\] -fixed no 294 19
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/output_y_o_1\[8\] -fixed no 89 64
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_14/init_iqpi_o_Z\[6\] -fixed no 91 49
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/yo_park_o\[0\] -fixed no 308 37
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/s_filter_buffer_3\[5\] -fixed no 47 81
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/speed_count\[2\] -fixed no 159 82
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/ref_input_o_0_cZ\[4\] -fixed no 202 42
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/s_filter_incr_RNI77662\[11\] -fixed no 45 87
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/s_theta_c\[13\] -fixed no 206 58
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/speed_factor_o\[17\] -fixed no 167 70
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/un1_s_angle_count_i\[13\] -fixed no 283 15
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/PI_CONT_FSM_PROC.s_add_cin_4\[15\] -fixed no 96 78
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_9/MSC_i_10/DELAY_PROC.rl_out_prev_o_3\[1\] -fixed no 57 21
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_output_y\[0\] -fixed no 186 31
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/s_yi_rot_RNI89NK1\[9\] -fixed no 168 63
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_17/s_ib\[5\] -fixed no 270 52
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/init_o\[17\] -fixed no 113 69
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/PI_CONT_FSM_PROC.s_acc_5\[23\] -fixed no 172 24
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/s_acc_in\[2\] -fixed no 123 85
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/olmng_theta_factor_o\[7\] -fixed no 108 19
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/seq_cntl_cl_omega_o\[12\] -fixed no 93 28
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_0/s_max_value\[12\] -fixed no 90 40
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/s_mult1_input\[10\] -fixed no 148 73
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/s_pi_sel_5 -fixed no 116 57
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/s_pout\[30\] -fixed no 104 73
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/prdata_o_1_16_i_m2\[4\] -fixed no 320 36
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_9/un1_s_ramp_out\[14\] -fixed no 76 15
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_27/Va_o_Z\[1\] -fixed no 229 28
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_29/s_midmatch_0_sqmuxa -fixed no 273 30
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/adc_interface_795x_0/spi_engine_inst/s_sck_count_3\[0\] -fixed no 330 72
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_17/s_ia\[16\] -fixed no 257 52
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/s_i_init_ds\[8\] -fixed no 83 70
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_29/PWM_MIDMATCH_GEN_PROC.op_eq.un9_en_pwm_i_15 -fixed no 263 27
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/prdata_o_1_i_0_o2\[18\] -fixed no 356 39
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_iout_i_m2\[16\] -fixed no 126 27
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/idq_pi_ki_o\[0\] -fixed no 150 76
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_13/FSM_SEQ_CONTROLLER_PROC.op_eq.un6_s_soft_stop_11 -fixed no 89 33
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/s_theta_i\[15\] -fixed no 212 52
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_inew\[32\] -fixed no 141 28
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_9/s_ramp_out\[6\] -fixed no 82 25
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_13/state_o_Z\[0\] -fixed no 113 49
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/adc_interface_795x_0/result_ch3_o\[0\] -fixed no 341 49
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/pwm_period_val_o\[8\] -fixed no 247 19
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/s_out_scale\[19\] -fixed no 67 82
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_17/s_mult0_in\[0\] -fixed no 251 76
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_8/s_mas_sel_RNISSLU\[1\] -fixed no 248 36
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/rate_limit_rate_cnt_o\[9\] -fixed no 69 13
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/s_theta_i\[5\] -fixed no 194 49
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/init_o_0_cZ\[7\] -fixed no 77 60
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/adc_interface_795x_0/result_ch1_o\[10\] -fixed no 356 52
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/OUTPUT_PROC.x_o_4_3\[8\] -fixed no 176 42
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/angle_count_max_o\[15\] -fixed no 270 16
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/PI_CONT_FSM_PROC.acc_out_o_2_1_0\[17\] -fixed no 83 72
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/s_index_RNO\[0\] -fixed no 158 57
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/adc_interface_795x_0/s_spi_mosi_RNO\[10\] -fixed no 355 66
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/s_state_0_sqmuxa -fixed no 231 48
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/olmng_iq_ref_in_o\[10\] -fixed no 90 52
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/adc_interface_795x_0/s_index_RNO_1\[1\] -fixed no 351 69
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/s_id_acc_in\[9\] -fixed no 119 88
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_14/s_mult1_input\[5\] -fixed no 92 22
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/s_acc_in\[28\] -fixed no 122 58
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/OUTPUT_PROC.y_o_2_1_3\[6\] -fixed no 175 42
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/olmng_dv_o\[14\] -fixed no 105 49
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/un1_s_xout\[14\] -fixed no 173 63
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_27/Vb_o_Z\[14\] -fixed no 242 37
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/m22 -fixed no 194 60
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_13/s_state_ns_0\[0\] -fixed no 115 42
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_17/s_ib\[13\] -fixed no 262 52
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/speed_pi_output_y_o_1_sqmuxa_i -fixed no 118 57
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/prdata_o_1_18_i_m2_bm\[12\] -fixed no 334 39
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_27/done_o_RNO -fixed no 238 24
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_17/s_calib_cnt\[12\] -fixed no 241 70
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_29/s_delay_counter\[11\] -fixed no 299 19
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/PI_CONT_FSM_PROC.acc_out_o_2_1_0\[26\] -fixed no 90 66
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/s_yi_rot\[10\] -fixed no 167 52
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/prdata_o_1_14_i_m2\[5\] -fixed no 305 36
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_17/un1_s_mult0_in_1_axb_2 -fixed no 259 72
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/PI_CONT_FSM_PROC.s_acc_5\[27\] -fixed no 174 24
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/s_id_acc_in\[23\] -fixed no 106 88
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/s_add_cin\[32\] -fixed no 140 76
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_i_init_ds\[4\] -fixed no 127 31
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/PI_CONT_FSM_PROC.s_add_cin_4\[2\] -fixed no 170 30
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/PI_CONT_FSM_PROC.un1_ymax_ilto34 -fixed no 111 69
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/PI_CONT_FSM_PROC.s_acc_5_0_a2_12_m1_0_a2 -fixed no 164 27
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_27/Va_o_Z\[4\] -fixed no 232 28
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/omega_out_o_Z\[17\] -fixed no 199 46
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/SPEED_PI_ACC_IN_PROC.s_speed_pi_acc_in_4\[14\] -fixed no 100 81
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/s_id_acc_in\[29\] -fixed no 113 58
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/pwm_dead_time_val_o_1_sqmuxa_0_a2_0 -fixed no 378 36
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_0/SVM_FSM_PROC.s_min_value_4_3_ns_1\[8\] -fixed no 77 45
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_17/s_calib_cnt\[11\] -fixed no 240 70
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_0/SVM_FSM_PROC.s_max_value_3_3_ns\[1\] -fixed no 76 33
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/s_yi\[8\] -fixed no 189 51
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_27/MUL_INP_GEN_PROC.s_mult_in0_4\[17\] -fixed no 205 21
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_iout\[19\] -fixed no 125 27
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/id_pi_output_y_o\[8\] -fixed no 145 37
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/un1_s_yout\[3\] -fixed no 138 63
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/omega_out_o_Z\[3\] -fixed no 232 49
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/s_line_count_lcry_RNO -fixed no 192 27
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/acc_out_o\[42\] -fixed no 104 64
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_27/s_mult_in0\[3\] -fixed no 200 25
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/s_pout\[28\] -fixed no 102 73
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_add_cin\[10\] -fixed no 149 16
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_8/s_mas_sel_RNIRQKU\[1\] -fixed no 194 36
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/prdata_o_1_14_i_m2_1_1\[5\] -fixed no 307 36
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_27/Vb_o_Z\[8\] -fixed no 236 37
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/position_pi_ki_o\[5\] -fixed no 151 16
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/adc_interface_795x_0/spi_engine_inst/un2_s_sck_count_1_ac0_3 -fixed no 332 72
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_9/s_ramp_out\[16\] -fixed no 101 19
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_27/MSC_i_28/s_mas_done_dly\[0\] -fixed no 243 25
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/s_speed_pi_acc_in\[17\] -fixed no 86 61
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/s_iq_acc_in\[17\] -fixed no 88 61
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/angle_factor_o\[12\] -fixed no 292 28
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_6/CORDIC_SCALE_FSM_PROC.mas_mul_a_o_5_9_162_i_m2 -fixed no 197 45
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/s_mult1_input\[4\] -fixed no 124 73
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/prdata_o_1_14_i_m2_i_m2_1_1\[2\] -fixed no 281 45
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_13/FSM_SEQ_CONTROLLER_PROC.s_restart_count_4_i_o2\[2\] -fixed no 104 39
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_17/s_calib_cnt\[9\] -fixed no 238 70
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_14/MSC_i_15/DELAY_PROC.theta_scl_buff_o_3\[17\] -fixed no 109 18
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_iout\[22\] -fixed no 121 30
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/un2_s_out_scale_cry_13_RNO -fixed no 68 90
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/adc_interface_795x_0/spi_engine_inst/s_miso_data_reg\[5\] -fixed no 347 46
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_mult0_input\[2\] -fixed no 197 28
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/s_yi\[2\] -fixed no 201 36
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/s_acc_in\[23\] -fixed no 96 88
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/xo_ipark_o\[2\] -fixed no 286 46
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/s_line_count\[10\] -fixed no 204 34
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_pout\[37\] -fixed no 148 31
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/s_speed_pi_acc_in\[19\] -fixed no 89 76
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/s_theta_i\[2\] -fixed no 196 49
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_17/s_adc_ch1_offset\[24\] -fixed no 288 73
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/y_o\[1\] -fixed no 166 46
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_0/vb3h_o_Z\[12\] -fixed no 135 37
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_add_cin\[16\] -fixed no 164 19
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/s_filter_buffer_3\[4\] -fixed no 46 81
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_0/vc3h_o_Z\[14\] -fixed no 137 34
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/position_pi_ki_o\[3\] -fixed no 186 34
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_14/init_iqpi_o_Z\[14\] -fixed no 99 49
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/adc_interface_795x_0/result_ch1_o\[4\] -fixed no 362 52
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_0/s_min_value\[15\] -fixed no 87 40
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/s_add_cin\[27\] -fixed no 102 67
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/s_out_scale\[1\] -fixed no 49 82
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/un1_s_xout\[3\] -fixed no 175 63
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_9/s_set_ref\[10\] -fixed no 47 19
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/s_theta_c\[16\] -fixed no 209 58
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/OUTPUT_PROC.x_o_4_3\[17\] -fixed no 186 42
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/m10_0_03_1_1 -fixed no 44 87
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_i_init_ds\[11\] -fixed no 134 31
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/s_xi_rot\[1\] -fixed no 170 58
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/acc_in_o_1_1\[26\] -fixed no 87 66
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_acc\[24\] -fixed no 179 25
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_0/SVM_FSM_PROC.s_max_value_3_3_ns\[14\] -fixed no 104 42
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_14/init_speedpi_o_Z\[12\] -fixed no 85 58
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/s_yi_rot\[9\] -fixed no 166 52
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/acc_in_o\[10\] -fixed no 86 84
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_6/CORDIC_SCALE_FSM_PROC.mas_mul_a_o_5_6_195_i_m2 -fixed no 174 42
set_location MC_System_0/MC_System_sb_0/CoreAPB3_0/u_mux_p_to_b3/PRDATA_1_1\[13\] -fixed no 311 39
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_9/MSC_i_10/rl_out_prev_o\[15\] -fixed no 95 19
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_27/MUL_INP_GEN_PROC.s_mult_in0_4_1_1\[5\] -fixed no 121 36
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/s_filter_incr_RNIPLIT\[30\] -fixed no 79 87
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/SPEED_PI_ACC_IN_PROC.s_speed_pi_acc_in_4\[13\] -fixed no 107 81
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_27/s_mult_in0\[0\] -fixed no 199 25
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/s_filter_incr\[33\] -fixed no 81 85
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/s_filter_buffer\[32\] -fixed no 80 79
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/yo_ipark_o\[8\] -fixed no 253 37
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/s_dir_47_1 -fixed no 265 24
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/s_filter_incr\[27\] -fixed no 75 85
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_8/s_mas_sel_RNI34MU\[1\] -fixed no 280 42
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/adc_interface_795x_0/spi_engine_inst/s_miso_data\[0\] -fixed no 357 49
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_mas_en_RNO -fixed no 160 18
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/speed_count\[10\] -fixed no 167 82
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/PI_CONT_FSM_PROC.s_acc_5_0_a2\[2\] -fixed no 179 27
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/prdata_o_1_0_0_a2_1\[1\] -fixed no 357 36
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_i_init_ds\[6\] -fixed no 129 31
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_3/mul_a_to_mas_o\[3\] -fixed no 270 49
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/en_filter_factor_omega_o\[1\] -fixed no 68 88
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_output_y_RNO\[4\] -fixed no 182 30
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/idq_pi_ki_o\[5\] -fixed no 144 76
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_acc\[30\] -fixed no 174 28
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/x_o\[12\] -fixed no 185 43
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/speed_pi_output_y_o\[7\] -fixed no 193 37
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/adc_interface_795x_0/spi_engine_inst/s_miso_data_reg\[7\] -fixed no 346 46
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_0/SVM_FSM_PROC.s_max_value_3_3_ns\[2\] -fixed no 63 36
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/s_inew\[41\] -fixed no 109 73
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/position_pi_ki_o\[14\] -fixed no 190 19
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/s_id_acc_in\[5\] -fixed no 128 82
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_14/init_iqpi_o_Z\[4\] -fixed no 89 49
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/speed_factor_o\[0\] -fixed no 167 76
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_17/s_ib\[14\] -fixed no 263 52
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/un1_s_xout_RNO_2\[16\] -fixed no 167 57
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/un2_s_out_scale_cry_4_RNO -fixed no 54 87
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/s_mult0_input\[16\] -fixed no 247 43
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_14/s_theta_ol\[8\] -fixed no 154 34
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/prdata_o_1_14_i_m2_1_1\[13\] -fixed no 303 39
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_9/s_set_ref_4\[9\] -fixed no 42 18
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_inew\[43\] -fixed no 155 25
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/speed_pi_ki_o\[3\] -fixed no 138 73
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_9/s_count\[6\] -fixed no 43 31
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/angle_factor_o\[7\] -fixed no 265 25
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_17/un1_s_mult0_in_1_cry_0_226 -fixed no 282 75
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_17/s_mult0_in\[15\] -fixed no 270 76
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/s_theta_1\[3\] -fixed no 199 48
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/s_out_scale\[9\] -fixed no 57 82
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/angle_factor_o\[5\] -fixed no 284 25
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/output_y_o_1\[1\] -fixed no 96 61
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_17/s_adc_ch1_offset\[0\] -fixed no 264 73
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_13/FSM_SEQ_CONTROLLER_PROC.op_eq.un6_s_soft_stop_15 -fixed no 103 30
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/un1_s_xout_RNO\[8\] -fixed no 161 63
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/OMEGA_GEN1_PROC.omega_out_o_3\[6\] -fixed no 230 45
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/s_filter_buffer\[28\] -fixed no 82 85
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/s_acc_in\[20\] -fixed no 86 76
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/adc_interface_795x_0/spi_engine_inst/un2_s_sck_count_1_axbxc1 -fixed no 331 72
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_13/s_sensor_calib_count\[12\] -fixed no 85 52
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/prdata_o_1_14_i_m2\[0\] -fixed no 311 36
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/adc_interface_795x_0/state\[2\] -fixed no 346 70
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/SPEED_PI_ACC_IN_PROC.s_speed_pi_acc_in_4\[43\] -fixed no 104 87
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/done_park_o -fixed no 239 46
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_9/MSC_i_10/rl_out_prev_o\[9\] -fixed no 36 19
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/speed_pi_output_y_o\[4\] -fixed no 203 37
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/rate_limit_slew_cnt_o\[7\] -fixed no 43 40
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/un2_s_out_scale_cry_18_RNO_0 -fixed no 78 87
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/speed_factor_o\[10\] -fixed no 157 58
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/position_pi_ref_o\[17\] -fixed no 213 34
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_13/s_sensor_calib_count\[8\] -fixed no 81 52
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_6/x_o\[12\] -fixed no 307 40
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/id_pi_output_y_o\[10\] -fixed no 212 37
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_29/PWM_AH_o_2_sqmuxa_i -fixed no 247 27
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_17/s_mult0_in\[11\] -fixed no 266 76
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/un2_s_out_scale_cry_1_RNO -fixed no 53 87
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/s_acc_in\[7\] -fixed no 123 82
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_6/mas_mul_a_o\[3\] -fixed no 254 43
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_state\[3\] -fixed no 161 16
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/olmng_dv_o\[17\] -fixed no 104 49
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/s_yi\[3\] -fixed no 197 36
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/s_xi\[6\] -fixed no 189 39
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_17/un1_s_mult0_in_1_cry_0_227 -fixed no 281 75
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_inew\[16\] -fixed no 126 28
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_add_cin\[24\] -fixed no 174 16
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/acc_out_o\[26\] -fixed no 100 67
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/s_add_cin\[18\] -fixed no 104 79
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_0/va3h_o_Z\[7\] -fixed no 106 37
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/s_add_cin\[19\] -fixed no 103 79
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_14/MSC_i_15/theta_scl_buff_o\[4\] -fixed no 116 19
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_0/SVM_FSM_PROC.s_max_value_3_3_ns_1\[12\] -fixed no 91 39
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_2/mul_a_to_mas_o_0_sqmuxa_0_a3 -fixed no 262 39
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/speed_pi_ki_o\[12\] -fixed no 141 70
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/s_id_acc_in\[13\] -fixed no 107 82
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/omega_out_o_Z\[11\] -fixed no 238 49
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/olmng_dv_o\[13\] -fixed no 105 46
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/pwm_period_val_o\[3\] -fixed no 235 25
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/adc_interface_795x_0/s_data_miso\[11\] -fixed no 357 46
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/speed_pi_output_y_o\[1\] -fixed no 187 37
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_14/init_speedpi_o_Z\[6\] -fixed no 79 58
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_mult0_input\[6\] -fixed no 201 28
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/idq_pi_kp_o\[11\] -fixed no 146 67
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_0/vc3h_o_Z\[5\] -fixed no 128 34
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/s_filter_buffer_3\[20\] -fixed no 67 78
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/un1_s_xout\[16\] -fixed no 160 63
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_0/SVM_FSM_PROC.s_max_value_3_3_ns\[9\] -fixed no 91 45
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/adc_interface_795x_0/spi_engine_inst/DATA_COLLECTION_PROC.s_miso_data_2\[11\] -fixed no 349 45
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/s_id_acc_in\[19\] -fixed no 94 76
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_17/s_state_ns_1_0_.s_mas_en_1_sqmuxa_1_0_a3_0_a3_RNILBQT -fixed no 240 72
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/ref_input_o_0_cZ\[7\] -fixed no 202 36
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/SPEED_PI_DONE_PROC.speed_pi_output_y_o_5\[11\] -fixed no 122 51
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/act_input_o_1_1_cZ\[17\] -fixed no 298 42
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/acc_out_o\[3\] -fixed no 98 85
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/s_iq_acc_in\[6\] -fixed no 123 88
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_acc\[32\] -fixed no 189 28
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/adc_interface_795x_0/result_ch3_o\[4\] -fixed no 363 52
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/s_id_acc_in\[3\] -fixed no 129 85
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/PI_CONT_FSM_PROC.acc_out_o_2_1\[36\] -fixed no 107 63
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/OUTPUT_PROC.x_o_4_3\[6\] -fixed no 173 42
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_3/s_ibeta\[17\] -fixed no 319 40
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_9/MSC_i_10/rl_out_prev_o\[13\] -fixed no 70 19
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/adc_scale_val_o_1_sqmuxa_0_a2 -fixed no 248 39
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/adc_interface_795x_0/spi_engine_inst/s_miso_data\[6\] -fixed no 336 46
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/s_acc_in\[14\] -fixed no 106 82
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_14/MSC_i_16/s_mas_done_dly\[0\] -fixed no 96 16
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/adc_interface_795x_0/spi_engine_inst/DATA_TRANSMIT_PROC.s_sdo_reg_6\[11\] -fixed no 350 66
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/s_xi_rot_RNIB8IB2\[17\] -fixed no 161 60
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/rate_limit_ref_in_o\[2\] -fixed no 51 25
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/adc_oc_thresh_o\[1\] -fixed no 265 58
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_0/SVM_FSM_PROC.s_max_value_3_3_ns_1\[6\] -fixed no 60 36
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_0/vb3h_o_Z\[0\] -fixed no 121 40
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_3/mul_a_to_mas_o\[7\] -fixed no 274 49
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_17/s_mult0_in\[3\] -fixed no 258 76
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/FSM_CORDIC_ROT_PROC.s_theta_c_8_cry_7_0_RNO -fixed no 215 63
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/prdata_o_1_i_m2_i_m2_am\[16\] -fixed no 301 39
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/act_input_o_1_1_cZ\[15\] -fixed no 289 42
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/s_filter_buffer_3\[26\] -fixed no 72 78
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/s_xi_rot_RNIKOCB1_0\[7\] -fixed no 136 60
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/un2_s_out_scale_cry_19_RNO -fixed no 77 93
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_0/SVM_FSM_PROC.s_min_value_4_3_ns\[10\] -fixed no 95 45
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/angle_count_max_o\[3\] -fixed no 276 16
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_0/va3h_o_Z\[11\] -fixed no 110 37
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_0/SVM_FSM_PROC.s_min_value_4_3_ns_1\[3\] -fixed no 80 45
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_17/s_adc_ch0_offset\[9\] -fixed no 261 70
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/adc_interface_795x_0/result_ch1_o\[7\] -fixed no 345 49
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/speed_pi_output_y_o\[17\] -fixed no 166 40
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_17/s_adc_ch0_offset\[11\] -fixed no 263 70
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_27/MUL_INP_GEN_PROC.s_mult_in0_4_1_1\[7\] -fixed no 154 36
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_17/s_adc_ch0_offset\[6\] -fixed no 258 70
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_14/s_mult0_input\[10\] -fixed no 123 19
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/adc_interface_795x_0/result_ch0_o\[8\] -fixed no 361 37
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/un1_s_xout_RNO_0\[9\] -fixed no 178 60
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/s_acc_in\[19\] -fixed no 87 76
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/s_omega_fil_inp\[8\] -fixed no 153 85
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/PI_CONT_FSM_PROC.acc_out_o_2\[6\] -fixed no 99 84
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/omega_out_o_Z\[5\] -fixed no 228 46
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/done_o -fixed no 115 76
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_17/s_calib_cnt\[3\] -fixed no 232 70
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_14/s_mas_en -fixed no 111 16
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/id_pi_output_y_o\[12\] -fixed no 204 43
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/PI_CONT_FSM_PROC.s_mult1_input_5\[4\] -fixed no 145 15
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/s_i_init_ds\[16\] -fixed no 91 70
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/un1_s_yout\[12\] -fixed no 155 51
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/speed_pi_kp_o\[12\] -fixed no 138 67
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/pwm_period_val_o\[15\] -fixed no 250 25
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/OUTPUT_PROC.x_o_4_3_1\[9\] -fixed no 144 42
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_0/vb3h_o_Z\[14\] -fixed no 137 37
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/s_acc_in\[43\] -fixed no 98 88
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/s_theta_1\[4\] -fixed no 203 48
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_27/MUL_INP_GEN_PROC.s_mult_in0_4\[0\] -fixed no 199 24
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/m31_0 -fixed no 196 63
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/speed_factor_o\[6\] -fixed no 161 73
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/adc_interface_795x_0/state_RNO_0\[5\] -fixed no 342 69
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/un1_s_yout_1\[16\] -fixed no 154 51
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/OUTPUT_PROC.x_o_4_3_1\[13\] -fixed no 177 45
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/un2_s_out_scale_cry_11_RNO -fixed no 54 90
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/xo_ipark_o\[10\] -fixed no 318 43
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/prdata_o_1_1_a2_0\[3\] -fixed no 376 36
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_iout\[26\] -fixed no 123 27
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_0/va3h_o_Z\[9\] -fixed no 108 37
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_acc\[38\] -fixed no 177 25
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/xo_park_o\[14\] -fixed no 331 43
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/position_pi_ref_o\[11\] -fixed no 213 28
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/s_filter_incr_RNIO6FH2\[10\] -fixed no 43 87
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/s_out_scale\[5\] -fixed no 53 82
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/un2_s_out_scale_cry_0_RNO_2 -fixed no 69 87
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/rate_limit_slew_cnt_o\[12\] -fixed no 48 40
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_acc\[21\] -fixed no 181 28
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/s_out_scale\[30\] -fixed no 78 82
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/s_add_cin\[1\] -fixed no 117 82
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/adc_interface_795x_0/result_ch2_o\[2\] -fixed no 354 52
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_14/init_speedpi_o_Z\[13\] -fixed no 86 58
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_8/mul_a_to_mas_o_1\[14\] -fixed no 286 39
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/OMEGA_GEN1_PROC.omega_out_o_3\[3\] -fixed no 232 48
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/prdata_o_1_1_0_0\[7\] -fixed no 386 36
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/pwm_gain_val_o\[11\] -fixed no 246 19
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/prdata_o_1_15_i_m2\[4\] -fixed no 287 36
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/adc_scale_val_o\[5\] -fixed no 244 76
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/s_filter_incr\[13\] -fixed no 61 85
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_8/s_mas_sel_RNI33LU\[1\] -fixed no 275 36
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/s_inew\[14\] -fixed no 89 79
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/adc_interface_795x_0/spi_engine_inst/s_sckctr_done -fixed no 333 73
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/s_filter_buffer_RNO\[32\] -fixed no 80 78
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_8/mul_a_to_mas_o_3_1_0\[3\] -fixed no 257 42
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/adc_interface_795x_0/result_ch3_o_1_sqmuxa_0_a2_0 -fixed no 342 51
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_27/Va_o_Z\[12\] -fixed no 240 28
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/s_add_cin\[35\] -fixed no 133 76
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/s_theta_1\[13\] -fixed no 211 51
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/prdata_o_1_1_a2_1\[8\] -fixed no 363 36
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/PI_CONT_FSM_PROC.s_add_cin_4\[34\] -fixed no 168 18
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/adc_interface_795x_0/result_ch0_o_0_sqmuxa_0_a2 -fixed no 341 51
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/acc_out_o\[10\] -fixed no 89 85
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_27/MUL_INP_GEN_PROC.s_mult_in0_4_1_1\[2\] -fixed no 120 36
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/pwm_gain_val_o\[5\] -fixed no 229 19
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/s_iq_acc_in\[9\] -fixed no 118 88
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_output_y_RNO\[3\] -fixed no 182 24
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/x_o\[11\] -fixed no 178 43
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_27/MUL_INP_GEN_PROC.s_mult_in0_4_1_1\[4\] -fixed no 151 36
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/s_acc_in\[5\] -fixed no 124 82
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_9/s_ramp_out_7\[4\] -fixed no 73 24
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_17/s_adc_ch0_offset\[3\] -fixed no 255 70
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/pwm_period_val_o\[12\] -fixed no 233 25
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/output_y_o_4_iv\[16\] -fixed no 125 69
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/s_filter_incr_RNIV3B62\[26\] -fixed no 77 90
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_17/s_mult0_in\[13\] -fixed no 268 76
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/s_speed_pi_acc_in\[36\] -fixed no 125 67
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/SPEED_PI_ACC_IN_PROC.s_speed_pi_acc_in_4\[27\] -fixed no 86 66
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/ref_input_o_0_cZ\[3\] -fixed no 212 39
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/s_pout\[19\] -fixed no 93 73
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/s_filter_buffer_3\[13\] -fixed no 66 78
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/s_id_acc_in\[38\] -fixed no 131 67
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_0/vb3h_o_Z\[8\] -fixed no 131 37
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_3/s_ibeta\[1\] -fixed no 275 40
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_17/s_adc_ch0_offset\[12\] -fixed no 264 70
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_acc\[10\] -fixed no 165 28
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/s_state\[0\] -fixed no 77 49
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/s_acc_in\[40\] -fixed no 102 58
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/output_y_o_1\[4\] -fixed no 105 61
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/angle_count_max_o\[11\] -fixed no 273 16
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_17/s_ib\[11\] -fixed no 258 52
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_27/MUL_INP_GEN_PROC.s_mult_in0_4_1_1\[14\] -fixed no 141 36
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/s_angle_count\[7\] -fixed no 296 16
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_8/mul_a_to_mas_o_3\[0\] -fixed no 267 42
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_output_y\[3\] -fixed no 182 25
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/s_xi_rot_RNIDT4O\[6\] -fixed no 135 60
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/s_filter_incr_RNILRC62\[28\] -fixed no 77 87
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/s_speed_pi_acc_in\[21\] -fixed no 114 61
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/ANGLE_COUNT_PROC.un17_s_angle_count_incrlto17_9 -fixed no 311 18
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_13/s_state_ns_o2_0\[4\] -fixed no 117 45
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/s_angle_count\[10\] -fixed no 299 16
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/act_input_o_1_1_cZ\[0\] -fixed no 233 45
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/s_index\[1\] -fixed no 189 61
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_6/x_o\[11\] -fixed no 308 40
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_0/va3h_o_Z\[0\] -fixed no 122 40
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/position_pi_ref_o\[2\] -fixed no 214 34
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_pout\[26\] -fixed no 135 16
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_14/MSC_i_15/theta_scl_buff_o\[16\] -fixed no 115 19
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/rate_limit_slew_cnt_o\[3\] -fixed no 39 40
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/adc_interface_795x_0/s_all_ch_done_RNO -fixed no 336 69
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_9/un1_s_ramp_out\[10\] -fixed no 73 15
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/s_mult0_input\[6\] -fixed no 237 43
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_iout\[23\] -fixed no 131 27
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/OUTPUT_PROC.x_o_4_3\[5\] -fixed no 162 42
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/s_filter_incr_RNIMN762\[17\] -fixed no 69 93
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_9/s_count\[0\] -fixed no 37 31
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_29/s_midmatch_2_sqmuxa_i -fixed no 272 30
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_mult1_input\[3\] -fixed no 175 31
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/s_id_acc_in\[20\] -fixed no 84 76
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_output_y_RNO\[15\] -fixed no 190 30
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/init_o_0_cZ\[14\] -fixed no 93 57
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_8/mul_a_to_mas_o_3_1_0\[4\] -fixed no 264 48
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/s_i_init_ds\[11\] -fixed no 86 70
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_acc_1_sqmuxa_1_i -fixed no 168 27
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_14/init_iqpi_o_Z\[9\] -fixed no 94 49
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/acc_in_o\[11\] -fixed no 98 81
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_add_cin\[40\] -fixed no 176 19
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_27/done_o_Z -fixed no 228 25
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/s_yi\[4\] -fixed no 257 36
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/un1_s_xout\[10\] -fixed no 187 63
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/xo_park_o\[17\] -fixed no 317 40
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/s_filter_buffer\[11\] -fixed no 43 82
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_0/vc3h_o_Z\[17\] -fixed no 140 34
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/s_yi_rot\[0\] -fixed no 157 52
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_6/y_o\[7\] -fixed no 250 46
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_17/s_mult0_in\[14\] -fixed no 269 76
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/SPEED_PI_ACC_IN_PROC.s_speed_pi_acc_in_4\[16\] -fixed no 88 75
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/adc_interface_795x_0/result_ch0_o\[9\] -fixed no 371 52
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/PI_CONT_FSM_PROC.s_add_cin_4\[7\] -fixed no 116 81
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_0/SVM_FSM_PROC.s_max_value_3_3_ns\[4\] -fixed no 80 33
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/s_mult0_input\[8\] -fixed no 239 43
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/xo_ipark_o\[12\] -fixed no 312 40
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/rate_limit_rate_cnt_o\[14\] -fixed no 83 16
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/SPEED_PI_DONE_PROC.speed_pi_output_y_o_5\[10\] -fixed no 124 60
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/position_pi_kp_o\[14\] -fixed no 189 19
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/s_filter_buffer\[27\] -fixed no 74 79
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/s_yi_rot_RNIBK0J\[13\] -fixed no 178 51
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/PI_CONT_FSM_PROC.s_acc_5_0_a2_15_m1_0_a2 -fixed no 161 27
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_17/s_mult0_in\[4\] -fixed no 259 76
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/pwm_dead_time_val_o\[0\] -fixed no 239 31
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_14/s_addc_input\[16\] -fixed no 126 19
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_i_init_ds\[10\] -fixed no 133 31
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_27/Vc_o_Z\[6\] -fixed no 234 34
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/s_i_init_ds\[17\] -fixed no 92 70
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/iq_pi_output_y_o\[10\] -fixed no 159 43
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_9/s_ramp_out_7\[9\] -fixed no 98 24
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_0/SVM_FSM_PROC.s_min_value_4_3_ns\[7\] -fixed no 79 45
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/un1_s_yout_RNO\[16\] -fixed no 147 57
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/FSM_CORDIC_ROT_PROC.s_xi_rot_7_bm_RNO\[13\] -fixed no 174 63
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/speed_pi_output_y_o\[14\] -fixed no 209 43
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/PI_CONT_FSM_PROC.un10_s_pioutlto33_12 -fixed no 129 69
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/acc_in_o\[40\] -fixed no 102 57
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_17/s_state\[1\] -fixed no 249 73
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_9/MSC_i_10/DELAY_PROC.rl_out_prev_o_3\[7\] -fixed no 39 18
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_27/s_state_108 -fixed no 234 24
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/acc_in_o\[36\] -fixed no 122 66
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/output_y_o_4_iv_i\[14\] -fixed no 114 63
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_acc\[12\] -fixed no 164 28
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/yo_park_o\[14\] -fixed no 330 43
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_iout\[31\] -fixed no 137 27
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/OUTPUT_PROC.x_o_4_3\[7\] -fixed no 185 45
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_mult0_input\[10\] -fixed no 205 28
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/s_index_RNI5P7J\[1\] -fixed no 163 60
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/s_inew\[6\] -fixed no 106 85
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/s_inew\[12\] -fixed no 92 79
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/s_yi_rot_RNIFO0J\[15\] -fixed no 175 51
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/s_xi\[9\] -fixed no 212 36
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/xo_ipark_o\[5\] -fixed no 269 40
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/olmng_iq_ref_in_o\[16\] -fixed no 94 58
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/olmng_dv_o\[11\] -fixed no 103 46
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/s_xi\[5\] -fixed no 181 39
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_14/MSC_i_15/DELAY_PROC.theta_scl_buff_o_3\[15\] -fixed no 107 24
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/yo_park_o\[5\] -fixed no 307 37
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_add_cin\[23\] -fixed no 173 16
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/SPEED_PI_ACC_IN_PROC.s_speed_pi_acc_in_4\[22\] -fixed no 99 60
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_0/SVM_FSM_PROC.s_max_value_3_3_ns_1\[13\] -fixed no 81 42
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/s_iq_acc_in\[5\] -fixed no 130 82
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/speed_pi_output_y_o\[12\] -fixed no 205 43
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/adc_interface_795x_0/spi_engine_inst/DATA_TRANSMIT_PROC.s_sdo_reg_6\[9\] -fixed no 354 66
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/acc_in_o_1_1\[8\] -fixed no 113 87
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/angle_count_max_o\[5\] -fixed no 284 16
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/pwm_delay_time_val_o\[7\] -fixed no 259 19
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/seq_cntl_cl_omega_o\[15\] -fixed no 86 28
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/adc_interface_795x_0/result_ch1_o\[6\] -fixed no 358 52
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_9/FSM_RATE_LIM_PROC.s_ramp_out15_cry_0_RNO -fixed no 48 15
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/SPEED_PI_ACC_IN_PROC.s_speed_pi_acc_in_4\[11\] -fixed no 101 81
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/init_o_0_cZ\[1\] -fixed no 79 60
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_13/FSM_SEQ_CONTROLLER_PROC.op_eq.un1_s_sensor_calib_count_6 -fixed no 90 51
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/OMEGA_GEN1_PROC.omega_out_o_3\[10\] -fixed no 193 45
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/s_index_RNINDB32_0\[2\] -fixed no 139 60
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/pwm_period_val_o\[16\] -fixed no 245 25
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/s_omega_fil_inp\[7\] -fixed no 152 85
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_acc\[25\] -fixed no 170 25
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_17/un1_s_mult0_in_1_cry_0_231 -fixed no 280 75
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_9/MSC_i_10/DELAY_PROC.rl_out_prev_o_3\[17\] -fixed no 68 18
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/act_input_o_1_1_cZ\[14\] -fixed no 297 42
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/act_input_o_1_1_cZ\[4\] -fixed no 235 45
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/adc_oc_thresh_o\[14\] -fixed no 261 61
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/s_mult1_input\[9\] -fixed no 121 76
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_9/s_ramp_out\[7\] -fixed no 72 25
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/s_filter_incr\[16\] -fixed no 64 85
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_acc\[8\] -fixed no 166 28
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/x_o\[0\] -fixed no 181 46
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/s_filter_buffer_3\[31\] -fixed no 81 78
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/SPEED_PI_ACC_IN_PROC.s_speed_pi_acc_in_4\[15\] -fixed no 102 81
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/PI_CONT_FSM_PROC.acc_out_o_2\[26\] -fixed no 100 66
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/angle_count_max_o\[12\] -fixed no 267 16
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_add_cin\[14\] -fixed no 163 19
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/un2_s_out_scale_axb_4_1 -fixed no 53 93
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_14/theta_o_cZ\[15\] -fixed no 172 33
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/s_filter_incr\[0\] -fixed no 69 88
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_13/s_state_ns_o3_0_i_o2\[5\] -fixed no 108 45
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_9/MSC_i_10/DELAY_PROC.rl_out_prev_o_3\[9\] -fixed no 36 18
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_iout\[41\] -fixed no 151 27
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_13/s_sensor_calib_count\[5\] -fixed no 78 52
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/FSM_CORDIC_ROT_PROC.s_theta_c_8_cry_13_0_RNO -fixed no 206 60
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/s_filter_buffer\[16\] -fixed no 60 79
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_acc\[18\] -fixed no 169 25
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_6/mas_mul_a_o\[5\] -fixed no 203 43
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/SPEED_PI_DONE_PROC.speed_pi_output_y_o_5\[12\] -fixed no 121 48
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_17/s_adc_ch0_offset\[15\] -fixed no 267 70
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/MSC_i_12/s_mas_done_dly\[0\] -fixed no 158 19
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_0/s_state\[0\] -fixed no 81 37
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_29/s_pwm_counter\[5\] -fixed no 259 31
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/s_acc_in\[34\] -fixed no 75 76
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/s_sel -fixed no 254 40
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_0/SVM_FSM_PROC.s_min_value_4_3_ns_1\[11\] -fixed no 94 45
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/PI_CONT_FSM_PROC.acc_out_o_2_1_0\[20\] -fixed no 82 72
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/adc_interface_795x_0/result_ch0_o\[6\] -fixed no 352 52
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/s_xi_rot_RNI3SN81\[10\] -fixed no 140 57
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/iq_pi_output_y_o\[12\] -fixed no 165 43
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/prdata_o_1_14_i_m2_1_1\[3\] -fixed no 296 36
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_acc\[7\] -fixed no 163 28
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_8/mul_a_to_mas_o_3_1_0\[9\] -fixed no 196 42
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_8/mul_a_to_mas_o_3_0\[12\] -fixed no 283 39
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/s_index_RNO_0\[0\] -fixed no 185 60
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/adc_interface_795x_0/state_RNO\[3\] -fixed no 357 69
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/s_filter_incr\[2\] -fixed no 50 85
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/SPEED_PI_ACC_IN_PROC.s_speed_pi_acc_in_4\[41\] -fixed no 103 57
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/s_pout\[24\] -fixed no 98 73
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/s_xi_rot_RNI9P4O\[4\] -fixed no 151 57
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/prdata_o_1_16_i_m2\[9\] -fixed no 327 36
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/pwm_dead_time_val_o\[5\] -fixed no 233 31
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_0/vc3h_o_Z\[7\] -fixed no 130 34
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/SPEED_PI_ACC_IN_PROC.s_speed_pi_acc_in_4\[6\] -fixed no 118 84
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/PI_CONT_FSM_PROC.acc_out_o_2_1_0\[30\] -fixed no 101 69
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/OUTPUT_PROC.y_o_2_1_3_2\[10\] -fixed no 176 45
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/adc_interface_795x_0/result_ch0_o\[1\] -fixed no 342 49
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_13/state_o_RNO\[2\] -fixed no 109 39
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_29/s_pwm_counter\[3\] -fixed no 257 31
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_17/un1_s_mult0_in_1_axb_2_RNO -fixed no 258 72
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/position_pi_ki_o\[12\] -fixed no 188 19
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_9/un1_s_ramp_out\[11\] -fixed no 82 15
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_iout\[20\] -fixed no 121 27
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/FSM_CORDIC_ROT_PROC.s_theta_c_8_cry_8_0_RNO -fixed no 197 63
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_13/s_state_ns_o2_0_a2_2\[4\] -fixed no 109 45
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/s_id_pi_done -fixed no 115 58
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/OMEGA_GEN1_PROC.omega_out_o_3\[0\] -fixed no 237 45
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/s_iq_acc_in\[3\] -fixed no 127 85
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_17/un1_s_mult0_in_1_axb_4_RNO -fixed no 279 75
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/s_acc_in\[39\] -fixed no 110 61
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_14/s_mult0_input\[11\] -fixed no 122 16
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_2/add_c_to_mas_o_1\[19\] -fixed no 257 43
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_17/s_ia\[3\] -fixed no 244 52
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_8/s_mas_sel_RNI44LU\[1\] -fixed no 273 42
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_9/s_ramp_present_state\[1\] -fixed no 50 28
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_14/MSC_i_15/DELAY_PROC.theta_scl_buff_o_3\[13\] -fixed no 109 15
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/PI_CONT_FSM_PROC.s_add_cin_4\[16\] -fixed no 107 78
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_17/s_adc_ch0_offset\[29\] -fixed no 281 70
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/yo_park_o\[17\] -fixed no 314 40
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/s_xi_rot_RNI92O81\[13\] -fixed no 152 57
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/adc_oc_thresh_o\[9\] -fixed no 273 58
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/s_id_acc_in\[10\] -fixed no 88 85
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_17/s_adc_ch1_offset\[26\] -fixed no 290 73
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_9/MSC_i_10/rl_out_prev_o\[11\] -fixed no 52 19
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/output_y_o_4_iv_i_RNO\[1\] -fixed no 77 72
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/idq_pi_ki_o\[7\] -fixed no 132 73
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/position_pi_kp_o\[7\] -fixed no 163 16
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/prdata_o_1_14_i_m2\[16\] -fixed no 310 39
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/rate_limit_rate_cnt_o\[7\] -fixed no 67 13
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/s_angle_count\[11\] -fixed no 300 16
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/s_yi_rot_RNISVEE\[9\] -fixed no 160 57
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/s_yi_rot_RNIR19P1\[12\] -fixed no 177 60
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/PI_CONT_FSM_PROC.s_add_cin_4\[5\] -fixed no 114 81
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/s_id_acc_in\[7\] -fixed no 131 82
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_9/MSC_i_10/rl_out_prev_o\[14\] -fixed no 91 19
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/prdata_o_1_i_m2_i_m2_bm\[16\] -fixed no 306 39
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_3/s_ialpha\[7\] -fixed no 282 37
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/PI_CONT_FSM_PROC.s_add_cin_4\[22\] -fixed no 97 66
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/s_xi\[8\] -fixed no 206 36
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_acc\[4\] -fixed no 172 28
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_0/vb3h_o_Z\[17\] -fixed no 140 37
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_29/PWM_BH_o_2_sqmuxa_i -fixed no 29 72
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_9/s_set_ref\[7\] -fixed no 55 19
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/PI_CONT_FSM_PROC.acc_out_o_2\[36\] -fixed no 105 63
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/s_filter_buffer\[3\] -fixed no 45 82
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/un1_s_angle_count_i\[2\] -fixed no 275 15
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/s_id_acc_in\[2\] -fixed no 131 85
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/prdata_o_1_sn_m26_i_i_o2_i_o2 -fixed no 395 36
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/s_mult0_input\[1\] -fixed no 232 43
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/PI_CONT_FSM_PROC.acc_out_o_2\[7\] -fixed no 104 84
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_13/FSM_SEQ_CONTROLLER_PROC.op_eq.un6_s_soft_stop_9 -fixed no 88 33
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/ref_input_o_0_cZ\[1\] -fixed no 191 39
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_3/mul_a_to_mas_o\[2\] -fixed no 269 49
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/s_filter_buffer\[13\] -fixed no 66 79
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/s_state_RNIPGLA1\[0\] -fixed no 191 60
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/pwm_period_val_o\[17\] -fixed no 248 25
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/idq_pi_ki_o\[11\] -fixed no 149 73
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/s_iq_acc_in\[30\] -fixed no 120 58
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_13/s_adctrig_count\[10\] -fixed no 107 52
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/s_speed_pi_acc_in\[34\] -fixed no 73 76
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/angle_factor_o_1_sqmuxa_0_a2 -fixed no 276 33
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/position_pi_ki_o\[1\] -fixed no 185 34
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_14/s_theta_ol\[17\] -fixed no 180 25
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/un1_s_yout_RNO_1\[14\] -fixed no 141 51
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/s_acc_in\[4\] -fixed no 122 82
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/s_line_count\[17\] -fixed no 211 34
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/position_pi_ki_o\[2\] -fixed no 184 34
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/s_xi_rot_RNI7N4O\[3\] -fixed no 150 57
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/adc_scale_val_o\[3\] -fixed no 243 76
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/s_filter_buffer_3\[18\] -fixed no 65 78
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/s_xi\[2\] -fixed no 200 36
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/un1_s_yout_RNO_2\[17\] -fixed no 149 57
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/adc_interface_795x_0/state\[5\] -fixed no 339 70
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/PI_CONT_FSM_PROC.un1_ymax_ilto33_2 -fixed no 108 66
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/OUTPUT_PROC.y_o_2_1_3\[1\] -fixed no 166 45
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/s_out_scale\[2\] -fixed no 50 82
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_27/Va_o_Z\[16\] -fixed no 244 28
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/s_iq_acc_in\[32\] -fixed no 127 58
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_27/s_state\[3\] -fixed no 195 25
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/s_inew\[1\] -fixed no 114 85
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_2/mul_a_to_mas_o\[5\] -fixed no 265 49
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/adc_interface_795x_0/s_spi_mosi\[6\] -fixed no 359 67
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/s_inew\[18\] -fixed no 73 73
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/output_y_o_4_iv_i\[7\] -fixed no 85 63
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_14/s_mult0_input\[8\] -fixed no 124 19
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/adc_interface_795x_0/s_spi_mosi\[8\] -fixed no 356 67
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_13/s_state_ns_0_o2_3\[6\] -fixed no 106 39
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_0/vb3h_o_Z\[5\] -fixed no 128 37
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_9/MSC_i_10/rl_out_prev_o\[12\] -fixed no 63 19
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/PI_CONT_FSM_PROC.s_add_cin_4\[8\] -fixed no 110 81
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/adc_interface_795x_0/state_RNO_0\[4\] -fixed no 353 69
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/rate_limit_ref_in_o\[9\] -fixed no 58 25
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/OUTPUT_PROC.x_o_4_3_1\[6\] -fixed no 175 45
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_2/s_vc\[3\] -fixed no 126 40
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_27/MUL_INP_GEN_PROC.s_mult_in0_4\[2\] -fixed no 196 24
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/prdata_o_1_14_i_m2_1_1\[8\] -fixed no 304 36
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/olmng_theta_factor_o\[14\] -fixed no 107 19
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_0/SVM_FSM_PROC.s_max_value_3_3_ns\[7\] -fixed no 75 45
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/adc_interface_795x_0/spi_engine_inst/un2_s_sck_count_1_axbxc5 -fixed no 327 72
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_pout\[11\] -fixed no 121 25
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/s_inew\[5\] -fixed no 119 85
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_14/s_mult1_input\[10\] -fixed no 97 22
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/un1_s_yout\[13\] -fixed no 151 60
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_13/EN_SPEED_PI_PROC.un109_s_state_0 -fixed no 116 39
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_17/s_adc_ch0_offset\[14\] -fixed no 266 70
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/PI_CONT_FSM_PROC.s_mult1_input_5\[11\] -fixed no 169 15
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/omega_out_o_Z\[8\] -fixed no 202 46
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/id_pi_output_y_o\[17\] -fixed no 175 40
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_17/un1_s_mult0_in_1_axb_0_i_0 -fixed no 251 75
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_3/mul_a_to_mas_o\[12\] -fixed no 279 49
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_6/x_o\[3\] -fixed no 290 37
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/SPEED_PI_DONE_PROC.speed_pi_output_y_o_5\[5\] -fixed no 101 60
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/PI_CONT_FSM_PROC.acc_out_o_2_1_0\[27\] -fixed no 107 69
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_3/mul_a_to_mas_o\[0\] -fixed no 267 49
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/PI_CONT_FSM_PROC.acc_out_o_2\[29\] -fixed no 112 63
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/acc_in_o_1_1\[19\] -fixed no 92 75
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/s_add_cin\[30\] -fixed no 139 76
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/s_filter_incr_RNINHGT\[20\] -fixed no 68 93
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/OUTPUT_PROC.x_o_4_3\[2\] -fixed no 162 45
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/idq_pi_kp_o\[9\] -fixed no 162 76
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/s_line_count\[8\] -fixed no 202 34
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/olmng_theta_factor_o\[10\] -fixed no 100 25
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/un1_s_xout\[13\] -fixed no 176 60
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_0/s_max_value\[0\] -fixed no 70 37
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/s_pout\[31\] -fixed no 105 73
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/s_inew\[29\] -fixed no 105 70
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_output_y\[10\] -fixed no 189 25
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/s_xi_rot_RNI46ES2\[9\] -fixed no 137 57
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_13/s_sensor_calib_count\[2\] -fixed no 75 52
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/s_mult0_input\[13\] -fixed no 244 43
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/PI_CONT_FSM_PROC.acc_out_o_2\[9\] -fixed no 115 84
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/count2\[3\] -fixed no 64 49
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_iout\[34\] -fixed no 152 27
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/init_o_0_cZ\[6\] -fixed no 81 60
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_14/s_mult0_input\[3\] -fixed no 96 22
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/position_pi_ki_o\[8\] -fixed no 165 16
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/pwm_dead_time_val_o\[17\] -fixed no 245 31
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/OUTPUT_PROC.y_o_2_1_3\[7\] -fixed no 184 45
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/PI_CONT_FSM_PROC.s_mult1_input_5\[7\] -fixed no 165 18
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/y_o\[0\] -fixed no 182 46
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_output_y\[7\] -fixed no 185 31
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/s_state\[1\] -fixed no 110 76
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/un1_s_xout\[15\] -fixed no 173 66
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/s_mult0_input\[9\] -fixed no 240 43
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_27/Vc_o_Z\[0\] -fixed no 228 34
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/adc_interface_795x_0/spi_engine_inst/s_sys_clk_count\[2\] -fixed no 346 73
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_pout\[39\] -fixed no 153 31
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_inew\[10\] -fixed no 166 31
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/adc_scale_val_o\[0\] -fixed no 242 76
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/position_pi_ref_o\[3\] -fixed no 215 34
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/un2_s_out_scale_cry_20_RNO -fixed no 65 93
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/SPEED_PI_ACC_IN_PROC.s_speed_pi_acc_in_4\[0\] -fixed no 101 84
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_17/s_ib\[7\] -fixed no 272 52
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/s_index_7_iv_i_1\[3\] -fixed no 188 60
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_13/s_adctrig_count\[5\] -fixed no 102 52
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/pwm_dead_time_val_o\[8\] -fixed no 236 31
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_6/mas_mul_a_o\[2\] -fixed no 181 43
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_0/s_max_value\[16\] -fixed no 73 37
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_2/mul_a_to_mas_o\[6\] -fixed no 271 40
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/speed_pi_ki_o\[13\] -fixed no 149 70
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/prdata_o_1_i_m2_i_m2_am\[15\] -fixed no 302 42
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_6/s_state_ns_0_m2\[1\] -fixed no 296 42
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/rate_limit_ref_in_o_1_sqmuxa_0_a2 -fixed no 162 36
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/idq_pi_kp_o\[12\] -fixed no 134 70
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/acc_out_o\[33\] -fixed no 119 64
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/adc_interface_795x_0/result_ch2_o\[8\] -fixed no 370 37
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/adc_oc_thresh_o\[11\] -fixed no 275 58
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/PI_CONT_FSM_PROC.s_acc_5\[17\] -fixed no 171 27
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/s_xi\[3\] -fixed no 209 36
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_6/y_o\[15\] -fixed no 308 43
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_29/s_pwm_counter\[8\] -fixed no 262 31
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/acc_in_o\[14\] -fixed no 106 81
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/PI_CONT_FSM_PROC.s_add_cin_4\[20\] -fixed no 99 78
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/adc_interface_795x_0/s_data_miso\[8\] -fixed no 359 46
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/acc_in_o\[41\] -fixed no 100 57
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/un1_s_xout_RNO_2\[17\] -fixed no 163 57
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/PI_CONT_FSM_PROC.s_add_cin_4\[33\] -fixed no 191 21
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_14/init_iqpi_o_Z\[16\] -fixed no 101 49
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_output_y_RNO\[0\] -fixed no 186 30
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_output_y\[8\] -fixed no 183 25
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_0/SVM_FSM_PROC.vc3h_o_1_axb_0_i_0 -fixed no 120 39
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_output_y\[2\] -fixed no 187 31
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/PI_CONT_FSM_PROC.s_add_cin_4\[37\] -fixed no 180 21
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/pwm_dead_time_val_o\[9\] -fixed no 237 31
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/x_o\[7\] -fixed no 185 46
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/yo_ipark_o\[14\] -fixed no 305 43
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_mult0_input\[11\] -fixed no 206 28
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_27/s_state\[2\] -fixed no 234 25
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_17/s_adc_ch0_offset\[4\] -fixed no 256 70
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_output_y\[4\] -fixed no 182 31
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_9/MSC_i_10/DELAY_PROC.rl_out_prev_o_3\[4\] -fixed no 56 21
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_add_cin\[39\] -fixed no 175 19
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/prdata_o_1_1_0_0\[10\] -fixed no 335 36
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/angle_count_max_o\[16\] -fixed no 271 16
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_27/MUL_INP_GEN_PROC.s_mult_in0_4\[11\] -fixed no 185 24
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/s_filter_incr_RNI8NFH2\[16\] -fixed no 52 93
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_2/s_vc\[6\] -fixed no 129 40
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/acc_in_o_1_1\[41\] -fixed no 101 57
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_9/MSC_i_10/DELAY_PROC.rl_out_prev_o_3\[0\] -fixed no 58 21
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/s_yi_rot_RNI7O271\[6\] -fixed no 172 66
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/s_add_cin\[7\] -fixed no 116 82
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/PI_CONT_FSM_PROC.acc_out_o_2\[39\] -fixed no 103 63
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/s_speed_pi_acc_in\[27\] -fixed no 93 67
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/s_inew\[39\] -fixed no 97 64
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/s_omega_fil_inp\[11\] -fixed no 156 85
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_17/un1_s_mult0_in_1_axb_8 -fixed no 257 72
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/rate_limit_slew_cnt_o\[0\] -fixed no 36 40
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_13/s_sensor_calib_count\[3\] -fixed no 76 52
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/output_y_o_1\[14\] -fixed no 114 64
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/adc_interface_795x_0/spi_engine_inst/s_miso_data_reg\[0\] -fixed no 355 49
set_location MC_System_0/MC_System_sb_0/CoreAPB3_0/u_mux_p_to_b3/PRDATA\[0\] -fixed no 364 36
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_29/PWM_MIDMATCH_GEN_PROC.op_eq.un9_en_pwm_i_11 -fixed no 247 30
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_acc\[5\] -fixed no 178 28
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/PI_CONT_FSM_PROC.acc_out_o_2\[5\] -fixed no 109 84
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/speed_window_o\[2\] -fixed no 38 52
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/PI_CONT_FSM_PROC.s_add_cin_4\[0\] -fixed no 174 30
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/s_xi_rot_RNIF8O81\[16\] -fixed no 160 60
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_add_cin\[13\] -fixed no 162 19
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_mult1_input\[15\] -fixed no 174 19
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/s_acc_in\[17\] -fixed no 84 61
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_3/s_ialpha\[2\] -fixed no 267 40
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_14/init_iqpi_o_Z\[11\] -fixed no 96 49
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/s_speed_pi_acc_in\[29\] -fixed no 108 61
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/PI_CONT_FSM_PROC.acc_out_o_2\[0\] -fixed no 100 84
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_8/mul_a_to_mas_o_3\[4\] -fixed no 266 42
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/s_index\[2\] -fixed no 190 61
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/speed_pi_kp_o\[13\] -fixed no 146 70
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/ref_input_o_0_cZ\[15\] -fixed no 215 36
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/s_filter_incr\[31\] -fixed no 79 85
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_0/va3h_o_Z\[13\] -fixed no 112 37
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/s_inew\[11\] -fixed no 90 79
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/adc_scale_val_o\[2\] -fixed no 241 76
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_14/MSC_i_15/theta_scl_buff_o\[1\] -fixed no 114 25
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_output_y_4_iv_0\[17\] -fixed no 191 24
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_0/SVM_FSM_PROC.s_max_value_3_3_ns_1\[9\] -fixed no 90 45
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_17/s_adc_ch1_offset\[15\] -fixed no 279 73
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/s_filter_buffer_3\[22\] -fixed no 64 78
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/s_inew\[7\] -fixed no 102 85
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/OUTPUT_PROC.y_o_2_1_3_2\[14\] -fixed no 190 48
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_2/s_state\[0\] -fixed no 258 40
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_14/MSC_i_15/DELAY_PROC.theta_scl_buff_o_3\[7\] -fixed no 114 18
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_0/vb3h_o_Z\[4\] -fixed no 127 37
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/adc_interface_795x_0/result_ch1_o\[3\] -fixed no 367 52
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/s_iq_acc_in\[39\] -fixed no 113 61
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_0/s_min_value\[9\] -fixed no 93 46
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_13/s_state_ns_i_4_i\[2\] -fixed no 108 48
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/adc_interface_795x_0/spi_engine_inst/s_miso_data_reg\[10\] -fixed no 355 46
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_8/s_mas_sel_RNI01MU\[1\] -fixed no 271 36
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/speed_pi_output_y_o\[3\] -fixed no 199 37
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/PI_CONT_FSM_PROC.s_add_cin_4\[24\] -fixed no 174 15
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/yo_park_o\[1\] -fixed no 294 43
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/un1_s_angle_count_i\[16\] -fixed no 280 15
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/prdata_o_1_16_i_m2_i_m2\[2\] -fixed no 347 36
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/s_id_acc_in\[37\] -fixed no 72 76
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/un2_s_out_scale_cry_10_RNO_0 -fixed no 51 93
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_14/MSC_i_15/theta_scl_buff_o\[6\] -fixed no 102 25
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/idq_pi_kp_o\[10\] -fixed no 143 67
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/s_pout\[43\] -fixed no 118 73
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/un1_s_yout\[16\] -fixed no 153 51
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/position_pi_kp_o\[12\] -fixed no 187 19
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/acc_out_o\[22\] -fixed no 104 61
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_6/mas_mul_a_o\[8\] -fixed no 179 43
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/s_iq_acc_in\[31\] -fixed no 105 88
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_14/s_addc_input\[23\] -fixed no 104 22
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_pout\[38\] -fixed no 150 28
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/s_theta_c\[1\] -fixed no 193 52
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/xo_ipark_o\[16\] -fixed no 327 40
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/PI_CONT_FSM_PROC.un10_s_pioutlto33_5 -fixed no 119 66
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_17/s_ia\[13\] -fixed no 254 52
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_0/SVM_FSM_PROC.s_min_value_4_3_ns\[4\] -fixed no 73 33
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/FSM_CORDIC_ROT_PROC.s_xi_rot_7_cry_13_0_RNO -fixed no 213 51
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/pwm_delay_time_val_o\[8\] -fixed no 260 19
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/s_line_count\[7\] -fixed no 201 34
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/FSM_CORDIC_ROT_PROC.un9_s_index_cry_17_RNIURLK -fixed no 202 60
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/idq_pi_ki_o\[4\] -fixed no 123 73
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/prdata_o_1_1_0_0\[6\] -fixed no 325 36
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/position_pi_kp_o\[0\] -fixed no 183 34
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/s_index_7_iv_i_1_RNO\[1\] -fixed no 205 60
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_8/mul_a_to_mas_o_3\[10\] -fixed no 282 39
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/init_o_0_cZ\[3\] -fixed no 74 60
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/olmng_theta_factor_o\[12\] -fixed no 102 19
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/xo_park_o\[9\] -fixed no 328 43
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/position_pi_kp_o\[4\] -fixed no 153 16
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/s_filter_buffer\[20\] -fixed no 67 79
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/PI_CONT_FSM_PROC.s_acc_5\[35\] -fixed no 185 27
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/init_o_0_cZ\[15\] -fixed no 94 57
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/s_omega_fil_inp\[17\] -fixed no 162 85
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/adc_interface_795x_0/spi_engine_inst/s_cs_n_RNO -fixed no 344 72
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/ref_input_o_0_cZ\[11\] -fixed no 206 39
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/OUTPUT_PROC.y_o_2_1_3_2\[11\] -fixed no 174 45
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/acc_in_o_1_1\[39\] -fixed no 113 60
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_i_init_ds\[8\] -fixed no 131 31
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/prdata_o_1_15_i_m2\[9\] -fixed no 317 42
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/s_pout\[16\] -fixed no 90 73
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_14/MSC_i_15/theta_scl_buff_o\[15\] -fixed no 107 25
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/adc_interface_795x_0/spi_engine_inst/s_miso_data\[10\] -fixed no 348 46
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_9/un1_s_ramp_out\[12\] -fixed no 80 15
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_add_cin\[0\] -fixed no 174 31
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_3/s_ialpha\[11\] -fixed no 285 40
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_3/mul_a_to_mas_o\[1\] -fixed no 268 49
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_9/s_set_ref\[14\] -fixed no 70 25
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/pwm_delay_time_val_o\[10\] -fixed no 262 19
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_2/iclarke_done_o_Z -fixed no 263 40
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/rate_limit_slew_cnt_o\[2\] -fixed no 38 40
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/auto_restart_no_o_1_sqmuxa_0_a2_0 -fixed no 349 36
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/acc_in_o_1_1\[18\] -fixed no 85 60
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/PI_CONT_FSM_PROC.un1_ymax_ilto33_3 -fixed no 115 66
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/adc_interface_795x_0/spi_engine_inst/DATA_COLLECTION_PROC.s_miso_data_2\[7\] -fixed no 337 45
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/s_id_acc_in\[36\] -fixed no 126 67
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/ref_input_o_0_cZ\[16\] -fixed no 210 42
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_14/s_theta_ol\[6\] -fixed no 174 34
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/adc_oc_thresh_o_1_sqmuxa_0_a2 -fixed no 251 39
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_17/un1_s_mult0_in_1_cry_0_225 -fixed no 278 75
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/un1_s_yout_RNO\[2\] -fixed no 136 63
set_location MC_System_0/MC_System_sb_0/CoreAPB3_0/u_mux_p_to_b3/PRDATA\[15\] -fixed no 341 36
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_output_y\[17\] -fixed no 191 25
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/idq_pi_kp_o\[6\] -fixed no 143 73
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/s_iq_acc_in\[7\] -fixed no 127 82
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_0/SVM_FSM_PROC.s_max_value_3_3_ns_1\[5\] -fixed no 83 33
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_17/s_calib_cnt\[5\] -fixed no 234 70
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/s_filter_incr\[30\] -fixed no 78 85
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_17/s_adc_ch1_offset\[27\] -fixed no 291 73
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/un1_s_xout_RNO\[9\] -fixed no 175 60
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/SPEED_PI_DONE_PROC.speed_pi_output_y_o_5\[17\] -fixed no 137 45
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/FSM_CORDIC_ROT_PROC.s_theta_c_8_cry_9_0_RNO -fixed no 197 60
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/olmng_iq_ref_in_o\[3\] -fixed no 78 61
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/acc_out_o\[6\] -fixed no 99 85
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_14/s_theta_ol\[9\] -fixed no 188 34
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_27/Va_o_Z\[13\] -fixed no 241 28
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_6/y_o\[1\] -fixed no 296 43
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/PI_CONT_FSM_PROC.s_add_cin_4\[32\] -fixed no 140 75
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_9/s_ramp_out\[0\] -fixed no 85 25
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_0/s_state_RNIM0BA1\[0\] -fixed no 83 42
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_13/s_state_ns_i_3_i_o2_0\[7\] -fixed no 111 39
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/s_yi_rot_RNINT8P1\[11\] -fixed no 186 63
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/adc_interface_795x_0/s_index_RNO_0\[1\] -fixed no 358 72
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/iq_pi_output_y_o\[17\] -fixed no 145 34
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/prdata_o_1_1_a2_2\[0\] -fixed no 336 36
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/pwm_gain_val_o_1_sqmuxa_0_a2 -fixed no 247 33
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_9/s_set_ref_4\[2\] -fixed no 45 18
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/un1_s_yout_RNO_0\[13\] -fixed no 150 60
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/s_angle_count\[8\] -fixed no 297 16
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_14/MSC_i_15/theta_scl_buff_o\[2\] -fixed no 113 19
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/s_theta_c\[12\] -fixed no 205 58
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_14/SPEED_IQ_PI_INIT_GEN_PROC.op_eq.init_iqpi_o16 -fixed no 85 33
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_17/s_adc_ch1_offset\[29\] -fixed no 293 73
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_8/s_mas_sel_RNI00LU\[1\] -fixed no 197 42
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_0/s_min_value\[6\] -fixed no 64 37
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/s_iq_acc_in\[2\] -fixed no 130 85
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/s_xi_rot_RNIRFH32\[4\] -fixed no 134 60
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/prdata_o_1_1_0_0\[0\] -fixed no 337 36
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/acc_in_o_1_1\[4\] -fixed no 125 81
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_14/s_state\[1\] -fixed no 97 16
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_27/Va_o_Z\[17\] -fixed no 245 28
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/adc_interface_795x_0/s_index_RNO_0\[3\] -fixed no 357 72
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/s_mult1_input\[17\] -fixed no 133 70
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/y_o\[2\] -fixed no 165 46
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_27/Vc_o_Z\[8\] -fixed no 236 34
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_13/state_o_Z\[2\] -fixed no 312 37
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/PI_CONT_FSM_PROC.un10_s_pioutlto34_i_a2_0_24 -fixed no 157 24
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/s_filter_buffer\[8\] -fixed no 40 82
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_17/s_adc_ch1_offset\[12\] -fixed no 276 73
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/xo_park_o\[6\] -fixed no 245 46
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/FSM_CORDIC_ROT_PROC.s_theta_c_8_cry_10_0_RNO -fixed no 195 63
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/m35_3 -fixed no 194 63
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/adc_interface_795x_0/s_spi_mosi_RNO\[8\] -fixed no 356 66
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/SPEED_PI_DONE_PROC.speed_pi_output_y_o_5\[0\] -fixed no 92 63
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/un1_s_angle_count_i\[7\] -fixed no 286 15
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/init_o_0_cZ\[10\] -fixed no 76 60
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/xo_ipark_o\[1\] -fixed no 291 40
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_14/s_mult1_input\[11\] -fixed no 121 16
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/prdata_o_1_sn_m24_0_a2_0_a2_3 -fixed no 179 36
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/s_xi\[4\] -fixed no 182 39
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_17/s_adc_ch1_offset\[18\] -fixed no 282 73
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_14/MSC_i_15/DELAY_PROC.theta_scl_buff_o_3\[10\] -fixed no 105 24
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_6/x_o\[4\] -fixed no 282 46
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/PI_CONT_FSM_PROC.s_add_cin_4\[18\] -fixed no 104 78
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/s_index_RNIURLK_3\[2\] -fixed no 214 60
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/position_pi_ki_o\[0\] -fixed no 187 34
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/prdata_o_1_1_0_a2_1\[11\] -fixed no 365 36
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/PI_CONT_FSM_PROC.s_add_cin_4\[23\] -fixed no 119 75
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/acc_in_o_1_1\[40\] -fixed no 99 57
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_0/SVM_FSM_PROC.s_min_value_4_3_ns_1\[12\] -fixed no 86 39
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/adc_oc_thresh_o\[15\] -fixed no 260 61
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/s_inew\[4\] -fixed no 110 85
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_14/s_theta_ol\[3\] -fixed no 173 34
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/s_filter_buffer\[24\] -fixed no 82 82
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/prdata_o_1_15_i_m2_i_m2\[2\] -fixed no 266 39
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/adc_interface_795x_0/spi_engine_inst/s_sck_count\[0\] -fixed no 330 73
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_0/SVM_FSM_PROC.s_max_value_3_3_ns_1\[10\] -fixed no 92 45
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/adc_interface_795x_0/spi_engine_inst/s_sck_count\[5\] -fixed no 327 73
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/acc_out_o\[25\] -fixed no 108 64
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_mult0_input\[5\] -fixed no 200 28
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/adc_interface_795x_0/spi_engine_inst/START_SIG_PROC.un1_s_sckctr_done -fixed no 338 72
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_17/s_ia\[14\] -fixed no 255 52
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_3/mul_a_to_mas_o\[9\] -fixed no 276 49
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/s_filter_incr_RNI50HT\[27\] -fixed no 76 90
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/s_mult1_input\[11\] -fixed no 145 73
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/angle_factor_o\[13\] -fixed no 291 28
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_9/MSC_i_10/DELAY_PROC.rl_out_prev_o_3\[13\] -fixed no 70 18
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/s_filter_incr\[11\] -fixed no 59 85
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/seq_cntl_cl_omega_o\[2\] -fixed no 62 31
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/s_i_init_ds\[13\] -fixed no 88 70
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/s_yi\[12\] -fixed no 198 39
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_6/done_o -fixed no 295 43
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/PI_CONT_FSM_PROC.s_acc_5\[25\] -fixed no 170 24
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/adc_interface_795x_0/spi_engine_inst/s_sys_clk_count_3\[1\] -fixed no 338 69
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_17/s_calib_cnt\[2\] -fixed no 231 70
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/s_theta_i\[14\] -fixed no 215 52
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_2/add_c_to_mas_o_1\[22\] -fixed no 253 43
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_27/Vb_o_Z\[2\] -fixed no 230 37
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/s_out_scale\[8\] -fixed no 56 82
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/adc_interface_795x_0/spi_engine_inst/s_miso_data\[11\] -fixed no 349 46
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_9/s_count\[4\] -fixed no 41 31
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_27/Vc_o_Z\[10\] -fixed no 238 34
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/acc_in_o\[2\] -fixed no 123 84
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_0/s_min_value\[4\] -fixed no 73 34
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_14/init_iqpi_o_Z\[0\] -fixed no 85 49
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/s_dir0_tmp10_0_0 -fixed no 264 24
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/adc_interface_795x_0/s_index_RNO_0\[0\] -fixed no 354 72
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/idq_pi_ki_o_1_sqmuxa_0_a2 -fixed no 151 39
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/PI_CONT_FSM_PROC.acc_out_o_2\[23\] -fixed no 99 66
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/pwm_gain_val_o\[1\] -fixed no 237 19
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_iout\[38\] -fixed no 143 30
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/s_angle_count\[2\] -fixed no 291 16
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/speed_pi_output_y_o\[15\] -fixed no 215 37
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/acc_out_o\[36\] -fixed no 105 64
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/angle_factor_o\[8\] -fixed no 273 25
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/s_filter_incr\[4\] -fixed no 52 85
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_0/va3h_o_Z\[16\] -fixed no 115 37
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/idq_pi_ki_o\[6\] -fixed no 135 73
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_6/mas_mul_a_o\[12\] -fixed no 255 43
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/speed_window_o\[10\] -fixed no 46 52
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/PI_CONT_FSM_PROC.acc_out_o_2\[16\] -fixed no 87 78
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/acc_in_o\[38\] -fixed no 123 66
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/PI_CONT_FSM_PROC.acc_out_o_2\[8\] -fixed no 111 84
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_27/Va_o_Z\[15\] -fixed no 243 28
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_27/s_mult_in0\[6\] -fixed no 197 25
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/position_pi_kp_o\[8\] -fixed no 162 16
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_29/s_delay_counter\[1\] -fixed no 289 19
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/s_pout\[38\] -fixed no 112 73
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/adc_interface_795x_0/state_RNO\[4\] -fixed no 345 69
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/s_yi\[7\] -fixed no 263 36
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/act_input_o_1_1_cZ\[16\] -fixed no 258 42
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/OUTPUT_PROC.y_o_2_1_3_2\[9\] -fixed no 145 42
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_14/MSC_i_15/theta_scl_buff_o\[7\] -fixed no 114 19
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/x_o\[1\] -fixed no 158 46
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/SPEED_PI_DONE_PROC.speed_pi_output_y_o_5\[15\] -fixed no 122 60
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/adc_oc_thresh_o\[8\] -fixed no 272 58
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/adc_interface_795x_0/spi_engine_inst/s_sdo_reg\[13\] -fixed no 349 64
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_9/s_set_ref\[12\] -fixed no 62 25
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/olmng_dv_o\[2\] -fixed no 99 46
set_location flash_freeze_inst/INST_FLASH_FREEZE_IP -fixed no 396 8
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/acc_in_o_1_1\[42\] -fixed no 88 66
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_6/y_o\[17\] -fixed no 320 40
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_6/y_o\[13\] -fixed no 288 43
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_9/s_set_ref_4\[0\] -fixed no 54 21
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/s_pi_sel_RNIPUHA\[1\] -fixed no 115 69
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/s_state_ns\[1\] -fixed no 114 75
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/PI_CONT_FSM_PROC.s_add_cin_4\[30\] -fixed no 139 75
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/PI_CONT_FSM_PROC.s_mult1_input_5\[6\] -fixed no 172 15
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/xo_ipark_o\[13\] -fixed no 332 40
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_0/SVM_FSM_PROC.s_max_value_3_3_ns\[11\] -fixed no 89 45
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/s_filter_incr_RNIPJGT\[21\] -fixed no 67 93
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/adc_interface_795x_0/s_channel_sel\[0\] -fixed no 348 70
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_3/s_ibeta\[7\] -fixed no 283 37
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/seq_cntl_config_o_1_sqmuxa_0_a2 -fixed no 150 39
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/OMEGA_GEN1_PROC.omega_out_o_3_0_a2\[14\] -fixed no 233 48
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/s_acc_in\[24\] -fixed no 96 58
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_6/CORDIC_SCALE_FSM_PROC.mas_mul_a_o_5_2_239_i_m2 -fixed no 172 42
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_6/mas_mul_a_o\[7\] -fixed no 201 43
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/PI_CONT_FSM_PROC.un1_ymax_ilto33_13 -fixed no 118 69
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/OUTPUT_PROC.x_o_4_3\[10\] -fixed no 171 42
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_3/s_ibeta\[10\] -fixed no 319 43
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_0/SVM_FSM_PROC.s_max_value_3_3_ns_1\[8\] -fixed no 73 45
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/s_pout\[42\] -fixed no 116 73
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/s_acc_in\[37\] -fixed no 80 76
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/s_theta_1\[10\] -fixed no 197 48
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/s_inew\[23\] -fixed no 80 73
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_acc\[41\] -fixed no 183 28
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_8/mas_en_to_mas_o_3_1_1 -fixed no 252 39
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/un1_s_yout\[0\] -fixed no 135 63
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/s_speed_pi_acc_in\[40\] -fixed no 105 58
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/pwm_gain_val_o\[13\] -fixed no 248 19
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/acc_out_o\[41\] -fixed no 117 64
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/idq_pi_ki_o\[3\] -fixed no 141 73
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/s_angle_count_incr_RNIGFTM -fixed no 175 81
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/OUTPUT_PROC.x_o_4_3\[12\] -fixed no 185 42
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/position_pi_ki_o\[6\] -fixed no 164 16
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_9/s_set_ref_4\[7\] -fixed no 55 21
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/prdata_o_1_0_a2_2_a2_1_a2_3_RNI7OD94\[1\] -fixed no 343 36
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/SPEED_PI_ACC_IN_PROC.s_speed_pi_acc_in_4\[38\] -fixed no 120 66
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/rate_limit_slew_cnt_o\[9\] -fixed no 45 40
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_3/s_ialpha\[10\] -fixed no 282 43
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_9/s_ramp_out\[15\] -fixed no 97 19
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/s_omega_fil_inp\[16\] -fixed no 161 85
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/s_sensor_reset_fedg -fixed no 277 24
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_13/cl_status_o_Z -fixed no 116 40
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/PI_CONT_FSM_PROC.s_add_cin_4\[38\] -fixed no 172 18
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/s_acc_in\[29\] -fixed no 109 61
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_inew\[41\] -fixed no 146 28
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/s_filter_incr\[10\] -fixed no 58 85
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/PI_CONT_FSM_PROC.acc_out_o_2\[33\] -fixed no 119 63
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_6/mas_mul_a_o\[9\] -fixed no 199 43
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/s_mult0_input\[3\] -fixed no 234 43
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/s_omega_fil_inp\[2\] -fixed no 147 85
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/acc_in_o_1_1\[38\] -fixed no 127 66
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/prdata_o_1_14_i_m2\[14\] -fixed no 325 42
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_2/add_c_to_mas_o_1\[24\] -fixed no 283 43
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_17/un1_s_mult0_in_1_cry_0_223 -fixed no 256 72
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_output_y\[11\] -fixed no 183 31
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/adc_interface_795x_0/state_RNI2QAV_0\[1\] -fixed no 349 69
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_17/over_current_fault_o_Z -fixed no 259 58
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_mult0_input\[8\] -fixed no 203 28
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/PI_CONT_FSM_PROC.s_add_cin_4\[24\] -fixed no 131 72
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/prdata_o_1_14_i_m2\[8\] -fixed no 306 36
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_27/Va_o_Z\[3\] -fixed no 231 28
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_pout\[23\] -fixed no 154 31
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/angle_count_max_o\[17\] -fixed no 272 16
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/PI_CONT_FSM_PROC.s_mult1_input_5\[16\] -fixed no 171 18
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/OUTPUT_PROC.y_o_2_1_3\[12\] -fixed no 184 42
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/idq_pi_ki_o\[12\] -fixed no 137 67
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_add_cin\[43\] -fixed no 173 19
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/s_yi_rot\[15\] -fixed no 172 52
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/angle_count_max_o\[6\] -fixed no 277 16
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_17/s_ib\[3\] -fixed no 268 52
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_13/s_state_ns_i_3_i_a3_0\[7\] -fixed no 97 39
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/un1_s_yout_RNO\[15\] -fixed no 154 60
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_29/s_pwm_counter\[11\] -fixed no 265 31
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_17/s_mult0_in\[16\] -fixed no 271 76
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_17/s_adc_ch1_offset\[23\] -fixed no 287 73
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_14/s_addc_input\[14\] -fixed no 93 25
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/adc_interface_795x_0/s_index_RNO_1\[0\] -fixed no 355 69
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/yo_ipark_o\[9\] -fixed no 323 43
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_13/s_sensor_calib_rrce -fixed no 113 51
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_add_cin\[21\] -fixed no 179 16
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/s_omega_fil_inp\[5\] -fixed no 150 85
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_9/s_set_ref_4\[10\] -fixed no 47 18
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_17/s_ia\[0\] -fixed no 241 52
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_13/s_state_ns_0_o2\[0\] -fixed no 114 48
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_6/CORDIC_SCALE_FSM_PROC.mas_mul_a_o_5_11_140_i_m2 -fixed no 183 42
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_17/s_calib_cnt\[8\] -fixed no 237 70
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_inew\[26\] -fixed no 129 28
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/m0_2_03_1_0 -fixed no 59 87
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_9/s_set_ref_4\[1\] -fixed no 52 21
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/speed_count\[12\] -fixed no 169 82
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/acc_in_o\[25\] -fixed no 117 60
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/xo_park_o\[5\] -fixed no 302 37
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/id_pi_output_y_o\[11\] -fixed no 213 40
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_6/x_o\[6\] -fixed no 234 46
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/un2_s_out_scale_cry_15_RNO_0 -fixed no 67 90
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/adc_interface_795x_0/spi_engine_inst/DATA_COLLECTION_PROC.s_miso_data_2\[6\] -fixed no 336 45
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/PI_CONT_FSM_PROC.un1_s_piout_1 -fixed no 97 84
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_mult1_input\[13\] -fixed no 188 22
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_3/mas_en_to_mas_o -fixed no 257 40
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_29/PWM_MIDMATCH_GEN_PROC.op_eq.un9_en_pwm_i_14 -fixed no 246 30
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/s_yi_rot\[13\] -fixed no 170 52
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/s_inew\[33\] -fixed no 101 73
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/s_add_cin\[31\] -fixed no 102 79
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/PI_CONT_FSM_PROC.acc_out_o_2\[43\] -fixed no 123 69
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/adc_interface_795x_0/s_index_RNO\[1\] -fixed no 352 72
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/prdata_o_1_0_0_a2_2\[2\] -fixed no 346 36
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/s_pout_0_sqmuxa_0_a4 -fixed no 115 75
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/s_angle_out_f\[12\] -fixed no 303 34
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/PI_CONT_FSM_PROC.s_add_cin_4\[0\] -fixed no 115 81
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_17/un1_s_mult0_in_1_axb_9_RNO -fixed no 283 69
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_add_cin\[32\] -fixed no 187 22
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_2/mas_en_to_mas_o -fixed no 262 40
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_29/s_delay_counter\[13\] -fixed no 301 19
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_13/s_state_ns_0_o2\[6\] -fixed no 115 45
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_3/s_ialpha\[12\] -fixed no 294 49
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/OMEGA_GEN1_PROC.omega_out_o_3\[13\] -fixed no 236 48
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/s_angle_count_incr -fixed no 267 25
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/s_mult0_input\[15\] -fixed no 246 43
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/PI_CONT_FSM_PROC.acc_out_o_2\[19\] -fixed no 93 78
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_17/s_ia\[11\] -fixed no 252 52
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/s_out_scale\[24\] -fixed no 72 82
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/s_filter_buffer\[25\] -fixed no 83 82
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/PI_CONT_FSM_PROC.s_i_init_ds_1_axb_0_i_0 -fixed no 73 69
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/done_o -fixed no 191 61
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/speed_pi_ki_o\[2\] -fixed no 155 76
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/output_y_o_4_iv_i\[4\] -fixed no 105 60
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/x_o\[15\] -fixed no 188 43
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_9/s_count\[11\] -fixed no 48 31
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/iq_pi_output_y_o\[8\] -fixed no 153 34
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_9/MSC_i_10/DELAY_PROC.rl_out_prev_o_3\[12\] -fixed no 107 18
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_14/SPEED_IQ_PI_INIT_GEN_PROC.op_eq.init_iqpi_o16_11 -fixed no 86 33
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_9/s_count\[5\] -fixed no 42 31
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_13/state_o_RNO\[0\] -fixed no 113 48
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_acc\[37\] -fixed no 188 28
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/y_o\[16\] -fixed no 189 46
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_13/ADC_START_PROC.un103_s_state_i_a3_0_a2 -fixed no 110 42
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_9/MSC_i_10/rl_out_prev_o\[5\] -fixed no 48 19
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/un2_s_out_scale_cry_6_RNO_0 -fixed no 50 93
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_0/SVM_FSM_PROC.s_max_value_3_3_ns\[10\] -fixed no 84 45
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/adc_interface_795x_0/result_ch2_o\[9\] -fixed no 360 52
set_location MC_System_0/MC_System_sb_0/CoreAPB3_0/u_mux_p_to_b3/PRDATA\[5\] -fixed no 385 36
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/s_speed_pi_acc_in\[6\] -fixed no 120 88
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_acc\[3\] -fixed no 160 28
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_14/MSC_i_15/DELAY_PROC.theta_scl_buff_o_3\[14\] -fixed no 108 15
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/speed_pi_output_y_o\[10\] -fixed no 208 43
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_8/s_mas_sel_RNIUTKU\[1\] -fixed no 251 36
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_0/SVM_FSM_PROC.s_max_value_3_3_ns_1\[3\] -fixed no 72 45
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/adc_interface_795x_0/result_ch3_o\[1\] -fixed no 336 49
set_location MC_System_0/MC_System_sb_0/CoreAPB3_0/u_mux_p_to_b3/PRDATA\[13\] -fixed no 352 39
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/s_i_init_ds\[4\] -fixed no 79 70
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/PI_CONT_FSM_PROC.s_add_cin_4\[23\] -fixed no 173 15
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/yo_ipark_o\[3\] -fixed no 298 37
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/s_omega_fil_inp\[3\] -fixed no 148 85
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/y_o\[9\] -fixed no 160 43
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/s_add_cin\[0\] -fixed no 115 82
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/idq_pi_ki_o\[10\] -fixed no 147 73
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/un1_s_yout_RNO\[4\] -fixed no 138 51
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/s_reset_speed_counter -fixed no 125 49
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_17/s_ia\[4\] -fixed no 245 52
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/PI_CONT_FSM_PROC.s_add_cin_4\[27\] -fixed no 177 15
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/adc_interface_795x_0/spi_engine_inst/s_sdo_reg\[8\] -fixed no 349 67
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/angle_factor_o\[11\] -fixed no 272 25
set_location MC_System_0/MC_System_sb_0/CoreAPB3_0/u_mux_p_to_b3/PRDATA_1\[13\] -fixed no 338 39
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/s_filter_incr\[15\] -fixed no 63 85
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/adc_interface_795x_0/spi_engine_inst/s_miso_data\[4\] -fixed no 339 46
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_13/state_o_Z\[3\] -fixed no 354 37
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/s_iq_acc_in\[38\] -fixed no 127 67
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_6/x_o\[15\] -fixed no 292 43
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/s_angle_offset\[0\] -fixed no 308 34
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/s_id_acc_in\[0\] -fixed no 117 88
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_0/va3h_o_Z\[3\] -fixed no 102 37
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/OMEGA_GEN1_PROC.omega_out_o_3\[4\] -fixed no 234 45
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_9/s_set_ref\[2\] -fixed no 45 19
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/angle_count_max_o\[10\] -fixed no 286 16
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/init_o_0_cZ\[12\] -fixed no 91 57
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_13/config_reg_i_RNI30RC\[3\] -fixed no 99 39
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/adc_interface_795x_0/s_index_RNO_2\[2\] -fixed no 350 72
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_3/s_ialpha\[8\] -fixed no 262 37
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_14/init_iqpi_o_Z\[17\] -fixed no 102 49
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/prdata_o_1_0_a2_2_a2_1_o2_RNIFRD03\[1\] -fixed no 340 36
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/output_y_o_4_iv_i_RNO\[4\] -fixed no 76 72
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_0/SVM_FSM_PROC.s_min_value_4_3_ns_1\[15\] -fixed no 85 39
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_9/s_ramp_out\[10\] -fixed no 78 25
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/s_error_axb_0_i_0 -fixed no 191 51
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/s_filter_buffer_3\[3\] -fixed no 45 81
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/SPEED_PI_ACC_IN_PROC.s_speed_pi_acc_in_4\[29\] -fixed no 108 60
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_8/mul_a_to_mas_o_3_1_0\[10\] -fixed no 281 39
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_9/s_ramp_out\[1\] -fixed no 74 25
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/acc_in_o_1_1\[29\] -fixed no 111 60
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/xo_park_o\[7\] -fixed no 229 43
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/adc_interface_795x_0/spi_engine_inst/DATA_TRANSMIT_PROC.s_sdo_reg_6\[13\] -fixed no 349 63
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_17/s_mult0_in\[5\] -fixed no 260 76
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_8/mul_a_to_mas_o_1\[11\] -fixed no 285 39
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/s_filter_incr_RNICF962\[19\] -fixed no 82 93
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/s_filter_incr\[7\] -fixed no 55 85
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/ref_input_o_0_cZ\[14\] -fixed no 209 42
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/s_start_i_0_a2 -fixed no 181 51
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/acc_in_o_1_1\[13\] -fixed no 84 81
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_13/s_state_ns_o2_0_a3\[3\] -fixed no 110 45
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/prdata_o_1_14_i_m2_1_1\[9\] -fixed no 328 42
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_13/s_restart_count\[2\] -fixed no 107 40
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/count1\[11\] -fixed no 48 49
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/act_input_o_1_1_cZ\[13\] -fixed no 232 45
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_9/un1_s_ramp_out\[8\] -fixed no 77 15
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/PI_CONT_FSM_PROC.s_add_cin_4\[33\] -fixed no 135 75
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_17/s_ib\[6\] -fixed no 271 52
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_14/s_addc_input\[15\] -fixed no 122 19
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_13/s_state_ns_0_0\[6\] -fixed no 113 39
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/stop_motor_o_1_sqmuxa_0_a2 -fixed no 149 39
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/idq_pi_ki_o\[2\] -fixed no 147 76
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_27/MUL_INP_GEN_PROC.s_mult_in0_4_1_1\[3\] -fixed no 120 33
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/s_i_init_ds\[15\] -fixed no 90 70
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/s_state_RNIQUIU\[0\] -fixed no 186 51
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/s_filter_incr\[22\] -fixed no 70 85
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/s_theta_c\[8\] -fixed no 201 58
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/act_input_o_1_1_cZ\[10\] -fixed no 323 42
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_2/s_vc\[10\] -fixed no 133 43
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_9/MSC_i_10/DELAY_PROC.rl_out_prev_o_3\[8\] -fixed no 71 18
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/ref_input_o_0_cZ\[5\] -fixed no 209 39
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/acc_in_o_1_1\[2\] -fixed no 122 84
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/speed_count\[13\] -fixed no 170 82
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/y_o\[5\] -fixed no 166 43
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/s_add_cin\[22\] -fixed no 97 67
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/WAIT_PERIOD_PROC.un9_sensor_reset_ilto9_3 -fixed no 74 48
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/act_input_o_1_1_cZ\[3\] -fixed no 293 39
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/un2_s_out_scale_cry_5_RNO -fixed no 52 87
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/omega_out_o_Z\[12\] -fixed no 231 49
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/s_pout\[15\] -fixed no 89 73
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/angle_count_max_o\[1\] -fixed no 280 16
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/s_theta_1\[2\] -fixed no 196 48
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/PI_CONT_FSM_PROC.s_add_cin_4\[1\] -fixed no 117 81
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_pout\[20\] -fixed no 124 28
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_i_init_ds\[9\] -fixed no 123 31
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_0/SVM_FSM_PROC.s_min_value_4_3_ns\[2\] -fixed no 65 36
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_9/s_ramp_out_7\[3\] -fixed no 79 24
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/position_pi_ref_o\[14\] -fixed no 211 25
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_9/s_set_ref\[1\] -fixed no 57 19
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_27/Vb_o_Z\[10\] -fixed no 238 37
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_output_y_RNO\[10\] -fixed no 189 24
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_29/s_pwm_counter\[7\] -fixed no 261 31
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_pout\[22\] -fixed no 134 16
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/speed_factor_o\[3\] -fixed no 157 76
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_27/s_mult_in0\[8\] -fixed no 193 25
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_13/s_adctrig_count\[12\] -fixed no 109 52
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_6/s_state_RNIIL4Q\[1\] -fixed no 254 42
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/s_iq_pi_done -fixed no 127 49
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_add_cin\[38\] -fixed no 172 19
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/adc_interface_795x_0/spi_engine_inst/DATA_COLLECTION_PROC.s_miso_data_2\[10\] -fixed no 348 45
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_13/s_state_RNI3VQE\[6\] -fixed no 116 42
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_27/s_mult_in0\[2\] -fixed no 196 25
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_8/mul_a_to_mas_o_3_0\[13\] -fixed no 284 42
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_9/MSC_i_10/DELAY_PROC.rl_out_prev_o_3\[11\] -fixed no 67 18
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/output_y_o_4_iv_i\[5\] -fixed no 98 60
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_0/SVM_FSM_PROC.s_min_value_4_3_ns_1\[16\] -fixed no 93 39
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/speed_count\[7\] -fixed no 164 82
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/s_add_cin\[36\] -fixed no 136 76
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_13/FSM_SEQ_CONTROLLER_PROC.op_eq.un1_s_sensor_calib_count_7 -fixed no 91 51
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/s_xi\[14\] -fixed no 205 48
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/un2_s_out_scale_cry_19_RNO_0 -fixed no 66 90
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_17/un1_s_mult0_in_1_axb_11_RNO -fixed no 286 69
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_14/s_mult0_input\[0\] -fixed no 90 25
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/PI_CONT_FSM_PROC.s_add_cin_4\[3\] -fixed no 111 81
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_27/Va_o_Z\[14\] -fixed no 242 28
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_17/s_ia\[5\] -fixed no 246 52
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_14/s_olmng_done -fixed no 99 16
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_17/s_ia\[1\] -fixed no 242 52
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_iout\[27\] -fixed no 108 24
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_14/s_mult0_input\[9\] -fixed no 131 19
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/adc_interface_795x_0/result_ch2_o\[6\] -fixed no 357 52
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_0/SVM_FSM_PROC.va3h_o_2_axb_0_i_0 -fixed no 122 39
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/PI_CONT_FSM_PROC.s_acc_5\[30\] -fixed no 174 27
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/speed_pi_ki_o\[17\] -fixed no 132 70
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/s_filter_incr_RNIO3N22\[9\] -fixed no 42 87
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_27/MUL_INP_GEN_PROC.s_mult_in0_4_1_1\[11\] -fixed no 143 36
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_27/MUL_INP_GEN_PROC.s_mult_in0_4_1_1\[10\] -fixed no 155 36
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_27/Va_o_Z\[0\] -fixed no 228 28
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/un2_s_out_scale_axb_25_1 -fixed no 75 90
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_14/init_iqpi_o_Z\[7\] -fixed no 92 49
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/rate_limit_ref_in_o\[7\] -fixed no 56 25
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/un1_s_yout\[14\] -fixed no 140 51
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_2/mul_b_to_mas_o_1\[1\] -fixed no 273 43
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/olmng_dv_o\[8\] -fixed no 101 46
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/s_mult1_input\[1\] -fixed no 124 76
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_9/s_set_ref_4\[13\] -fixed no 71 24
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_17/s_adc_ch1_offset\[20\] -fixed no 284 73
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/adc_interface_795x_0/result_ch2_o_1_sqmuxa_0_a2 -fixed no 338 51
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_14/init_iqpi_o_Z\[12\] -fixed no 97 49
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/s_xi_rot\[9\] -fixed no 178 58
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/s_theta_c\[17\] -fixed no 210 58
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_17/s_adc_ch1_offset\[5\] -fixed no 269 73
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_9/MSC_i_10/rl_out_prev_o\[1\] -fixed no 49 19
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/s_angle_count\[1\] -fixed no 290 16
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_i_init_ds\[3\] -fixed no 126 31
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/output_y_o_4_iv_i\[6\] -fixed no 102 60
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/s_angle_out_f\[4\] -fixed no 295 34
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_9/MSC_i_10/rl_out_prev_o\[6\] -fixed no 54 19
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/acc_in_o\[22\] -fixed no 90 60
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/adc_interface_795x_0/result_ch2_o\[11\] -fixed no 369 37
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_8/mul_a_to_mas_o_3_1_0\[1\] -fixed no 260 42
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/s_yi_rot_RNI5E0J\[10\] -fixed no 158 60
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_13/s_state_ns_i_i_a3_0_0\[1\] -fixed no 116 48
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/acc_in_o\[27\] -fixed no 84 66
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/pwm_dead_time_val_o\[12\] -fixed no 248 31
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/s_line_count\[16\] -fixed no 210 34
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/PI_CONT_FSM_PROC.un10_s_pioutlto33_4 -fixed no 111 66
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_13/s_state_ns_i_i\[1\] -fixed no 112 48
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/PI_CONT_FSM_PROC.s_mult1_input_5\[12\] -fixed no 185 21
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/speed_pi_ki_o\[15\] -fixed no 135 70
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/output_y_o_4_iv_i_RNO\[15\] -fixed no 106 69
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_8/s_mas_sel_RNITTLU\[1\] -fixed no 263 42
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/s_state\[0\] -fixed no 109 76
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/count1\[4\] -fixed no 41 49
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/s_theta_i\[3\] -fixed no 199 49
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/position_pi_ref_o\[16\] -fixed no 212 25
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_9/s_ramp_out\[2\] -fixed no 77 25
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/acc_in_o\[23\] -fixed no 96 87
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/adc_interface_795x_0/spi_engine_inst/un2_s_sck_count_1_axbxc3 -fixed no 324 72
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_9/s_ramp_out_3_sqmuxa_RNIGRSG1 -fixed no 52 27
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/output_y_o_4_iv_i_RNO\[10\] -fixed no 93 69
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_13/s_state_ns_o2_0_a3\[4\] -fixed no 118 45
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/un1_s_xout_RNO\[13\] -fixed no 174 60
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/auto_restart_no_o\[3\] -fixed no 100 40
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/s_filter_incr_RNITCGM\[5\] -fixed no 53 90
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/prdata_o_1_0_0_a2_0\[2\] -fixed no 372 36
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/s_filter_buffer_3\[14\] -fixed no 63 78
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/angle_factor_o\[15\] -fixed no 290 28
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/adc_interface_795x_0/s_spi_mosi\[9\] -fixed no 357 67
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/s_angle_out_f\[17\] -fixed no 310 34
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/prdata_o_1_1_0_0\[9\] -fixed no 330 36
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/adc_interface_795x_0/spi_engine_inst/DATA_COLLECTION_PROC.s_miso_data_2\[8\] -fixed no 350 45
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/iq_pi_output_y_o\[11\] -fixed no 206 40
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_9/s_set_ref_4\[8\] -fixed no 44 18
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/s_mult0_input\[4\] -fixed no 235 43
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_2/mul_a_to_mas_o\[15\] -fixed no 285 43
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/s_mult0_input\[5\] -fixed no 236 43
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/s_line_count\[12\] -fixed no 206 34
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/acc_in_o_1_1\[7\] -fixed no 120 81
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/position_pi_ref_o\[0\] -fixed no 195 28
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/PI_CONT_FSM_PROC.s_add_cin_4\[42\] -fixed no 138 75
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/s_speed_pi_acc_in\[10\] -fixed no 92 82
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/speed_pi_kp_o\[17\] -fixed no 136 67
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/s_acc_in\[6\] -fixed no 110 88
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_acc\[17\] -fixed no 171 28
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/rate_limit_ref_in_o\[10\] -fixed no 59 25
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/count2\[10\] -fixed no 71 49
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_27/Va_o_Z\[2\] -fixed no 230 28
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/s_i_init_ds\[10\] -fixed no 85 70
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/s_index_RNISCVC2\[2\] -fixed no 181 60
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/s_filter_incr_RNIJNA62\[23\] -fixed no 78 93
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/s_state\[3\] -fixed no 114 76
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/adc_interface_795x_0/spi_engine_inst/s_sdo_reg\[10\] -fixed no 348 67
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/s_mult1_input\[0\] -fixed no 125 76
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/s_out_scale\[26\] -fixed no 74 82
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/s_angle_out_f\[2\] -fixed no 293 34
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/OUTPUT_PROC.x_o_4_3_1\[11\] -fixed no 173 45
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/PI_CONT_FSM_PROC.un10_s_pioutlto34_i_a2 -fixed no 163 24
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_13/s_state\[0\] -fixed no 111 43
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_inew\[36\] -fixed no 136 28
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/PI_CONT_FSM_PROC.s_add_cin_4\[34\] -fixed no 134 75
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_3/s_ialpha\[15\] -fixed no 295 49
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/PI_CONT_FSM_PROC.s_add_cin_4\[14\] -fixed no 163 18
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/MSC_i_12/mas_done_o_Z -fixed no 157 16
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_14/s_mult1_input\[3\] -fixed no 95 22
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_add_cin\[11\] -fixed no 144 16
set_location MC_System_0/MC_System_sb_0/CCC_0/GL0_INST -fixed no 220 54
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_17/un1_s_mult0_in_1_axb_8_RNO -fixed no 255 72
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/prdata_o_1_i_0_a2_0_0\[17\] -fixed no 322 39
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/un1_s_angle_count_i\[5\] -fixed no 307 15
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/s_filter_incr\[1\] -fixed no 49 85
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_14/init_speedpi_o_Z\[15\] -fixed no 88 58
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/id_pi_output_y_o\[4\] -fixed no 194 37
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_pout\[25\] -fixed no 151 31
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/speed_pi_kp_o\[15\] -fixed no 135 67
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/prdata_o_1_1_0_0_0\[11\] -fixed no 335 39
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/s_filter_buffer\[6\] -fixed no 37 82
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/s_index_RNI7R7J\[2\] -fixed no 186 60
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_pout\[34\] -fixed no 151 28
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/un2_s_out_scale_cry_12_RNO_0 -fixed no 72 93
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/olmng_theta_factor_o\[9\] -fixed no 98 25
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_29/s_pwm_counter\[6\] -fixed no 260 31
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/adc_interface_795x_0/s_index\[2\] -fixed no 356 73
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/s_filter_incr\[5\] -fixed no 53 85
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_3/s_ialpha\[4\] -fixed no 281 37
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/PI_CONT_FSM_PROC.s_acc_5\[20\] -fixed no 175 24
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/un1_s_yout_RNO_1\[16\] -fixed no 148 57
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_9/un1_s_ramp_out\[7\] -fixed no 71 15
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_13/s_restart_count\[1\] -fixed no 101 40
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/rate_limit_slew_cnt_o\[4\] -fixed no 40 40
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/pwm_period_val_o\[13\] -fixed no 242 25
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/adc_scale_val_o\[15\] -fixed no 252 76
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_29/s_midmatch -fixed no 273 31
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/init_o_0_cZ\[5\] -fixed no 73 60
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/prdata_o_1_0_0_a2_0_0\[1\] -fixed no 287 45
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/acc_in_o_1_1\[33\] -fixed no 126 66
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/s_yi_rot_RNIV59P1\[13\] -fixed no 177 63
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/s_line_count\[14\] -fixed no 208 34
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_pout\[17\] -fixed no 116 25
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_27/MUL_INP_GEN_PROC.s_mult_in0_4\[8\] -fixed no 193 24
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_27/MUL_INP_GEN_PROC.s_mult_in0_4\[16\] -fixed no 206 24
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/s_add_cin\[17\] -fixed no 101 79
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/position_pi_ki_o\[11\] -fixed no 184 16
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/olmng_dv_o\[15\] -fixed no 103 49
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_13/s_state_ns_i_4_i_a2_0\[2\] -fixed no 116 51
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/adc_oc_thresh_o\[10\] -fixed no 274 58
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/acc_in_o_1_1\[5\] -fixed no 121 81
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/prdata_o_1_14_i_m2\[10\] -fixed no 330 42
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/acc_in_o_1_1\[28\] -fixed no 121 57
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_0/vb3h_o_Z\[9\] -fixed no 132 37
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_0/s_max_value\[11\] -fixed no 89 46
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_i_init_ds\[2\] -fixed no 125 31
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/prdata_o_1_i_a2\[13\] -fixed no 341 42
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/s_inew\[9\] -fixed no 117 85
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/speed_pi_ki_o\[8\] -fixed no 128 73
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/olmng_theta_factor_o\[8\] -fixed no 118 19
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/output_y_o_1\[16\] -fixed no 125 70
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/olmng_theta_factor_o\[3\] -fixed no 94 25
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/rate_limit_rate_cnt_o\[0\] -fixed no 60 13
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_14/MSC_i_15/theta_scl_buff_o\[5\] -fixed no 117 19
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/s_yi_rot_RNITO5G1\[8\] -fixed no 173 60
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/prdata_o_1_1_a2_2_i_o2_i_o2\[11\] -fixed no 356 36
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_acc\[34\] -fixed no 173 25
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/s_pout\[40\] -fixed no 117 73
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/s_pout\[34\] -fixed no 110 73
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_0/s_min_value\[2\] -fixed no 65 37
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/s_angle_out_f\[9\] -fixed no 300 34
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/speed_window_o\[11\] -fixed no 47 52
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/s_add_cin\[5\] -fixed no 114 82
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_2/mul_a_to_mas_o\[8\] -fixed no 252 43
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_9/s_count\[12\] -fixed no 49 31
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_0/vb3h_o_Z\[1\] -fixed no 124 37
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_0/s_max_value\[1\] -fixed no 76 34
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/x_o\[17\] -fixed no 186 43
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/s_filter_incr_RNILDET\[10\] -fixed no 41 87
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/x_o\[13\] -fixed no 187 46
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_3/mul_a_to_mas_o\[4\] -fixed no 271 49
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/PI_CONT_FSM_PROC.acc_out_o_2\[13\] -fixed no 97 81
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_inew\[0\] -fixed no 150 19
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/adc_interface_795x_0/result_ch2_o\[0\] -fixed no 339 49
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/s_acc_in\[9\] -fixed no 112 88
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/pwm_delay_time_val_o\[9\] -fixed no 261 19
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/PI_CONT_FSM_PROC.s_add_cin_4\[11\] -fixed no 98 78
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/adc_interface_795x_0/spi_engine_inst/DATA_COLLECTION_PROC.s_miso_data_2\[13\] -fixed no 339 51
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/pwm_period_val_o\[1\] -fixed no 244 25
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_mult1_input\[16\] -fixed no 171 19
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/adc_interface_795x_0/spi_engine_inst/s_sys_clk_count_3\[0\] -fixed no 342 72
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_3/mul_a_to_mas_o\[14\] -fixed no 281 49
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/adc_interface_795x_0/result_ch0_o\[0\] -fixed no 343 49
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_29/s_delay_counter\[8\] -fixed no 296 19
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/s_out_scale\[14\] -fixed no 62 82
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/PI_CONT_FSM_PROC.un10_s_pioutlto33_14 -fixed no 110 66
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/s_pout\[29\] -fixed no 103 73
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_17/s_state_ns_1_0_.m8_0 -fixed no 241 72
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/PI_CONT_FSM_PROC.s_mult1_input_5\[8\] -fixed no 161 18
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/angle_count_max_o\[9\] -fixed no 282 16
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/s_yi_rot\[8\] -fixed no 165 52
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_17/s_mult0_in\[6\] -fixed no 261 76
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/adc_interface_795x_0/s_spi_mosi\[7\] -fixed no 351 67
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_0/s_state_ns_0_a2\[0\] -fixed no 72 36
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/un1_s_yout_RNO_1\[12\] -fixed no 152 51
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/id_pi_output_y_o\[14\] -fixed no 207 37
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/SPEED_PI_ACC_IN_PROC.s_speed_pi_acc_in_4\[17\] -fixed no 86 60
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/adc_interface_795x_0/result_ch3_o\[11\] -fixed no 366 37
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/s_filter_buffer\[2\] -fixed no 42 82
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/s_theta_1\[11\] -fixed no 195 48
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_6/x_o\[17\] -fixed no 306 40
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/adc_interface_795x_0/result_ch2_o\[10\] -fixed no 353 52
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/SPEED_PI_DONE_PROC.speed_pi_output_y_o_5\[8\] -fixed no 95 60
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/PI_CONT_FSM_PROC.s_add_cin_4\[40\] -fixed no 134 81
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_6/x_o\[13\] -fixed no 289 43
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/s_iq_acc_in\[0\] -fixed no 121 88
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_9/s_set_ref\[6\] -fixed no 38 19
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/un2_s_out_scale_cry_17_RNO_0 -fixed no 65 90
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_0/SVM_FSM_PROC.s_min_value_4_3_ns_1\[5\] -fixed no 82 33
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_17/un1_s_mult0_in_1_axb_7_RNO -fixed no 253 75
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/s_yi_rot\[2\] -fixed no 159 52
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/acc_in_o\[6\] -fixed no 110 87
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_14/s_theta_ol\[1\] -fixed no 170 34
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/s_xi_rot\[10\] -fixed no 179 58
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/ref_input_o_0_cZ\[0\] -fixed no 184 39
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/PI_CONT_FSM_PROC.s_acc_5\[36\] -fixed no 173 27
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/s_add_cin\[33\] -fixed no 135 76
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_17/s_calib_cnt\[1\] -fixed no 230 70
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/s_xi\[7\] -fixed no 261 36
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/acc_out_o\[9\] -fixed no 115 85
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_17/s_ib\[0\] -fixed no 265 52
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/PI_CONT_FSM_PROC.s_add_cin_4\[28\] -fixed no 181 21
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/rate_limit_rate_cnt_o_1_sqmuxa_0_a2 -fixed no 160 36
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/olmng_dv_o\[12\] -fixed no 106 49
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_0/s_min_value\[8\] -fixed no 82 46
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_9/MSC_i_10/rl_out_prev_o\[3\] -fixed no 51 19
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/s_add_cin\[25\] -fixed no 130 76
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/speed_pi_output_y_o\[2\] -fixed no 184 37
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/s_filter_buffer_3\[27\] -fixed no 74 78
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_17/s_ib\[1\] -fixed no 266 52
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_6/x_o\[2\] -fixed no 285 46
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/s_speed_pi_acc_in\[9\] -fixed no 111 88
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/speed_pi_kp_o\[2\] -fixed no 148 76
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/adc_interface_795x_0/s_index_RNO\[3\] -fixed no 351 72
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/omega_out_o_Z\[10\] -fixed no 193 46
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/un1_s_yout_RNO_0\[14\] -fixed no 136 51
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/idq_pi_kp_o\[5\] -fixed no 146 76
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_17/s_calib_cnt\[6\] -fixed no 235 70
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/pwm_dead_time_val_o\[1\] -fixed no 229 31
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/acc_out_o\[29\] -fixed no 112 64
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_14/s_theta_ol\[15\] -fixed no 172 34
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/PI_CONT_FSM_PROC.s_add_cin_4\[43\] -fixed no 173 18
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/PI_CONT_FSM_PROC.s_add_cin_4\[3\] -fixed no 169 30
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_17/un1_s_mult0_in_1_axb_0 -fixed no 285 75
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/s_yi_rot_RNI9I0J\[12\] -fixed no 159 60
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/output_y_o_4_iv_i_RNO\[11\] -fixed no 95 69
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/s_out_scale\[32\] -fixed no 80 82
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/OUTPUT_PROC.y_o_2_1_3\[10\] -fixed no 170 42
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/acc_in_o\[30\] -fixed no 124 57
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/prdata_o_1_1_a2_2\[3\] -fixed no 382 36
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/speed_pi_output_y_o\[6\] -fixed no 181 37
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/s_pi_sel_Z\[1\] -fixed no 116 58
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/s_acc_in\[27\] -fixed no 84 67
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/un1_s_yout\[8\] -fixed no 151 51
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/s_line_count\[4\] -fixed no 198 34
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/s_id_acc_in\[32\] -fixed no 130 58
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_8/s_mas_sel_284 -fixed no 261 42
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/s_theta_i\[8\] -fixed no 202 49
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/prdata_o_1_1_0_0\[8\] -fixed no 303 36
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/s_line_count\[15\] -fixed no 209 34
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_13/s_restart_count_RNO\[1\] -fixed no 101 39
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_27/MUL_INP_GEN_PROC.s_mult_in0_4\[1\] -fixed no 201 24
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/speed_factor_o\[4\] -fixed no 159 70
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_acc\[1\] -fixed no 176 28
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_i_init_ds\[7\] -fixed no 130 31
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/PI_CONT_FSM_PROC.s_acc_5\[42\] -fixed no 182 27
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/output_y_o_4_iv_i\[0\] -fixed no 90 63
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_add_cin\[1\] -fixed no 173 31
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/un2_s_out_scale_cry_3_RNO_1 -fixed no 52 90
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/position_pi_kp_o\[1\] -fixed no 181 34
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/s_filter_buffer\[18\] -fixed no 65 79
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/seq_cntl_cl_omega_o\[7\] -fixed no 67 31
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/s_inew\[24\] -fixed no 79 73
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_29/s_delay_counter\[15\] -fixed no 303 19
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/prdata_o_1_i_m2_i_m2_ns\[14\] -fixed no 328 36
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/position_pi_ref_o\[7\] -fixed no 215 25
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_27/MUL_INP_GEN_PROC.s_mult_in0_4\[3\] -fixed no 200 24
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_17/s_ib\[9\] -fixed no 274 52
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/adc_interface_795x_0/result_ch0_o\[3\] -fixed no 368 52
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_14/s_mult1_input\[6\] -fixed no 121 19
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_inew\[42\] -fixed no 155 28
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_inew\[20\] -fixed no 128 28
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/SPEED_PI_DONE_PROC.speed_pi_output_y_o_5\[9\] -fixed no 121 60
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/PI_CONT_FSM_PROC.s_mult1_input_5\[13\] -fixed no 188 21
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/s_yi_rot_RNI3K271\[5\] -fixed no 160 66
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/acc_out_o\[32\] -fixed no 125 64
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/s_speed_pi_acc_in\[33\] -fixed no 129 67
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_17/s_adc_ch0_offset\[18\] -fixed no 270 70
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/s_inew\[0\] -fixed no 116 85
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_14/s_addc_input\[18\] -fixed no 129 19
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/PI_CONT_FSM_PROC.s_acc_5_0_a2\[6\] -fixed no 162 27
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/init_o_0_cZ\[17\] -fixed no 97 60
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_14/s_addc_input\[19\] -fixed no 101 22
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/pwm_period_val_o\[2\] -fixed no 247 25
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/s_acc_in\[11\] -fixed no 98 82
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/s_acc_in\[15\] -fixed no 103 82
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_17/s_adc_ch0_offset\[2\] -fixed no 254 70
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_14/init_iqpi_o_Z\[3\] -fixed no 88 49
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/un1_s_xout\[8\] -fixed no 159 63
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/s_xi_rot\[0\] -fixed no 169 58
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/s_omega_fil_inp\[13\] -fixed no 158 85
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/adc_interface_795x_0/result_ch3_o\[2\] -fixed no 359 52
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/s_id_acc_in_1_sqmuxa_i -fixed no 114 57
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_29/PWM_AH_o_0_sqmuxa -fixed no 249 27
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_inew\[14\] -fixed no 165 31
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/init_o_0_cZ\[9\] -fixed no 95 51
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/s_state_RNO\[4\] -fixed no 110 75
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_14/init_speedpi_o_Z\[2\] -fixed no 75 58
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/output_y_o_4_iv_i\[9\] -fixed no 107 66
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/output_y_o_1\[13\] -fixed no 109 64
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_14/init_speedpi_o_Z\[16\] -fixed no 89 58
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/SPEED_PI_ACC_IN_PROC.s_speed_pi_acc_in_4\[12\] -fixed no 85 84
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/xo_ipark_o\[8\] -fixed no 252 37
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/adc_interface_795x_0/spi_engine_inst/s_miso_data\[1\] -fixed no 350 49
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_8/s_mas_sel_RNI12MU\[1\] -fixed no 272 42
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_9/s_set_ref_4\[11\] -fixed no 69 24
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/acc_in_o\[19\] -fixed no 87 75
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/SPEED_PI_ACC_IN_PROC.s_speed_pi_acc_in_4\[30\] -fixed no 121 63
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/adc_interface_795x_0/spi_engine_inst/done_o -fixed no 337 72
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/prdata_o_1_14_i_m2\[6\] -fixed no 321 36
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/direction_config_o_1_sqmuxa_0_a2 -fixed no 148 39
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_9/s_ramp_out_7\[11\] -fixed no 87 24
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_9/s_count\[8\] -fixed no 45 31
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/adc_scale_val_o\[8\] -fixed no 244 73
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/s_filter_buffer_3\[25\] -fixed no 83 81
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/un1_s_angle_count_i\[8\] -fixed no 282 15
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/s_omega_fil_inp\[14\] -fixed no 159 85
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/s_mult1_input\[16\] -fixed no 145 70
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/yo_ipark_o\[6\] -fixed no 270 40
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/angle_count_max_o\[4\] -fixed no 283 16
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_17/s_adc_ch0_offset\[21\] -fixed no 273 70
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_acc\[31\] -fixed no 184 28
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/PI_CONT_FSM_PROC.s_acc_5\[26\] -fixed no 170 27
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/id_pi_output_y_o\[15\] -fixed no 204 37
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_6/y_o\[0\] -fixed no 300 37
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_27/Va_o_0_sqmuxa_0_a3 -fixed no 236 24
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_27/MUL_INP_GEN_PROC.s_mult_in0_4_1_1\[1\] -fixed no 122 36
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_14/s_mult0_input\[14\] -fixed no 139 19
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_4/s_mas_done_dly\[0\] -fixed no 260 40
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/OUTPUT_PROC.y_o_2_1_3_2\[15\] -fixed no 187 48
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/FSM_CORDIC_ROT_PROC.s_theta_c_8_cry_7_0_RNO_0 -fixed no 213 63
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/olmng_theta_factor_o\[1\] -fixed no 119 16
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/rate_limit_ref_in_o\[0\] -fixed no 49 25
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/idq_pi_kp_o\[16\] -fixed no 145 67
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/s_dir_rot_RNO -fixed no 188 51
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/s_inew\[34\] -fixed no 98 76
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_0/vb3h_o_Z\[6\] -fixed no 129 37
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_9/s_ramp_out_7\[1\] -fixed no 74 24
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_acc\[14\] -fixed no 158 28
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/s_omega_fil_inp\[6\] -fixed no 151 85
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_0/SVM_FSM_PROC.s_min_value_4_3_ns\[8\] -fixed no 82 45
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_2/mul_a_to_mas_o\[13\] -fixed no 284 43
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/MSC_i_21/mas_done_o_Z -fixed no 111 76
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/s_xi\[11\] -fixed no 213 48
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_6/y_o\[5\] -fixed no 311 37
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/SPEED_PI_ACC_IN_PROC.s_speed_pi_acc_in_4\[42\] -fixed no 94 66
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/s_yi_rot\[4\] -fixed no 161 52
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/s_filter_buffer_3\[7\] -fixed no 44 81
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/s_add_cin\[42\] -fixed no 138 76
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_14/MSC_i_15/DELAY_PROC.theta_scl_buff_o_3\[16\] -fixed no 115 18
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/adc_interface_795x_0/result_ch3_o\[10\] -fixed no 348 52
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/fault_clr_o_1_sqmuxa_0_a2 -fixed no 159 36
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/FSM_CORDIC_ROT_PROC.s_theta_c_8_cry_6_0_RNO -fixed no 193 63
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/init_o_0_cZ\[0\] -fixed no 78 60
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/ANGLE_COUNT_PROC.un17_s_angle_count_incrlto17_11 -fixed no 323 15
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_3/s_ialpha\[1\] -fixed no 266 37
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/SPEED_PI_DONE_PROC.speed_pi_output_y_o_5\[4\] -fixed no 122 42
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/adc_interface_795x_0/state_RNO_1\[4\] -fixed no 340 69
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_27/MUL_INP_GEN_PROC.s_mult_in0_4\[6\] -fixed no 197 24
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_inew\[2\] -fixed no 149 19
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_13/s_state_ns_i_a3_0\[8\] -fixed no 114 42
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_inew\[1\] -fixed no 148 19
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_9/s_ramp_out_7\[12\] -fixed no 99 18
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_13/FSM_SEQ_CONTROLLER_PROC.op_eq.un8_fault_i_NE_0 -fixed no 100 39
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/un2_s_out_scale_cry_5_RNO_0 -fixed no 51 87
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_0/SVM_FSM_PROC.s_max_value_3_3_ns_1\[17\] -fixed no 103 42
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/OUTPUT_PROC.y_o_2_1_3\[3\] -fixed no 161 42
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/un1_s_xout_RNO\[15\] -fixed no 171 66
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/adc_scale_val_o\[9\] -fixed no 250 73
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/un1_s_angle_count_i\[3\] -fixed no 307 18
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/s_yi_rot_RNIDBT9\[5\] -fixed no 162 57
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/OUTPUT_PROC.y_o_2_1_3_2\[2\] -fixed no 167 45
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_6/CORDIC_SCALE_FSM_PROC.mas_mul_a_o_5_13_118_i_m2 -fixed no 182 42
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/init_o_0_cZ\[4\] -fixed no 82 60
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/s_filter_incr\[28\] -fixed no 76 85
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/s_inew\[22\] -fixed no 75 73
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/position_pi_kp_o\[11\] -fixed no 183 16
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/s_filter_incr\[17\] -fixed no 65 85
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_29/s_pwm_counter_s_RNO\[17\] -fixed no 275 30
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/count2\[8\] -fixed no 69 49
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/olmng_iq_ref_in_o\[6\] -fixed no 75 61
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_13/s_sensor_calib_rr -fixed no 110 52
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/prdata_o_1_i_m2_i_m2_bm\[14\] -fixed no 323 36
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/PI_CONT_FSM_PROC.acc_out_o_2\[4\] -fixed no 113 84
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_acc\[6\] -fixed no 162 28
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/s_theta_i\[0\] -fixed no 198 49
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_0/s_max_value\[5\] -fixed no 78 34
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/init_o_0_cZ\[8\] -fixed no 75 60
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/s_theta_c\[9\] -fixed no 202 58
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_27/Vc_o_0_sqmuxa_i_o3_i -fixed no 230 24
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/s_out_scale\[16\] -fixed no 64 82
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_27/Vc_o_Z\[5\] -fixed no 233 34
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/s_filter_buffer\[22\] -fixed no 64 79
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/acc_out_o\[35\] -fixed no 102 76
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_add_cin\[41\] -fixed no 170 19
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_17/s_mult0_in\[8\] -fixed no 263 76
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_17/un1_s_mult0_in_1_cry_0_220 -fixed no 295 72
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_17/s_adc_ch0_offset\[22\] -fixed no 274 70
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_6/y_o\[2\] -fixed no 279 46
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/PI_CONT_FSM_PROC.s_add_cin_4\[43\] -fixed no 132 81
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/ANGLE_COUNT_PROC.un17_s_angle_count_incrlto17_10 -fixed no 308 18
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/s_angle_out_f\[13\] -fixed no 304 34
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/SPEED_PI_DONE_PROC.speed_pi_output_y_o_5\[14\] -fixed no 120 60
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_3/s_ibeta\[5\] -fixed no 310 37
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/acc_in_o_1_1\[17\] -fixed no 88 60
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/PI_CONT_FSM_PROC.un1_ymax_ilto33_12 -fixed no 120 69
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/un1_s_yout_RNO\[8\] -fixed no 150 51
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/PI_CONT_FSM_PROC.s_add_cin_4\[25\] -fixed no 130 75
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/iq_pi_output_y_o\[14\] -fixed no 208 37
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/OUTPUT_PROC.y_o_2_1_3_2\[13\] -fixed no 172 45
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_9/s_ramp_out_3_sqmuxa -fixed no 54 27
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/speed_count\[6\] -fixed no 163 82
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/FSM_CORDIC_ROT_PROC.s_theta_c_8_cry_5_0_RNO -fixed no 201 60
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_6/CORDIC_SCALE_FSM_PROC.mas_mul_a_o_5_8_173_i_m2 -fixed no 181 42
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_0/va3h_o_Z\[12\] -fixed no 111 37
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/PI_CONT_FSM_PROC.acc_out_o_2_1\[40\] -fixed no 104 75
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_17/s_adc_ch0_offset\[10\] -fixed no 262 70
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/act_input_o_1_1_cZ\[1\] -fixed no 294 42
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_9/s_count\[1\] -fixed no 38 31
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/s_id_acc_in\[31\] -fixed no 102 88
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/SPEED_PI_DONE_PROC.speed_pi_output_y_o_5\[6\] -fixed no 129 60
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/s_iq_acc_in\[26\] -fixed no 95 67
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_29/PWM_MIDMATCH_GEN_PROC.op_eq.un9_en_pwm_i_12 -fixed no 274 30
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_13/s_state_ns_i_4_i_a2\[2\] -fixed no 112 39
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_iout\[32\] -fixed no 141 27
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/s_theta_c\[6\] -fixed no 199 58
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/adc_scale_val_o\[11\] -fixed no 242 73
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/pwm_period_val_o_1_sqmuxa_0_a2 -fixed no 248 33
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/s_filter_buffer_3\[11\] -fixed no 43 81
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/start_motor_o -fixed no 118 40
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/adc_interface_795x_0/result_ch1_o\[0\] -fixed no 340 49
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_14/s_mult1_input\[9\] -fixed no 103 22
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/pwm_period_val_o\[14\] -fixed no 246 25
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/count1\[9\] -fixed no 46 49
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_8/mul_a_to_mas_o_3_1_0\[7\] -fixed no 269 42
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_0/SVM_FSM_PROC.s_min_value_4_3_ns_1\[2\] -fixed no 69 36
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_27/MUL_INP_GEN_PROC.s_mult_in0_4\[4\] -fixed no 203 24
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/PI_CONT_FSM_PROC.s_add_cin_4\[13\] -fixed no 162 18
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/acc_out_o\[21\] -fixed no 110 64
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/s_mas_en -fixed no 100 79
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/s_filter_buffer_3\[29\] -fixed no 76 78
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_6/s_state_ns_0\[0\] -fixed no 281 42
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_9/s_set_ref_4\[12\] -fixed no 68 24
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/PI_CONT_FSM_PROC.s_add_cin_4\[17\] -fixed no 166 18
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/s_inew\[32\] -fixed no 100 70
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/SPEED_PI_DONE_PROC.speed_pi_output_y_o_5\[2\] -fixed no 128 60
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/s_filter_buffer\[5\] -fixed no 47 82
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/adc_oc_thresh_o\[17\] -fixed no 259 61
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/PI_CONT_FSM_PROC.s_add_cin_4\[4\] -fixed no 176 30
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/rate_limit_ref_in_o\[1\] -fixed no 50 25
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/position_pi_kp_o\[6\] -fixed no 158 16
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_17/s_adc_ch0_offset\[8\] -fixed no 260 70
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/s_filter_incr_RNI5UET\[18\] -fixed no 66 93
set_location MC_System_0/MC_System_sb_0/CoreAPB3_0/u_mux_p_to_b3/PRDATA\[9\] -fixed no 329 36
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/acc_out_o\[24\] -fixed no 102 64
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/s_iq_acc_in\[24\] -fixed no 97 58
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/speed_pi_output_y_o\[9\] -fixed no 214 37
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_2/mul_a_to_mas_o\[10\] -fixed no 281 40
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/adc_interface_795x_0/spi_engine_inst/un2_s_sck_count_1_axbxc2 -fixed no 329 72
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_29/s_pwm_counter_0_sqmuxa -fixed no 271 18
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/WAIT_PERIOD_PROC.un9_sensor_reset_ilto9_RNIGFL51 -fixed no 50 48
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/acc_in_o_1_1\[23\] -fixed no 103 87
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/olmng_iq_ref_in_o\[14\] -fixed no 95 58
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/un2_s_out_scale_cry_12_RNO -fixed no 49 93
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_acc\[35\] -fixed no 185 28
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/output_y_o_1\[12\] -fixed no 115 64
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_2/add_c_to_mas_o_1\[23\] -fixed no 274 43
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_29/s_pwm_counter\[4\] -fixed no 258 31
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_iout\[42\] -fixed no 155 27
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/ANGLE_COUNT_INCR_SIGNAL_GEN.s_angle_count_incr_1_0 -fixed no 267 24
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_mult1_input\[17\] -fixed no 169 19
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/s_filter_buffer\[17\] -fixed no 61 79
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/s_dir_47 -fixed no 276 24
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/s_id_acc_in\[25\] -fixed no 111 58
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_iout\[29\] -fixed no 135 27
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/acc_in_o\[31\] -fixed no 101 87
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/PI_CONT_FSM_PROC.s_acc_5\[41\] -fixed no 183 27
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/s_xi_rot_RNIERVR1\[13\] -fixed no 136 57
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_27/s_state_ns_i_o3\[0\] -fixed no 233 24
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_mult0_input\[14\] -fixed no 209 28
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_9/s_ramp_out_7\[2\] -fixed no 77 24
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_14/theta_o_cZ\[16\] -fixed no 191 33
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/OUTPUT_PROC.y_o_2_1_3_2\[3\] -fixed no 146 42
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_acc\[26\] -fixed no 170 28
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_13/ADC_START_PROC.un101_s_state_i_a2_0_a3 -fixed no 109 42
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_6/s_state\[1\] -fixed no 290 43
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/adc_interface_795x_0/s_spi_start -fixed no 350 70
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/m33_3 -fixed no 206 63
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_17/s_adc_ch0_offset\[1\] -fixed no 253 70
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/un2_s_out_scale_cry_20_RNO_0 -fixed no 76 87
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/s_theta_1\[17\] -fixed no 180 51
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/PI_CONT_FSM_PROC.acc_out_o_2_1_0\[19\] -fixed no 74 72
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_acc\[11\] -fixed no 159 28
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/omega_out_o_Z\[9\] -fixed no 234 49
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/rate_limit_slew_cnt_o\[16\] -fixed no 52 40
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/angle_count_max_o\[8\] -fixed no 287 16
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/idq_pi_kp_o\[13\] -fixed no 144 67
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_iout\[25\] -fixed no 122 27
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/acc_in_o\[26\] -fixed no 85 66
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_inew\[6\] -fixed no 147 19
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/xo_park_o\[8\] -fixed no 247 37
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/adc_interface_795x_0/spi_engine_inst/s_miso_data_reg\[2\] -fixed no 356 49
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_14/MSC_i_15/DELAY_PROC.un1_olmng_done_i -fixed no 99 15
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/s_add_cin\[20\] -fixed no 99 79
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/output_y_o_4_iv_i_RNO\[7\] -fixed no 95 63
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/s_filter_incr_RNITNGT\[23\] -fixed no 80 93
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_17/s_calib_cnt\[0\] -fixed no 229 70
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/prdata_o_1_14_i_m2_1_1\[12\] -fixed no 318 39
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_inew\[30\] -fixed no 142 28
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/prdata_o_1_14_i_m2\[3\] -fixed no 369 36
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/s_angle_out_f\[14\] -fixed no 305 34
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/count2\[5\] -fixed no 66 49
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/s_filter_incr_RNIFJA62\[22\] -fixed no 76 93
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_13/s_fault_clear_sync1 -fixed no 114 43
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/OUTPUT_PROC.x_o_4_3_1\[14\] -fixed no 188 48
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/s_out_scale\[31\] -fixed no 79 82
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/un2_s_out_scale_cry_0_RNO -fixed no 60 87
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/s_yi_rot\[11\] -fixed no 168 52
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/angle_count_max_o\[2\] -fixed no 279 16
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/s_out_scale\[20\] -fixed no 68 82
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/s_acc_in\[31\] -fixed no 101 88
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/s_inew\[28\] -fixed no 104 70
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/s_acc_in\[35\] -fixed no 76 76
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/idq_pi_kp_o\[17\] -fixed no 143 70
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_3/s_ibeta\[9\] -fixed no 322 43
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/speed_pi_output_y_o\[5\] -fixed no 179 40
set_location MC_System_0/MC_System_sb_0/CCC_0/GL0_INST/U0_RGB1 -fixed no 218 102
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_17/s_adc_ch0_offset\[25\] -fixed no 277 70
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/adc_interface_795x_0/s_index_RNO\[0\] -fixed no 348 72
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/s_yi_rot_RNIHFT9\[7\] -fixed no 166 57
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_2/mul_a_to_mas_o\[3\] -fixed no 258 43
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_14/s_theta_ol\[5\] -fixed no 171 34
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/iq_pi_output_y_o\[15\] -fixed no 205 37
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/acc_out_o\[13\] -fixed no 97 82
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_14/MSC_i_15/theta_scl_buff_o\[9\] -fixed no 97 25
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_8/mul_a_to_mas_o_1\[15\] -fixed no 282 42
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/olmng_iq_ref_in_o\[1\] -fixed no 74 61
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/adc_scale_val_o\[6\] -fixed no 248 73
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/OMEGA_GEN1_PROC.omega_out_o_3\[9\] -fixed no 234 48
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/adc_interface_795x_0/result_ch1_o\[8\] -fixed no 346 49
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_0/s_min_value\[1\] -fixed no 75 34
set_location MC_System_0/MC_System_sb_0/CoreAPB3_0/u_mux_p_to_b3/PRDATA\[3\] -fixed no 379 36
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/speed_count\[15\] -fixed no 172 82
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_3/clarke_done_o_1_sqmuxa_i_0 -fixed no 253 39
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/un1_s_xout_RNO\[1\] -fixed no 172 63
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/acc_in_o\[1\] -fixed no 120 84
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/PI_CONT_FSM_PROC.un10_s_pioutlto33_3 -fixed no 109 66
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_14/MSC_i_15/DELAY_PROC.theta_scl_buff_o_3\[2\] -fixed no 113 18
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_0/vc3h_o_Z\[0\] -fixed no 120 40
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/iq_pi_output_y_o\[2\] -fixed no 147 34
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/un1_s_yout_RNO\[0\] -fixed no 134 63
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_2/s_vc\[12\] -fixed no 142 43
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/act_input_o_1_1_cZ\[9\] -fixed no 290 42
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/un1_s_yout_RNO_0\[11\] -fixed no 147 63
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/un2_s_out_scale_cry_17_RNO -fixed no 64 90
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_17/un1_s_mult0_in_1_cry_0_224 -fixed no 252 75
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/adc_interface_795x_0/s_data_miso\[9\] -fixed no 358 46
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/adc_interface_795x_0/result_ch3_o\[9\] -fixed no 369 52
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_17/s_ib\[15\] -fixed no 260 52
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_inew\[3\] -fixed no 146 19
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/s_angle_count\[13\] -fixed no 302 16
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/position_pi_ki_o\[17\] -fixed no 181 19
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/angle_factor_o\[3\] -fixed no 285 25
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_0/va3h_o_Z\[14\] -fixed no 113 37
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/s_iq_acc_in\[16\] -fixed no 95 76
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/PI_CONT_FSM_PROC.s_mult1_input_5\[2\] -fixed no 172 30
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/s_filter_incr_RNINN662\[16\] -fixed no 64 93
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/s_filter_incr_RNICGVP\[9\] -fixed no 40 87
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/output_y_o_1\[15\] -fixed no 111 64
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/yo_ipark_o\[13\] -fixed no 278 43
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/s_filter_incr_RNIUNFT\[19\] -fixed no 63 93
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_14/MSC_i_15/DELAY_PROC.theta_scl_buff_o_3\[8\] -fixed no 101 24
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_13/s_adctrig_count\[3\] -fixed no 100 52
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_27/Va_o_Z\[8\] -fixed no 236 28
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/seq_cntl_cl_omega_o_1_sqmuxa_0_a2_0 -fixed no 174 36
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/un1_s_yout_RNO\[11\] -fixed no 146 63
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_add_cin\[35\] -fixed no 186 22
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_0/s_min_value\[16\] -fixed no 92 40
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/s_line_count\[0\] -fixed no 194 34
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/s_speed_pi_acc_in\[35\] -fixed no 81 76
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/id_pi_output_y_o\[9\] -fixed no 213 37
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/acc_in_o_1_1\[37\] -fixed no 79 75
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_6/mas_mul_a_o\[0\] -fixed no 213 43
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_9/s_count\[2\] -fixed no 39 31
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/omega_out_o_Z\[4\] -fixed no 235 46
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/output_y_o_4_iv_i\[8\] -fixed no 89 63
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/s_xi_rot_RNIQEE01\[9\] -fixed no 135 57
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/s_i_init_ds\[12\] -fixed no 87 70
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_2/add_c_to_mas_o_1\[12\] -fixed no 194 43
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_14/s_addc_input\[26\] -fixed no 120 16
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_17/s_ib\[10\] -fixed no 275 52
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_9/s_set_ref_4\[16\] -fixed no 64 21
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_0/SVM_FSM_PROC.s_max_value_3_3_ns\[6\] -fixed no 68 36
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/s_out_scale\[6\] -fixed no 54 82
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/yo_park_o\[4\] -fixed no 278 46
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/adc_interface_795x_0/spi_engine_inst/s_miso_data\[14\] -fixed no 340 52
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/s_xi_rot\[11\] -fixed no 180 58
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/s_filter_incr_RNI3SET\[17\] -fixed no 62 93
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/SPEED_PI_ACC_IN_PROC.s_speed_pi_acc_in_4\[34\] -fixed no 74 75
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/speed_pi_kp_o_1_sqmuxa_0_a2 -fixed no 147 39
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/position_pi_ref_o\[13\] -fixed no 213 25
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_13/s_state_ns_0_1\[0\] -fixed no 119 42
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_3/s_ibeta\[6\] -fixed no 266 40
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/prdata_o_1_i_m2_i_m2_am\[14\] -fixed no 311 42
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_9/un1_s_ramp_out\[9\] -fixed no 75 15
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_14/s_mult0_input\[1\] -fixed no 85 22
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_iout\[36\] -fixed no 142 27
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/s_mult1_input\[3\] -fixed no 141 76
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/s_theta_1\[1\] -fixed no 200 48
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/s_xi_rot\[16\] -fixed no 185 58
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/s_filter_incr_RNINFET\[11\] -fixed no 39 87
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/s_inew\[38\] -fixed no 101 76
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/s_iq_acc_in\[40\] -fixed no 104 58
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_0/s_max_value\[15\] -fixed no 88 40
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/prdata_o_1_1_0_0\[3\] -fixed no 381 36
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/s_iq_acc_in\[14\] -fixed no 94 82
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_0/s_min_value\[10\] -fixed no 95 46
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_27/Va_o_Z\[5\] -fixed no 233 28
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/un1_s_yout\[4\] -fixed no 135 51
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_14/s_addc_input\[21\] -fixed no 100 22
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/pwm_period_val_o\[0\] -fixed no 238 25
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/adc_interface_795x_0/spi_engine_inst/s_sys_clk_count\[0\] -fixed no 342 73
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/adc_interface_795x_0/s_data_miso\[15\] -fixed no 336 52
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/s_index_RNIURLK_0\[2\] -fixed no 208 63
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/adc_scale_val_o\[12\] -fixed no 256 61
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/s_speed_pi_acc_in\[32\] -fixed no 123 58
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/s_iq_acc_in\[42\] -fixed no 88 67
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_17/un1_s_mult0_in_1_axb_5 -fixed no 276 75
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/s_yi_rot_RNI7G0J\[11\] -fixed no 156 60
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_14/init_speedpi_o_Z\[4\] -fixed no 77 58
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/pwm_delay_time_val_o\[11\] -fixed no 263 19
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/s_id_acc_in\[15\] -fixed no 102 82
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_2/mul_a_to_mas_o\[7\] -fixed no 269 43
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/pwm_dead_time_val_o\[15\] -fixed no 243 31
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_27/s_state\[0\] -fixed no 229 25
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_9/s_ramp_out_7\[6\] -fixed no 82 24
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_6/y_o\[6\] -fixed no 299 40
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/s_pout\[26\] -fixed no 100 73
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/s_speed_pi_acc_in\[38\] -fixed no 121 67
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/un1_s_angle_count_i\[0\] -fixed no 306 18
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_17/un1_s_mult0_in_1_cry_0_222 -fixed no 285 69
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/prdata_o_1_16_i_m2\[7\] -fixed no 315 36
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/direction_config_o -fixed no 56 28
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/PI_CONT_FSM_PROC.acc_out_o_2_1\[33\] -fixed no 116 63
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/un2_s_out_scale_cry_1_RNO_1 -fixed no 71 87
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/OUTPUT_PROC.x_o_4_3_1\[16\] -fixed no 171 45
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/s_id_acc_in\[34\] -fixed no 83 76
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_17/s_ia\[6\] -fixed no 247 52
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_pout\[19\] -fixed no 111 28
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_0/vc3h_o_Z\[8\] -fixed no 131 34
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/adc_interface_795x_0/spi_engine_inst/s_miso_data_reg\[4\] -fixed no 344 46
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_27/MUL_INP_GEN_PROC.s_mult_in0_4\[10\] -fixed no 208 24
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_17/s_adc_ch0_offset\[24\] -fixed no 276 70
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/x_o\[9\] -fixed no 158 43
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_2/iclarke_done_o_0_sqmuxa_0_a3 -fixed no 259 39
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/adc_interface_795x_0/s_data_miso\[1\] -fixed no 358 49
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/s_yi\[16\] -fixed no 196 39
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/s_pout\[13\] -fixed no 87 73
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/act_input_o_1_1_cZ\[5\] -fixed no 231 45
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/yo_ipark_o\[15\] -fixed no 302 43
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/pwm_delay_time_val_o\[13\] -fixed no 265 19
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/idq_pi_kp_o\[2\] -fixed no 152 76
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_acc\[15\] -fixed no 161 28
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/adc_scale_val_o_1_sqmuxa_0_a2_2_2 -fixed no 388 39
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/s_inew\[21\] -fixed no 72 73
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_14/s_mult1_input\[14\] -fixed no 132 19
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/s_sel_RNO -fixed no 254 39
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_9/s_count\[13\] -fixed no 50 31
set_location MC_System_0/MC_System_sb_0/FABOSC_0/I_RCOSC_25_50MHZ -fixed no 396 92
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_13/s_state\[6\] -fixed no 119 49
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_3/s_ibeta\[12\] -fixed no 313 40
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/SPEED_PI_ACC_IN_PROC.s_speed_pi_acc_in_4\[33\] -fixed no 124 66
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/s_speed_pi_acc_in\[20\] -fixed no 90 76
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/s_speed_pi_acc_in\[5\] -fixed no 121 82
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_14/SPEED_IQ_PI_INIT_GEN_PROC.op_eq.init_iqpi_o16_14 -fixed no 87 33
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_8/mul_a_to_mas_o_3_1_0\[8\] -fixed no 253 42
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/xo_ipark_o\[11\] -fixed no 321 40
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/idq_pi_ki_o\[16\] -fixed no 151 70
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_14/MSC_i_15/DELAY_PROC.theta_scl_buff_o_3\[5\] -fixed no 117 18
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_9/s_ramp_out\[13\] -fixed no 103 19
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/olmng_theta_factor_o\[11\] -fixed no 110 16
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_14/MSC_i_15/theta_scl_buff_o\[13\] -fixed no 109 16
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_pout\[36\] -fixed no 147 31
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_6/mas_mul_a_o\[15\] -fixed no 183 43
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/position_pi_ki_o\[16\] -fixed no 185 19
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/olmng_dv_o\[3\] -fixed no 97 46
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_mult0_input\[7\] -fixed no 202 28
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/speed_pi_ki_o\[5\] -fixed no 154 76
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_9/s_count\[17\] -fixed no 54 31
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_27/MUL_INP_GEN_PROC.s_mult_in0_4_1_1\[9\] -fixed no 141 42
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/prdata_o_1_0_a2_2_a2_1_a2_2_0\[1\] -fixed no 351 36
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/output_y_o_4_iv_i_RNO\[12\] -fixed no 99 69
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_17/s_calib_done_129 -fixed no 244 72
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/output_y_o_4_iv_i_RNO\[0\] -fixed no 86 63
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_iout\[33\] -fixed no 140 27
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_2/add_c_to_mas_o_1\[14\] -fixed no 139 40
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_0/vc3h_o_Z\[4\] -fixed no 127 34
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/PI_CONT_FSM_PROC.s_add_cin_4\[35\] -fixed no 133 75
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/s_index_RNINDB32_1\[2\] -fixed no 156 63
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/un1_s_xout_RNO_1\[14\] -fixed no 156 66
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/id_pi_output_y_o\[2\] -fixed no 183 37
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/un1_s_xout\[11\] -fixed no 170 66
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_13/s_state_ns_o2_0_a3_1\[4\] -fixed no 119 45
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/s_inew\[16\] -fixed no 81 73
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/prdata_o_1_0_0_0_0\[2\] -fixed no 344 36
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/pwm_delay_time_val_o\[4\] -fixed no 256 19
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/acc_in_o\[8\] -fixed no 109 87
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/idq_pi_ki_o\[8\] -fixed no 120 73
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/PI_CONT_FSM_PROC.s_acc_5_0_a2_13_m1_0_a2 -fixed no 177 27
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/OUTPUT_PROC.x_o_4_3_1\[17\] -fixed no 191 48
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_13/FSM_SEQ_CONTROLLER_PROC.op_eq.un1_s_sensor_calib_count_RNIHAGU -fixed no 118 51
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_17/s_ia\[2\] -fixed no 243 52
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_27/Va_o_Z\[7\] -fixed no 235 28
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_14/s_state\[0\] -fixed no 100 16
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/adc_interface_795x_0/spi_engine_inst/DATA_TRANSMIT_PROC.s_sdo_reg_6\[6\] -fixed no 352 66
set_location MC_System_0/MC_System_sb_0/CoreAPB3_0/iPSELS_raw_0_a2_1\[0\] -fixed no 351 39
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/s_pout\[17\] -fixed no 91 73
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/s_xi\[16\] -fixed no 190 39
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/s_index\[0\] -fixed no 158 58
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/s_filter_incr_RNI1SGT\[25\] -fixed no 74 90
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_9/un1_s_ramp_out\[15\] -fixed no 72 15
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/idq_pi_kp_o\[14\] -fixed no 140 70
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/en_o -fixed no 111 48
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_27/s_state\[4\] -fixed no 232 25
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_13/s_state_ns_0_a2\[0\] -fixed no 118 39
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/output_y_o_4_iv_i\[10\] -fixed no 118 63
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/OUTPUT_PROC.x_o_4_3_1\[8\] -fixed no 170 45
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/s_inew\[31\] -fixed no 103 70
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_27/Vb_o_Z\[9\] -fixed no 237 37
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_0/SVM_FSM_PROC.s_max_value_3_3_ns\[3\] -fixed no 78 45
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/adc_interface_795x_0/spi_engine_inst/s_miso_data_reg\[9\] -fixed no 356 46
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/count2\[7\] -fixed no 68 49
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_iout\[43\] -fixed no 155 24
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_2/s_state_RNO\[0\] -fixed no 261 39
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/adc_scale_val_o\[10\] -fixed no 247 73
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_2/add_c_to_mas_o_1\[25\] -fixed no 272 43
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/s_line_count\[13\] -fixed no 207 34
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/id_pi_output_y_o_1_sqmuxa_i -fixed no 108 57
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/un1_s_acc_in_0_sqmuxa_0 -fixed no 111 75
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/adc_interface_795x_0/state_RNO\[2\] -fixed no 346 69
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_inew\[8\] -fixed no 145 19
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/s_theta_i\[13\] -fixed no 211 52
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_6/mas_mul_a_o\[17\] -fixed no 182 43
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/s_add_cin\[2\] -fixed no 113 82
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_14/s_theta_ol\[16\] -fixed no 191 34
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_14/SPEED_IQ_PI_INIT_GEN_PROC.op_eq.init_iqpi_o16_9_0 -fixed no 99 24
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_6/y_o\[3\] -fixed no 290 40
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/un1_s_yout\[2\] -fixed no 133 63
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/adc_interface_795x_0/result_ch3_o\[5\] -fixed no 336 40
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_3/s_ibeta\[8\] -fixed no 263 37
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/pwm_gain_val_o\[17\] -fixed no 243 19
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/adc_interface_795x_0/s_result_done -fixed no 349 70
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/un2_s_out_scale_cry_24_RNO -fixed no 82 78
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_8/mul_a_to_mas_o_1\[16\] -fixed no 274 42
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/PI_CONT_FSM_PROC.s_add_cin_4\[18\] -fixed no 156 18
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_9/s_count\[3\] -fixed no 40 31
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/s_add_cin\[34\] -fixed no 134 76
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_mult1_input\[2\] -fixed no 172 31
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/s_mult1_input\[13\] -fixed no 148 70
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_14/MSC_i_15/theta_scl_buff_o\[17\] -fixed no 109 19
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_13/state_o_10_i_a3_0_a2_RNII7NQ\[1\] -fixed no 110 48
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_27/Vb_o_Z\[6\] -fixed no 234 37
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/s_pout\[41\] -fixed no 115 73
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_13/FSM_SEQ_CONTROLLER_PROC.op_eq.un8_fault_i_NE_1 -fixed no 105 39
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/ID_PI_DONE_PROC.op_eq.un15_clear_buffer_i -fixed no 115 57
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/acc_in_o\[34\] -fixed no 75 75
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/s_yi_rot\[17\] -fixed no 174 52
set_location MC_System_0/MC_System_sb_0/CoreAPB3_0/u_mux_p_to_b3/PRDATA\[18\] -fixed no 355 39
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_9/s_count\[15\] -fixed no 52 31
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/s_xi_rot_RNI70O81\[12\] -fixed no 165 60
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_27/s_state_ns\[1\] -fixed no 195 24
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/output_y_o_1\[7\] -fixed no 85 64
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_13/s_restart_count_RNO\[3\] -fixed no 96 39
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/adc_interface_795x_0/spi_engine_inst/s_done_dly1_RNIM6421 -fixed no 336 72
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_0/SVM_FSM_PROC.s_max_value_3_3_ns\[5\] -fixed no 78 33
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/idq_pi_kp_o\[0\] -fixed no 151 76
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_17/s_adc_ch1_offset\[25\] -fixed no 289 73
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/yo_ipark_o\[4\] -fixed no 276 46
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/s_speed_pi_acc_in\[4\] -fixed no 125 82
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/adc_interface_795x_0/state_RNO\[1\] -fixed no 352 69
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_9/s_ramp_out_7\[8\] -fixed no 75 24
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_pout\[18\] -fixed no 119 25
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/un1_s_xout_RNO\[3\] -fixed no 171 63
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/speed_factor_o\[15\] -fixed no 165 76
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/s_filter_incr\[24\] -fixed no 72 85
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_3/s_ibeta\[16\] -fixed no 329 40
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/SPEED_PI_ACC_IN_PROC.s_speed_pi_acc_in_4\[7\] -fixed no 107 84
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/s_angle_out_f\[5\] -fixed no 296 34
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_inew\[13\] -fixed no 164 31
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/rate_limit_ref_in_o\[16\] -fixed no 65 25
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/speed_pi_kp_o\[7\] -fixed no 133 73
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_13/ADC_START_PROC.un103_s_state_i_a3_0_a2_i -fixed no 110 51
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/un1_s_yout\[11\] -fixed no 145 63
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_0/SVM_FSM_PROC.s_min_value_4_3_ns\[15\] -fixed no 87 39
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_17/s_adc_ch1_offset\[7\] -fixed no 271 73
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/pwm_period_val_o\[4\] -fixed no 241 25
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/acc_out_o\[28\] -fixed no 120 64
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/PI_CONT_FSM_PROC.acc_out_o_2_1_0\[24\] -fixed no 78 72
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_17/un1_s_mult0_in_1_axb_10_RNO -fixed no 273 75
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/count1\[5\] -fixed no 42 49
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/olmng_iq_ref_in_o_1_sqmuxa_0_a2 -fixed no 146 39
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/yo_park_o\[6\] -fixed no 298 40
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_9/s_ramp_out_7\[15\] -fixed no 97 18
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/ref_input_o_0_cZ\[10\] -fixed no 195 42
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_3/mul_b_to_mas_o_0_a3\[7\] -fixed no 270 42
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/acc_out_o\[16\] -fixed no 87 79
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/un1_s_xout\[2\] -fixed no 190 63
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/speed_pi_kp_o\[9\] -fixed no 129 76
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/speed_pi_ki_o\[0\] -fixed no 149 76
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/s_angle_out_f\[7\] -fixed no 298 34
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/op_eq.un3_init_o -fixed no 134 69
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_9/un1_s_ramp_out\[1\] -fixed no 92 18
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/s_filter_buffer\[31\] -fixed no 81 79
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/FSM_CORDIC_ROT_PROC.s_theta_c_8_cry_4_0_RNO -fixed no 195 60
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/s_iq_acc_in\[41\] -fixed no 101 58
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/output_y_o_1\[0\] -fixed no 90 64
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_6/x_o\[5\] -fixed no 301 37
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_mult1_input\[12\] -fixed no 185 22
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/position_pi_kp_o\[17\] -fixed no 184 19
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/un1_s_xout_RNO_0\[13\] -fixed no 172 60
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/iq_pi_output_y_o_1_sqmuxa_i -fixed no 117 57
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/xo_ipark_o\[14\] -fixed no 309 43
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_0/vc3h_o_Z\[10\] -fixed no 133 34
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/un2_s_out_scale_cry_14_RNO_0 -fixed no 79 93
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/en_filter_factor_omega_o\[2\] -fixed no 67 88
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/init_o_0_cZ\[11\] -fixed no 92 60
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_0/SVM_FSM_PROC.s_min_value_4_3_ns_1\[13\] -fixed no 80 39
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/adc_scale_val_o\[16\] -fixed no 253 76
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/omega_out_o_Z\[7\] -fixed no 238 46
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_iout\[30\] -fixed no 143 27
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_output_y\[13\] -fixed no 187 25
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_output_y_RNO\[8\] -fixed no 183 24
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/un2_s_out_scale_cry_11_RNO_0 -fixed no 74 93
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/s_acc_in\[16\] -fixed no 85 76
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/PI_CONT_FSM_PROC.un10_s_pioutlto34_i_a2_12 -fixed no 156 24
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/prdata_o_1_14_i_m2_i_m2\[2\] -fixed no 283 45
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/s_out_scale\[10\] -fixed no 58 82
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/rate_limit_ref_in_o\[3\] -fixed no 52 25
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_0/va3h_o_Z\[17\] -fixed no 116 37
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/xo_park_o_0_sqmuxa -fixed no 291 42
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/done_o -fixed no 237 49
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/acc_in_o\[7\] -fixed no 123 81
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/s_mult1_input\[2\] -fixed no 137 76
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/act_input_o_1_1_cZ\[2\] -fixed no 239 45
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/pwm_gain_val_o\[6\] -fixed no 236 25
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/rate_limit_rate_cnt_o\[8\] -fixed no 68 13
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/PI_CONT_FSM_PROC.s_add_cin_4\[19\] -fixed no 103 78
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_3/clarke_done_o_Z -fixed no 252 40
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_27/s_mult_in0\[5\] -fixed no 194 25
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/s_inew\[40\] -fixed no 118 76
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/s_speed_pi_acc_in\[16\] -fixed no 91 76
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/s_inew\[17\] -fixed no 83 73
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_output_y_RNO\[7\] -fixed no 185 30
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_inew\[15\] -fixed no 163 31
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/s_mult1_input\[5\] -fixed no 122 76
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/idq_pi_ki_o\[13\] -fixed no 147 70
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/OMEGA_GEN1_PROC.omega_out_o_3\[11\] -fixed no 238 48
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/s_filter_buffer\[10\] -fixed no 36 82
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/OUTPUT_PROC.y_o_2_1_3_2\[6\] -fixed no 169 45
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/s_theta_i_18 -fixed no 187 51
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/count1\[3\] -fixed no 40 49
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/s_mult0_input\[14\] -fixed no 245 43
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/s_pi_sel_Z\[0\] -fixed no 109 58
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_17/s_adc_ch0_offset\[0\] -fixed no 252 70
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_14/theta_o_cZ\[3\] -fixed no 173 33
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/s_pout\[12\] -fixed no 86 73
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/xo_ipark_o\[17\] -fixed no 315 40
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/ref_input_o_0_cZ\[12\] -fixed no 211 42
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_27/MSC_i_28/mas_done_o_Z -fixed no 231 25
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_3/s_state_RNO\[0\] -fixed no 256 39
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/s_filter_buffer_3\[23\] -fixed no 62 78
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/s_state\[2\] -fixed no 113 76
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_17/un1_s_mult0_in_1_axb_9 -fixed no 287 69
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/s_i_init_ds\[1\] -fixed no 76 70
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_0/SVM_FSM_PROC.s_max_value_3_3_ns_1\[11\] -fixed no 88 45
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_iout\[40\] -fixed no 149 27
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_acc\[0\] -fixed no 175 28
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/prdata_o_1_14_i_m2_i_m2\[1\] -fixed no 279 45
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/idq_pi_ki_o\[17\] -fixed no 134 67
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/prdata_o_1_1_a2_1\[0\] -fixed no 368 36
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/s_theta_i\[16\] -fixed no 184 52
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/act_input_o_1_1_cZ\[12\] -fixed no 288 42
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_17/MSC_i_18/mas_done_o_Z -fixed no 240 73
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/speed_window_o_1_sqmuxa_0_a2 -fixed no 171 36
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_0/SVM_FSM_PROC.s_min_value_4_3_ns\[9\] -fixed no 93 45
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/s_id_acc_in\[28\] -fixed no 131 58
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_17/un1_s_mult0_in_1_axb_7 -fixed no 254 75
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/OUTPUT_PROC.y_o_2_1_3\[13\] -fixed no 183 45
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_0/s_min_value\[12\] -fixed no 89 40
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_acc_1_sqmuxa_0_a2_0 -fixed no 167 27
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/yo_ipark_o\[17\] -fixed no 316 40
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/un1_s_yout\[6\] -fixed no 134 51
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/s_filter_incr_RNIVNET\[16\] -fixed no 61 93
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/prdata_o_1_14_i_m2_i_m2\[11\] -fixed no 210 39
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/s_add_cin\[40\] -fixed no 134 82
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_17/s_adc_ch1_offset\[22\] -fixed no 286 73
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/acc_in_o_1_1\[0\] -fixed no 121 87
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/speed_pi_kp_o\[8\] -fixed no 126 73
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/prdata_o_1_14_i_m2_1_1\[16\] -fixed no 309 39
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/adc_scale_val_o\[17\] -fixed no 257 61
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/adc_interface_795x_0/spi_engine_inst/DATA_COLLECTION_PROC.s_miso_data_2\[1\] -fixed no 350 48
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/s_theta_c\[10\] -fixed no 203 58
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/s_omega_fil_inp\[9\] -fixed no 154 85
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/OMEGA_GEN1_PROC.omega_out_o_3\[2\] -fixed no 236 45
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_14/theta_o_cZ\[0\] -fixed no 182 33
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/rate_limit_rate_cnt_o\[5\] -fixed no 65 13
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_17/s_adc_ch1_offset\[28\] -fixed no 292 73
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_2/add_c_to_mas_o_1\[20\] -fixed no 215 40
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/output_y_o_1\[5\] -fixed no 98 61
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/adc_interface_795x_0/s_data_miso\[3\] -fixed no 354 49
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/un2_s_out_scale_cry_28_RNO -fixed no 78 78
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_0/SVM_FSM_PROC.s_max_value_3_3_ns_1\[7\] -fixed no 76 45
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_6/x_o\[7\] -fixed no 229 46
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/s_yi_rot\[6\] -fixed no 163 52
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/pwm_gain_val_o\[14\] -fixed no 242 19
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_17/un1_s_mult0_in_1_axb_3 -fixed no 254 72
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_inew\[17\] -fixed no 111 25
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_6/x_o\[1\] -fixed no 299 43
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_17/s_adc_ch1_offset\[30\] -fixed no 294 73
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_iout\[18\] -fixed no 119 24
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_error_axb_0_i_0 -fixed no 194 27
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/speed_window_o\[7\] -fixed no 43 52
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/seq_cntl_config_o\[3\] -fixed no 106 40
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_13/FSM_SEQ_CONTROLLER_PROC.op_eq.un1_s_sensor_calib_count_9 -fixed no 87 51
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/acc_in_o_1_1\[27\] -fixed no 89 66
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/position_pi_kp_o\[16\] -fixed no 183 19
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/s_xi_rot_RNIPM4K2\[9\] -fixed no 148 60
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/adc_interface_795x_0/spi_engine_inst/s_sck_count\[1\] -fixed no 331 73
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/SPEED_PI_ACC_IN_PROC.s_speed_pi_acc_in_4\[36\] -fixed no 125 66
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_4/mas_done_o_Z -fixed no 253 40
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_0/SVM_FSM_PROC.s_max_value_3_3_ns\[12\] -fixed no 90 39
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/rate_limit_ref_in_o\[4\] -fixed no 53 25
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/un1_s_xout_RNO_1\[15\] -fixed no 158 66
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/PI_CONT_FSM_PROC.s_add_cin_4\[26\] -fixed no 101 66
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/idq_pi_kp_o_1_sqmuxa_0_a2 -fixed no 145 39
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/m33_2 -fixed no 207 63
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/prdata_o_1_0_0_a2_1\[2\] -fixed no 371 36
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/acc_out_o\[39\] -fixed no 103 64
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/PI_CONT_FSM_PROC.s_acc_5_0_a2_10_m1_0_a2 -fixed no 165 27
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_0/SVM_FSM_PROC.s_min_value_4_3_ns_1\[4\] -fixed no 77 33
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/prdata_o_1_15_i_m2_i_m2\[1\] -fixed no 290 33
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/un1_s_xout\[6\] -fixed no 185 63
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/prdata_o_1_15_i_m2\[7\] -fixed no 278 36
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/pwm_gain_val_o\[12\] -fixed no 238 19
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/s_add_cin\[21\] -fixed no 130 73
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_6/CORDIC_SCALE_FSM_PROC.mas_mul_a_o_5_0_261_i_m2 -fixed no 157 42
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/un1_s_angle_count_i\[9\] -fixed no 287 15
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/un2_s_out_scale_cry_9_RNO_0 -fixed no 50 87
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_27/Va_o_Z\[6\] -fixed no 234 28
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_17/s_state_ns_1_0_.OVER_CURRENT_FAULT_DET_PROC.over_current_fault_o2_0_a3 -fixed no 259 57
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/s_filter_buffer\[14\] -fixed no 63 79
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/s_angle_count\[3\] -fixed no 292 16
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_2/mul_a_to_mas_o\[2\] -fixed no 272 40
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/s_out_scale\[33\] -fixed no 81 82
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/s_filter_buffer\[29\] -fixed no 76 79
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/iq_pi_output_y_o\[1\] -fixed no 146 34
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_0/s_min_value\[3\] -fixed no 81 46
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_0/SVM_FSM_PROC.s_min_value_4_3_ns_1\[14\] -fixed no 79 39
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/position_pi_kp_o_1_sqmuxa_0_a2_2_1 -fixed no 355 36
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_29/s_delay_counter\[14\] -fixed no 302 19
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_14/init_speedpi_o_Z\[14\] -fixed no 87 58
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/y_o\[14\] -fixed no 191 43
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/PI_CONT_FSM_PROC.un10_s_pioutlto34_i_a2_13 -fixed no 161 24
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/s_yi_rot_RNIVF271\[4\] -fixed no 165 57
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/acc_out_o\[27\] -fixed no 104 67
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/un1_s_yout_RNO_0\[16\] -fixed no 149 51
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/PI_CONT_FSM_PROC.s_add_cin_4\[17\] -fixed no 101 78
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/s_filter_buffer_3\[2\] -fixed no 42 81
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_6/mas_mul_a_o\[13\] -fixed no 215 43
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/s_filter_incr\[3\] -fixed no 51 85
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/PI_CONT_FSM_PROC.acc_out_o_2_1\[43\] -fixed no 122 69
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/PI_CONT_FSM_PROC.s_add_cin_4\[30\] -fixed no 183 21
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/s_theta_c\[11\] -fixed no 204 58
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/adc_interface_795x_0/s_data_miso\[10\] -fixed no 352 46
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/adc_interface_795x_0/spi_engine_inst/DATA_COLLECTION_PROC.s_miso_data_2\[12\] -fixed no 337 51
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_29/s_midmatch_high -fixed no 230 48
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/iq_pi_output_y_o\[3\] -fixed no 148 34
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_mult1_input\[4\] -fixed no 145 16
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/OUTPUT_PROC.y_o_2_1_3_2\[7\] -fixed no 145 48
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_9/un1_s_ramp_out\[17\] -fixed no 78 15
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/s_filter_buffer\[33\] -fixed no 75 79
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/prdata_o_1_16_i_m2\[5\] -fixed no 394 36
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_0/vb3h_o_Z\[10\] -fixed no 133 37
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_3/s_ialpha\[14\] -fixed no 287 49
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/rate_limit_ref_in_o\[13\] -fixed no 69 25
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/s_speed_pi_acc_in\[1\] -fixed no 125 85
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_8/s_mas_sel_RNISRKU\[1\] -fixed no 203 36
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/speed_count\[5\] -fixed no 162 82
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/SPEED_PI_ACC_IN_PROC.s_speed_pi_acc_in_4\[31\] -fixed no 99 87
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/pwm_delay_time_val_o\[14\] -fixed no 266 19
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_6/mas_en_o -fixed no 276 43
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/SPEED_PI_ACC_IN_PROC.s_speed_pi_acc_in_4\[19\] -fixed no 89 75
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/PI_CONT_FSM_PROC.un10_s_pioutlto34_i_a2_0_30 -fixed no 167 24
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/idq_pi_kp_o\[1\] -fixed no 163 76
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/un1_s_xout\[17\] -fixed no 171 60
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_add_cin\[29\] -fixed no 184 22
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/PI_CONT_FSM_PROC.un10_s_pioutlto34_i_a2_0_20 -fixed no 132 27
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/acc_out_o\[40\] -fixed no 107 76
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_14/s_theta_ol\[14\] -fixed no 169 34
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/s_iq_acc_in\[35\] -fixed no 82 76
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/speed_pi_kp_o\[3\] -fixed no 140 73
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_0/s_max_value\[10\] -fixed no 84 46
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/s_filter_incr_RNI3JGM\[8\] -fixed no 51 90
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/s_yi_rot_RNIHQ0J\[16\] -fixed no 179 51
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/adc_interface_795x_0/spi_engine_inst/s_miso_data\[5\] -fixed no 338 46
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/prdata_o_1_sn_m24_0_a2_0_a2_2 -fixed no 318 36
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/SPEED_PI_ACC_IN_PROC.s_speed_pi_acc_in_4\[35\] -fixed no 77 75
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_17/un1_s_mult0_in_1_axb_10 -fixed no 275 75
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/un1_s_xout_RNO\[7\] -fixed no 169 66
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_2/mul_a_to_mas_o\[0\] -fixed no 266 49
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_0/SVM_FSM_PROC.s_min_value_4_3_ns\[11\] -fixed no 85 45
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/s_acc_in\[21\] -fixed no 118 61
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_pout\[21\] -fixed no 123 28
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/s_acc_in\[25\] -fixed no 117 61
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/speed_pi_kp_o\[5\] -fixed no 145 76
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/acc_in_o\[4\] -fixed no 122 81
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/MAS_PI_INST_mas_done_o_RNI605I -fixed no 158 15
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_13/s_state_RNO\[0\] -fixed no 111 42
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/yo_park_o\[2\] -fixed no 281 46
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/s_pout\[25\] -fixed no 98 70
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_2/mul_a_to_mas_o\[11\] -fixed no 278 40
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/un2_s_out_scale_cry_13_RNO_0 -fixed no 63 90
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/s_yi\[13\] -fixed no 192 39
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_2/s_vc\[5\] -fixed no 128 40
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/adc_interface_795x_0/spi_engine_inst/DATA_TRANSMIT_PROC.s_sdo_reg_6\[8\] -fixed no 349 66
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/OUTPUT_PROC.y_o_2_1_3\[0\] -fixed no 182 45
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/un1_s_yout\[15\] -fixed no 144 63
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_27/Vc_o_Z\[11\] -fixed no 239 34
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/acc_in_o\[28\] -fixed no 122 57
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_0/SVM_FSM_PROC.s_max_value_3_3_ns_1\[15\] -fixed no 81 39
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_output_y_RNO\[6\] -fixed no 191 30
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_29/s_pwm_counter\[16\] -fixed no 270 31
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/angle_factor_o\[10\] -fixed no 271 25
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/adc_interface_795x_0/state_RNO\[5\] -fixed no 339 69
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/s_theta_1\[9\] -fixed no 193 48
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_0/vb3h_o_Z\[7\] -fixed no 130 37
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/s_pout\[39\] -fixed no 114 73
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/speed_pi_output_y_o\[0\] -fixed no 190 37
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/PI_CONT_FSM_PROC.s_add_cin_4\[35\] -fixed no 186 21
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/prdata_o_1_14_i_m2\[15\] -fixed no 332 42
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_27/MUL_INP_GEN_PROC.s_mult_in0_4_1_1\[13\] -fixed no 143 42
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/s_yi_rot_RNIB9T9\[4\] -fixed no 164 57
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/prdata_o_1_14_i_m2\[4\] -fixed no 277 45
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/adc_interface_795x_0/result_ch0_o\[4\] -fixed no 364 52
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/s_i_init_ds\[7\] -fixed no 82 70
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/un1_s_yout_RNO_0\[12\] -fixed no 148 51
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/s_add_cin\[38\] -fixed no 142 76
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_14/MSC_i_15/theta_scl_buff_o\[10\] -fixed no 105 25
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/adc_interface_795x_0/spi_engine_inst/s_sdo_reg\[12\] -fixed no 353 67
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/OMEGA_GEN1_PROC.omega_out_o_3\[12\] -fixed no 120 51
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_9/s_ramp_out_7\[7\] -fixed no 72 24
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_9/s_ramp_out\[17\] -fixed no 91 25
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/s_id_acc_in\[18\] -fixed no 87 61
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/s_add_cin\[39\] -fixed no 132 76
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_29/PWM_MIDMATCH_GEN_PROC.op_eq.un9_en_pwm_i_9 -fixed no 262 27
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_2/mul_a_to_mas_o\[12\] -fixed no 283 40
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_9/un1_s_ramp_out\[4\] -fixed no 90 15
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/PI_SEL_PROC.un1_id_pi_start_i -fixed no 110 57
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/speed_pi_kp_o\[1\] -fixed no 126 76
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_add_cin\[37\] -fixed no 180 22
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/s_dir1_tmp5_0_0 -fixed no 266 24
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/un1_s_yout_RNO\[9\] -fixed no 147 60
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/rate_limit_ref_in_o\[14\] -fixed no 63 25
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/iq_pi_output_y_o\[6\] -fixed no 151 34
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/un1_s_yout\[1\] -fixed no 132 63
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/s_xi_rot_RNINTN43\[12\] -fixed no 146 60
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/seq_cntl_cl_omega_o\[6\] -fixed no 66 31
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/s_filter_incr\[29\] -fixed no 77 85
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/s_line_count\[3\] -fixed no 197 34
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/rate_limit_slew_cnt_o\[14\] -fixed no 50 40
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/PI_CONT_FSM_PROC.un10_s_pioutlto34_i_a2_0_17 -fixed no 108 27
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_3/mul_b_to_mas_o_iv_0\[1\] -fixed no 269 36
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_13/state_o_10_i_a3_0_a2\[1\] -fixed no 109 48
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/un1_s_xout_RNO\[17\] -fixed no 170 60
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/un2_s_out_scale_cry_22_RNO_0 -fixed no 75 87
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_mult1_input\[8\] -fixed no 161 19
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/olmng_iq_ref_in_o\[15\] -fixed no 91 58
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_inew\[19\] -fixed no 125 28
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_0/s_min_value\[11\] -fixed no 85 46
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/FSM_CORDIC_ROT_PROC.s_theta_c_8_cry_14_0_RNO -fixed no 214 63
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/un1_s_yout\[5\] -fixed no 155 63
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/un2_s_out_scale_cry_26_RNO -fixed no 74 87
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/rate_limit_rate_cnt_o\[12\] -fixed no 73 16
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/adc_interface_795x_0/result_ch2_o\[3\] -fixed no 366 52
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/adc_interface_795x_0/spi_engine_inst/s_miso_data_reg\[12\] -fixed no 346 52
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/PI_CONT_FSM_PROC.acc_out_o_2_1_0\[29\] -fixed no 98 69
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/s_out_scale\[0\] -fixed no 48 82
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_14/theta_o_cZ\[8\] -fixed no 166 33
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/idq_pi_ki_o\[14\] -fixed no 133 67
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/olmng_iq_ref_in_o\[8\] -fixed no 72 61
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/position_pi_ref_o\[12\] -fixed no 204 25
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_0/SVM_FSM_PROC.s_min_value_4_3_ns_1\[9\] -fixed no 86 45
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/seq_cntl_cl_omega_o\[16\] -fixed no 85 28
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_state_ns_a4_0\[0\] -fixed no 156 15
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/s_filter_incr_RNIFF662\[16\] -fixed no 49 87
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/PI_CONT_FSM_PROC.acc_out_o_2_1_0\[25\] -fixed no 96 69
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_9/s_ramp_out\[4\] -fixed no 73 25
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/adc_interface_795x_0/s_spi_mosi_RNO\[9\] -fixed no 357 66
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/s_speed_pi_acc_in\[14\] -fixed no 85 82
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/s_acc_in\[36\] -fixed no 122 67
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/adc_interface_795x_0/spi_engine_inst/DATA_TRANSMIT_PROC.s_sdo_reg_6\[14\] -fixed no 348 63
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_14/s_addc_input\[20\] -fixed no 130 19
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/olmng_theta_factor_o\[4\] -fixed no 92 25
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/position_pi_ki_o\[15\] -fixed no 182 19
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_17/un1_s_mult0_in_1_axb_1_RNO -fixed no 253 72
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_14/init_speedpi_o_Z\[8\] -fixed no 81 58
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/FSM_CORDIC_ROT_PROC.s_theta_c_8_cry_5_0_RNO_0 -fixed no 199 60
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/un1_s_xout\[1\] -fixed no 169 63
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/prdata_o_1_i_m2_i_m2_ns\[16\] -fixed no 305 39
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/s_add_cin\[26\] -fixed no 101 67
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/adc_oc_thresh_o\[5\] -fixed no 269 58
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_27/MUL_INP_GEN_PROC.s_mult_in0_4\[15\] -fixed no 205 24
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/prdata_o_1_16_i_m2\[0\] -fixed no 338 36
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/adc_interface_795x_0/spi_engine_inst/s_miso_data\[15\] -fixed no 344 52
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/prdata_o_1_1_a2_1\[9\] -fixed no 332 36
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/pwm_dead_time_val_o\[13\] -fixed no 251 31
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_9/s_set_ref\[0\] -fixed no 59 19
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/SPEED_PI_DONE_PROC.op_eq.un5_clear_buffer_i -fixed no 111 57
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_17/s_calib_cnt\[7\] -fixed no 236 70
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/PI_CONT_FSM_PROC.un10_s_pioutlto34_i_a2_11 -fixed no 159 24
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_8/mul_a_to_mas_o_3\[8\] -fixed no 275 42
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_13/FSM_SEQ_CONTROLLER_PROC.op_eq.un1_s_sensor_calib_count -fixed no 89 51
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_9/s_rl_done -fixed no 54 28
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/y_o\[8\] -fixed no 169 43
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/yo_park_o\[7\] -fixed no 251 46
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_9/s_set_ref_4\[4\] -fixed no 51 21
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/pwm_delay_time_val_o\[6\] -fixed no 258 19
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_add_cin\[7\] -fixed no 147 16
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/un1_s_xout\[5\] -fixed no 184 63
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/iq_pi_output_y_o\[5\] -fixed no 150 34
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/s_filter_buffer_3\[28\] -fixed no 82 84
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/s_iq_acc_in\[20\] -fixed no 93 76
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/angle_factor_o\[17\] -fixed no 289 28
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_inew\[24\] -fixed no 122 31
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/prdata_o_1_18_i_m2_am\[12\] -fixed no 314 39
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/FSM_CORDIC_ROT_PROC.s_theta_c_8_cry_11_0_RNO -fixed no 209 63
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/OUTPUT_PROC.x_o_4_3_1\[5\] -fixed no 144 48
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/un2_s_out_scale_cry_3_RNO -fixed no 50 90
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/pwm_gain_val_o\[9\] -fixed no 239 25
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_mult0_input\[0\] -fixed no 171 31
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/s_state\[0\] -fixed no 183 52
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/pwm_gain_val_o\[7\] -fixed no 234 19
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/iq_pi_output_y_o\[7\] -fixed no 152 34
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/prdata_o_1_0_0_a2_2_1\[1\] -fixed no 352 36
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/s_mult0_input\[2\] -fixed no 233 43
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/pwm_delay_time_val_o\[16\] -fixed no 268 19
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/s_iq_acc_in\[22\] -fixed no 94 61
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/pwm_period_val_o\[10\] -fixed no 245 19
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/adc_interface_795x_0/spi_engine_inst/s_sdo_reg\[9\] -fixed no 354 67
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_27/Va_o_Z\[10\] -fixed no 238 28
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/s_xi_rot\[17\] -fixed no 186 58
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_13/s_state_ns_0\[6\] -fixed no 117 48
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/s_filter_buffer\[15\] -fixed no 69 79
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/s_theta_i_17 -fixed no 184 51
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/olmng_dv_o\[9\] -fixed no 102 46
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_9/s_count\[16\] -fixed no 53 31
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_27/Vb_o_Z\[5\] -fixed no 233 37
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/s_yi\[1\] -fixed no 185 36
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_6/y_o\[16\] -fixed no 333 40
set_location MC_System_0/MC_System_sb_0/CoreAPB3_0/u_mux_p_to_b3/PRDATA_0\[17\] -fixed no 348 39
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_9/s_ramp_out_7\[14\] -fixed no 98 18
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/s_filter_buffer_3\[1\] -fixed no 41 81
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/MSC_i_21/s_mas_done_dly\[0\] -fixed no 116 76
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/adc_interface_795x_0/result_ch0_o\[5\] -fixed no 337 40
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_9/MSC_i_10/DELAY_PROC.rl_out_prev_o_3\[6\] -fixed no 53 21
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/prdata_o_1_14_i_m2_i_m2_1_1\[11\] -fixed no 211 39
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/olmng_theta_factor_o_1_sqmuxa_0_a2 -fixed no 144 39
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_0/SVM_FSM_PROC.s_min_value_4_3_ns_1\[0\] -fixed no 61 36
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/acc_out_o\[31\] -fixed no 103 67
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/acc_in_o_1_1\[14\] -fixed no 85 81
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/SPEED_PI_ACC_IN_PROC.s_speed_pi_acc_in_4\[8\] -fixed no 114 84
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_9/MSC_i_10/DELAY_PROC.rl_out_prev_o_3\[3\] -fixed no 50 21
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/s_filter_incr_RNIN6GM\[2\] -fixed no 65 87
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/SPEED_PI_ACC_IN_PROC.s_speed_pi_acc_in_4\[2\] -fixed no 110 84
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_13/s_state_ns_o2_0_1\[3\] -fixed no 114 45
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/s_theta_c\[2\] -fixed no 195 58
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_27/MUL_INP_GEN_PROC.s_mult_in0_4_1_1\[12\] -fixed no 142 33
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_9/s_ramp_out\[5\] -fixed no 81 25
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/ANGLE_COUNT_PROC.un17_s_angle_count_incrlto17_12 -fixed no 311 15
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/s_mas_en_RNO -fixed no 100 78
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_acc\[23\] -fixed no 172 25
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/s_acc_in\[41\] -fixed no 100 58
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/adc_interface_795x_0/spi_engine_inst/s_miso_data\[3\] -fixed no 349 49
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/s_add_cin\[12\] -fixed no 97 79
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_2/s_vc\[13\] -fixed no 136 43
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/un2_s_out_scale_cry_9_RNO -fixed no 48 87
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/s_iq_acc_in\[33\] -fixed no 124 67
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/PI_CONT_FSM_PROC.un10_s_pioutlto33_1 -fixed no 110 69
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/xo_ipark_o\[9\] -fixed no 321 43
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/s_speed_pi_acc_in\[31\] -fixed no 99 88
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/acc_out_o\[34\] -fixed no 106 76
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_0/SVM_FSM_PROC.s_min_value_4_3_ns\[0\] -fixed no 66 36
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/s_inew\[15\] -fixed no 91 79
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/rate_limit_slew_cnt_o\[13\] -fixed no 49 40
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_0/done_o_Z -fixed no 157 31
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/un1_s_yout_RNO\[12\] -fixed no 147 51
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/s_mult0_input\[0\] -fixed no 191 52
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/s_state_RNIPGLA1_0\[0\] -fixed no 184 60
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/count1_1_sqmuxa_0_a2_i -fixed no 49 48
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/angle_count_max_o\[14\] -fixed no 269 16
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/PI_CONT_FSM_PROC.acc_out_o_2\[28\] -fixed no 120 63
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/PI_CONT_FSM_PROC.un1_ymax_ilto34_i_a2_11 -fixed no 154 27
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/s_add_cin\[3\] -fixed no 111 82
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_29/PWM_CH_o_0_sqmuxa -fixed no 41 75
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_0/SVM_FSM_PROC.s_max_value_3_3_ns_1\[14\] -fixed no 105 42
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_17/s_adc_ch0_offset\[13\] -fixed no 265 70
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/adc_interface_795x_0/result_ch1_o\[1\] -fixed no 337 49
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/olmng_theta_factor_o\[16\] -fixed no 84 25
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/un1_s_xout_RNO_1\[16\] -fixed no 157 66
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/s_theta_c\[3\] -fixed no 196 58
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/adc_interface_795x_0/s_spi_mosi\[10\] -fixed no 355 67
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/s_omega_fil_inp\[0\] -fixed no 145 85
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/pwm_delay_time_val_o\[12\] -fixed no 264 19
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/OUTPUT_PROC.y_o_2_1_3_2\[4\] -fixed no 157 45
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_17/s_ib\[8\] -fixed no 273 52
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/s_xi_rot\[15\] -fixed no 184 58
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/s_index_RNINDB32_2\[2\] -fixed no 146 51
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_0/vc3h_o_Z\[15\] -fixed no 138 34
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/PI_CONT_FSM_PROC.s_add_cin_4\[6\] -fixed no 108 81
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_2/mul_a_to_mas_o\[1\] -fixed no 260 43
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/adc_interface_795x_0/result_ch1_o\[9\] -fixed no 361 52
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_27/s_state_RNO\[4\] -fixed no 229 24
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/s_i_init_ds\[9\] -fixed no 84 70
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_14/s_addc_input\[24\] -fixed no 106 22
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/prdata_o_1_i_0_a2_1\[18\] -fixed no 358 39
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/s_line_count\[5\] -fixed no 199 34
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/s_filter_incr_RNIJ1AO1\[5\] -fixed no 49 90
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/s_mult1_input\[15\] -fixed no 136 70
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/s_theta_c\[15\] -fixed no 208 58
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/s_angle_count\[15\] -fixed no 304 16
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/PI_CONT_FSM_PROC.s_acc_5\[43\] -fixed no 176 24
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/olmng_theta_factor_o\[6\] -fixed no 110 19
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_14/MSC_i_15/theta_scl_buff_o\[11\] -fixed no 106 25
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_3/s_ialpha\[16\] -fixed no 284 40
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/adc_interface_795x_0/result_ch0_o\[7\] -fixed no 350 37
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/idq_pi_kp_o\[4\] -fixed no 157 73
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/adc_interface_795x_0/result_ch1_o\[2\] -fixed no 355 52
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/s_filter_incr_RNI1HGM\[8\] -fixed no 48 90
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_mult0_input\[3\] -fixed no 198 28
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/un1_s_angle_count_i\[11\] -fixed no 277 15
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/PI_CONT_FSM_PROC.acc_out_o_2_1\[35\] -fixed no 100 75
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/PI_CONT_FSM_PROC.s_add_cin_4\[36\] -fixed no 136 75
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_14/s_addc_input\[17\] -fixed no 120 19
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/yo_ipark_o\[7\] -fixed no 274 46
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/un1_s_yout\[10\] -fixed no 133 51
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_27/Vc_o_Z\[2\] -fixed no 230 34
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/OUTPUT_PROC.x_o_4_3_1\[15\] -fixed no 189 48
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/output_y_o_1\[2\] -fixed no 101 64
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_inew\[5\] -fixed no 144 19
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_3/mul_a_to_mas_o\[13\] -fixed no 280 49
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/s_filter_incr\[32\] -fixed no 80 85
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_8/s_mas_sel_285 -fixed no 259 42
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_17/un1_s_mult0_in_1_axb_11 -fixed no 284 69
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/un1_s_yout_RNO\[10\] -fixed no 132 51
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/adc_interface_795x_0/spi_engine_inst/s_miso_data\[7\] -fixed no 337 46
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/s_filter_buffer_3\[8\] -fixed no 40 81
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/ref_input_o_0_cZ\[9\] -fixed no 207 42
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/un1_s_xout_RNO\[6\] -fixed no 183 63
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/s_xi_rot_RNIB4O81\[14\] -fixed no 190 57
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/seq_cntl_cl_omega_o\[11\] -fixed no 71 31
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/adc_interface_795x_0/s_channel_sel_RNIVIG21\[0\] -fixed no 348 69
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/s_theta_1\[7\] -fixed no 192 48
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_6/CORDIC_SCALE_FSM_PROC.mas_mul_a_o_5_272_i_m2 -fixed no 159 42
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_17/s_ia\[8\] -fixed no 249 52
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/s_angle_count\[0\] -fixed no 289 16
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/done_ipark_o -fixed no 261 40
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_27/Vb_o_0_sqmuxa_0_a3 -fixed no 241 24
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/ANGLE_COUNT_PROC.un17_s_angle_count_incrlto17_13 -fixed no 310 18
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/adc_interface_795x_0/s_data_miso\[13\] -fixed no 338 52
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/adc_interface_795x_0/spi_engine_inst/s_miso_data\[12\] -fixed no 337 52
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_mas_en -fixed no 160 19
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_0/s_max_value\[9\] -fixed no 91 46
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/rate_limit_slew_cnt_o_1_sqmuxa_0_a2 -fixed no 157 36
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/angle_factor_o\[9\] -fixed no 298 28
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/adc_scale_val_o\[14\] -fixed no 253 61
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/adc_oc_thresh_o\[0\] -fixed no 264 58
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/pwm_period_val_o\[9\] -fixed no 244 19
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/s_out_scale\[28\] -fixed no 76 82
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/xo_ipark_o\[3\] -fixed no 297 37
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_14/MSC_i_15/DELAY_PROC.theta_scl_buff_o_3\[3\] -fixed no 111 18
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/s_pout\[10\] -fixed no 84 73
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/PI_CONT_FSM_PROC.s_add_cin_4\[2\] -fixed no 113 81
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/PI_CONT_FSM_PROC.s_mult1_input_5\[1\] -fixed no 178 30
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_add_cin\[19\] -fixed no 159 19
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/olmng_iq_ref_in_o\[13\] -fixed no 92 58
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_0/s_state\[1\] -fixed no 74 37
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/s_acc_in\[1\] -fixed no 120 85
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_17/s_state_ns_1_0_.s_ib_0_sqmuxa_0_a3_0_a3 -fixed no 263 57
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/s_iq_acc_in\[10\] -fixed no 86 82
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_13/state_o_RNO\[1\] -fixed no 115 48
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_17/s_ib\[12\] -fixed no 259 52
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/PI_CONT_FSM_PROC.acc_out_o_2\[38\] -fixed no 105 75
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/s_i_init_ds\[6\] -fixed no 81 70
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_13/s_state_ns_o3_0_i_a3_0\[5\] -fixed no 108 42
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/s_xi_rot\[8\] -fixed no 177 58
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/s_yi_rot_RNIJHT9\[8\] -fixed no 159 57
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/angle_factor_o\[0\] -fixed no 283 25
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/s_filter_buffer_3\[9\] -fixed no 39 81
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/prdata_o_1_15_i_m2\[5\] -fixed no 299 36
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/s_acc_in_0_sqmuxa_0_a4 -fixed no 116 75
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_2/mul_a_to_mas_o\[9\] -fixed no 200 43
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/PI_CONT_FSM_PROC.s_add_cin_4\[28\] -fixed no 143 75
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_17/s_ia\[15\] -fixed no 256 52
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_9/MSC_i_10/rl_out_prev_o\[2\] -fixed no 50 19
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/s_iq_acc_in\[12\] -fixed no 87 82
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/s_iq_acc_in\[29\] -fixed no 111 61
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_13/s_state\[5\] -fixed no 113 46
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_8/mul_a_to_mas_o_3\[2\] -fixed no 265 42
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_0/SVM_FSM_PROC.s_min_value_4_3_ns\[17\] -fixed no 82 42
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_13/s_adctrig_count\[0\] -fixed no 97 52
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/un1_s_xout_RNO\[5\] -fixed no 169 60
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_output_y\[16\] -fixed no 188 31
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/s_xi_rot\[2\] -fixed no 171 58
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/pwm_gain_val_o\[2\] -fixed no 230 19
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/s_id_acc_in\[27\] -fixed no 87 67
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/seq_cntl_cl_omega_o\[3\] -fixed no 63 31
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/PI_CONT_FSM_PROC.un10_s_pioutlto34_i_a2_0_0_0 -fixed no 158 24
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/prdata_o_1_1_a2_1\[3\] -fixed no 380 36
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/OUTPUT_PROC.x_o_4_3\[14\] -fixed no 180 42
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_27/Vb_o_Z\[11\] -fixed no 239 37
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/fault_clr_o -fixed no 154 43
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/s_filter_incr_RNIBFA62\[21\] -fixed no 73 93
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_2/add_c_to_mas_o_1\[26\] -fixed no 286 43
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_27/s_mult_in0\[9\] -fixed no 211 22
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_13/s_adctrig_count\[7\] -fixed no 104 52
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_3/s_state\[0\] -fixed no 256 40
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/un2_s_out_scale_cry_4_RNO_0 -fixed no 61 87
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_9/s_ramp_out\[8\] -fixed no 75 25
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/s_add_cin\[23\] -fixed no 119 76
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_17/s_ia\[10\] -fixed no 251 52
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/pwm_period_val_o\[11\] -fixed no 240 25
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/s_iq_acc_in\[21\] -fixed no 115 61
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/OUTPUT_PROC.y_o_2_1_3\[5\] -fixed no 166 42
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_9/s_ramp_out_7\[0\] -fixed no 85 24
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/s_add_cin\[8\] -fixed no 110 82
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/s_xi\[10\] -fixed no 203 39
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_output_y\[5\] -fixed no 181 31
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_pout\[14\] -fixed no 110 25
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_13/s_adctrig_count\[4\] -fixed no 101 52
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_pout\[33\] -fixed no 109 28
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/s_angle_count\[9\] -fixed no 298 16
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/s_add_cin\[41\] -fixed no 133 82
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_14/s_theta_ol\[12\] -fixed no 186 25
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/prdata_o_1_14_i_m2_1_1\[14\] -fixed no 324 42
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/s_xi_rot_RNI3OH32\[6\] -fixed no 133 60
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_6/CORDIC_SCALE_FSM_PROC.mas_en_o_6_0 -fixed no 276 42
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/adc_interface_795x_0/spi_engine_inst/s_sck_sync -fixed no 340 73
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/SPEED_PI_ACC_IN_PROC.s_speed_pi_acc_in_4\[28\] -fixed no 123 63
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/count1\[1\] -fixed no 38 49
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/PI_CONT_FSM_PROC.acc_out_o_2\[3\] -fixed no 98 84
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/y_o\[10\] -fixed no 170 43
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/s_iq_acc_in\[37\] -fixed no 78 76
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_14/s_addc_input\[25\] -fixed no 98 22
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_9/s_ramp_out_3_sqmuxa_RNI6TPE1 -fixed no 53 27
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/un2_s_out_scale_cry_23_RNO -fixed no 62 90
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_0/vb3h_o_Z\[2\] -fixed no 125 37
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/adc_interface_795x_0/spi_engine_inst/SCK_CTR_PROC.un10_s_cs_n_3 -fixed no 328 72
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/acc_in_o_1_1\[34\] -fixed no 73 75
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/position_pi_kp_o\[15\] -fixed no 186 19
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_9/un1_s_ramp_out15 -fixed no 69 18
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_9/s_set_ref\[3\] -fixed no 37 19
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_0/SVM_FSM_PROC.s_max_value_3_3_ns\[0\] -fixed no 70 36
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/prdata_o_1_1_0_0\[5\] -fixed no 384 36
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/s_acc_in\[0\] -fixed no 108 88
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_17/s_adc_ch0_offset\[16\] -fixed no 268 70
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/un2_s_out_scale_cry_10_RNO -fixed no 48 93
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_6/mas_mul_a_o\[16\] -fixed no 196 43
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_27/MUL_INP_GEN_PROC.s_mult_in0_4_1_1\[17\] -fixed no 152 36
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_inew\[18\] -fixed no 112 25
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_output_y\[14\] -fixed no 189 31
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_0/vb3h_o_Z\[15\] -fixed no 138 37
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/position_pi_ki_o\[10\] -fixed no 182 16
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/acc_out_o\[12\] -fixed no 93 85
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/adc_interface_795x_0/spi_engine_inst/s_sdo_reg\[14\] -fixed no 348 64
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_add_cin\[22\] -fixed no 171 16
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/s_line_count\[6\] -fixed no 200 34
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/s_angle_out_f\[6\] -fixed no 297 34
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_3/s_ialpha\[3\] -fixed no 272 37
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_13/state_o_Z\[1\] -fixed no 115 49
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/OUTPUT_PROC.y_o_2_1_3\[8\] -fixed no 169 42
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_8/mul_a_to_mas_o_1\[17\] -fixed no 278 42
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_8/mas_done_to_cordic_o_0_a3 -fixed no 255 42
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/FSM_CORDIC_ROT_PROC.s_theta_c_8_cry_3_0_RNO -fixed no 193 60
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/un1_s_angle_count_i\[14\] -fixed no 276 15
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/s_qa_dly1 -fixed no 266 25
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/un1_s_yout_1_0\[8\] -fixed no 145 51
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/s_angle_count\[16\] -fixed no 305 16
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/s_id_acc_in\[26\] -fixed no 86 67
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/position_pi_kp_o\[5\] -fixed no 154 16
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_0/s_min_value\[5\] -fixed no 72 34
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/prdata_o_1_16_i_m2\[10\] -fixed no 334 36
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/SPEED_PI_DONE_PROC.speed_pi_output_y_o_5\[7\] -fixed no 94 63
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_13/ADC_START_PROC.op_eq.un98_s_state_7 -fixed no 114 51
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_2/add_c_to_mas_o_1\[13\] -fixed no 76 43
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_inew\[34\] -fixed no 152 28
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_29/PWM_BH_o_0_sqmuxa -fixed no 26 72
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_pout\[43\] -fixed no 149 31
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_9/MSC_i_10/rl_out_prev_o\[8\] -fixed no 71 19
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/speed_pi_output_y_o\[16\] -fixed no 212 40
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_13/s_sensor_calib_count\[7\] -fixed no 80 52
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/prdata_o_1_14_i_m2\[12\] -fixed no 319 39
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/PI_CONT_FSM_PROC.un10_s_pioutlto34_i_a2_RNIT6M81 -fixed no 169 27
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/s_xi_rot_RNIH15O\[9\] -fixed no 132 60
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_27/Vc_o_Z\[9\] -fixed no 237 34
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/OUTPUT_PROC.x_o_4_3_1\[7\] -fixed no 145 45
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_3/s_ialpha\[6\] -fixed no 267 37
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_8/mul_a_to_mas_o_3_0\[15\] -fixed no 285 42
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_29/s_delay_counter\[9\] -fixed no 297 19
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/s_acc_in\[3\] -fixed no 121 85
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/prdata_o_1_0_a2_2_a2_1_o2\[1\] -fixed no 350 36
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/adc_interface_795x_0/spi_engine_inst/s_sdo_reg\[11\] -fixed no 350 67
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_i_init_ds\[1\] -fixed no 121 31
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_8/mul_a_to_mas_o_1\[13\] -fixed no 277 42
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_17/un1_s_mult0_in_1_axb_1 -fixed no 252 72
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/speed_pi_ki_o\[10\] -fixed no 146 73
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/PI_CONT_FSM_PROC.s_add_cin_4\[20\] -fixed no 176 15
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/prdata_o_1_15_i_m2\[0\] -fixed no 290 39
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/s_filter_incr\[12\] -fixed no 60 85
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/s_speed_pi_acc_in\[7\] -fixed no 120 82
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/yo_ipark_o\[0\] -fixed no 295 40
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/FSM_CORDIC_ROT_PROC.un9_s_index_cry_17_RNIQRNV -fixed no 192 60
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/PI_CONT_FSM_PROC.s_add_cin_4\[36\] -fixed no 182 21
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_17/s_calib_done -fixed no 245 73
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/prdata_o_1_14_i_m2_1_1\[10\] -fixed no 329 42
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_8/mul_a_to_mas_o_3\[3\] -fixed no 262 42
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/FSM_CORDIC_ROT_PROC.s_theta_c_8_cry_8_0_RNO_0 -fixed no 211 60
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/pwm_gain_val_o\[10\] -fixed no 241 19
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_14/theta_o_cZ\[11\] -fixed no 179 33
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_state\[2\] -fixed no 166 16
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/pwm_gain_val_o\[15\] -fixed no 240 19
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_state_ns\[1\] -fixed no 161 15
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_0/SVM_FSM_PROC.s_max_value_3_3_ns_1\[1\] -fixed no 79 33
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/OMEGA_GEN1_PROC.omega_out_o_3_0_a2\[16\] -fixed no 126 48
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/s_inew\[10\] -fixed no 94 79
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_14/s_theta_ol\[10\] -fixed no 155 34
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/rate_limit_rate_cnt_o\[15\] -fixed no 77 16
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/m11_0_03_1_1_tz -fixed no 38 87
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/PI_CONT_FSM_PROC.s_add_cin_4\[9\] -fixed no 150 15
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_3/mul_a_to_mas_o\[15\] -fixed no 282 49
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/rate_limit_slew_cnt_o\[6\] -fixed no 42 40
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/adc_interface_795x_0/spi_engine_inst/s_sck -fixed no 341 73
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/PI_CONT_FSM_PROC.s_acc_5_0_a2_5_m1_0_a2 -fixed no 178 27
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_mult1_input\[6\] -fixed no 172 16
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_14/s_theta_ol\[0\] -fixed no 182 34
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/position_pi_ref_o\[10\] -fixed no 215 28
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/s_add_cin\[15\] -fixed no 96 79
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_14/MSC_i_15/theta_scl_buff_o\[3\] -fixed no 111 19
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/count1\[2\] -fixed no 39 49
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_6/mas_mul_a_o\[11\] -fixed no 207 43
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_0/SVM_FSM_PROC.s_min_value_4_3_ns_1\[7\] -fixed no 83 45
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/prdata_o_1_sn_m32_i_i_o2_0 -fixed no 345 36
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/s_iq_acc_in\[19\] -fixed no 92 76
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/yo_park_o\[3\] -fixed no 296 37
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/s_yi_rot\[5\] -fixed no 162 52
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/s_xi_rot\[4\] -fixed no 173 58
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/s_angle_count\[14\] -fixed no 303 16
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/un2_s_out_scale_cry_16_RNO_0 -fixed no 73 87
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/s_error_axb_17_1 -fixed no 173 39
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/adc_oc_thresh_o\[12\] -fixed no 258 61
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_17/s_state_ns_1_0_.un1_s_state_3_0_0 -fixed no 245 72
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/un1_s_angle_count_i\[4\] -fixed no 308 15
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/OUTPUT_PROC.y_o_2_1_3_2\[16\] -fixed no 168 45
set_location MC_System_0/MC_System_sb_0/CoreAPB3_0/u_mux_p_to_b3/PRDATA\[14\] -fixed no 331 36
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/prdata_o_1_0_0_0_a2\[1\] -fixed no 392 36
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/s_mas_en_RNO_0 -fixed no 112 75
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_0/SVM_FSM_PROC.s_max_value_3_3_ns\[13\] -fixed no 80 42
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/adc_interface_795x_0/spi_engine_inst/s_done_dly1 -fixed no 336 73
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/s_id_acc_in\[17\] -fixed no 85 61
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/s_i_init_ds\[0\] -fixed no 73 70
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_14/s_mult0_input\[15\] -fixed no 137 19
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/PI_CONT_FSM_PROC.s_add_cin_4\[25\] -fixed no 178 15
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_14/init_iqpi_o_Z\[8\] -fixed no 93 49
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/pwm_dead_time_val_o_1_sqmuxa_0_a2 -fixed no 250 33
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/s_angle_out_f\[15\] -fixed no 306 34
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_17/un1_s_mult0_in_1_cry_0_221 -fixed no 274 75
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/s_speed_pi_acc_in\[26\] -fixed no 92 67
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/s_id_acc_in\[33\] -fixed no 120 67
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_14/SPEED_IQ_PI_INIT_GEN_PROC.op_eq.init_iqpi_o16_8 -fixed no 103 18
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/iq_pi_output_y_o\[4\] -fixed no 149 34
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/prdata_o_1_i_0_a2_1\[17\] -fixed no 359 39
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_add_cin\[30\] -fixed no 183 22
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/speed_pi_kp_o\[10\] -fixed no 150 73
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/s_yi\[10\] -fixed no 193 39
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/s_iq_acc_in\[11\] -fixed no 88 82
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/OMEGA_GEN1_PROC.omega_out_o_3\[15\] -fixed no 235 48
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/s_id_acc_in\[39\] -fixed no 112 58
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_13/s_state\[7\] -fixed no 109 43
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/olmng_theta_factor_o_1_sqmuxa_0_a2_0 -fixed no 169 36
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/s_filter_buffer\[4\] -fixed no 46 82
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_mult1_input\[10\] -fixed no 170 16
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_17/s_state_ns_1_0_.s_mas_en_1_sqmuxa_1_0_a3_0_a3 -fixed no 249 72
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/s_theta_c\[5\] -fixed no 198 58
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/OUTPUT_PROC.x_o_4_3\[0\] -fixed no 181 45
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/un1_s_yout_RNO_0\[4\] -fixed no 144 51
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/prdata_o_1_14_i_m2_1_1\[15\] -fixed no 333 42
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_8/s_mas_sel_Z\[0\] -fixed no 262 43
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/un1_s_xout_RNO_0\[10\] -fixed no 182 63
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/s_angle_out_f\[3\] -fixed no 294 34
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/acc_out_o\[15\] -fixed no 96 82
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/pwm_gain_val_o\[3\] -fixed no 237 25
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/position_pi_kp_o_1_sqmuxa_0_a2 -fixed no 168 36
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/speed_window_o\[5\] -fixed no 41 52
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/PI_CONT_FSM_PROC.s_add_cin_4\[39\] -fixed no 175 18
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/PI_CONT_FSM_PROC.s_acc_5_0_a2_4_m1_0_a2 -fixed no 172 27
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/PI_CONT_FSM_PROC.s_acc_5_0_a2_0_m1_0_a2 -fixed no 175 27
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/omega_out_o_Z\[13\] -fixed no 236 49
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_0/SVM_FSM_PROC.s_min_value_4_3_ns_1\[1\] -fixed no 74 33
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/adc_interface_795x_0/s_data_miso\[7\] -fixed no 340 46
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_14/init_speedpi_o_Z\[9\] -fixed no 82 58
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/PI_CONT_FSM_PROC.un10_s_pioutlto34_i_a2_10 -fixed no 162 24
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/un2_s_out_scale_cry_29_RNO -fixed no 83 78
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/s_id_acc_in\[42\] -fixed no 90 67
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/s_yi_rot\[7\] -fixed no 164 52
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/un1_s_yout_RNO_2\[14\] -fixed no 139 57
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_add_cin\[36\] -fixed no 182 22
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/speed_pi_kp_o\[4\] -fixed no 127 73
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/s_pout\[36\] -fixed no 113 73
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_29/s_midmatch_dly -fixed no 230 49
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/adc_scale_val_o\[1\] -fixed no 240 76
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_add_cin\[28\] -fixed no 181 22
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/olmng_iq_ref_in_o\[9\] -fixed no 77 61
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/s_xi_rot_RNID6O81\[15\] -fixed no 187 57
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_9/MSC_i_10/rl_out_prev_o\[0\] -fixed no 53 19
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_27/Vb_o_Z\[4\] -fixed no 232 37
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/s_sensor_reset -fixed no 277 25
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/s_xi_rot_RNIANVR1\[11\] -fixed no 133 57
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/WAIT_PERIOD_PROC.un9_sensor_reset_ilto9 -fixed no 73 48
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_pout\[30\] -fixed no 167 28
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/adc_interface_795x_0/spi_engine_inst/s_miso_data\[13\] -fixed no 339 52
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/s_filter_buffer_3\[0\] -fixed no 38 81
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_17/s_adc_ch1_offset\[9\] -fixed no 273 73
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/acc_out_o\[38\] -fixed no 105 76
set_location MC_System_0/MC_System_sb_0/CoreAPB3_0/u_mux_p_to_b3/PRDATA\[12\] -fixed no 333 39
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_17/s_adc_ch1_offset\[6\] -fixed no 270 73
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/rate_limit_ref_in_o\[5\] -fixed no 54 25
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/s_angle_offset_RNO\[16\] -fixed no 309 33
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_pout\[32\] -fixed no 115 25
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/angle_count_max_o\[0\] -fixed no 281 16
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/olmng_theta_factor_o_1_sqmuxa_0_a2_1 -fixed no 343 39
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/s_line_count\[11\] -fixed no 205 34
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/s_id_acc_in\[16\] -fixed no 88 76
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/s_index_RNIRU1B_0\[2\] -fixed no 198 63
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/s_speed_pi_acc_in\[37\] -fixed no 79 76
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/adc_interface_795x_0/spi_engine_inst/s_sdo_reg\[6\] -fixed no 352 67
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/un2_s_out_scale_cry_21_RNO -fixed no 61 90
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_output_y\[9\] -fixed no 184 31
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/speed_factor_o\[7\] -fixed no 156 73
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/angle_factor_o\[16\] -fixed no 288 28
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_17/s_adc_ch0_offset\[28\] -fixed no 280 70
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/s_yi_rot_RNI75T9\[2\] -fixed no 161 57
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/output_y_o_4_iv_i\[15\] -fixed no 111 63
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_2/s_vc\[16\] -fixed no 139 43
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/prdata_o_1_14_i_m2\[9\] -fixed no 331 42
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_iout\[37\] -fixed no 136 27
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/acc_in_o\[20\] -fixed no 86 75
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/s_theta_c\[4\] -fixed no 197 58
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/xo_park_o\[4\] -fixed no 280 46
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/PI_CONT_FSM_PROC.s_add_cin_4\[1\] -fixed no 173 30
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/s_filter_incr_RNIKIP11\[6\] -fixed no 68 87
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_0/SVM_FSM_PROC.s_min_value_4_3_ns_1\[17\] -fixed no 79 42
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/MAS_PI_INST_mas_done_o_RNIKUNB -fixed no 108 75
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/s_filter_buffer_3\[6\] -fixed no 37 81
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_6/done_o_RNO -fixed no 299 42
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/s_speed_pi_acc_in\[39\] -fixed no 112 61
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_29/s_pwm_counter\[13\] -fixed no 267 31
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/OUTPUT_PROC.x_o_4_3_1\[2\] -fixed no 159 45
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_13/s_state_ns_0_a3_1\[6\] -fixed no 117 39
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/OUTPUT_PROC.x_o_4_3\[9\] -fixed no 158 42
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/PI_CONT_FSM_PROC.un10_s_pioutlto34 -fixed no 109 69
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/en_filter_factor_omega_o\[0\] -fixed no 66 88
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/x_o\[2\] -fixed no 162 46
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/un1_s_xout_RNO_0\[14\] -fixed no 178 63
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/seq_cntl_cl_omega_o\[9\] -fixed no 69 31
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/id_pi_output_y_o\[3\] -fixed no 198 37
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/output_y_o_1\[6\] -fixed no 102 61
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/acc_in_o_1_1\[6\] -fixed no 120 87
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/s_inew\[3\] -fixed no 107 85
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_17/s_calib_cnt\[13\] -fixed no 242 70
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/OMEGA_GEN1_PROC.omega_out_o_3\[8\] -fixed no 202 45
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_pout\[40\] -fixed no 146 31
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_output_y_RNO\[11\] -fixed no 183 30
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/PI_CONT_FSM_PROC.s_add_cin_4\[6\] -fixed no 177 30
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_output_y_RNO\[16\] -fixed no 188 30
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/rate_limit_ref_in_o\[11\] -fixed no 60 25
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/s_out_scale\[18\] -fixed no 66 82
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_pout\[42\] -fixed no 144 31
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/x_o\[16\] -fixed no 191 46
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/s_acc_in\[26\] -fixed no 85 67
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/stop_motor_o -fixed no 113 40
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/PI_CONT_FSM_PROC.un1_ymax_ilto33_0 -fixed no 116 69
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/speed_pi_ki_o\[4\] -fixed no 129 73
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/PI_CONT_FSM_PROC.s_add_cin_4\[38\] -fixed no 142 75
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/PI_CONT_FSM_PROC.s_add_cin_4\[31\] -fixed no 190 21
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/adc_interface_795x_0/spi_engine_inst/s_cs_n -fixed no 344 73
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/prdata_o_1_i_m2_i_m2_bm\[15\] -fixed no 339 36
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/position_pi_ref_o_1_sqmuxa_0_a2 -fixed no 195 36
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/adc_interface_795x_0/result_ch2_o\[7\] -fixed no 340 40
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/s_filter_incr\[8\] -fixed no 56 85
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_13/adc_start_o_Z -fixed no 115 52
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_17/s_adc_ch1_offset\[3\] -fixed no 267 73
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_0/vb3h_o_Z\[3\] -fixed no 126 37
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/un1_s_xout_RNO\[16\] -fixed no 157 63
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_13/s_state_ns_0_1_1\[0\] -fixed no 118 42
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/s_yi\[0\] -fixed no 188 36
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/seq_cntl_config_o\[1\] -fixed no 115 46
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/acc_in_o\[15\] -fixed no 103 81
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/prdata_o_1_1_a2_1\[6\] -fixed no 324 36
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/output_y_o_4_iv_i\[12\] -fixed no 115 63
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/PI_CONT_FSM_PROC.s_acc_5\[39\] -fixed no 190 27
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_6/mas_mul_a_o\[1\] -fixed no 210 43
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_3/s_ialpha\[9\] -fixed no 277 43
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/PI_CONT_FSM_PROC.acc_out_o_2\[1\] -fixed no 105 84
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/adc_interface_795x_0/state\[4\] -fixed no 345 70
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/adc_interface_795x_0/result_ch0_o\[2\] -fixed no 350 52
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_17/s_adc_ch1_offset\[11\] -fixed no 275 73
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/s_filter_incr_RNIRNIT\[31\] -fixed no 72 87
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/auto_restart_no_o\[2\] -fixed no 98 40
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_29/s_delay_counter\[3\] -fixed no 291 19
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_9/MSC_i_10/rl_out_prev_o\[16\] -fixed no 66 19
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/OUTPUT_PROC.x_o_4_3_1\[4\] -fixed no 164 45
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/s_theta_i\[12\] -fixed no 214 52
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_13/FSM_SEQ_CONTROLLER_PROC.op_eq.un1_s_sensor_calib_count_8 -fixed no 88 51
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_inew\[11\] -fixed no 162 31
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_6/x_o\[16\] -fixed no 300 40
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/acc_in_o\[39\] -fixed no 110 60
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/prdata_o_1_i_m2_i_m2_ns\[15\] -fixed no 342 36
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/position_pi_kp_o\[10\] -fixed no 181 16
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/adc_interface_795x_0/spi_engine_inst/DATA_COLLECTION_PROC.s_miso_data_2\[3\] -fixed no 349 48
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_2/add_c_to_mas_o_1\[21\] -fixed no 263 43
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/s_filter_buffer_RNO\[17\] -fixed no 61 78
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/un1_s_yout_RNO_1\[17\] -fixed no 146 57
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/s_yi_rot\[3\] -fixed no 160 52
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/s_xi_rot\[13\] -fixed no 182 58
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/adc_interface_795x_0/s_data_miso\[4\] -fixed no 345 46
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_9/s_ramp_out_7\[5\] -fixed no 81 24
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/olmng_iq_ref_in_o\[4\] -fixed no 80 61
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/PI_CONT_FSM_PROC.s_mult1_input_5\[5\] -fixed no 148 15
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/id_pi_output_y_o\[6\] -fixed no 180 37
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/angle_count_max_o\[13\] -fixed no 268 16
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_29/s_pwm_counter\[9\] -fixed no 263 31
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/count2\[9\] -fixed no 70 49
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_14/MSC_i_15/theta_scl_buff_o\[12\] -fixed no 96 25
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_inew\[23\] -fixed no 131 28
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/FSM_CORDIC_ROT_PROC.s_xi_rot_7_bm\[13\] -fixed no 191 57
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_29/s_pwm_counter\[10\] -fixed no 264 31
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_27/s_mult_in0\[11\] -fixed no 207 25
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/SPEED_PI_DONE_PROC.speed_pi_output_y_o_5\[13\] -fixed no 129 57
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/y_o\[12\] -fixed no 184 43
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/PI_CONT_FSM_PROC.un10_s_pioutlto33_13 -fixed no 108 69
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/prdata_o_1_18_i_m2_ns\[12\] -fixed no 332 39
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_mult0_input\[15\] -fixed no 210 28
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/PI_CONT_FSM_PROC.un1_ymax_ilto34_i_a2_12 -fixed no 144 27
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/s_filter_buffer_3\[10\] -fixed no 36 81
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/s_xi\[1\] -fixed no 185 39
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/s_mult0_input\[12\] -fixed no 243 43
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_acc\[29\] -fixed no 187 28
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_pout\[35\] -fixed no 156 28
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_add_cin\[12\] -fixed no 157 19
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_3/mul_b_to_mas_o_1_RNI5U1P\[0\] -fixed no 266 36
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_13/s_sensor_calib_count\[11\] -fixed no 84 52
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_i_init_ds\[16\] -fixed no 139 31
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/speed_pi_ki_o\[14\] -fixed no 138 70
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_14/MSC_i_15/theta_scl_buff_o\[14\] -fixed no 108 16
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_3/mul_a_to_mas_o\[11\] -fixed no 278 49
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/speed_count\[9\] -fixed no 166 82
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/PI_CONT_FSM_PROC.acc_out_o_2\[18\] -fixed no 85 78
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_13/s_state_ns_o2_0_o2\[4\] -fixed no 119 48
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/PI_CONT_FSM_PROC.acc_out_o_2_1_0\[18\] -fixed no 72 72
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_2/add_c_to_mas_o_1\[15\] -fixed no 197 43
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/adc_interface_795x_0/state_RNILFPJ\[0\] -fixed no 343 72
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_14/MSC_i_15/DELAY_PROC.theta_scl_buff_o_3\[1\] -fixed no 114 24
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_6/mas_mul_a_o\[4\] -fixed no 211 43
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/adc_interface_795x_0/spi_engine_inst/SCK_CTR_PROC.s_sckctr_done_2 -fixed no 333 72
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/s_filter_incr\[6\] -fixed no 54 85
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/PI_CONT_FSM_PROC.s_acc_5_0_a2_11_m1_0_a2 -fixed no 159 27
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/olmng_dv_o\[7\] -fixed no 106 46
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/count2\[11\] -fixed no 72 49
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/s_filter_buffer_3\[16\] -fixed no 60 78
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_13/s_state_RNO\[3\] -fixed no 111 45
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_14/s_addc_input\[28\] -fixed no 105 22
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_14/s_addc_input\[29\] -fixed no 135 19
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_9/MSC_i_10/DELAY_PROC.rl_out_prev_o_3\[5\] -fixed no 49 21
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_3/mul_a_to_mas_o\[16\] -fixed no 283 49
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/adc_interface_795x_0/result_ch0_o\[11\] -fixed no 367 37
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_6/x_o\[9\] -fixed no 305 40
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/acc_out_o\[20\] -fixed no 84 79
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/s_filter_buffer\[12\] -fixed no 71 79
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/s_iq_acc_in\[28\] -fixed no 126 58
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/s_out_scale\[22\] -fixed no 70 82
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_17/s_adc_ch0_offset\[20\] -fixed no 272 70
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/s_id_acc_in\[41\] -fixed no 103 58
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/xo_ipark_o\[6\] -fixed no 233 46
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/position_pi_ki_o\[9\] -fixed no 180 16
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/prdata_o_1_14_i_m2_1_1\[7\] -fixed no 317 36
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/PI_CONT_FSM_PROC.un1_ymax_ilto33_14 -fixed no 114 66
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_14/MSC_i_15/theta_scl_buff_o\[8\] -fixed no 101 25
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_27/MUL_INP_GEN_PROC.s_mult_in0_4_1_1\[15\] -fixed no 142 42
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_state\[1\] -fixed no 159 16
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_add_cin\[2\] -fixed no 170 31
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_3/s_ibeta\[3\] -fixed no 284 37
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_13/ADC_START_PROC.op_eq.un98_s_state -fixed no 112 51
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/s_theta_i\[4\] -fixed no 203 49
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/acc_out_o\[37\] -fixed no 97 76
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/count1\[7\] -fixed no 44 49
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/s_angle_count\[4\] -fixed no 293 16
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_inew\[25\] -fixed no 122 28
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/acc_in_o_1_1\[24\] -fixed no 97 57
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_17/s_calib_cnt\[4\] -fixed no 233 70
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/s_speed_pi_acc_in\[24\] -fixed no 99 58
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_0/s_min_value\[14\] -fixed no 95 40
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/s_speed_pi_acc_in\[43\] -fixed no 97 88
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/PI_CONT_FSM_PROC.s_acc_5\[29\] -fixed no 187 27
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_2/iclarke_done_o_1_sqmuxa_i_0 -fixed no 258 39
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/PI_CONT_FSM_PROC.s_add_cin_4\[7\] -fixed no 147 15
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/adc_interface_795x_0/s_index\[0\] -fixed no 348 73
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/speed_pi_kp_o\[14\] -fixed no 132 67
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/adc_interface_795x_0/s_data_miso\[12\] -fixed no 341 52
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/s_add_cin\[43\] -fixed no 132 82
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_13/s_state\[3\] -fixed no 111 46
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/x_o\[4\] -fixed no 167 43
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/un1_s_xout_1\[8\] -fixed no 158 63
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_9/un1_s_ramp_out\[16\] -fixed no 74 15
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/position_pi_kp_o_1_sqmuxa_0_a2_2 -fixed no 358 36
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/seq_cntl_cl_omega_o\[14\] -fixed no 84 28
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/un1_s_xout_RNO_1\[17\] -fixed no 164 60
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/acc_in_o_1_1\[11\] -fixed no 88 81
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/s_pout\[23\] -fixed no 97 73
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_pout_0_sqmuxa_0_a4 -fixed no 162 15
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/acc_in_o\[9\] -fixed no 112 87
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/PI_CONT_FSM_PROC.un1_ymax_ilto34_i_a2_9 -fixed no 134 27
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_14/init_speedpi_o_Z\[7\] -fixed no 80 58
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/position_pi_en_o -fixed no 121 28
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_14/theta_o_cZ\[12\] -fixed no 189 33
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_9/s_ramp_out\[14\] -fixed no 98 19
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_14/init_speedpi_o_Z\[11\] -fixed no 84 58
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_acc\[36\] -fixed no 173 28
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_13/s_state_ns_i_3_i_o2\[7\] -fixed no 115 39
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/PI_CONT_FSM_PROC.acc_out_o_2_39 -fixed no 117 69
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/adc_interface_795x_0/state_RNI150F1\[0\] -fixed no 337 69
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/s_filter_buffer\[0\] -fixed no 38 82
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_14/theta_o_cZ\[7\] -fixed no 176 33
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/s_theta_i\[1\] -fixed no 200 49
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_2/s_vc\[8\] -fixed no 131 40
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/seq_cntl_cl_omega_o\[4\] -fixed no 64 31
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/s_add_cin\[10\] -fixed no 109 82
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_13/s_state_ns_i_4_i_a3_0\[2\] -fixed no 118 48
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_mult1_input\[11\] -fixed no 169 16
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_17/s_adc_ch0_offset\[17\] -fixed no 269 70
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/speed_count\[16\] -fixed no 173 82
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/PI_CONT_FSM_PROC.s_add_cin_4\[40\] -fixed no 176 18
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/y_o\[4\] -fixed no 164 43
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/adc_interface_795x_0/result_ch2_o\[5\] -fixed no 341 40
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_pout\[27\] -fixed no 137 16
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/acc_in_o_1_1\[3\] -fixed no 124 84
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/PI_CONT_FSM_PROC.s_acc_5\[38\] -fixed no 177 24
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/position_pi_ki_o\[7\] -fixed no 156 16
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/acc_out_o\[2\] -fixed no 96 85
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_6/CORDIC_SCALE_FSM_PROC.mas_mul_a_o_5_1_250_i_m2 -fixed no 156 42
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_0/vc3h_o_Z\[11\] -fixed no 134 34
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/speed_pi_output_y_o\[11\] -fixed no 214 40
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_9/s_set_ref\[8\] -fixed no 44 19
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/rate_limit_ref_in_o\[17\] -fixed no 66 25
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_9/s_set_ref\[4\] -fixed no 58 19
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/s_acc_in\[12\] -fixed no 87 85
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_2/mul_a_to_mas_o\[17\] -fixed no 287 43
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/seq_cntl_config_o\[0\] -fixed no 104 40
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_inew\[27\] -fixed no 108 25
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_29/s_pwm_counter\[1\] -fixed no 241 31
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_add_cin\[3\] -fixed no 169 31
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_2/mul_a_to_mas_o\[4\] -fixed no 264 49
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_14/s_state_RNO\[1\] -fixed no 96 15
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_17/s_mult0_in\[9\] -fixed no 264 76
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/s_xi_rot_RNIKOCB1\[7\] -fixed no 145 57
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/prdata_o_1_14_i_m2_i_m2_1_1\[17\] -fixed no 320 39
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/PI_CONT_FSM_PROC.acc_out_o_2_1_0\[22\] -fixed no 75 72
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_9/un1_s_ramp_out\[13\] -fixed no 79 15
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/s_theta_i\[6\] -fixed no 201 49
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_add_cin\[18\] -fixed no 156 19
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/s_pout\[27\] -fixed no 102 70
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_9/s_count\[14\] -fixed no 51 31
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/s_id_acc_in\[30\] -fixed no 129 58
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_6/y_o\[9\] -fixed no 320 43
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_27/Vc_o_Z\[3\] -fixed no 231 34
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_13/s_adctrig_count\[6\] -fixed no 103 52
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_i_init_ds\[15\] -fixed no 138 31
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/s_filter_incr_RNI1QET\[16\] -fixed no 60 93
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/PI_CONT_FSM_PROC.acc_out_o_2_1_0\[32\] -fixed no 100 69
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/en_filter_factor_omega_o\[3\] -fixed no 62 88
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_output_y_RNO\[2\] -fixed no 187 30
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/un2_s_out_scale_cry_24_RNO_0 -fixed no 79 78
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_14/s_mult0_input\[13\] -fixed no 142 19
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/acc_in_o\[12\] -fixed no 87 84
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/output_y_o_4_iv_i_RNO\[2\] -fixed no 91 63
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_add_cin\[5\] -fixed no 168 31
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_17/s_mult0_in\[7\] -fixed no 262 76
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/PI_CONT_FSM_PROC.s_add_cin_4\[21\] -fixed no 130 72
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/PI_CONT_FSM_PROC.un10_s_pioutlto34_i_a2_0_22 -fixed no 164 24
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/acc_in_o\[21\] -fixed no 118 60
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_13/s_state\[2\] -fixed no 117 49
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_27/MUL_INP_GEN_PROC.s_mult_in0_4\[5\] -fixed no 194 24
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/init_o_0_cZ\[2\] -fixed no 80 60
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/s_yi_rot_RNIC1VA1\[17\] -fixed no 189 63
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/un2_s_out_scale_cry_21_RNO_0 -fixed no 60 90
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/y_o\[11\] -fixed no 168 43
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/un1_s_xout_RNO\[10\] -fixed no 180 63
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/output_y_o_4_iv_i_RNO\[8\] -fixed no 84 63
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_mult1_input\[5\] -fixed no 148 16
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/yo_park_o\[8\] -fixed no 305 37
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/acc_in_o\[17\] -fixed no 84 60
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/un1_s_xout_RNO_0\[15\] -fixed no 168 66
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_6/x_o\[0\] -fixed no 304 37
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/act_input_o_1_1_cZ\[6\] -fixed no 250 39
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_14/s_mult1_input\[15\] -fixed no 140 19
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/s_id_acc_in\[1\] -fixed no 128 85
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_25/mas_done_o_Z -fixed no 287 25
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/s_filter_buffer_3\[24\] -fixed no 82 81
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_mult1_input\[9\] -fixed no 168 16
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/acc_in_o\[13\] -fixed no 99 81
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/PI_CONT_FSM_PROC.acc_out_o_2\[20\] -fixed no 84 78
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_13/s_adctrig_count\[11\] -fixed no 108 52
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_0/SVM_FSM_PROC.s_max_value_3_3_ns_1\[4\] -fixed no 81 33
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/output_y_o_1\[10\] -fixed no 118 64
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_9/MSC_i_10/DELAY_PROC.un1_rl_done_i -fixed no 41 18
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/s_mult0_input\[10\] -fixed no 241 43
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/un2_s_out_scale_cry_0_RNO_0 -fixed no 64 87
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_2/add_c_to_mas_o_1\[10\] -fixed no 157 43
set_location MC_System_0/MC_System_sb_0/CoreAPB3_0/u_mux_p_to_b3/PRDATA\[4\] -fixed no 314 36
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/s_iq_acc_in\[18\] -fixed no 92 61
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/s_xi\[12\] -fixed no 204 48
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/un1_s_yout\[9\] -fixed no 145 60
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/s_filter_incr\[18\] -fixed no 66 85
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/rate_limit_rate_cnt_o\[17\] -fixed no 82 16
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_13/s_sensor_calib_rr_RNIBO351 -fixed no 117 42
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/s_pi_sel_dly\[0\] -fixed no 108 58
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/position_pi_kp_o\[3\] -fixed no 180 31
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/un1_s_yout_RNO_1\[10\] -fixed no 132 57
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_14/s_addc_input\[30\] -fixed no 136 19
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/adc_interface_795x_0/result_ch0_o\[10\] -fixed no 349 52
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_8/mul_a_to_mas_o_3\[6\] -fixed no 264 42
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/PI_CONT_FSM_PROC.s_add_cin_4\[26\] -fixed no 175 15
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/s_filter_incr_RNINRA62\[24\] -fixed no 73 90
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_13/s_sensor_calib_count\[13\] -fixed no 86 52
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/s_filter_incr_RNI7BA62\[20\] -fixed no 81 93
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_9/MSC_i_10/DELAY_PROC.rl_out_prev_o_3\[10\] -fixed no 43 18
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/acc_out_o\[7\] -fixed no 104 85
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/s_filter_incr_RNIRVA62\[25\] -fixed no 72 90
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/acc_out_o\[8\] -fixed no 111 85
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_add_cin\[34\] -fixed no 168 19
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_acc\[43\] -fixed no 176 25
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/PI_CONT_FSM_PROC.s_acc_5\[28\] -fixed no 186 27
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/adc_interface_795x_0/spi_engine_inst/DATA_COLLECTION_PROC.s_miso_data_2\[9\] -fixed no 351 45
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/prdata_o_1_0_a2_2_a2_1_a2_0_0\[1\] -fixed no 354 36
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/olmng_dv_o\[5\] -fixed no 98 46
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/speed_count\[4\] -fixed no 161 82
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/s_xi_rot\[14\] -fixed no 183 58
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/yo_ipark_o\[11\] -fixed no 326 40
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/iq_pi_output_y_o\[0\] -fixed no 144 34
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_27/s_state\[1\] -fixed no 230 25
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/s_xi_rot\[12\] -fixed no 181 58
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_8/mul_a_to_mas_o_3\[1\] -fixed no 256 42
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/SPEED_PI_ACC_IN_PROC.s_speed_pi_acc_in_4\[20\] -fixed no 90 75
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_14/SPEED_IQ_PI_INIT_GEN_PROC.op_eq.init_iqpi_o16_10 -fixed no 84 33
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/s_theta_1\[14\] -fixed no 215 51
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/s_xi_rot_RNI4DPM2\[7\] -fixed no 144 57
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/s_inew\[26\] -fixed no 99 73
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/PI_CONT_FSM_PROC.s_add_cin_4\[32\] -fixed no 187 21
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_14/s_state_s0_0_a2 -fixed no 97 15
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/position_pi_ki_o\[13\] -fixed no 180 19
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/acc_in_o_1_1\[15\] -fixed no 89 81
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/un1_s_xout\[9\] -fixed no 168 60
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/idq_pi_kp_o\[3\] -fixed no 139 73
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/s_pout\[35\] -fixed no 108 73
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/s_add_cin\[24\] -fixed no 131 73
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_2/s_vc\[14\] -fixed no 137 43
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/adc_interface_795x_0/state_RNO\[0\] -fixed no 344 69
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_13/s_start_motor_dly -fixed no 116 49
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_inew\[33\] -fixed no 140 28
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_13/s_state_ns_o2_0_0\[3\] -fixed no 112 45
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/rate_limit_slew_cnt_o\[5\] -fixed no 41 40
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/prdata_o_1_0_a2_2_a2_1_a2_3\[1\] -fixed no 374 36
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/s_pout\[11\] -fixed no 85 73
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_i_init_ds\[17\] -fixed no 139 28
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/s_add_cin\[6\] -fixed no 108 82
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/PI_CONT_FSM_PROC.acc_out_o_2\[22\] -fixed no 104 60
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/un1_s_yout_RNO\[17\] -fixed no 149 60
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_13/s_state_ns_0_a3_0_1\[6\] -fixed no 112 42
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_9/s_ramp_out\[9\] -fixed no 99 25
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/PI_CONT_FSM_PROC.s_acc_5_0_a2\[16\] -fixed no 168 24
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/OMEGA_GEN1_PROC.omega_out_o_3\[17\] -fixed no 199 45
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/acc_in_o_1_1\[10\] -fixed no 86 81
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/acc_in_o_1_1\[31\] -fixed no 100 87
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/PI_CONT_FSM_PROC.acc_out_o_2\[30\] -fixed no 122 63
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/adc_interface_795x_0/spi_engine_inst/s_sck_count\[3\] -fixed no 324 73
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_2/add_c_to_mas_o_1\[27\] -fixed no 280 43
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_22/s_id_acc_in\[8\] -fixed no 116 88
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_6/CORDIC_SCALE_FSM_PROC.mas_mul_a_o_5_12_129_i_m2 -fixed no 180 45
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/adc_interface_795x_0/result_ch3_o\[8\] -fixed no 360 37
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_27/MUL_INP_GEN_PROC.s_mult_in0_4_1_1\[6\] -fixed no 121 33
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_17/s_mult0_in\[10\] -fixed no 265 76
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/xo_park_o\[16\] -fixed no 310 40
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_0/s_max_value\[8\] -fixed no 74 46
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_13/ADC_START_PROC.op_eq.un98_s_state_8 -fixed no 117 51
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/adc_scale_val_o\[13\] -fixed no 255 61
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_mult0_input\[9\] -fixed no 204 28
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/OUTPUT_PROC.y_o_2_1_3\[11\] -fixed no 168 42
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_13/s_state_ns_o2_0_a2_0_0\[4\] -fixed no 103 48
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_inew\[29\] -fixed no 135 28
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_8/s_mas_sel_RNI23MU\[1\] -fixed no 286 42
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/yo_ipark_o\[2\] -fixed no 264 46
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_4/MAS_PROC_op_mult_un3_product_o_muladd_0\[29_0\]/U0 -fixed no 264 23
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_26/MAS_PROC_op_mult_un3_product_o_mulonly_0\[35_0\]/U0 -fixed no 144 80
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_25/MAS_PROC_op_mult_un3_product_o_mulonly_0\[35_0\]/U0 -fixed no 300 23
set_location MC_System_0/MC_System_sb_0/CCC_0/CCC_INST -fixed no 390 92
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_27/MSC_i_28/MAS_PROC_op_mult_un3_product_o_muladd_0\[35_0\]/U0 -fixed no 228 23
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_17/MSC_i_18/MAS_PROC_op_mult_un3_product_o_mulonly_0\[35_0\]/U0 -fixed no 228 80
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/MSC_i_21/MAS_PROC_op_mult_un3_product_o_muladd_0\[35_0\]/U0 -fixed no 108 80
set_location MC_System_0/MC_System_sb_0/MC_System_sb_MSS_0/MSS_ADLIB_INST -fixed no 300 104
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/MSC_i_12/MAS_PROC_op_mult_un3_product_o_muladd_0\[35_0\]/U0 -fixed no 144 23
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_14/MSC_i_16/MAS_PROC_op_mult_un3_product_o_muladd_0\[35_0\]/U0 -fixed no 108 23
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/FILTER_FSM_PROC.s_filter_incr_1_cry_0 -fixed no 48 84
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/PI_CONT_FSM_PROC.s_mult1_input_5_0_0_wmux\[11\] -fixed no 144 72
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/s_error_cry_0_0 -fixed no 231 42
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_29/PWM_OUTPUT_GEN_PROC.pwm_bh_o2_cry_0 -fixed no 228 36
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/FSM_CORDIC_ROT_PROC.s_yi_rot_6_cry_0_0_cy -fixed no 156 51
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_0/s_cmp_bc_cry_0 -fixed no 60 42
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/prdata_o_1_13_i_m2_0_0_wmux\[0\] -fixed no 294 39
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_29/PWM_OUTPUT_GEN_PROC.vb_i_cry_0 -fixed no 228 39
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/prdata_o_1_12_i_m2_0_0_wmux\[9\] -fixed no 315 42
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_29/PWM_OUTPUT_GEN_PROC.vc_i_cry_0 -fixed no 252 33
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/PI_CONT_FSM_PROC.s_mult1_input_5_0_0_wmux\[17\] -fixed no 132 69
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/prdata_o_1_11_i_m2_0_0_wmux\[16\] -fixed no 204 39
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/prdata_o_1_11_i_m2_0_0_wmux\[8\] -fixed no 255 36
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/prdata_o_1_13_i_m2_0_0_wmux\[7\] -fixed no 282 36
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/prdata_o_1_12_i_m2_0_0_wmux\[0\] -fixed no 288 39
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/prdata_o_1_12_i_m2_0_0_wmux\[6\] -fixed no 264 36
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_2/vc_output_o_cry_0 -fixed no 123 39
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/un3_s_angle_out_f_cry_0 -fixed no 291 33
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/speed_count_cry_cy\[0\] -fixed no 156 81
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/prdata_o_1_13_i_m2_0_0_wmux\[9\] -fixed no 321 42
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/ANGLE_COUNT_PROC.s_angle_count_7_cry_0_0_cy -fixed no 288 15
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_13/inf_abs0_s_0_1260 -fixed no 84 30
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/prdata_o_1_10_i_m2_0_0_wmux\[9\] -fixed no 360 51
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_17/inf_abs0_s_0_219 -fixed no 240 51
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/PI_CONT_FSM_PROC.s_mult1_input_5_0_0_wmux\[8\] -fixed no 120 72
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_29/PWM_MIDMATCH_GEN_PROC.un14_en_pwm_i_cry_0 -fixed no 252 18
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_29/s_pwm_counter_lcry_cy -fixed no 252 30
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_9/FSM_RATE_LIM_PROC.un1_s_count_cry_0 -fixed no 36 36
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/un2_s_out_scale_cry_0 -fixed no 48 81
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_17/un3_s_adc_ch0_offset_cry_0 -fixed no 252 69
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/prdata_o_1_11_i_m2_0_0_wmux\[14\] -fixed no 207 36
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/prdata_o_1_13_i_m2_0_0_wmux\[3\] -fixed no 297 36
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/prdata_o_1_13_i_m2_0_0_wmux\[12\] -fixed no 312 39
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/FSM_CORDIC_ROT_PROC.s_xi_rot_7_cry_0_0_cy -fixed no 168 57
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/prdata_o_1_11_i_m2_0_0_wmux\[4\] -fixed no 273 36
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_0/SVM_FSM_PROC.vc3h_o_1_cry_0 -fixed no 123 33
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/PI_CONT_FSM_PROC.s_mult1_input_5_0_0_wmux\[14\] -fixed no 138 69
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/prdata_o_1_13_i_m2_0_0_wmux\[6\] -fixed no 267 36
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/prdata_o_1_12_i_m2_0_0_wmux\[14\] -fixed no 303 42
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/prdata_o_1_13_i_m2_0_0_wmux\[1\] -fixed no 291 39
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/m16_1_0_wmux -fixed no 210 63
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/prdata_o_1_13_i_m2_0_0_wmux\[13\] -fixed no 324 39
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/FSM_CORDIC_ROT_PROC.un9_s_index_cry_0 -fixed no 192 51
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/PI_CONT_FSM_PROC.s_mult1_input_5_0_0_wmux\[15\] -fixed no 135 69
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/prdata_o_1_11_i_m2_i_m2_0_0_wmux\[11\] -fixed no 213 39
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/PI_CONT_FSM_PROC.s_mult1_input_5_0_0_wmux\[3\] -fixed no 138 72
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/prdata_o_1_10_i_m2_0_0_wmux\[7\] -fixed no 390 36
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/prdata_o_1_12_i_m2_0_0_wmux\[7\] -fixed no 276 36
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/prdata_o_1_13_i_m2_i_m2_0_0_wmux\[16\] -fixed no 327 39
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_piout_cry_0_0 -fixed no 120 24
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/prdata_o_1_11_i_m2_0_0_wmux\[7\] -fixed no 192 36
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/prdata_o_1_10_i_m2_0_0_wmux\[8\] -fixed no 360 36
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/PI_CONT_FSM_PROC.s_mult1_input_5_0_0_wmux\[7\] -fixed no 132 72
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/prdata_o_1_12_i_m2_i_m2_0_0_wmux\[16\] -fixed no 276 39
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/prdata_o_1_11_i_m2_0_0_wmux\[5\] -fixed no 258 36
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_13/EN_SPEED_PI_PROC.un108_s_state_cry_0 -fixed no 60 27
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_0/s_cmp_ca_cry_0 -fixed no 60 39
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/WAIT_PERIOD_PROC.un8_sensor_reset_i_cry_11_RNI8ETU_0 -fixed no 60 48
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_0/s_cmp_ab_cry_0 -fixed no 84 42
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_9/un1_s_ramp_out15_RNIP8EP -fixed no 72 18
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_13/calib_done_i_RNIA0AN -fixed no 96 51
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_17/OVER_CURRENT_FAULT_DET_PROC.un1_fault_threshold_i_1_cry_0 -fixed no 240 57
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/s_line_count_lcry_cy -fixed no 192 33
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/WAIT_PERIOD_PROC.un8_sensor_reset_i_cry_11_RNI8ETU -fixed no 36 48
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/PI_CONT_FSM_PROC.s_i_init_ds_1_cry_0_0 -fixed no 75 69
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_13/s_sensor_calib_count_RNIBC9D\[13\] -fixed no 72 51
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/PI_CONT_FSM_PROC.s_mult1_input_5_0_0_wmux\[13\] -fixed no 147 69
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/prdata_o_1_13_i_m2_0_0_wmux\[5\] -fixed no 309 36
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/prdata_o_1_13_i_m2_0_0_wmux\[8\] -fixed no 252 36
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/WAIT_PERIOD_PROC.un8_sensor_reset_i_cry_0 -fixed no 36 51
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/PI_CONT_FSM_PROC.s_mult1_input_5_0_0_wmux\[16\] -fixed no 144 69
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/PI_CONT_FSM_PROC.s_mult1_input_5_0_0_wmux\[1\] -fixed no 123 75
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/prdata_o_1_11_i_m2_0_0_wmux\[2\] -fixed no 183 36
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_17/un2_s_adc_ch1_offset_cry_0 -fixed no 264 72
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_9/FSM_RATE_LIM_PROC.un1_s_set_ref_cry_0 -fixed no 36 12
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_0/SVM_FSM_PROC.vb3h_o_1_cry_0 -fixed no 123 36
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/PI_CONT_FSM_PROC.s_mult1_input_5_0_0_wmux\[5\] -fixed no 144 75
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_3/un8_mul_a_to_mas_o_cry_0 -fixed no 267 48
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/prdata_o_1_11_i_m2_0_0_wmux\[6\] -fixed no 180 36
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/prdata_o_1_13_i_m2_0_0_wmux\[10\] -fixed no 318 42
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/prdata_o_1_11_i_m2_i_m2_0_0_wmux\[17\] -fixed no 279 24
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/PI_CONT_FSM_PROC.s_mult1_input_5_0_0_wmux\[6\] -fixed no 135 72
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/PI_CONT_FSM_PROC.s_mult1_input_5_0_0_wmux\[4\] -fixed no 123 72
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/prdata_o_1_10_i_m2_0_0_wmux\[6\] -fixed no 351 51
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/s_inew_RNI52LG\[16\] -fixed no 84 72
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_29/s_delay_counter_s_20 -fixed no 288 18
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/prdata_o_1_12_i_m2_i_m2_0_0_wmux\[2\] -fixed no 264 39
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/prdata_o_1_10_i_m2_0_0_wmux\[3\] -fixed no 366 51
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_29/un1_dead_time_i_cry_0 -fixed no 228 30
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_29/PWM_OUTPUT_GEN_PROC.pwm_ah_o2_cry_0 -fixed no 228 27
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/prdata_o_1_11_i_m2_0_0_wmux\[3\] -fixed no 198 36
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/prdata_o_1_10_i_m2_0_0_wmux\[1\] -fixed no 336 48
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_9/FSM_RATE_LIM_PROC.op_minus.un1_s_set_ref_cry_0 -fixed no 48 18
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_13/inf_abs1_s_0_1261 -fixed no 144 33
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/prdata_o_1_13_i_m2_i_m2_0_0_wmux\[2\] -fixed no 267 39
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/PI_CONT_FSM_PROC.s_mult1_input_5_0_0_wmux\[10\] -fixed no 147 72
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_29/PWM_OUTPUT_GEN_PROC.pwm_ch_o2_cry_0 -fixed no 228 33
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_29/PWM_OUTPUT_GEN_PROC.va_i_cry_0 -fixed no 264 27
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_14/SPEED_IQ_PI_INIT_GEN_PROC.init_iqpi_o_3_s_0_209 -fixed no 84 48
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/prdata_o_1_10_i_m2_0_0_wmux\[2\] -fixed no 354 51
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_17/un1_s_mult0_in_1_cry_0 -fixed no 255 75
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/prdata_o_1_11_i_m2_0_0_wmux\[12\] -fixed no 204 42
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_9/reset_rl_i_RNIIU5P -fixed no 36 30
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/PI_CONT_FSM_PROC.s_mult1_input_5_0_0_wmux\[0\] -fixed no 150 75
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/prdata_o_1_12_i_m2_0_0_wmux\[12\] -fixed no 345 39
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_29/PWM_MIDMATCH_GEN_PROC.op_eq.un6_en_pwm_i_a_4_cry_0 -fixed no 243 24
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/prdata_o_1_11_i_m2_0_0_wmux\[13\] -fixed no 207 39
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/prdata_o_1_12_i_m2_0_0_wmux\[5\] -fixed no 291 36
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/PI_CONT_FSM_PROC.s_i_init_ds_1_cry_0 -fixed no 123 30
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_9/un1_slew_count_i_cry_0 -fixed no 36 39
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_9/un2_s_rate_count_minus_cry_0 -fixed no 60 12
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_13/FSM_SEQ_CONTROLLER_PROC.un13_s_speed_ref_abs_cry_0 -fixed no 60 30
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/prdata_o_1_12_i_m2_0_0_wmux\[13\] -fixed no 228 48
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_error_cry_0 -fixed no 195 27
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/prdata_o_1_10_i_m2_i_m2_0_0_wmux\[11\] -fixed no 366 36
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_9/FSM_RATE_LIM_PROC.s_ramp_out15_cry_0 -fixed no 51 15
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/m11_0_0_wmux -fixed no 204 63
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/prdata_o_1_10_i_m2_0_0_wmux\[5\] -fixed no 336 39
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/PI_CONT_FSM_PROC.s_mult1_input_5_0_0_wmux\[12\] -fixed no 141 69
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/m12_0_03_1_0_wmux -fixed no 36 87
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/prdata_o_1_11_i_m2_0_0_wmux\[0\] -fixed no 189 36
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_17/inf_abs1_s_0_218 -fixed no 264 51
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/prdata_o_1_10_i_m2_0_0_wmux\[0\] -fixed no 339 48
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/prdata_o_1_11_i_m2_0_0_wmux\[9\] -fixed no 213 36
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/prdata_o_1_10_i_m2_0_0_wmux\[4\] -fixed no 363 51
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/PI_CONT_FSM_PROC.s_mult1_input_5_0_0_wmux\[9\] -fixed no 120 75
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/prdata_o_1_12_i_m2_0_0_wmux\[8\] -fixed no 288 36
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/prdata_o_1_11_i_m2_0_0_wmux\[15\] -fixed no 204 36
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/prdata_o_1_12_i_m2_i_m2_0_0_wmux\[1\] -fixed no 288 33
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_0/un2_s_v3h_cry_0 -fixed no 75 36
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_0/SVM_FSM_PROC.va3h_o_2_cry_0 -fixed no 99 36
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/prdata_o_1_13_i_m2_0_0_wmux\[4\] -fixed no 285 36
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/prdata_o_1_12_i_m2_0_0_wmux\[15\] -fixed no 300 42
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/FSM_CORDIC_ROT_PROC.s_theta_c_8_cry_0_0_cy -fixed no 192 57
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/prdata_o_1_12_i_m2_0_0_wmux\[4\] -fixed no 279 36
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/OUTPUT_PROC.y_o_2_cry_0 -fixed no 147 48
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_17/s_calib_cnt_cry_cy\[0\] -fixed no 228 69
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/prdata_o_1_13_i_m2_i_m2_0_0_wmux\[15\] -fixed no 306 42
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_14/SPEED_IQ_PI_INIT_GEN_PROC.op_eq.init_iqpi_o16_RNIVJ1P -fixed no 72 57
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/prdata_o_1_12_i_m2_0_0_wmux\[3\] -fixed no 294 36
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/prdata_o_1_13_i_m2_i_m2_0_0_wmux\[14\] -fixed no 309 42
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/prdata_o_1_13_i_m2_i_m2_0_0_wmux\[17\] -fixed no 315 39
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_29/PWM_MIDMATCH_GEN_PROC.op_eq.un6_en_pwm_i_a_4_cry_1_RNID70H -fixed no 252 27
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/prdata_o_1_11_i_m2_0_0_wmux\[10\] -fixed no 210 36
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/prdata_o_1_13_i_m2_i_m2_0_0_wmux\[11\] -fixed no 330 39
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/s_omega_fil_inp_3_cry_0_cy -fixed no 144 84
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/prdata_o_1_12_i_m2_0_0_wmux\[10\] -fixed no 312 42
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_2/vb_output_o_cry_0 -fixed no 123 42
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_17/OVER_CURRENT_FAULT_DET_PROC.un1_fault_threshold_i_cry_0 -fixed no 264 57
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/PI_CONT_FSM_PROC.s_mult1_input_5_0_0_wmux\[2\] -fixed no 147 75
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/s_theta_i_RNI0KP4\[17\] -fixed no 168 48
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/prdata_o_1_12_i_m2_i_m2_0_0_wmux\[11\] -fixed no 279 39
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/prdata_o_1_10_i_m2_0_0_wmux\[10\] -fixed no 348 51
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_9/s_rl_in_cry_0_cy -fixed no 48 24
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/ANGLE_COUNT_PROC.un13_s_angle_count_incr_cry_0 -fixed no 255 15
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/prdata_o_1_11_i_m2_0_0_wmux\[1\] -fixed no 186 36
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_13/FSM_SEQ_CONTROLLER_PROC.un12_s_vq_i_abs_cry_0 -fixed no 96 33
set_location MC_System_0/MC_System_sb_0/CCC_0/CCC_INST_RNI2QPF/U0_RGB1_RGB0 -fixed no 218 87
set_location MC_System_0/MC_System_sb_0/CCC_0/CCC_INST_RNI2QPF/U0_RGB1_RGB1 -fixed no 218 84
set_location MC_System_0/MC_System_sb_0/CCC_0/CCC_INST_RNI2QPF/U0_RGB1_RGB10 -fixed no 218 57
set_location MC_System_0/MC_System_sb_0/CCC_0/CCC_INST_RNI2QPF/U0_RGB1_RGB11 -fixed no 218 51
set_location MC_System_0/MC_System_sb_0/CCC_0/CCC_INST_RNI2QPF/U0_RGB1_RGB12 -fixed no 218 48
set_location MC_System_0/MC_System_sb_0/CCC_0/CCC_INST_RNI2QPF/U0_RGB1_RGB13 -fixed no 218 45
set_location MC_System_0/MC_System_sb_0/CCC_0/CCC_INST_RNI2QPF/U0_RGB1_RGB14 -fixed no 218 42
set_location MC_System_0/MC_System_sb_0/CCC_0/CCC_INST_RNI2QPF/U0_RGB1_RGB15 -fixed no 218 39
set_location MC_System_0/MC_System_sb_0/CCC_0/CCC_INST_RNI2QPF/U0_RGB1_RGB16 -fixed no 218 36
set_location MC_System_0/MC_System_sb_0/CCC_0/CCC_INST_RNI2QPF/U0_RGB1_RGB17 -fixed no 218 33
set_location MC_System_0/MC_System_sb_0/CCC_0/CCC_INST_RNI2QPF/U0_RGB1_RGB18 -fixed no 218 30
set_location MC_System_0/MC_System_sb_0/CCC_0/CCC_INST_RNI2QPF/U0_RGB1_RGB19 -fixed no 218 27
set_location MC_System_0/MC_System_sb_0/CCC_0/CCC_INST_RNI2QPF/U0_RGB1_RGB2 -fixed no 218 81
set_location MC_System_0/MC_System_sb_0/CCC_0/CCC_INST_RNI2QPF/U0_RGB1_RGB20 -fixed no 218 24
set_location MC_System_0/MC_System_sb_0/CCC_0/CCC_INST_RNI2QPF/U0_RGB1_RGB21 -fixed no 218 21
set_location MC_System_0/MC_System_sb_0/CCC_0/CCC_INST_RNI2QPF/U0_RGB1_RGB22 -fixed no 218 18
set_location MC_System_0/MC_System_sb_0/CCC_0/CCC_INST_RNI2QPF/U0_RGB1_RGB23 -fixed no 218 15
set_location MC_System_0/MC_System_sb_0/CCC_0/CCC_INST_RNI2QPF/U0_RGB1_RGB24 -fixed no 218 12
set_location MC_System_0/MC_System_sb_0/CCC_0/CCC_INST_RNI2QPF/U0_RGB1_RGB3 -fixed no 218 78
set_location MC_System_0/MC_System_sb_0/CCC_0/CCC_INST_RNI2QPF/U0_RGB1_RGB4 -fixed no 218 75
set_location MC_System_0/MC_System_sb_0/CCC_0/CCC_INST_RNI2QPF/U0_RGB1_RGB5 -fixed no 218 72
set_location MC_System_0/MC_System_sb_0/CCC_0/CCC_INST_RNI2QPF/U0_RGB1_RGB6 -fixed no 218 69
set_location MC_System_0/MC_System_sb_0/CCC_0/CCC_INST_RNI2QPF/U0_RGB1_RGB7 -fixed no 218 66
set_location MC_System_0/MC_System_sb_0/CCC_0/CCC_INST_RNI2QPF/U0_RGB1_RGB8 -fixed no 218 63
set_location MC_System_0/MC_System_sb_0/CCC_0/CCC_INST_RNI2QPF/U0_RGB1_RGB9 -fixed no 218 60
set_location MC_System_0/MC_System_sb_0/CCC_0/GL0_INST/U0_RGB1_RGB0 -fixed no 219 99
set_location MC_System_0/MC_System_sb_0/CCC_0/GL0_INST/U0_RGB1_RGB1 -fixed no 219 87
set_location MC_System_0/MC_System_sb_0/CCC_0/GL0_INST/U0_RGB1_RGB10 -fixed no 219 60
set_location MC_System_0/MC_System_sb_0/CCC_0/GL0_INST/U0_RGB1_RGB11 -fixed no 219 57
set_location MC_System_0/MC_System_sb_0/CCC_0/GL0_INST/U0_RGB1_RGB12 -fixed no 219 51
set_location MC_System_0/MC_System_sb_0/CCC_0/GL0_INST/U0_RGB1_RGB13 -fixed no 219 48
set_location MC_System_0/MC_System_sb_0/CCC_0/GL0_INST/U0_RGB1_RGB14 -fixed no 219 45
set_location MC_System_0/MC_System_sb_0/CCC_0/GL0_INST/U0_RGB1_RGB15 -fixed no 219 42
set_location MC_System_0/MC_System_sb_0/CCC_0/GL0_INST/U0_RGB1_RGB16 -fixed no 219 39
set_location MC_System_0/MC_System_sb_0/CCC_0/GL0_INST/U0_RGB1_RGB17 -fixed no 219 36
set_location MC_System_0/MC_System_sb_0/CCC_0/GL0_INST/U0_RGB1_RGB18 -fixed no 219 33
set_location MC_System_0/MC_System_sb_0/CCC_0/GL0_INST/U0_RGB1_RGB19 -fixed no 219 30
set_location MC_System_0/MC_System_sb_0/CCC_0/GL0_INST/U0_RGB1_RGB2 -fixed no 219 84
set_location MC_System_0/MC_System_sb_0/CCC_0/GL0_INST/U0_RGB1_RGB20 -fixed no 219 27
set_location MC_System_0/MC_System_sb_0/CCC_0/GL0_INST/U0_RGB1_RGB21 -fixed no 219 24
set_location MC_System_0/MC_System_sb_0/CCC_0/GL0_INST/U0_RGB1_RGB22 -fixed no 219 21
set_location MC_System_0/MC_System_sb_0/CCC_0/GL0_INST/U0_RGB1_RGB23 -fixed no 219 18
set_location MC_System_0/MC_System_sb_0/CCC_0/GL0_INST/U0_RGB1_RGB24 -fixed no 219 15
set_location MC_System_0/MC_System_sb_0/CCC_0/GL0_INST/U0_RGB1_RGB25 -fixed no 219 12
set_location MC_System_0/MC_System_sb_0/CCC_0/GL0_INST/U0_RGB1_RGB3 -fixed no 219 81
set_location MC_System_0/MC_System_sb_0/CCC_0/GL0_INST/U0_RGB1_RGB4 -fixed no 219 78
set_location MC_System_0/MC_System_sb_0/CCC_0/GL0_INST/U0_RGB1_RGB5 -fixed no 219 75
set_location MC_System_0/MC_System_sb_0/CCC_0/GL0_INST/U0_RGB1_RGB6 -fixed no 219 72
set_location MC_System_0/MC_System_sb_0/CCC_0/GL0_INST/U0_RGB1_RGB7 -fixed no 219 69
set_location MC_System_0/MC_System_sb_0/CCC_0/GL0_INST/U0_RGB1_RGB8 -fixed no 219 66
set_location MC_System_0/MC_System_sb_0/CCC_0/GL0_INST/U0_RGB1_RGB9 -fixed no 219 63
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/prdata_o_1_10_i_m2_0_0_wmux\[0\]_CC_0 -fixed no 339 50
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/prdata_o_1_10_i_m2_0_0_wmux\[10\]_CC_0 -fixed no 348 53
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/prdata_o_1_10_i_m2_0_0_wmux\[1\]_CC_0 -fixed no 336 50
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/prdata_o_1_10_i_m2_0_0_wmux\[2\]_CC_0 -fixed no 354 53
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/prdata_o_1_10_i_m2_0_0_wmux\[3\]_CC_0 -fixed no 366 53
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/prdata_o_1_10_i_m2_0_0_wmux\[4\]_CC_0 -fixed no 363 53
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/prdata_o_1_10_i_m2_0_0_wmux\[5\]_CC_0 -fixed no 336 41
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/prdata_o_1_10_i_m2_0_0_wmux\[6\]_CC_0 -fixed no 351 53
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/prdata_o_1_10_i_m2_0_0_wmux\[7\]_CC_0 -fixed no 390 38
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/prdata_o_1_10_i_m2_0_0_wmux\[8\]_CC_0 -fixed no 360 38
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/prdata_o_1_10_i_m2_0_0_wmux\[9\]_CC_0 -fixed no 360 53
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/prdata_o_1_10_i_m2_i_m2_0_0_wmux\[11\]_CC_0 -fixed no 366 38
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/prdata_o_1_11_i_m2_0_0_wmux\[0\]_CC_0 -fixed no 189 38
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/prdata_o_1_11_i_m2_0_0_wmux\[10\]_CC_0 -fixed no 210 38
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/prdata_o_1_11_i_m2_0_0_wmux\[12\]_CC_0 -fixed no 204 44
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/prdata_o_1_11_i_m2_0_0_wmux\[13\]_CC_0 -fixed no 207 41
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/prdata_o_1_11_i_m2_0_0_wmux\[14\]_CC_0 -fixed no 207 38
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/prdata_o_1_11_i_m2_0_0_wmux\[15\]_CC_0 -fixed no 204 38
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/prdata_o_1_11_i_m2_0_0_wmux\[16\]_CC_0 -fixed no 204 41
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/prdata_o_1_11_i_m2_0_0_wmux\[1\]_CC_0 -fixed no 186 38
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/prdata_o_1_11_i_m2_0_0_wmux\[2\]_CC_0 -fixed no 183 38
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/prdata_o_1_11_i_m2_0_0_wmux\[3\]_CC_0 -fixed no 198 38
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/prdata_o_1_11_i_m2_0_0_wmux\[4\]_CC_0 -fixed no 273 38
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/prdata_o_1_11_i_m2_0_0_wmux\[5\]_CC_0 -fixed no 258 38
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/prdata_o_1_11_i_m2_0_0_wmux\[6\]_CC_0 -fixed no 180 38
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/prdata_o_1_11_i_m2_0_0_wmux\[7\]_CC_0 -fixed no 192 38
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/prdata_o_1_11_i_m2_0_0_wmux\[8\]_CC_0 -fixed no 255 38
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/prdata_o_1_11_i_m2_0_0_wmux\[9\]_CC_0 -fixed no 213 38
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/prdata_o_1_11_i_m2_i_m2_0_0_wmux\[11\]_CC_0 -fixed no 213 41
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/prdata_o_1_11_i_m2_i_m2_0_0_wmux\[17\]_CC_0 -fixed no 279 26
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/prdata_o_1_12_i_m2_0_0_wmux\[0\]_CC_0 -fixed no 288 41
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/prdata_o_1_12_i_m2_0_0_wmux\[10\]_CC_0 -fixed no 312 44
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/prdata_o_1_12_i_m2_0_0_wmux\[12\]_CC_0 -fixed no 345 41
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/prdata_o_1_12_i_m2_0_0_wmux\[13\]_CC_0 -fixed no 228 50
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/prdata_o_1_12_i_m2_0_0_wmux\[14\]_CC_0 -fixed no 303 44
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/prdata_o_1_12_i_m2_0_0_wmux\[15\]_CC_0 -fixed no 300 44
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/prdata_o_1_12_i_m2_0_0_wmux\[3\]_CC_0 -fixed no 294 38
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/prdata_o_1_12_i_m2_0_0_wmux\[4\]_CC_0 -fixed no 279 38
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/prdata_o_1_12_i_m2_0_0_wmux\[5\]_CC_0 -fixed no 291 38
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/prdata_o_1_12_i_m2_0_0_wmux\[6\]_CC_0 -fixed no 264 38
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/prdata_o_1_12_i_m2_0_0_wmux\[7\]_CC_0 -fixed no 276 38
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/prdata_o_1_12_i_m2_0_0_wmux\[8\]_CC_0 -fixed no 288 38
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/prdata_o_1_12_i_m2_0_0_wmux\[9\]_CC_0 -fixed no 315 44
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/prdata_o_1_12_i_m2_i_m2_0_0_wmux\[11\]_CC_0 -fixed no 279 41
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/prdata_o_1_12_i_m2_i_m2_0_0_wmux\[16\]_CC_0 -fixed no 276 41
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/prdata_o_1_12_i_m2_i_m2_0_0_wmux\[1\]_CC_0 -fixed no 288 35
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/prdata_o_1_12_i_m2_i_m2_0_0_wmux\[2\]_CC_0 -fixed no 264 41
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/prdata_o_1_13_i_m2_0_0_wmux\[0\]_CC_0 -fixed no 294 41
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/prdata_o_1_13_i_m2_0_0_wmux\[10\]_CC_0 -fixed no 318 44
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/prdata_o_1_13_i_m2_0_0_wmux\[12\]_CC_0 -fixed no 312 41
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/prdata_o_1_13_i_m2_0_0_wmux\[13\]_CC_0 -fixed no 324 41
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/prdata_o_1_13_i_m2_0_0_wmux\[1\]_CC_0 -fixed no 291 41
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/prdata_o_1_13_i_m2_0_0_wmux\[3\]_CC_0 -fixed no 297 38
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/prdata_o_1_13_i_m2_0_0_wmux\[4\]_CC_0 -fixed no 285 38
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/prdata_o_1_13_i_m2_0_0_wmux\[5\]_CC_0 -fixed no 309 38
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/prdata_o_1_13_i_m2_0_0_wmux\[6\]_CC_0 -fixed no 267 38
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/prdata_o_1_13_i_m2_0_0_wmux\[7\]_CC_0 -fixed no 282 38
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/prdata_o_1_13_i_m2_0_0_wmux\[8\]_CC_0 -fixed no 252 38
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/prdata_o_1_13_i_m2_0_0_wmux\[9\]_CC_0 -fixed no 321 44
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/prdata_o_1_13_i_m2_i_m2_0_0_wmux\[11\]_CC_0 -fixed no 330 41
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/prdata_o_1_13_i_m2_i_m2_0_0_wmux\[14\]_CC_0 -fixed no 309 44
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/prdata_o_1_13_i_m2_i_m2_0_0_wmux\[15\]_CC_0 -fixed no 306 44
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/prdata_o_1_13_i_m2_i_m2_0_0_wmux\[16\]_CC_0 -fixed no 327 41
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/prdata_o_1_13_i_m2_i_m2_0_0_wmux\[17\]_CC_0 -fixed no 315 41
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/apb3_en_if_0/prdata_o_1_13_i_m2_i_m2_0_0_wmux\[2\]_CC_0 -fixed no 267 41
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_0/SVM_FSM_PROC_va3h_o_2_cry_0_CC_0 -fixed no 99 38
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_0/SVM_FSM_PROC_va3h_o_2_cry_0_CC_1 -fixed no 108 38
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_0/SVM_FSM_PROC_vb3h_o_1_cry_0_CC_0 -fixed no 123 38
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_0/SVM_FSM_PROC_vb3h_o_1_cry_0_CC_1 -fixed no 132 38
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_0/SVM_FSM_PROC_vc3h_o_1_cry_0_CC_0 -fixed no 123 35
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_0/SVM_FSM_PROC_vc3h_o_1_cry_0_CC_1 -fixed no 132 35
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_0/s_cmp_ab_cry_0_CC_0 -fixed no 84 44
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_0/s_cmp_ab_cry_0_CC_1 -fixed no 96 44
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_0/s_cmp_bc_cry_0_CC_0 -fixed no 60 44
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_0/s_cmp_bc_cry_0_CC_1 -fixed no 72 44
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_0/s_cmp_ca_cry_0_CC_0 -fixed no 60 41
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_0/s_cmp_ca_cry_0_CC_1 -fixed no 72 41
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_0/un2_s_v3h_cry_0_CC_0 -fixed no 75 38
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_0/un2_s_v3h_cry_0_CC_1 -fixed no 84 38
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_2/vb_output_o_cry_0_CC_0 -fixed no 123 44
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_2/vb_output_o_cry_0_CC_1 -fixed no 132 44
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_2/vc_output_o_cry_0_CC_0 -fixed no 123 41
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_2/vc_output_o_cry_0_CC_1 -fixed no 132 41
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_3/un8_mul_a_to_mas_o_cry_0_CC_0 -fixed no 267 50
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_3/un8_mul_a_to_mas_o_cry_0_CC_1 -fixed no 276 50
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/FSM_CORDIC_ROT_PROC_s_theta_c_8_cry_0_0_cy_CC_0 -fixed no 192 59
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/FSM_CORDIC_ROT_PROC_s_theta_c_8_cry_0_0_cy_CC_1 -fixed no 204 59
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/FSM_CORDIC_ROT_PROC_s_xi_rot_7_cry_0_0_cy_CC_0 -fixed no 168 59
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/FSM_CORDIC_ROT_PROC_s_xi_rot_7_cry_0_0_cy_CC_1 -fixed no 180 59
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/FSM_CORDIC_ROT_PROC_s_yi_rot_6_cry_0_0_cy_CC_0 -fixed no 156 53
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/FSM_CORDIC_ROT_PROC_s_yi_rot_6_cry_0_0_cy_CC_1 -fixed no 168 53
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/FSM_CORDIC_ROT_PROC_un9_s_index_cry_0_CC_0 -fixed no 192 53
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/FSM_CORDIC_ROT_PROC_un9_s_index_cry_0_CC_1 -fixed no 204 53
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/m11_0_0_wmux_CC_0 -fixed no 204 65
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/m16_1_0_wmux_CC_0 -fixed no 210 65
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/OUTPUT_PROC_y_o_2_cry_0_CC_0 -fixed no 147 50
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/OUTPUT_PROC_y_o_2_cry_0_CC_1 -fixed no 156 50
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/s_theta_i_RNI0KP4\[17\]_CC_0 -fixed no 168 50
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_1/MSC_i_5/MSC_i_7/s_theta_i_RNI0KP4\[17\]_CC_1 -fixed no 180 50
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/PI_CONT_FSM_PROC_s_i_init_ds_1_cry_0_CC_0 -fixed no 123 32
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/PI_CONT_FSM_PROC_s_i_init_ds_1_cry_0_CC_1 -fixed no 132 32
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_error_cry_0_CC_0 -fixed no 195 29
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_error_cry_0_CC_1 -fixed no 204 29
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_piout_cry_0_0_CC_0 -fixed no 120 26
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_piout_cry_0_0_CC_1 -fixed no 132 26
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_11/s_piout_cry_0_0_CC_2 -fixed no 144 26
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_13/calib_done_i_RNIA0AN_CC_0 -fixed no 96 53
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_13/calib_done_i_RNIA0AN_CC_1 -fixed no 108 53
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_13/EN_SPEED_PI_PROC_un108_s_state_cry_0_CC_0 -fixed no 60 29
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_13/EN_SPEED_PI_PROC_un108_s_state_cry_0_CC_1 -fixed no 72 29
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_13/FSM_SEQ_CONTROLLER_PROC_un12_s_vq_i_abs_cry_0_CC_0 -fixed no 96 35
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_13/FSM_SEQ_CONTROLLER_PROC_un12_s_vq_i_abs_cry_0_CC_1 -fixed no 108 35
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_13/FSM_SEQ_CONTROLLER_PROC_un13_s_speed_ref_abs_cry_0_CC_0 -fixed no 60 32
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_13/FSM_SEQ_CONTROLLER_PROC_un13_s_speed_ref_abs_cry_0_CC_1 -fixed no 72 32
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_13/inf_abs0_s_0_1260_CC_0 -fixed no 84 32
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_13/inf_abs0_s_0_1260_CC_1 -fixed no 96 32
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_13/inf_abs1_s_0_1261_CC_0 -fixed no 144 35
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_13/inf_abs1_s_0_1261_CC_1 -fixed no 156 35
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_13/s_sensor_calib_count_RNIBC9D\[13\]_CC_0 -fixed no 72 53
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_13/s_sensor_calib_count_RNIBC9D\[13\]_CC_1 -fixed no 84 53
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_14/SPEED_IQ_PI_INIT_GEN_PROC_init_iqpi_o_3_s_0_209_CC_0 -fixed no 84 50
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_14/SPEED_IQ_PI_INIT_GEN_PROC_init_iqpi_o_3_s_0_209_CC_1 -fixed no 96 50
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_14/SPEED_IQ_PI_INIT_GEN_PROC_op_eq_init_iqpi_o16_RNIVJ1P_CC_0 -fixed no 72 59
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_14/SPEED_IQ_PI_INIT_GEN_PROC_op_eq_init_iqpi_o16_RNIVJ1P_CC_1 -fixed no 84 59
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_17/inf_abs0_s_0_219_CC_0 -fixed no 240 53
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_17/inf_abs0_s_0_219_CC_1 -fixed no 252 53
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_17/inf_abs1_s_0_218_CC_0 -fixed no 264 53
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_17/inf_abs1_s_0_218_CC_1 -fixed no 276 53
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_17/OVER_CURRENT_FAULT_DET_PROC_un1_fault_threshold_i_1_cry_0_CC_0 -fixed no 240 59
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_17/OVER_CURRENT_FAULT_DET_PROC_un1_fault_threshold_i_1_cry_0_CC_1 -fixed no 252 59
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_17/OVER_CURRENT_FAULT_DET_PROC_un1_fault_threshold_i_cry_0_CC_0 -fixed no 264 59
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_17/OVER_CURRENT_FAULT_DET_PROC_un1_fault_threshold_i_cry_0_CC_1 -fixed no 276 59
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_17/s_calib_cnt_cry_cy\[0\]_CC_0 -fixed no 228 71
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_17/s_calib_cnt_cry_cy\[0\]_CC_1 -fixed no 240 71
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_17/un1_s_mult0_in_1_cry_0_CC_0 -fixed no 255 77
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_17/un1_s_mult0_in_1_cry_0_CC_1 -fixed no 264 77
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_17/un2_s_adc_ch1_offset_cry_0_CC_0 -fixed no 264 74
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_17/un2_s_adc_ch1_offset_cry_0_CC_1 -fixed no 276 74
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_17/un2_s_adc_ch1_offset_cry_0_CC_2 -fixed no 288 74
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_17/un3_s_adc_ch0_offset_cry_0_CC_0 -fixed no 252 71
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_17/un3_s_adc_ch0_offset_cry_0_CC_1 -fixed no 264 71
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_17/un3_s_adc_ch0_offset_cry_0_CC_2 -fixed no 276 71
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/PI_CONT_FSM_PROC_s_i_init_ds_1_cry_0_0_CC_0 -fixed no 75 71
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/PI_CONT_FSM_PROC_s_i_init_ds_1_cry_0_0_CC_1 -fixed no 84 71
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/PI_CONT_FSM_PROC_s_mult1_input_5_0_0_wmux\[0\]_CC_0 -fixed no 150 77
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/PI_CONT_FSM_PROC_s_mult1_input_5_0_0_wmux\[10\]_CC_0 -fixed no 147 74
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/PI_CONT_FSM_PROC_s_mult1_input_5_0_0_wmux\[11\]_CC_0 -fixed no 144 74
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/PI_CONT_FSM_PROC_s_mult1_input_5_0_0_wmux\[12\]_CC_0 -fixed no 141 71
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/PI_CONT_FSM_PROC_s_mult1_input_5_0_0_wmux\[13\]_CC_0 -fixed no 147 71
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/PI_CONT_FSM_PROC_s_mult1_input_5_0_0_wmux\[14\]_CC_0 -fixed no 138 71
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/PI_CONT_FSM_PROC_s_mult1_input_5_0_0_wmux\[15\]_CC_0 -fixed no 135 71
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/PI_CONT_FSM_PROC_s_mult1_input_5_0_0_wmux\[16\]_CC_0 -fixed no 144 71
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/PI_CONT_FSM_PROC_s_mult1_input_5_0_0_wmux\[17\]_CC_0 -fixed no 132 71
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/PI_CONT_FSM_PROC_s_mult1_input_5_0_0_wmux\[1\]_CC_0 -fixed no 123 77
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/PI_CONT_FSM_PROC_s_mult1_input_5_0_0_wmux\[2\]_CC_0 -fixed no 147 77
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/PI_CONT_FSM_PROC_s_mult1_input_5_0_0_wmux\[3\]_CC_0 -fixed no 138 74
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/PI_CONT_FSM_PROC_s_mult1_input_5_0_0_wmux\[4\]_CC_0 -fixed no 123 74
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/PI_CONT_FSM_PROC_s_mult1_input_5_0_0_wmux\[5\]_CC_0 -fixed no 144 77
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/PI_CONT_FSM_PROC_s_mult1_input_5_0_0_wmux\[6\]_CC_0 -fixed no 135 74
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/PI_CONT_FSM_PROC_s_mult1_input_5_0_0_wmux\[7\]_CC_0 -fixed no 132 74
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/PI_CONT_FSM_PROC_s_mult1_input_5_0_0_wmux\[8\]_CC_0 -fixed no 120 74
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/PI_CONT_FSM_PROC_s_mult1_input_5_0_0_wmux\[9\]_CC_0 -fixed no 120 77
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/s_error_cry_0_0_CC_0 -fixed no 231 44
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/s_error_cry_0_0_CC_1 -fixed no 240 44
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/s_inew_RNI52LG\[16\]_CC_0 -fixed no 84 74
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/s_inew_RNI52LG\[16\]_CC_1 -fixed no 96 74
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_19/MSC_i_20/s_inew_RNI52LG\[16\]_CC_2 -fixed no 108 74
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/ANGLE_COUNT_PROC_s_angle_count_7_cry_0_0_cy_CC_0 -fixed no 288 17
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/ANGLE_COUNT_PROC_s_angle_count_7_cry_0_0_cy_CC_1 -fixed no 300 17
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/ANGLE_COUNT_PROC_un13_s_angle_count_incr_cry_0_CC_0 -fixed no 255 17
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/ANGLE_COUNT_PROC_un13_s_angle_count_incr_cry_0_CC_1 -fixed no 264 17
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/FILTER_FSM_PROC_s_filter_incr_1_cry_0_CC_0 -fixed no 48 86
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/FILTER_FSM_PROC_s_filter_incr_1_cry_0_CC_1 -fixed no 60 86
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/FILTER_FSM_PROC_s_filter_incr_1_cry_0_CC_2 -fixed no 72 86
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/m12_0_03_1_0_wmux_CC_0 -fixed no 36 89
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/un2_s_out_scale_cry_0_CC_0 -fixed no 48 83
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/un2_s_out_scale_cry_0_CC_1 -fixed no 60 83
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/MSC_i_24/un2_s_out_scale_cry_0_CC_2 -fixed no 72 83
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/speed_count_cry_cy\[0\]_CC_0 -fixed no 156 83
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/speed_count_cry_cy\[0\]_CC_1 -fixed no 168 83
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/s_line_count_lcry_cy_CC_0 -fixed no 192 35
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/s_line_count_lcry_cy_CC_1 -fixed no 204 35
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/s_omega_fil_inp_3_cry_0_cy_CC_0 -fixed no 144 86
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/s_omega_fil_inp_3_cry_0_cy_CC_1 -fixed no 156 86
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/un3_s_angle_out_f_cry_0_CC_0 -fixed no 291 35
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/un3_s_angle_out_f_cry_0_CC_1 -fixed no 300 35
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/WAIT_PERIOD_PROC_un8_sensor_reset_i_cry_0_CC_0 -fixed no 36 53
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/WAIT_PERIOD_PROC_un8_sensor_reset_i_cry_0_CC_1 -fixed no 48 53
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/WAIT_PERIOD_PROC_un8_sensor_reset_i_cry_11_RNI8ETU_0_CC_0 -fixed no 60 50
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/WAIT_PERIOD_PROC_un8_sensor_reset_i_cry_11_RNI8ETU_0_CC_1 -fixed no 72 50
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/WAIT_PERIOD_PROC_un8_sensor_reset_i_cry_11_RNI8ETU_CC_0 -fixed no 36 50
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_23/WAIT_PERIOD_PROC_un8_sensor_reset_i_cry_11_RNI8ETU_CC_1 -fixed no 48 50
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_29/PWM_MIDMATCH_GEN_PROC_op_eq_un6_en_pwm_i_a_4_cry_0_CC_0 -fixed no 243 26
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_29/PWM_MIDMATCH_GEN_PROC_op_eq_un6_en_pwm_i_a_4_cry_0_CC_1 -fixed no 252 26
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_29/PWM_MIDMATCH_GEN_PROC_op_eq_un6_en_pwm_i_a_4_cry_1_RNID70H_CC_0 -fixed no 252 29
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_29/PWM_MIDMATCH_GEN_PROC_un14_en_pwm_i_cry_0_CC_0 -fixed no 252 20
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_29/PWM_MIDMATCH_GEN_PROC_un14_en_pwm_i_cry_0_CC_1 -fixed no 264 20
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_29/PWM_OUTPUT_GEN_PROC_pwm_ah_o2_cry_0_CC_0 -fixed no 228 29
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_29/PWM_OUTPUT_GEN_PROC_pwm_ah_o2_cry_0_CC_1 -fixed no 240 29
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_29/PWM_OUTPUT_GEN_PROC_pwm_bh_o2_cry_0_CC_0 -fixed no 228 38
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_29/PWM_OUTPUT_GEN_PROC_pwm_bh_o2_cry_0_CC_1 -fixed no 240 38
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_29/PWM_OUTPUT_GEN_PROC_pwm_ch_o2_cry_0_CC_0 -fixed no 228 35
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_29/PWM_OUTPUT_GEN_PROC_pwm_ch_o2_cry_0_CC_1 -fixed no 240 35
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_29/PWM_OUTPUT_GEN_PROC_va_i_cry_0_CC_0 -fixed no 264 29
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_29/PWM_OUTPUT_GEN_PROC_va_i_cry_0_CC_1 -fixed no 276 29
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_29/PWM_OUTPUT_GEN_PROC_vb_i_cry_0_CC_0 -fixed no 228 41
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_29/PWM_OUTPUT_GEN_PROC_vb_i_cry_0_CC_1 -fixed no 240 41
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_29/PWM_OUTPUT_GEN_PROC_vc_i_cry_0_CC_0 -fixed no 252 35
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_29/PWM_OUTPUT_GEN_PROC_vc_i_cry_0_CC_1 -fixed no 264 35
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_29/s_delay_counter_s_20_CC_0 -fixed no 288 20
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_29/s_delay_counter_s_20_CC_1 -fixed no 300 20
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_29/s_pwm_counter_lcry_cy_CC_0 -fixed no 252 32
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_29/s_pwm_counter_lcry_cy_CC_1 -fixed no 264 32
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_29/un1_dead_time_i_cry_0_CC_0 -fixed no 228 32
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_29/un1_dead_time_i_cry_0_CC_1 -fixed no 240 32
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_9/FSM_RATE_LIM_PROC_op_minus_un1_s_set_ref_cry_0_CC_0 -fixed no 48 20
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_9/FSM_RATE_LIM_PROC_op_minus_un1_s_set_ref_cry_0_CC_1 -fixed no 60 20
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_9/FSM_RATE_LIM_PROC_s_ramp_out15_cry_0_CC_0 -fixed no 51 17
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_9/FSM_RATE_LIM_PROC_s_ramp_out15_cry_0_CC_1 -fixed no 60 17
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_9/FSM_RATE_LIM_PROC_un1_s_count_cry_0_CC_0 -fixed no 36 38
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_9/FSM_RATE_LIM_PROC_un1_s_count_cry_0_CC_1 -fixed no 48 38
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_9/FSM_RATE_LIM_PROC_un1_s_set_ref_cry_0_CC_0 -fixed no 36 14
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_9/FSM_RATE_LIM_PROC_un1_s_set_ref_cry_0_CC_1 -fixed no 48 14
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_9/reset_rl_i_RNIIU5P_CC_0 -fixed no 36 32
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_9/reset_rl_i_RNIIU5P_CC_1 -fixed no 48 32
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_9/s_rl_in_cry_0_cy_CC_0 -fixed no 48 26
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_9/s_rl_in_cry_0_cy_CC_1 -fixed no 60 26
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_9/un1_slew_count_i_cry_0_CC_0 -fixed no 36 41
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_9/un1_slew_count_i_cry_0_CC_1 -fixed no 48 41
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_9/un1_s_ramp_out15_RNIP8EP_CC_0 -fixed no 72 20
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_9/un1_s_ramp_out15_RNIP8EP_CC_1 -fixed no 84 20
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_9/un2_s_rate_count_minus_cry_0_CC_0 -fixed no 60 14
set_location BLDC_Encoder_Axis_0/MSC_i_9/un2_s_rate_count_minus_cry_0_CC_1 -fixed no 72 14
