
fsm_encoding {2019741971} onehot

fsm_state_encoding {2019741971} idle {000001}

fsm_state_encoding {2019741971} channel_check {000010}

fsm_state_encoding {2019741971} start_spi {000100}

fsm_state_encoding {2019741971} wait_for_spi {001000}

fsm_state_encoding {2019741971} last_iter_1 {010000}

fsm_state_encoding {2019741971} last_iter_2 {100000}

fsm_registers {2019741971} {state[0]}  {state[1]}  {state[2]}  {state[3]}  {state[4]}  {state[5]} 

fsm_encoding {2224222422} sequential

fsm_state_encoding {2224222422} idle {00}

fsm_state_encoding {2224222422} scale_ch0 {01}

fsm_state_encoding {2224222422} scale_ch1 {10}

fsm_state_encoding {2224222422} output {11}

fsm_registers {2224222422} {s_state[1]}  {s_state[0]} 

fsm_encoding {111635216353} sequential

fsm_state_encoding {111635216353} idle {00}

fsm_state_encoding {111635216353} scale_x {01}

fsm_state_encoding {111635216353} scale_y {10}

fsm_registers {111635216353} {s_state[1]}  {s_state[0]} 

fsm_encoding {1220182014} sequential

fsm_state_encoding {1220182014} idle {00}

fsm_state_encoding {1220182014} theta_cal {01}

fsm_state_encoding {1220182014} output {10}

fsm_registers {1220182014} {s_state[1]}  {s_state[0]} 

fsm_encoding {1322082205} onehot

fsm_state_encoding {1322082205} idle {00001}

fsm_state_encoding {1322082205} p_out {00010}

fsm_state_encoding {1322082205} i_out {00100}

fsm_state_encoding {1322082205} limit {01000}

fsm_state_encoding {1322082205} output {10000}

fsm_registers {1322082205} {s_state[0]}  {s_state[1]}  {s_state[2]}  {s_state[3]}  {s_state[4]} 

fsm_encoding {1515921596} onehot

fsm_state_encoding {1515921596} idle {00001}

fsm_state_encoding {1515921596} va_count {00010}

fsm_state_encoding {1515921596} vb_count {00100}

fsm_state_encoding {1515921596} vc_count {01000}

fsm_state_encoding {1515921596} output {10000}

fsm_registers {1515921596} {s_state[0]}  {s_state[1]}  {s_state[2]}  {s_state[3]}  {s_state[4]} 

fsm_encoding {16146121467} sequential

fsm_state_encoding {16146121467} idle {00}

fsm_state_encoding {16146121467} ramp_count {01}

fsm_state_encoding {16146121467} ramp_done {10}

fsm_registers {16146121467} {s_ramp_present_state[1]}  {s_ramp_present_state[0]} 

fsm_encoding {1729122918} onehot

fsm_state_encoding {1729122918} idle {000000001}

fsm_state_encoding {1729122918} offset_calc {000000010}

fsm_state_encoding {1729122918} sensor_calib {000000100}

fsm_state_encoding {1729122918} vbyf {000001000}

fsm_state_encoding {1729122918} cbyf {000010000}

fsm_state_encoding {1729122918} closed_loop {000100000}

fsm_state_encoding {1729122918} stopping {001000000}

fsm_state_encoding {1729122918} auto_restart {010000000}

fsm_state_encoding {1729122918} fault {100000000}

fsm_registers {1729122918} {s_state[0]}  {s_state[1]}  {s_state[2]}  {s_state[3]}  {s_state[4]}  {s_state[5]}  {s_state[6]}  {s_state[7]}  {s_state[8]} 

fsm_encoding {181008810089} onehot

fsm_state_encoding {181008810089} idle {00001}

fsm_state_encoding {181008810089} p_out {00010}

fsm_state_encoding {181008810089} i_out {00100}

fsm_state_encoding {181008810089} limit {01000}

fsm_state_encoding {181008810089} output {10000}

fsm_registers {181008810089} {s_state[0]}  {s_state[1]}  {s_state[2]}  {s_state[3]}  {s_state[4]} 

fsm_encoding {19126812610} sequential

fsm_state_encoding {19126812610} idle {00}

fsm_state_encoding {19126812610} compare {01}

fsm_state_encoding {19126812610} output {10}

fsm_registers {19126812610} {s_state[1]}  {s_state[0]} 
