<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no" ?><Component xmlns="http://actel.com/sweng/afi"><name>MC_System_top</name><vendor/><library/><version/><fileSets/><hwModel><views/></hwModel><vendorExtension><componentID name="MC_System_top::work"/></vendorExtension><vendorExtension><state value="GENERATED"/></vendorExtension><vendorExtension><coreDefFile path="../component/work/MC_System_top/MC_System_top.cxf"/></vendorExtension><vendorExtension><dependentComponent name="MC_System::work" newLibrary="" state="GOOD"><instance name="MC_System_0"/></dependentComponent></vendorExtension><busInterfaces><busInterface><name>USB_ULPI_PADS</name><busType library="Internal" name="Group" vendor="Actel" version=""/><slave/><vendorExtensions><used>true</used></vendorExtensions><signalMap><signal><componentSignalName>USB_ULPI_DIR</componentSignalName><busSignalName>USB_ULPI_DIR</busSignalName></signal><signal><componentSignalName>USB_ULPI_NXT</componentSignalName><busSignalName>USB_ULPI_NXT</busSignalName></signal><signal><componentSignalName>USB_ULPI_STP</componentSignalName><busSignalName>USB_ULPI_STP</busSignalName></signal><signal><componentSignalName>USB_ULPI_DATA</componentSignalName><busSignalName>USB_ULPI_DATA</busSignalName></signal><signal><componentSignalName>USB_ULPI_XCLK</componentSignalName><busSignalName>USB_ULPI_XCLK</busSignalName></signal></signalMap></busInterface></busInterfaces><model><signals><signal><name>GPIO_0_M2F</name><direction>out</direction><export>false</export><vendorExtensions><pad>false</pad><used>true</used></vendorExtensions></signal><signal><name>A0_PWM_UL_O</name><direction>out</direction><export>false</export><vendorExtensions><pad>false</pad><used>true</used></vendorExtensions></signal><signal><name>A0_PWM_UH_O</name><direction>out</direction><export>false</export><vendorExtensions><pad>false</pad><used>true</used></vendorExtensions></signal><signal><name>A0_PWM_WH_O</name><direction>out</direction><export>false</export><vendorExtensions><pad>false</pad><used>true</used></vendorExtensions></signal><signal><name>A0_PWM_WL_O</name><direction>out</direction><export>false</export><vendorExtensions><pad>false</pad><used>true</used></vendorExtensions></signal><signal><name>A0_ADC_SCK_O</name><direction>out</direction><export>false</export><vendorExtensions><pad>false</pad><used>true</used></vendorExtensions></signal><signal><name>A0_PWM_VL_O</name><direction>out</direction><export>false</export><vendorExtensions><pad>false</pad><used>true</used></vendorExtensions></signal><signal><name>A0_PWM_VH_O</name><direction>out</direction><export>false</export><vendorExtensions><pad>false</pad><used>true</used></vendorExtensions></signal><signal><name>A0_ADC_SDI_I</name><direction>in</direction><export>false</export><vendorExtensions><pad>false</pad><used>true</used></vendorExtensions></signal><signal><name>A0_ADC_CS_O</name><direction>out</direction><export>false</export><vendorExtensions><pad>false</pad><used>true</used></vendorExtensions></signal><signal><name>A0_ADC_SDO_O</name><direction>out</direction><export>false</export><vendorExtensions><pad>false</pad><used>true</used></vendorExtensions></signal><signal><name>A0_RUNNING_LED</name><direction>out</direction><export>false</export><vendorExtensions><pad>false</pad><used>true</used></vendorExtensions></signal><signal><name>USB_ULPI_DIR</name><direction>in</direction><export>true</export><vendorExtensions><pad>true</pad><padMacro/><padMacroPin/><used>true</used></vendorExtensions></signal><signal><name>USB_ULPI_NXT</name><direction>in</direction><export>true</export><vendorExtensions><pad>true</pad><padMacro/><padMacroPin/><used>true</used></vendorExtensions></signal><signal><name>USB_ULPI_STP</name><direction>out</direction><export>true</export><vendorExtensions><pad>true</pad><padMacro/><padMacroPin/><used>true</used></vendorExtensions></signal><signal><name>USB_ULPI_XCLK</name><direction>in</direction><export>true</export><vendorExtensions><pad>true</pad><padMacro/><padMacroPin/><used>true</used></vendorExtensions></signal><signal><name>DEVRST_N</name><direction>in</direction><export>true</export><vendorExtensions><pad>true</pad><padMacro>SYSRESET</padMacro><padMacroPin>DEVRST_N</padMacroPin><used>true</used></vendorExtensions></signal><signal><name>HC_i</name><direction>in</direction><export>false</export><vendorExtensions><pad>false</pad><used>true</used></vendorExtensions></signal><signal><name>HB_i</name><direction>in</direction><export>false</export><vendorExtensions><pad>false</pad><used>true</used></vendorExtensions></signal><signal><name>HA_i</name><direction>in</direction><export>false</export><vendorExtensions><pad>false</pad><used>true</used></vendorExtensions></signal><signal><name>USB_ULPI_DATA</name><direction>inout</direction><left>7</left><right>0</right><export>true</export><vendorExtensions><pad>true</pad><padMacro/><padMacroPin/><used>true</used></vendorExtensions></signal></signals></model></Component>