F:\Microsemi\Libero_v9.1\Synopsys\synplify_E201009A-1\bin\m_proasic.exe  -prodtype synplify_pro -encrypt  -pro  -part A2F200M3F  -package FBGA484  -grade STD   -globalthreshold 50 -maxfan 24 -opcond COMWC     -report_path 0       -top_level_module  SmartFusion_UART  -mp 1 -prjfile  C:\SF_UART_HW_flow_LiberoIAR_tut_DF\EVAL_KIT\UART_Libero_IAR\SmartFusion_UART\synthesis\scratchproject.prs  -implementation synthesis -licensetype  synplifypro_actel  -oedif C:\SF_UART_HW_flow_LiberoIAR_tut_DF\EVAL_KIT\UART_Libero_IAR\SmartFusion_UART\synthesis\SmartFusion_UART.edn  -freq 100.000  C:\SF_UART_HW_flow_LiberoIAR_tut_DF\EVAL_KIT\UART_Libero_IAR\SmartFusion_UART\synthesis\SmartFusion_UART.srs  -sap  C:\SF_UART_HW_flow_LiberoIAR_tut_DF\EVAL_KIT\UART_Libero_IAR\SmartFusion_UART\synthesis\SmartFusion_UART.sap  -otap  C:\SF_UART_HW_flow_LiberoIAR_tut_DF\EVAL_KIT\UART_Libero_IAR\SmartFusion_UART\synthesis\SmartFusion_UART.tap  -omap  C:\SF_UART_HW_flow_LiberoIAR_tut_DF\EVAL_KIT\UART_Libero_IAR\SmartFusion_UART\synthesis\SmartFusion_UART.map  -devicelib  F:\Microsemi\Libero_v9.1\Synopsys\synplify_E201009A-1\lib\proasic\smartfusion.v  -sap  C:\SF_UART_HW_flow_LiberoIAR_tut_DF\EVAL_KIT\UART_Libero_IAR\SmartFusion_UART\synthesis\SmartFusion_UART.sap  -ologparam  C:\SF_UART_HW_flow_LiberoIAR_tut_DF\EVAL_KIT\UART_Libero_IAR\SmartFusion_UART\synthesis\syntmp\SmartFusion_UART.plg  -osyn  C:\SF_UART_HW_flow_LiberoIAR_tut_DF\EVAL_KIT\UART_Libero_IAR\SmartFusion_UART\synthesis\SmartFusion_UART.srm  -prjdir C:\SF_UART_HW_flow_LiberoIAR_tut_DF\EVAL_KIT\UART_Libero_IAR\SmartFusion_UART\synthesis\  -loga "C:\SF_UART_HW_flow_LiberoIAR_tut_DF\EVAL_KIT\UART_Libero_IAR\SmartFusion_UART\synthesis\SmartFusion_UART.srr"
rc:1 success:1
C:\SF_UART_HW_flow_LiberoIAR_tut_DF\EVAL_KIT\UART_Libero_IAR\SmartFusion_UART\synthesis\scratchproject.prs|o|1322122480
C:\SF_UART_HW_flow_LiberoIAR_tut_DF\EVAL_KIT\UART_Libero_IAR\SmartFusion_UART\synthesis\SmartFusion_UART.srs|i|1324292308
C:\SF_UART_HW_flow_LiberoIAR_tut_DF\EVAL_KIT\UART_Libero_IAR\SmartFusion_UART\synthesis\SmartFusion_UART.sap|o|0
C:\SF_UART_HW_flow_LiberoIAR_tut_DF\EVAL_KIT\UART_Libero_IAR\SmartFusion_UART\synthesis\SmartFusion_UART.tap|o|0
C:\SF_UART_HW_flow_LiberoIAR_tut_DF\EVAL_KIT\UART_Libero_IAR\SmartFusion_UART\synthesis\SmartFusion_UART.map|o|1322122482
F:\Microsemi\Libero_v9.1\Synopsys\synplify_E201009A-1\lib\proasic\smartfusion.v|i|1286428904
C:\SF_UART_HW_flow_LiberoIAR_tut_DF\EVAL_KIT\UART_Libero_IAR\SmartFusion_UART\synthesis\SmartFusion_UART.sap|o|0
C:\SF_UART_HW_flow_LiberoIAR_tut_DF\EVAL_KIT\UART_Libero_IAR\SmartFusion_UART\synthesis\syntmp\SmartFusion_UART.plg|o|1322122482
C:\SF_UART_HW_flow_LiberoIAR_tut_DF\EVAL_KIT\UART_Libero_IAR\SmartFusion_UART\synthesis\SmartFusion_UART.srm|o|1322122482
F:\Microsemi\Libero_v9.1\Synopsys\synplify_E201009A-1\bin\m_proasic.exe|i|1286428882
