@W: MO111 :"c:\sf_uart_liberosc_df\eval_kit\uart_libero_sc\smartfusion_uart\component\work\smartfusion_uart_mss\mss_ccc_0\smartfusion_uart_mss_tmp_mss_ccc_0_mss_ccc.v":64:7:64:18|Tristate driver LPXIN_CLKOUT on net LPXIN_CLKOUT has its enable tied to GND (module SmartFusion_UART_MSS_tmp_MSS_CCC_0_MSS_CCC) 
@W: MO111 :"c:\sf_uart_liberosc_df\eval_kit\uart_libero_sc\smartfusion_uart\component\work\smartfusion_uart_mss\mss_ccc_0\smartfusion_uart_mss_tmp_mss_ccc_0_mss_ccc.v":63:7:63:20|Tristate driver MAINXIN_CLKOUT on net MAINXIN_CLKOUT has its enable tied to GND (module SmartFusion_UART_MSS_tmp_MSS_CCC_0_MSS_CCC) 
@W: MO111 :"c:\sf_uart_liberosc_df\eval_kit\uart_libero_sc\smartfusion_uart\component\work\smartfusion_uart_mss\mss_ccc_0\smartfusion_uart_mss_tmp_mss_ccc_0_mss_ccc.v":62:7:62:18|Tristate driver RCOSC_CLKOUT on net RCOSC_CLKOUT has its enable tied to GND (module SmartFusion_UART_MSS_tmp_MSS_CCC_0_MSS_CCC) 
