C:\Microsemi\Libero_v10.1\Synopsys\synplify_F201203MSP1\bin\m_proasic.exe  -prodtype synplify_pro -encrypt  -pro  -rundir  C:\SF_UART_SW_flow_DF\DEV_KIT\SC_standalone\polled_UART\UART\synthesis  -part A2F500M3G  -package FBGA484  -grade -1   -globalthreshold 50 -maxfan 24 -opcond COMWC     -report_path 0       -summaryfile C:\SF_UART_SW_flow_DF\DEV_KIT\SC_standalone\polled_UART\UART\synthesis\synlog\report\UART_MSS_premap.xml -top_level_module  UART_MSS  -oedif  C:\SF_UART_SW_flow_DF\DEV_KIT\SC_standalone\polled_UART\UART\synthesis\UART_MSS.edn  -conchk_prepass  C:\SF_UART_SW_flow_DF\DEV_KIT\SC_standalone\polled_UART\UART\synthesis\UART_MSS_cck_prepass.rpt  -freq 100.000  C:\SF_UART_SW_flow_DF\DEV_KIT\SC_standalone\polled_UART\UART\synthesis\synwork\UART_MSS_compiler.srs  -flow prepass  -gcc_prepass  -osrd  C:\SF_UART_SW_flow_DF\DEV_KIT\SC_standalone\polled_UART\UART\synthesis\synwork\UART_MSS_premap.srd  -qsap  C:\SF_UART_SW_flow_DF\DEV_KIT\SC_standalone\polled_UART\UART\synthesis\UART_MSS.sap  -devicelib  C:\Microsemi\Libero_v10.1\Synopsys\synplify_F201203MSP1\lib\proasic\smartfusion.v  -ologparam  C:\SF_UART_SW_flow_DF\DEV_KIT\SC_standalone\polled_UART\UART\synthesis\syntmp\UART_MSS.plg  -osyn  C:\SF_UART_SW_flow_DF\DEV_KIT\SC_standalone\polled_UART\UART\synthesis\synwork\UART_MSS_premap.srd  -prjdir  C:\SF_UART_SW_flow_DF\DEV_KIT\SC_standalone\polled_UART\UART\synthesis\  -prjname  UART_MSS_syn  -log  C:\SF_UART_SW_flow_DF\DEV_KIT\SC_standalone\polled_UART\UART\synthesis\synlog\UART_MSS_premap.srr 
rc:0 success:1
C:\SF_UART_SW_flow_DF\DEV_KIT\SC_standalone\polled_UART\UART\synthesis\UART_MSS.edn|o|1335955712|88054
C:\SF_UART_SW_flow_DF\DEV_KIT\SC_standalone\polled_UART\UART\synthesis\UART_MSS_cck_prepass.rpt|o|0|0
C:\SF_UART_SW_flow_DF\DEV_KIT\SC_standalone\polled_UART\UART\synthesis\synwork\UART_MSS_compiler.srs|i|1352980812|30509
C:\SF_UART_SW_flow_DF\DEV_KIT\SC_standalone\polled_UART\UART\synthesis\synwork\UART_MSS_premap.srd|o|1352980815|10432
C:\SF_UART_SW_flow_DF\DEV_KIT\SC_standalone\polled_UART\UART\synthesis\UART_MSS.sap|o|1352980815|86
C:\Microsemi\Libero_v10.1\Synopsys\synplify_F201203MSP1\lib\proasic\smartfusion.v|i|1339996216|72817
C:\SF_UART_SW_flow_DF\DEV_KIT\SC_standalone\polled_UART\UART\synthesis\syntmp\UART_MSS.plg|o|1352980814|0
C:\SF_UART_SW_flow_DF\DEV_KIT\SC_standalone\polled_UART\UART\synthesis\synwork\UART_MSS_premap.srd|o|1352980815|10432
C:\SF_UART_SW_flow_DF\DEV_KIT\SC_standalone\polled_UART\UART\synthesis\synlog\UART_MSS_premap.srr|o|1352980815|1924
C:\Microsemi\Libero_v10.1\Synopsys\synplify_F201203MSP1\bin\m_proasic.exe|i|1340167048|13099520
C:\Microsemi\Libero_v10.1\Synopsys\synplify_F201203MSP1\bin64\m_proasic.exe|i|1340167062|15745024
