set_min_delay -24 -from [ get_pins {*/INST_MSS_*_IP:CLK_CONFIG_APB} ]
set_min_delay 0 -from [ get_pins {*/INST_MSS_*_IP:CLK_CONFIG_APB} ] \
  -through [ get_pins {*/INST_MSS_*_IP:PER2_FABRIC_PENABLE */INST_MSS_*_IP:PER2_FABRIC_PSEL} ] \
  -to [ get_pins {*/FIC_2_APB_M_PREADY:EN */state[0]:D} ]

# FIC_2 APB clock (4 times the period of HPMS clock)
create_clock  -name { FIC2_APB_CLK } -period 48.000 -waveform { 0.000 24.000 } \
{MDDR_TA_0/MDDR_TA_HPMS_0/MSS_ADLIB_INST/INST_MSS_010_IP:CLK_CONFIG_APB}

set_false_path -from [get_pins { */INIT_DONE* }]
set_false_path -from [get_pins { */soft_reset_reg* }]

