onerror {resume}
quietly WaveActivateNextPane {} 0
add wave -noupdate /testbench/SYSCLK
add wave -noupdate /testbench/NSYSRESET
add wave -noupdate -radix hexadecimal -childformat {{{/testbench/PCIe_Demo_0/CoreGPIO_0/GPIO_OUT[7]} -radix hexadecimal} 
{{/testbench/PCIe_Demo_0/CoreGPIO_0/GPIO_OUT[6]} -radix hexadecimal} {{/testbench/PCIe_Demo_0/CoreGPIO_0/GPIO_OUT[5]} -radix hexadecimal} 
{{/testbench/PCIe_Demo_0/CoreGPIO_0/GPIO_OUT[4]} -radix hexadecimal} {{/testbench/PCIe_Demo_0/CoreGPIO_0/GPIO_OUT[3]} -radix hexadecimal} 
{{/testbench/PCIe_Demo_0/CoreGPIO_0/GPIO_OUT[2]} -radix hexadecimal} {{/testbench/PCIe_Demo_0/CoreGPIO_0/GPIO_OUT[1]} -radix hexadecimal} 
{{/testbench/PCIe_Demo_0/CoreGPIO_0/GPIO_OUT[0]} -radix hexadecimal}} -expand -subitemconfig {{/testbench/PCIe_Demo_0/CoreGPIO_0/GPIO_OUT[7]}
 {-height 15 -radix hexadecimal} {/testbench/PCIe_Demo_0/CoreGPIO_0/GPIO_OUT[6]} {-height 15 -radix hexadecimal} {/testbench/PCIe_Demo_0/CoreGPIO_0/GPIO_OUT[5]}
 {-height 15 -radix hexadecimal} {/testbench/PCIe_Demo_0/CoreGPIO_0/GPIO_OUT[4]} {-height 15 -radix hexadecimal} {/testbench/PCIe_Demo_0/CoreGPIO_0/GPIO_OUT[3]} 
{-height 15 -radix hexadecimal} {/testbench/PCIe_Demo_0/CoreGPIO_0/GPIO_OUT[2]} {-height 15 -radix hexadecimal} {/testbench/PCIe_Demo_0/CoreGPIO_0/GPIO_OUT[1]} 
{-height 15 -radix hexadecimal} {/testbench/PCIe_Demo_0/CoreGPIO_0/GPIO_OUT[0]} {-height 15 -radix hexadecimal}} /testbench/PCIe_Demo_0/CoreGPIO_0/GPIO_OUT
TreeUpdate [SetDefaultTree]
WaveRestoreCursors {{Cursor 1} {276278582505 fs} 0}
quietly wave cursor active 1
configure wave -namecolwidth 316
configure wave -valuecolwidth 40
configure wave -justifyvalue left
configure wave -signalnamewidth 0
configure wave -snapdistance 10
configure wave -datasetprefix 0
configure wave -rowmargin 4
configure wave -childrowmargin 2
configure wave -gridoffset 0
configure wave -gridperiod 1
configure wave -griddelta 40
configure wave -timeline 0
configure wave -timelineunits ps
update
WaveRestoreZoom {275152004390 fs} {278398948158 fs}
