@W: CL240 :"F:\Microsemi_prj\IGL2_Standby_tutorial\Libero_project\IGL2_Standby\component\work\IGL2_Standby\OSC_0\IGL2_Standby_OSC_0_OSC.vhd":14:10:14:23|RCOSC_1MHZ_O2F is not assigned a value (floating) -- simulation mismatch possible. 
@W: CL240 :"F:\Microsemi_prj\IGL2_Standby_tutorial\Libero_project\IGL2_Standby\component\work\IGL2_Standby\OSC_0\IGL2_Standby_OSC_0_OSC.vhd":13:10:13:23|RCOSC_1MHZ_CCC is not assigned a value (floating) -- simulation mismatch possible. 
@W: CL240 :"F:\Microsemi_prj\IGL2_Standby_tutorial\Libero_project\IGL2_Standby\component\work\IGL2_Standby\OSC_0\IGL2_Standby_OSC_0_OSC.vhd":12:10:12:27|RCOSC_25_50MHZ_O2F is not assigned a value (floating) -- simulation mismatch possible. 
@W: CL240 :"F:\Microsemi_prj\IGL2_Standby_tutorial\Libero_project\IGL2_Standby\component\work\IGL2_Standby\OSC_0\IGL2_Standby_OSC_0_OSC.vhd":11:10:11:27|RCOSC_25_50MHZ_CCC is not assigned a value (floating) -- simulation mismatch possible. 
@W: CD280 :"F:\Microsemi_prj\IGL2_Standby_tutorial\Libero_project\IGL2_Standby\hdl\DFN1C0_18.vhd":36:10:36:15|Unbound component DFN1C0 mapped to black box

