CKID0001:@|S:MDDR_TA_0.CCC_0.GL2_INST@|E:CMD_Decode_0.r_xfer_size_1[5]@|F:@syn_sample_clock_path==CKID0001@|M:ClockId0001 
CKID0002:@|S:MDDR_TA_0.CCC_0.GL0_INST@|E:MDDR_TA_0.MDDR_TA_MSS_0.MSS_ADLIB_INST@|F:@syn_sample_clock_path==CKID0002@|M:ClockId0002 
CKID0003:@|S:MDDR_TA_0.FABOSC_0.I_RCOSC_25_50MHZ_FAB_CLKINT@|E:MDDR_TA_0.CORERESETP_0.count_ddr[13]@|F:@syn_sample_clock_path==CKID0003@|M:ClockId0003 
CKID0004:@|S:MDDR_TA_0.MDDR_TA_MSS_0.FIC_2_APB_M_PCLK_keep@|E:MDDR_TA_0.MDDR_TA_MSS_0.MSS_ADLIB_INST@|F:@syn_sample_clock_path1==CKID0004@|M:ClockId0004 
