"PUF_Top_0/CCC_0/GL0",10,"PUF_Top_0/CCC_0/CCC_INST/INST_CCC_IP:GL0","PUF_Top_0/CCC_0/CCC_INST/INST_CCC_IP:GL0"
"PUF_Top_0/FABOSC_0/I_RCOSC_25_50MHZ/CLKOUT",20,"PUF_Top_0/FABOSC_0/I_RCOSC_25_50MHZ:CLKOUT","PUF_Top_0/FABOSC_0/I_RCOSC_25_50MHZ:CLKOUT"
