C:\Microsemi\Libero_SoC_v11.7\Synplify\bin64\m_generic.exe  -mp  1  -prjfile  E:\update\m2s_ac436_liberov11p6_df\SF2_Devicecertificate_AN\synthesis\scratchproject.prs  -implementation  synthesis  -prodtype  synplify_pro   -encrypt  -pro  -rundir  E:\update\m2s_ac436_liberov11p6_df\SF2_Devicecertificate_AN\synthesis   -part M2S090TS  -package FBGA484  -grade -1    -maxfan 10000 -clock_globalthreshold 2 -async_globalthreshold 12 -globalthreshold 5000 -low_power_ram_decomp 0 -opcond COMTC -report_path 0 -RWCheckOnRam 0 -summaryfile E:\update\m2s_ac436_liberov11p6_df\SF2_Devicecertificate_AN\synthesis\synlog\report\DeviceCertificate_top_premap.xml  -top_level_module  DeviceCertificate_top  -oedif  E:\update\m2s_ac436_liberov11p6_df\SF2_Devicecertificate_AN\synthesis\DeviceCertificate_top.edn  -conchk_prepass  E:\update\m2s_ac436_liberov11p6_df\SF2_Devicecertificate_AN\synthesis\DeviceCertificate_top_cck_prepass.rpt   -freq 100.000   E:\update\m2s_ac436_liberov11p6_df\SF2_Devicecertificate_AN\synthesis\synwork\DeviceCertificate_top_mult.srs  -flow prepass  -gcc_prepass  -osrd  E:\update\m2s_ac436_liberov11p6_df\SF2_Devicecertificate_AN\synthesis\synwork\DeviceCertificate_top_prem.srd  -qsap  E:\update\m2s_ac436_liberov11p6_df\SF2_Devicecertificate_AN\synthesis\DeviceCertificate_top.sap  -devicelib  C:\Microsemi\Libero_SoC_v11.7\Synplify\lib\generic\smartfusion2.v  -ologparam  E:\update\m2s_ac436_liberov11p6_df\SF2_Devicecertificate_AN\synthesis\syntmp\DeviceCertificate_top.plg  -osyn  E:\update\m2s_ac436_liberov11p6_df\SF2_Devicecertificate_AN\synthesis\synwork\DeviceCertificate_top_prem.srd  -prjdir  E:\update\m2s_ac436_liberov11p6_df\SF2_Devicecertificate_AN\synthesis\  -prjname  DeviceCertificate_top_syn  -log  E:\update\m2s_ac436_liberov11p6_df\SF2_Devicecertificate_AN\synthesis\synlog\DeviceCertificate_top_premap.srr 
rc:1 success:1
E:\update\m2s_ac436_liberov11p6_df\SF2_Devicecertificate_AN\synthesis\scratchproject.prs|o|1457696674|3045
E:\update\m2s_ac436_liberov11p6_df\SF2_Devicecertificate_AN\synthesis\DeviceCertificate_top.edn|o|1443111337|101028
E:\update\m2s_ac436_liberov11p6_df\SF2_Devicecertificate_AN\synthesis\DeviceCertificate_top_cck_prepass.rpt|o|0|0
E:\update\m2s_ac436_liberov11p6_df\SF2_Devicecertificate_AN\synthesis\synwork\DeviceCertificate_top_mult.srs|i|1457696675|2856
E:\update\m2s_ac436_liberov11p6_df\SF2_Devicecertificate_AN\synthesis\synwork\DeviceCertificate_top_prem.srd|o|1457696676|90478
E:\update\m2s_ac436_liberov11p6_df\SF2_Devicecertificate_AN\synthesis\DeviceCertificate_top.sap|o|1457696676|22826
C:\Microsemi\Libero_SoC_v11.7\Synplify\lib\generic\smartfusion2.v|i|1449201930|16359
E:\update\m2s_ac436_liberov11p6_df\SF2_Devicecertificate_AN\synthesis\syntmp\DeviceCertificate_top.plg|o|1457696675|0
E:\update\m2s_ac436_liberov11p6_df\SF2_Devicecertificate_AN\synthesis\synwork\DeviceCertificate_top_prem.srd|o|1457696676|90478
E:\update\m2s_ac436_liberov11p6_df\SF2_Devicecertificate_AN\synthesis\synlog\DeviceCertificate_top_premap.srr|o|1457696676|12167
C:\Microsemi\Libero_SoC_v11.7\Synplify\bin\m_generic.exe|i|1449719344|15814144
C:\Microsemi\Libero_SoC_v11.7\Synplify\bin64\m_generic.exe|i|1449720956|27632640
