# Global Net Report

Microsemi Corporation - Microsemi Libero Software Release v12.6 (Version 12.900.20.24)

Date: Thu Apr 8 02:05:07 2021

## Global Nets Information

| From | GB Location | Net Name | Fanout
--- | --- | --- | --- | ---
1 | GB[2] | (508, 132) | MDDR_Demo_top_0/MDDR_Demo_0/MDDR_Demo_sb_0/CORERESETP_0/INIT_DONE_int_rep_RNI0K99/U0_YWn_GEast | 493
2 | GB[7] | (513, 132) | MDDR_Demo_top_0/MDDR_Demo_0/MDDR_Demo_sb_0/CCC_0/GL2_INST/U0_YWn_GEast | 423
3 | GB[1] | (507, 132) | MDDR_Demo_top_0/MDDR_Demo_0/MDDR_Demo_sb_0/CCC_0/GL0_INST/U0_YWn_GEast | 151
4 | GB[4] | (510, 132) | MDDR_Demo_top_0/MDDR_Demo_0/MDDR_Demo_sb_0/MDDR_Demo_sb_MSS_0/FIC_2_APB_M_PRESET_N_keep_RNIGVN7/U0_YWn_GEast | 76
5 | GB[0] | (506, 132) | MDDR_Demo_top_0/MDDR_Demo_0/MDDR_Demo_sb_0/MDDR_Demo_sb_MSS_0/MSS_ADLIB_INST_RNINJTB/U0_YWn_GEast | 75
6 | GB[15] | (525, 132) | MDDR_Demo_top_0/MDDR_Demo_0/MDDR_Demo_sb_0/FABOSC_0/I_RCOSC_25_50MHZ_FAB_CLKINT/U0_YWn_GEast | 31
7 | GB[6] | (512, 132) | MDDR_Demo_top_0/MDDR_Demo_0/MDDR_Demo_sb_0/CORERESETP_0/sm0_areset_n_clk_base_RNIA34F/U0_YWn_GEast | 27
8 | GB[3] | (509, 132) | MDDR_Demo_top_0/MDDR_Demo_0/MDDR_Demo_sb_0/CORERESETP_0/sm0_areset_n_rcosc_RNIGFM6/U0_YWn_GEast | 17
9 | GB[5] | (511, 132) | MDDR_Demo_top_0/MDDR_Demo_0/MDDR_Demo_sb_0/CORERESETP_0/sdif0_areset_n_RNITRND/U0_YWn_GEast | 12

## I/O to GB Connections

(none)

## Fabric to GB Connections

| From | From Location | To | Net Name | Net Type | Fanout
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1 | MDDR_Demo_top_0/MDDR_Demo_0/MDDR_Demo_sb_0/CORERESETP_0/INIT_DONE_int_rep:Q | (725, 199) | GB[2] | MDDR_Demo_top_0/MDDR_Demo_0/MDDR_Demo_sb_0/CORERESETP_0/INIT_DONE_int_rep | ROUTED | 1
2 | MDDR_Demo_top_0/MDDR_Demo_0/MDDR_Demo_sb_0/MDDR_Demo_sb_MSS_0/MSS_ADLIB_INST/INST_MSS_075_IP:CONFIG_PRESET_N | (924, 266) | GB[4] | MDDR_Demo_top_0/MDDR_Demo_0/MDDR_Demo_sb_0/MDDR_Demo_sb_MSS_0/FIC_2_APB_M_PRESET_N | ROUTED | 2
3 | MDDR_Demo_top_0/MDDR_Demo_0/MDDR_Demo_sb_0/MDDR_Demo_sb_MSS_0/MSS_ADLIB_INST/INST_MSS_075_IP:CLK_CONFIG_APB | (924, 266) | GB[0] | MDDR_Demo_top_0/MDDR_Demo_0/MDDR_Demo_sb_0/MDDR_Demo_sb_MSS_0/CLK_CONFIG_APB | ROUTED | 1
4 | MDDR_Demo_top_0/MDDR_Demo_0/MDDR_Demo_sb_0/FABOSC_0/I_RCOSC_25_50MHZ_FAB:CLKOUT | (25, 254) | GB[15] | MDDR_Demo_top_0/MDDR_Demo_0/MDDR_Demo_sb_0/FABOSC_0/N_RCOSC_25_50MHZ_CLKINT | ROUTED | 1
5 | MDDR_Demo_top_0/MDDR_Demo_0/MDDR_Demo_sb_0/CORERESETP_0/sm0_areset_n_clk_base:Q | (1018, 229) | GB[6] | MDDR_Demo_top_0/MDDR_Demo_0/MDDR_Demo_sb_0/CORERESETP_0/sm0_areset_n_clk_base_0 | ROUTED | 1
6 | MDDR_Demo_top_0/MDDR_Demo_0/MDDR_Demo_sb_0/CORERESETP_0/sm0_areset_n_rcosc:Q | (953, 235) | GB[3] | MDDR_Demo_top_0/MDDR_Demo_0/MDDR_Demo_sb_0/CORERESETP_0/sm0_areset_n_rcosc_0 | ROUTED | 1
7 | MDDR_Demo_top_0/MDDR_Demo_0/MDDR_Demo_sb_0/CORERESETP_0/sdif0_areset_n:Y | (795, 198) | GB[5] | MDDR_Demo_top_0/MDDR_Demo_0/MDDR_Demo_sb_0/CORERESETP_0/sm0_areset_n | ROUTED | 1

## CCC to GB Connections

| From | From Location | Pin Swapped for Back Annotation Only | To | Net Name | Net Type | Fanout
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1 | MDDR_Demo_top_0/MDDR_Demo_0/MDDR_Demo_sb_0/CCC_0/CCC_INST/INST_CCC_IP:GL2 | CCC-NW1 (18, 254) | GL2 => GL3 | GB[7] | MDDR_Demo_top_0/MDDR_Demo_0/MDDR_Demo_sb_0/CCC_0/GL2_net | HARDWIRED | 1
2 | MDDR_Demo_top_0/MDDR_Demo_0/MDDR_Demo_sb_0/CCC_0/CCC_INST/INST_CCC_IP:GL0 | CCC-NW1 (18, 254) | GL0 => GL1 | GB[1] | MDDR_Demo_top_0/MDDR_Demo_0/MDDR_Demo_sb_0/CCC_0/GL0_net | HARDWIRED | 1

## CCC Input Connections

| From | From Location | To (Pin Swapped for Back Annotation Only) | CCC Location | Net Name | Net Type | Fanout
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1 | MDDR_Demo_top_0/MDDR_Demo_0/MDDR_Demo_sb_0/FABOSC_0/I_RCOSC_25_50MHZ:CLKOUT | (24, 254) | MDDR_Demo_top_0/MDDR_Demo_0/MDDR_Demo_sb_0/CCC_0/CCC_INST/INST_CCC_IP:RCOSC_25_50MHZ | CCC-NW1 (18, 254) | MDDR_Demo_top_0/MDDR_Demo_0/MDDR_Demo_sb_0/FABOSC_0_RCOSC_25_50MHZ_CCC_OUT_RCOSC_25_50MHZ_CCC | HARDWIRED | 2

## Local Nets to RGB Connections

(none)

## Global Nets to RGB Connections

| From | From Location | Net Name | Fanout |  | RGB Location | Local Fanout
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1 | GB[2] | (508, 132) | MDDR_Demo_top_0/MDDR_Demo_0/MDDR_Demo_sb_0/CORERESETP_0/INIT_DONE_int_rep_RNI0K99/U0_YWn_GEast | 493 | 1 | (770, 240) | 31
|  |  |  |  | 2 | (770, 243) | 54
|  |  |  |  | 3 | (770, 246) | 69
|  |  |  |  | 4 | (770, 249) | 60
|  |  |  |  | 5 | (770, 255) | 104
|  |  |  |  | 6 | (770, 258) | 84
|  |  |  |  | 7 | (770, 261) | 80
|  |  |  |  | 8 | (770, 264) | 11
2 | GB[7] | (513, 132) | MDDR_Demo_top_0/MDDR_Demo_0/MDDR_Demo_sb_0/CCC_0/GL2_INST/U0_YWn_GEast | 423 | 1 | (771, 252) | 4
|  |  |  |  | 2 | (771, 255) | 105
|  |  |  |  | 3 | (771, 261) | 106
|  |  |  |  | 4 | (772, 246) | 38
|  |  |  |  | 5 | (772, 258) | 85
|  |  |  |  | 6 | (772, 264) | 11
|  |  |  |  | 7 | (773, 240) | 8
|  |  |  |  | 8 | (773, 249) | 32
|  |  |  |  | 9 | (775, 243) | 34
3 | GB[1] | (507, 132) | MDDR_Demo_top_0/MDDR_Demo_0/MDDR_Demo_sb_0/CCC_0/GL0_INST/U0_YWn_GEast | 151 | 1 | (770, 252) | 4
|  |  |  |  | 2 | (771, 198) | 13
|  |  |  |  | 3 | (771, 246) | 32
|  |  |  |  | 4 | (771, 258) | 5
|  |  |  |  | 5 | (771, 264) | 1
|  |  |  |  | 6 | (772, 228) | 4
|  |  |  |  | 7 | (772, 240) | 23
|  |  |  |  | 8 | (772, 249) | 30
|  |  |  |  | 9 | (773, 237) | 15
|  |  |  |  | 10 | (774, 243) | 24
4 | GB[4] | (510, 132) | MDDR_Demo_top_0/MDDR_Demo_0/MDDR_Demo_sb_0/MDDR_Demo_sb_MSS_0/FIC_2_APB_M_PRESET_N_keep_RNIGVN7/U0_YWn_GEast | 76 | 1 | (770, 231) | 10
|  |  |  |  | 2 | (771, 228) | 8
|  |  |  |  | 3 | (771, 234) | 10
|  |  |  |  | 4 | (771, 237) | 12
|  |  |  |  | 5 | (771, 240) | 24
|  |  |  |  | 6 | (772, 243) | 12
5 | GB[0] | (506, 132) | MDDR_Demo_top_0/MDDR_Demo_0/MDDR_Demo_sb_0/MDDR_Demo_sb_MSS_0/MSS_ADLIB_INST_RNINJTB/U0_YWn_GEast | 75 | 1 | (771, 231) | 10
|  |  |  |  | 2 | (773, 228) | 6
|  |  |  |  | 3 | (773, 234) | 10
|  |  |  |  | 4 | (773, 264) | 1
|  |  |  |  | 5 | (774, 237) | 12
|  |  |  |  | 6 | (774, 240) | 24
|  |  |  |  | 7 | (776, 243) | 12
6 | GB[15] | (525, 132) | MDDR_Demo_top_0/MDDR_Demo_0/MDDR_Demo_sb_0/FABOSC_0/I_RCOSC_25_50MHZ_FAB_CLKINT/U0_YWn_GEast | 31 | 1 | (772, 234) | 11
|  |  |  |  | 2 | (772, 237) | 18
|  |  |  |  | 3 | (773, 243) | 2
7 | GB[6] | (512, 132) | MDDR_Demo_top_0/MDDR_Demo_0/MDDR_Demo_sb_0/CORERESETP_0/sm0_areset_n_clk_base_RNIA34F/U0_YWn_GEast | 27 | 1 | (770, 198) | 6
|  |  |  |  | 2 | (770, 237) | 15
|  |  |  |  | 3 | (771, 243) | 4
|  |  |  |  | 4 | (771, 249) | 2
8 | GB[3] | (509, 132) | MDDR_Demo_top_0/MDDR_Demo_0/MDDR_Demo_sb_0/CORERESETP_0/sm0_areset_n_rcosc_RNIGFM6/U0_YWn_GEast | 17 |  | (775, 237) | 17
9 | GB[5] | (511, 132) | MDDR_Demo_top_0/MDDR_Demo_0/MDDR_Demo_sb_0/CORERESETP_0/sdif0_areset_n_RNITRND/U0_YWn_GEast | 12 | 1 | (770, 228) | 2
|  |  |  |  | 2 | (770, 234) | 10