Project Settings
Project Name | top_syn | Device Name | synthesis: Microchip SmartFusion2 : M2S090TS
Implementation Name | synthesis | Top Module | top
Retiming | 0 | Resource Sharing | 1
Fanout Guide | 10000 | Disable I/O Insertion | 0
Disable Sequential Optimizations | 0 | FSM Compiler | 1
Run Status
Job Name | Status |  |  |  | CPU Time | Real Time | Memory | Date/Time
(compiler) | Complete | 158 | 156 | 0 | - | 00m:01s | - | 4/29/2021 10:00:40 AM
(premap) | out-of-date | 114 | 33 | 0 | 0m:01s | 0m:01s | 184MB | 4/29/2021 10:00:42 AM
(fpga_mapper) | out-of-date | 146 | 57 | 0 | 0m:05s | 0m:05s | 184MB | 4/29/2021 10:00:48 AM
Area Summary
Sequential Cells | 175 | DSP Blocks (dsp_used) | 0
I/O Cells | 10 | Global Clock Buffers | 2
RAM1K18 (v_ram) | 4 | LUTs (total_luts) | 263
Timing Summary
Clock Name | Req Freq | Est Freq | Slack
--- | --- | --- | ---
SmartFusion2_FIC_Tutorial_sb_0/CCC_0/GL0 | 100.0 MHz | 103.2 MHz | 0.313
SmartFusion2_FIC_Tutorial_sb_0/FABOSC_0/I_RCOSC_25_50MHZ/CLKOUT | 50.0 MHz | NA | NA
Optimizations Summary
Combined Clock Conversion | 0 / 1 |  |