"SPI_Flash_sb_0/CCC_0/GL0",10,"SPI_Flash_sb_0/CCC_0/CCC_INST/INST_CCC_IP:GL0","SPI_Flash_sb_0/CCC_0/CCC_INST/INST_CCC_IP:GL0"
"SPI_Flash_sb_0/FABOSC_0/I_RCOSC_25_50MHZ/CLKOUT",20,"SPI_Flash_sb_0/FABOSC_0/I_RCOSC_25_50MHZ:CLKOUT","SPI_Flash_sb_0/FABOSC_0/I_RCOSC_25_50MHZ:CLKOUT"
