digraph "clock_init"
{
  edge [fontname="Helvetica",fontsize="10",labelfontname="Helvetica",labelfontsize="10"];
  node [fontname="Helvetica",fontsize="10",shape=record];
  rankdir="LR";
  Node0 [label="clock_init",height=0.2,width=0.4,color="black", fillcolor="grey75", style="filled", fontcolor="black"];
  Node0 -> Node1 [color="midnightblue",fontsize="10",style="solid",fontname="Helvetica"];
  Node1 [label="CLKSYS_Main_ClockSource\l_Select",height=0.2,width=0.4,color="black", fillcolor="white", style="filled",URL="$clksys__driver_8c.html#a1e46c4a8f01a83d4e4747d32d113e7e2",tooltip="This function selects the main system clock source. "];
  Node1 -> Node2 [color="midnightblue",fontsize="10",style="solid",fontname="Helvetica"];
  Node2 [label="CCPWrite",height=0.2,width=0.4,color="black", fillcolor="white", style="filled",URL="$clksys__driver_8c.html#aad4e162434c2cc7e0087bbc0ddfe266c"];
  Node0 -> Node3 [color="midnightblue",fontsize="10",style="solid",fontname="Helvetica"];
  Node3 [label="CLKSYS_PLL_Config",height=0.2,width=0.4,color="black", fillcolor="white", style="filled",URL="$clksys__driver_8c.html#acb82744003806825da7fb6a7bb973941",tooltip="This function configures the internal high-frequency PLL. "];
  Node0 -> Node4 [color="midnightblue",fontsize="10",style="solid",fontname="Helvetica"];
  Node4 [label="CLKSYS_Prescalers_Config",height=0.2,width=0.4,color="black", fillcolor="white", style="filled",URL="$clksys__driver_8c.html#a8e350b689dc409a4c9b902a192d1e8a3",tooltip="This function changes the prescaler configuration. "];
  Node4 -> Node2 [color="midnightblue",fontsize="10",style="solid",fontname="Helvetica"];
}
