| BLDC control on ATAVRMC303 with ATxMega128A1

### - u -

- uart_putchar : config.h
- USART_Baudrate_Set : usart_driver.h
- USART_DreInterruptLevel_Set : usart_driver.h
- USART_Format_Set : usart_driver.h
- USART_GetChar : usart_driver.h
- USART_IsRXComplete : usart_driver.h
- USART_IsTXDataRegisterEmpty : usart_driver.h
- USART_PutChar : usart_driver.h
- USART_RX_BUFFER_MASK : usart_driver.h
- USART_RX_BUFFER_SIZE : usart_driver.h
- USART_Rx_Disable : usart_driver.h
- USART_Rx_Enable : usart_driver.h
- USART_RxdInterruptLevel_Set : usart_driver.h
- USART_SetMode : usart_driver.h
- USART_TX_BUFFER_MASK : usart_driver.h
- USART_TX_BUFFER_SIZE : usart_driver.h
- USART_Tx_Disable : usart_driver.h
- USART_Tx_Enable : usart_driver.h
- USART_TxdInterruptLevel_Set : usart_driver.h
- USE_ADC : config.h
- USE_COMP0 : config.h
- USE_COMP1 : config.h
- USE_COMP2 : config.h
- USE_DAC : config.h