| BLDC control on ATAVRMC303 with ATxMega128A1

### - m -

- main() : main.c
- mc_ADC_Scheduler() : mc_drv.c , mc_drv.h
- mc_control_current() : mc_control.c , mc_control.h
- mc_control_speed() : mc_control.c , mc_control.h
- mc_disable_during_inrush() : mc_drv.c , mc_drv.h
- mc_duty_cycle() : mc_drv.c , mc_drv.h
- mc_estimation_speed() : mc_drv.c , mc_drv.h
- mc_Get_Current() : mc_drv.h
- mc_get_Duty_Cycle() : mc_control.h , mc_control.c
- mc_get_hall() : mc_drv.c , mc_drv.h
- mc_get_motor_direction() : mc_interface.c , mc_interface.h
- mc_get_motor_speed() : mc_interface.c , mc_interface.h
- mc_Get_Potentiometer() : mc_drv.h
- mc_get_potentiometer_value() : mc_interface.c , mc_interface.h
- mc_hall_a() : mc_drv.c
- mc_init() : mc_interface.c , mc_interface.h
- mc_init_HW() : mc_drv.c , mc_drv.h
- mc_init_timer0() : mc_drv.h , mc_drv.c
- mc_init_timer1() : mc_drv.c , mc_drv.h
- mc_inrush_task() : mc_drv.c , mc_drv.h
- mc_motor_is_running() : mc_interface.c , mc_interface.h
- mc_regulation_loop() : mc_control.c , mc_control.h
- mc_set_Current_Loop() : mc_control.c , mc_control.h
- mc_set_motor_measured_speed() : mc_interface.c , mc_interface.h
- mc_set_Open_Loop() : mc_control.c , mc_control.h
- mc_set_Over_Current() : mc_drv.c , mc_drv.h
- mc_set_potentiometer_value() : mc_interface.c , mc_interface.h
- mc_set_Speed_Loop() : mc_control.h , mc_control.c
- mc_switch_commutation() : mc_drv.c , mc_drv.h
- mci_backward() : mc_interface.c , mc_interface.h
- mci_forward() : mc_interface.c , mc_interface.h
- mci_get_measured_current() : mc_interface.c , mc_interface.h
- mci_get_measured_speed() : mc_interface.c , mc_interface.h
- mci_retry_run() : mc_interface.h , mc_interface.c
- mci_run() : mc_interface.c , mc_interface.h
- mci_set_motor_speed() : mc_interface.h , mc_interface.c
- mci_set_speed() : mc_interface.h , mc_interface.c
- mci_stop() : mc_interface.h , mc_interface.c
- mci_store_measured_current() : mc_interface.h , mc_interface.c
- mystrncmp() : ushell_task.h , ushell_task.c