| BLDC control on ATAVRMC303 with ATxMega128A1

### - t -

- TC0_ConfigClockSource() : TC_driver.c , TC_driver.h
- TC0_ConfigInputCapture() : TC_driver.h , TC_driver.c
- TC0_ConfigWGM() : TC_driver.c , TC_driver.h
- TC0_DisableCCChannels() : TC_driver.h , TC_driver.c
- TC0_EnableCCChannels() : TC_driver.c , TC_driver.h
- TC0_Reset() : TC_driver.c , TC_driver.h
- TC0_SetCCAIntLevel() : TC_driver.c , TC_driver.h
- TC0_SetCCBIntLevel() : TC_driver.h , TC_driver.c
- TC0_SetCCCIntLevel() : TC_driver.c , TC_driver.h
- TC0_SetCCDIntLevel() : TC_driver.c , TC_driver.h
- TC0_SetErrorIntLevel() : TC_driver.c , TC_driver.h
- TC0_SetOverflowIntLevel() : TC_driver.c , TC_driver.h
- TC1_ConfigClockSource() : TC_driver.c , TC_driver.h
- TC1_ConfigInputCapture() : TC_driver.c , TC_driver.h
- TC1_ConfigWGM() : TC_driver.c , TC_driver.h
- TC1_DisableCCChannels() : TC_driver.h , TC_driver.c
- TC1_EnableCCChannels() : TC_driver.h , TC_driver.c
- TC1_Reset() : TC_driver.c , TC_driver.h
- TC1_SetCCAIntLevel() : TC_driver.h , TC_driver.c
- TC1_SetCCBIntLevel() : TC_driver.c , TC_driver.h
- TC1_SetCCCIntLevel() : TC_driver.h
- TC1_SetCCDIntLevel() : TC_driver.h
- TC1_SetErrorIntLevel() : TC_driver.c , TC_driver.h
- TC1_SetOverflowIntLevel() : TC_driver.h , TC_driver.c