| BLDC control on ATAVRMC303 with ATxMega128A1

Here is a list of all functions, variables, defines, enums, and typedefs with links to the files they belong to:

### - c -

- CCPWrite() : clksys_driver.c
- CCW : config_motor.h
- Clear_adc_flag : adc_drv.h
- Clear_adc_mux : adc_drv.h
- Clear_EXT1 : mc_drv.h
- Clear_EXT10 : mc_drv.h
- Clear_EXT2 : mc_drv.h
- Clear_EXT3 : mc_drv.h
- Clear_EXT4 : mc_drv.h
- Clear_EXT5 : mc_drv.h
- Clear_EXT6 : mc_drv.h
- Clear_EXT7 : mc_drv.h
- Clear_EXT8 : mc_drv.h
- Clear_EXT9 : mc_drv.h
- Clear_Port_Q1 : mc_drv.h
- Clear_Port_Q2 : mc_drv.h
- Clear_Port_Q3 : mc_drv.h
- Clear_Port_Q4 : mc_drv.h
- Clear_Port_Q5 : mc_drv.h
- Clear_Port_Q6 : mc_drv.h
- Clear_sleep_mode : adc_drv.h
- clearScreen : DB101_IF.h
- CLKSYS_AutoCalibration_Disable : clksys_driver.h
- CLKSYS_AutoCalibration_Enable() : clksys_driver.c , clksys_driver.h
- CLKSYS_Configuration_Lock() : clksys_driver.c , clksys_driver.h
- CLKSYS_Disable() : clksys_driver.c , clksys_driver.h
- CLKSYS_Enable : clksys_driver.h
- CLKSYS_IsReady : clksys_driver.h
- CLKSYS_Main_ClockSource_Select() : clksys_driver.c , clksys_driver.h
- CLKSYS_PLL_Config() : clksys_driver.c , clksys_driver.h
- CLKSYS_Prescalers_Config() : clksys_driver.c , clksys_driver.h
- CLKSYS_RTC_ClockSource_Disable : clksys_driver.h
- CLKSYS_RTC_ClockSource_Enable() : clksys_driver.c , clksys_driver.h
- CLKSYS_XOSC_Config() : clksys_driver.c , clksys_driver.h
- CLKSYS_XOSC_FailureDetection_Enable() : clksys_driver.c , clksys_driver.h
- clock_init() : main.c
- cmd : ushell_task.c
- CMD_BACKWARD : ushell_task.h
- CMD_FORWARD : ushell_task.h
- CMD_GET_ID : ushell_task.h
- CMD_GET_STATUS0 : ushell_task.h
- CMD_GET_STATUS1 : ushell_task.h
- CMD_HELP : ushell_task.h
- CMD_NONE : ushell_task.h
- CMD_RUN : ushell_task.h
- CMD_SET_SPEED : ushell_task.h
- CMD_STOP : ushell_task.h
- cmd_str : ushell_task.c
- cmd_type : ushell_task.c
- Color_b : DB101_IF.h
- Color_black : DB101_IF.h
- Color_blue : DB101_IF.h
- Color_cyan : DB101_IF.h
- Color_g : DB101_IF.h
- Color_gb : DB101_IF.h
- Color_green : DB101_IF.h
- Color_magenta : DB101_IF.h
- Color_r : DB101_IF.h
- Color_rb : DB101_IF.h
- Color_red : DB101_IF.h
- Color_rg : DB101_IF.h
- Color_rgb : DB101_IF.h
- Color_white : DB101_IF.h
- Color_yellow : DB101_IF.h
- COMMEN_MODE_CYCLES : adc_driver.h
- COMPARATOR0_IT : config.h
- COMPARATOR0_IT_EVENT : config.h
- COMPARATOR0_NEGATIVE_INPUT : config.h
- COMPARATOR1_IT : config.h
- COMPARATOR1_IT_EVENT : config.h
- COMPARATOR1_NEGATIVE_INPUT : config.h
- COMPARATOR2_IT : config.h
- COMPARATOR2_IT_EVENT : config.h
- COMPARATOR2_NEGATIVE_INPUT : config.h
- ConfigDTI() : mc_drv.c
- CONV_CURRENT : mc_drv.h
- CONV_INIT : mc_drv.h
- CONV_POT : mc_drv.h
- convert_param1() : ushell_task.c
- convert_param2() : ushell_task.c
- count : mc_drv.c
- CR : ushell_task.h
- CTRL_C : ushell_task.h
- CTRL_Q : ushell_task.h
- cur_der : mc_control.c
- cur_derivative : mc_control.c
- cur_error : mc_control.c
- cur_integ : mc_control.c
- cur_integral : mc_control.c
- cur_proportional : mc_control.c
- current_EOC : mc_drv.c
- CURRENT_LOOP : config_motor.h
- cursorEnd : DB101_IF.h
- cursorHome : DB101_IF.h
- cursorLine : DB101_IF.h
- CW : config_motor.h