| BLDC control on ATAVRMC303 with ATxMega128A1

### - s -

- Select_adc_channel : adc_drv.h
- Set_EXT1 : mc_drv.h
- Set_EXT10 : mc_drv.h
- Set_EXT2 : mc_drv.h
- Set_EXT3 : mc_drv.h
- Set_EXT4 : mc_drv.h
- Set_EXT5 : mc_drv.h
- Set_EXT6 : mc_drv.h
- Set_EXT7 : mc_drv.h
- Set_EXT8 : mc_drv.h
- Set_EXT9 : mc_drv.h
- Set_none : mc_drv.h
- SET_PLOCK : mc_drv.h
- Set_Port_Q2 : mc_drv.h
- Set_Port_Q4 : mc_drv.h
- Set_Port_Q6 : mc_drv.h
- Set_prescaler : adc_drv.h
- Set_Q1Q4 : mc_drv.h
- Set_Q1Q6 : mc_drv.h
- Set_Q3Q2 : mc_drv.h
- Set_Q3Q6 : mc_drv.h
- Set_Q5Q2 : mc_drv.h
- Set_Q5Q4 : mc_drv.h
- Set_timer_data_register_to_zero : mc_drv.h
- SOFT_ID : config.h
- SPEED_LOOP : config_motor.h
- Start_amplified_conv : adc_drv.h
- Start_amplified_conv_channel : adc_drv.h
- Start_conv : adc_drv.h
- Start_conv_channel : adc_drv.h
- Start_conv_idle : adc_drv.h
- Start_conv_idle_channel : adc_drv.h
- Stop_amplified_conv : adc_drv.h
- STR_BACKWARD : ushell_task.h
- STR_FORWARD : ushell_task.h
- STR_GET_ID : ushell_task.h
- STR_GET_STATUS0 : ushell_task.h
- STR_GET_STATUS1 : ushell_task.h
- STR_HELP : ushell_task.h
- STR_RUN : ushell_task.h
- STR_SET_SPEED : ushell_task.h
- STR_STOP : ushell_task.h
- switch_OFF_LED : mc_drv.h
- switch_ON_LED : mc_drv.h