| BLDC control on ATAVRMC303 with ATxMega128A1

### - a -

- ADC_CalibrationValues_Set() : adc_driver.c , adc_driver.h
- ADC_Init() : mc_drv.c
- ADC_Offset_Get() : adc_driver.c , adc_driver.h
- ADC_ResultCh_GetHighByte() : adc_driver.c , adc_driver.h
- ADC_ResultCh_GetLowByte() : adc_driver.c , adc_driver.h
- ADC_ResultCh_GetWord() : adc_driver.c , adc_driver.h
- ADC_Wait_32MHz() : adc_driver.c , adc_driver.h
- ADC_Wait_8MHz() : adc_driver.h , adc_driver.c
- ascii_to_bin() : ascii.h , ascii.c
- AWEX_ConfigureFaultDetection() : awex_driver.c , awex_driver.h
- AWEX_DisableDeadTimeInsertion() : awex_driver.c , awex_driver.h
- AWEX_EnableDeadTimeInsertion() : awex_driver.h , awex_driver.c