| BLDC control on ATAVRMC303 with ATxMega128A1

### - a -

- ABORT_CHAR : ushell_task.h
- ADC_BandgapReference_Disable : adc_driver.h
- ADC_BandgapReference_Enable : adc_driver.h
- ADC_Ch_Conversion_Complete : adc_driver.h
- ADC_Ch_Conversion_Start : adc_driver.h
- ADC_Ch_InputMode_and_Gain_Config : adc_driver.h
- ADC_Ch_InputMux_Config : adc_driver.h
- ADC_Ch_Interrupts_Config : adc_driver.h
- ADC_CompareValue_Set : adc_driver.h
- ADC_Conversions_Start : adc_driver.h
- ADC_ConvMode_and_Resolution_Config : adc_driver.h
- ADC_Disable : adc_driver.h
- ADC_Enable : adc_driver.h
- ADC_Events_Config : adc_driver.h
- ADC_FreeRunning_Disable : adc_driver.h
- ADC_FreeRunning_Enable : adc_driver.h
- Adc_get_10_bits_result : adc_drv.h
- Adc_get_8_bits_result : adc_drv.h
- ADC_HIGH_SPEED_MODE : config.h
- ADC_INTERNAL_VREF : config.h
- ADC_IT : config.h
- ADC_Pipeline_Flush : adc_driver.h
- ADC_PRESCALER : config.h
- ADC_Prescaler_Config : adc_driver.h
- ADC_Referance_Config : adc_driver.h
- ADC_RIGHT_ADJUST_RESULT : config.h
- ADC_SweepChannels_Config : adc_driver.h
- ADC_TempReference_Disable : adc_driver.h
- ADC_TempReference_Enable : adc_driver.h
- ADHSM : adc_drv.h
- AVR_ENTER_CRITICAL_REGION : avr_compiler.h
- AVR_LEAVE_CRITICAL_REGION : avr_compiler.h
- AWEX_ClearFaultFlag : awex_driver.h
- AWEX_DeadTimeBufferLowSideValid : awex_driver.h
- AWEX_DisableCommonWaveformChannelMode : awex_driver.h
- AWEX_DisablePatternGenerationMode : awex_driver.h
- AWEX_EnableCommonWaveformChannelMode : awex_driver.h
- AWEX_EnablePatternGenerationMode : awex_driver.h
- AWEX_IsDeadTimeBufferHighSideValid : awex_driver.h
- AWEX_IsFaultDetected : awex_driver.h
- AWEX_SetDeadTimeAsymmetricalBuffered : awex_driver.h
- AWEX_SetDeadTimeAsymmetricalUnbuffered : awex_driver.h
- AWEX_SetDeadTimesSymmetricalBuffered : awex_driver.h
- AWEX_SetDeadTimesSymmetricalUnbuffered : awex_driver.h
- AWEX_SetOutputOverrideValue : awex_driver.h