| BLDC control on ATAVRMC303 with ATxMega128A1

### - c -

- Clear_adc_flag : adc_drv.h
- Clear_adc_mux : adc_drv.h
- Clear_EXT1 : mc_drv.h
- Clear_EXT10 : mc_drv.h
- Clear_EXT2 : mc_drv.h
- Clear_EXT3 : mc_drv.h
- Clear_EXT4 : mc_drv.h
- Clear_EXT5 : mc_drv.h
- Clear_EXT6 : mc_drv.h
- Clear_EXT7 : mc_drv.h
- Clear_EXT8 : mc_drv.h
- Clear_EXT9 : mc_drv.h
- Clear_Port_Q1 : mc_drv.h
- Clear_Port_Q2 : mc_drv.h
- Clear_Port_Q3 : mc_drv.h
- Clear_Port_Q4 : mc_drv.h
- Clear_Port_Q5 : mc_drv.h
- Clear_Port_Q6 : mc_drv.h
- Clear_sleep_mode : adc_drv.h
- CLKSYS_AutoCalibration_Disable : clksys_driver.h
- CLKSYS_Enable : clksys_driver.h
- CLKSYS_IsReady : clksys_driver.h
- CLKSYS_RTC_ClockSource_Disable : clksys_driver.h
- CMD_BACKWARD : ushell_task.h
- CMD_FORWARD : ushell_task.h
- CMD_GET_ID : ushell_task.h
- CMD_GET_STATUS0 : ushell_task.h
- CMD_GET_STATUS1 : ushell_task.h
- CMD_HELP : ushell_task.h
- CMD_NONE : ushell_task.h
- CMD_RUN : ushell_task.h
- CMD_SET_SPEED : ushell_task.h
- CMD_STOP : ushell_task.h
- COMMEN_MODE_CYCLES : adc_driver.h
- COMPARATOR0_IT : config.h
- COMPARATOR0_IT_EVENT : config.h
- COMPARATOR0_NEGATIVE_INPUT : config.h
- COMPARATOR1_IT : config.h
- COMPARATOR1_IT_EVENT : config.h
- COMPARATOR1_NEGATIVE_INPUT : config.h
- COMPARATOR2_IT : config.h
- COMPARATOR2_IT_EVENT : config.h
- COMPARATOR2_NEGATIVE_INPUT : config.h
- CONV_CURRENT : mc_drv.h
- CONV_INIT : mc_drv.h
- CONV_POT : mc_drv.h
- CR : ushell_task.h
- CTRL_C : ushell_task.h
- CTRL_Q : ushell_task.h
- CURRENT_LOOP : config_motor.h