### - m -

- MAN_INDEX : usb_descriptors.h
- Max : compiler.h
- MAX_EP_NB : usb_drv.h
- MAX_POWER : usb_descriptors.h
- Min : compiler.h
- MOTOROLA_ALIGNMENT : compiler.h
- MOUSE_SPEED : config.h
- MS_CLASS : usb_commun_ms.h
- MS_PRO_CTRLBULKINT_COMP : usb_commun_ms.h
- MS_PRO_CTRLBULKINT_NOCOMP : usb_commun_ms.h
- MS_PROTOCOL : usb_commun_ms.h
- MS_PROTOCOL_BULK_ONLY : usb_commun_ms.h
- MS_SUB_CLASS1 : usb_commun_ms.h
- MS_SUB_CLASS2 : usb_commun_ms.h
- MS_SUB_CLASS3 : usb_commun_ms.h
- MS_SUB_CLASS4 : usb_commun_ms.h
- MS_SUB_CLASS5 : usb_commun_ms.h
- MS_SUB_CLASS6 : usb_commun_ms.h
- MSB : compiler.h
- MSB0 : compiler.h
- MSB1 : compiler.h
- MSB2 : compiler.h
- MSB3 : compiler.h
- MSK_BYCTH : usb_drv.h
- MSK_BYCTL : usb_drv.h
- MSK_CURRBK : usb_drv.h
- MSK_DAT : usb_drv.h
- MSK_DTSEQ : usb_drv.h
- MSK_EP_DIR : usb_drv.h
- MSK_EPBK : usb_drv.h
- MSK_EPINT : usb_drv.h
- MSK_EPSIZE : usb_drv.h
- MSK_EPTYPE : usb_drv.h
- MSK_ERROR : usb_drv.h
- MSK_HADDR : usb_drv.h
- MSK_IDTE_VBUSTE : usb_drv.h
- MSK_NBUSYBK : usb_drv.h
- MSK_PBK : usb_drv.h
- MSK_PEPNUM : usb_drv.h
- MSK_PNUM : usb_drv.h
- MSK_PRST : usb_drv.h
- MSK_PSIZE : usb_drv.h
- MSK_PTOKEN : usb_drv.h
- MSK_PTYPE : usb_drv.h
- MSK_SPI_CPHA_LEADING : spi_drv.h
- MSK_SPI_CPHA_TRAILING : spi_drv.h
- MSK_SPI_CPOL_HIGH : spi_drv.h
- MSK_SPI_CPOL_LOW : spi_drv.h
- MSK_SPI_DIV128 : spi_drv.h
- MSK_SPI_DIV16 : spi_drv.h
- MSK_SPI_DIV4 : spi_drv.h
- MSK_SPI_DIV64 : spi_drv.h
- MSK_SPI_MODE : spi_drv.h
- MSK_SPI_MULT2 : spi_drv.h
- MSK_SPR : spi_drv.h
- MSK_TOKEN_IN : usb_drv.h
- MSK_TOKEN_OUT : usb_drv.h
- MSK_TOKEN_SETUP : usb_drv.h
- MSK_UADD : usb_drv.h
- MSW : compiler.h
- MUX4_0_MSK : adc_drv.h