<area shape="rect" href="$usbb__core_8c.html#a2978f80ff3577216e293931b57bce14" title="Check the state of the USB OTG ID pin." alt="" coords="171,5,277,32">
<area shape="rect" href="$usbb__internal_8h.html#52f1ad04879ddb448c4e0902740bfba5" title="The USBB device&#45;mode interrupt handler." alt="" coords="159,56,289,83">
<area shape="rect" href="$usbb__core_8c.html#85af80dd519ff35f1255019cf434595e" title="Enter USB device mode." alt="" coords="340,5,508,32">
<area shape="rect" href="$arch_2avr32_2include_2arch_2softirq_8h.html#fa5c9488058fcd2e615702d9f82fbc73" title="Raise the soft interrupt id." alt="" coords="379,56,469,83">
<area shape="rect" href="$arch_2avr32_2include_2arch_2bitops_8h.html#c7ed9e2429ef9118ed79f31cec56c21e" title="Atomically set bit nr in bitmap." alt="" coords="557,56,664,83">
