<area shape="rect" href="$buffer_8h.html#08e06f378926444e51a796c70ab9037b" title="Initialize a buffer for transmitting data." alt="" coords="251,19,347,45">
<area shape="rect" href="$include_2bitops_8h.html#d0f380ee62fba54f91e169ef0c7a4274" title="Set bit nr in the multi&#45;word bitfield bitmap." alt="" coords="464,56,523,83">
<area shape="rect" href="$usbb__udc_8c.html#d02048aa3cd26a0d5ffa8e06e312fb72" title="Submit an IN request on the default control endpoint." alt="" coords="220,157,377,184">
<area shape="rect" href="$request_8h.html#26a25fb6b9fc952dd70b838d8586c0ae" title="Add a buffer to a USB request." alt="" coords="232,220,365,247">
<area shape="rect" href="$usb__lib_8c.html#94fdae85da696787911c520913048a78" title="Initialize a USB request." alt="" coords="253,296,344,323">
<area shape="rect" href="$cpu_2uc3_2include_2cpu_2dma_8h.html#b504eec8bf78487fe59d6302592f7f10" title="Map a single contiguous buffer for DMA transfer." alt="" coords="433,5,553,32">
<area shape="rect" href="$slist_8h.html#73300f681e53ad67cbb6dd6d977e0c1d" title="Borrow the list from appending it to the tail of to." alt="" coords="428,107,559,133">
<area shape="rect" href="$slist_8h.html#48452668d83e04103d667c4ba8eb2899" title="Determine if list is empty." alt="" coords="609,132,713,159">
<area shape="rect" href="$slist_8h.html#cd0f70535b445ece86170eb70bd54365" title="Insert node as the last node in list." alt="" coords="440,259,547,285">
<area shape="rect" href="$include_2bitops_8h.html#7870333db41db9657b06c9a949e6ca80" title="Test bit nr in the multi&#45;word bitfield bitmap." alt="" coords="461,208,525,235">
<area shape="rect" href="$slist_8h.html#430c94443e9ea2bc2dbaf3c3ab0e29db" title="Initialize a singly linked list." alt="" coords="459,309,528,336">
