### - p -

- p : printf_conversion
- pad_char : printf_conversion
- page_length : scsi_mode_page_0_header
- phys : buffer_addr_t , usbb_sw_dma_desc
- pin : gpio_irq_handler
- port : spi_master
- power_down : sdmmc_host
- power_up : sdmmc_host
- pq_pdt : scsi_inquiry_data
- precision : printf_conversion
- prepare_req : block_device
- product_id : scsi_inquiry_data
- product_rev : scsi_inquiry_data
- progress_callback : block_copy_request
- ptr : buffer_addr_t