<area shape="rect" href="$structblock__request.html" title="A block device request." alt="" coords="5,219,107,245">
<area shape="rect" href="$structblock__device.html" title="A block device." alt="" coords="89,325,185,352">
<area shape="rect" href="$structslist.html" title="A singly linked list." alt="" coords="99,112,144,139">
<area shape="rect" href="$structusb__request.html" title="A USB request." alt="" coords="147,219,237,245">
<area shape="rect" href="$structslist__node.html" title="A node in a singly linked list." alt="" coords="105,5,185,32">
<area shape="rect" href="$structbuffer.html" title="A generic data buffer." alt="" coords="245,112,299,139">
<area shape="rect" href="$structusb__msc__cbw.html" title="A Command Block Wrapper (CBW)." alt="" coords="469,325,573,352">
<area shape="rect" href="$structusb__func__iface.html" title="A USB device interface." alt="" coords="336,325,445,352">
<area shape="rect" href="$structusb__func__iface__setting.html" title="An alternate setting of an interface." alt="" coords="313,219,468,245">
<area shape="rect" href="$structusb__func__iface__ops.html" title="USB device interface driver operations." alt="" coords="323,112,459,139">
<area shape="rect" href="$structusb__interface__descriptor.html" title="usb_interface_descriptor" alt="" coords="483,112,645,139">
<area shape="rect" href="$unionbuffer__addr__t.html" title="A physical/virtual address pair used in struct buffer." alt="" coords="259,5,355,32">
<area shape="rect" href="$structusb__msc__csw.html" title="A Command Status Wrapper (CSW)." alt="" coords="597,325,701,352">
<area shape="rect" href="$structudc.html" title="udc" alt="" coords="725,325,768,352">
<area shape="rect" href="$structusb__configuration__descriptor.html" title="usb_configuration_descriptor" alt="" coords="653,219,840,245">
