### - s -

- s : printf_conversion
- sar : dmaca_hw_desc
- search_mode : journal
- sense_data : msc_func
- sense_data_phys : msc_func
- set_bus_params : sdmmc_host
- set_voltage : sdmmc_host
- setting : usb_func_iface
- setup : usb_func_iface_ops
- slot : sdmmc_request
- slot_count : sdmmc_host
- source : block_copy_request
- source_start : block_copy_request
- source_status : block_copy_request
- spec : printf_conversion
- speed : udc
- start : journal , physmem_pool
- status : journal , sdmmc_command , block_copy_request , block_request , dmac_request , sdmmc_request , usb_request
- storage : journal
- submit_buf_list : sdmmc_host
- submit_req : sdmmc_host