<area shape="rect" href="$serial_8h.html#33cda1e45e728e805d922d26a51b47c8" title="Initialize a serial console." alt="" coords="120,31,248,57">
<area shape="rect" href="$serial_8h.html#f68e4ce7fd6114790c99675fd2f77845" title="__serial_console_bad_constant_port" alt="" coords="296,5,528,32">
<area shape="rect" href="$chip_2at32uc3a3_2include_2chip_2usart_8h.html#a1f4aa2deccf73c2a7447d2bd0325c7c" title="Get a pointer to the USART registers." alt="" coords="359,56,465,83">
