<area shape="rect" href="$chip_2at32uc3a3_2include_2chip_2clk_8h.html" title="AT32UC3A3 clock control." alt="" coords="837,80,1051,107">
<area shape="rect" href="$flashc_8c.html" title="Flash Controller Driver." alt="" coords="1075,80,1216,107">
<area shape="rect" href="$main_8c-source.html" title="apps/mass&#45;storage/main.c" alt="" coords="5,155,181,181">
<area shape="rect" href="$arch_2avr32_2delay_8c.html" title="AVR32&#45;specific delay implementation." alt="" coords="205,155,333,181">
<area shape="rect" href="$arch_2avr32_2include_2arch_2timeout_8h.html" title="AVR32 Timeout counter." alt="" coords="408,155,621,181">
<area shape="rect" href="$pm_8c.html" title="Power Manager chip&#45;independent support." alt="" coords="375,304,489,331">
<area shape="rect" href="$mcihost_8c.html" title="SD/MMC MCI host driver." alt="" coords="544,304,712,331">
<area shape="rect" href="$aesblk_8c.html" title="AES block device." alt="" coords="696,155,843,181">
<area shape="rect" href="$serial_8c.html" title="Serial console driver." alt="" coords="867,155,1021,181">
<area shape="rect" href="$timer__tc_8c.html" title="Simple timer able to perform tasks after a given delay." alt="" coords="1045,155,1200,181">
<area shape="rect" href="$usbb__core_8c.html" title="USBB driver: Core/Transceiver part." alt="" coords="1224,155,1384,181">
<area shape="rect" href="$wdt_8c.html" title="Watchdog driver for the AVR32 WDT." alt="" coords="1408,155,1563,181">
<area shape="rect" href="$pm__v2_8h.html" title="Power Manager v2 chip&#45;independent support." alt="" coords="1587,155,1725,181">
<area shape="rect" href="$pm__v3_8h.html" title="Power Manager v2 chip&#45;independent support." alt="" coords="1749,155,1888,181">
<area shape="rect" href="$include_2timeout_8h.html" title="Timeout counter interface." alt="" coords="455,229,575,256">
