<area shape="rect" href="$serial_8h.html#f68e4ce7fd6114790c99675fd2f77845" title="__serial_console_bad_constant_port" alt="" coords="181,5,413,32">
<area shape="rect" href="$chip_2at32uc3a3_2include_2chip_2usart_8h.html#a1f4aa2deccf73c2a7447d2bd0325c7c" title="Get a pointer to the USART registers." alt="" coords="244,56,351,83">
