### - b -

- block_device_flag : device.h
- block_operation : device.h
- board_led_id : led.h

### - c -

- conversion_state : console.c

### - d -

- debug_level : debug.h
- dma_direction : dma.h
- dmac_burst_length : dma_controller.h
- dmac_periph_id : dma_controller.h
- dmac_reg_width : dma_controller.h
- dmaca_chan_flag : dmaca.c

### - e -

- ep0_state : usbb_internal.h

### - m -

- mci_send_cmd_flags : mcihost.c

### - p -

- pdca_chan_flag : pdca.c
- pm_genclk_src : clk.h
- pm_mainclk_src : clk.h
- pm_pll_src : clk.h

### - s -

- sdmmc_mcihost_state : mcihost.c
- sdmmc_req_flag : sdmmc.h
- sdmmc_slot_flags : sdmmc.h
- status_code : status-codes.h

### - u -

- usb_descriptor_type : usb_protocol.h
- usb_device_feature : usb_protocol.h
- usb_device_flag : udc.h
- usb_device_speed : usb_protocol.h
- usb_device_state : usb_protocol.h
- usb_endpoint_feature : usb_protocol.h
- usb_msc_interface_protocol : msc_protocol.h
- usb_msc_interface_subclass : msc_protocol.h
- usb_msc_reqid : msc_protocol.h
- usb_recipient : usb_protocol.h
- usb_reqid : usb_protocol.h
- usb_reqtype : usb_protocol.h
- usb_request_flag : request.h
- usb_test_mode_selector : usb_protocol.h