<area shape="rect" href="$pm__v2_8h.html" title="Power Manager v2 chip&#45;independent support." alt="" coords="700,80,839,107">
<area shape="rect" href="$chip_2at32uc3a3_2include_2chip_2clk_8h.html" title="AT32UC3A3 clock control." alt="" coords="663,155,876,181">
<area shape="rect" href="$main_8c-source.html" title="apps/mass&#45;storage/main.c" alt="" coords="5,229,181,256">
<area shape="rect" href="$arch_2avr32_2delay_8c.html" title="AVR32&#45;specific delay implementation." alt="" coords="205,229,333,256">
<area shape="rect" href="$arch_2avr32_2include_2arch_2timeout_8h.html" title="AVR32 Timeout counter." alt="" coords="408,229,621,256">
<area shape="rect" href="$pm_8c.html" title="Power Manager chip&#45;independent support." alt="" coords="375,379,489,405">
<area shape="rect" href="$mcihost_8c.html" title="SD/MMC MCI host driver." alt="" coords="544,379,712,405">
<area shape="rect" href="$aesblk_8c.html" title="AES block device." alt="" coords="696,229,843,256">
<area shape="rect" href="$serial_8c.html" title="Serial console driver." alt="" coords="867,229,1021,256">
<area shape="rect" href="$timer__tc_8c.html" title="Simple timer able to perform tasks after a given delay." alt="" coords="1045,229,1200,256">
<area shape="rect" href="$usbb__core_8c.html" title="USBB driver: Core/Transceiver part." alt="" coords="1224,229,1384,256">
<area shape="rect" href="$wdt_8c.html" title="Watchdog driver for the AVR32 WDT." alt="" coords="1408,229,1563,256">
<area shape="rect" href="$pm__v3_8h.html" title="Power Manager v2 chip&#45;independent support." alt="" coords="1587,229,1725,256">
<area shape="rect" href="$include_2timeout_8h.html" title="Timeout counter interface." alt="" coords="455,304,575,331">
