### - g -

- get_cpu_clock_rate() : clk.h
- get_hsb_clock_rate() : clk.h
- get_irq_group_requests() : irq_handler.h
- get_main_clock_rate() : clk.h
- get_mci_pclk_rate() : clk.h
- get_pba_clock_rate() : clk.h
- get_pbb_clock_rate() : clk.h
- get_smc_hclk_rate() : clk.h
- get_spi_pclk_rate() : clk.h
- get_spi_regs() : spi.h
- get_twis_irq() : twis.h
- get_twis_regs() : twis.h
- get_usart_pclk_rate() : clk.h
- get_usart_regs() : usart.h
- gpio_clear_int_flag() : portmux_gpio.h
- gpio_disable_interrupt() : portmux_gpio.h
- gpio_enable_interrupt() : portmux_gpio.h
- gpio_get_int_flag() : portmux_gpio.h
- gpio_get_int_mask() : portmux_gpio.h
- gpio_get_value() : portmux_gpio.h
- gpio_get_value_noninline() : portmux_gpio.c , portmux_gpio.h
- gpio_init_irq_handler() : gpio_irq_handler.h
- gpio_int_is_pending() : portmux_gpio.h
- gpio_irq_group_pin2index() : gpio_irq_group.h
- gpio_priv_irq_group_interrupt() : gpio_irq_handler.c
- gpio_register_irq_handler() : gpio_irq_handler.c , gpio_irq_handler.h
- gpio_set_value() : portmux_gpio.h
- gpio_set_value_noninline() : portmux_gpio.c , portmux_gpio.h
- gpio_setup_irq_group() : gpio_irq_group.h , gpio_irq_group.c