<area shape="rect" href="$gpio__irq__group_8h.html" title="GPIO irq group." alt="" coords="81,80,361,107">
<area shape="rect" href="$twis_8h.html" title="AT32UC3A3 chip&#45;specific TWIS definitions." alt="" coords="385,80,604,107">
<area shape="rect" href="$dmaca_8c.html" title="DMACA DMA Controller Driver." alt="" coords="628,80,777,107">
<area shape="rect" href="$pdca_8c.html" title="PDCA DMA Controller Driver." alt="" coords="801,80,940,107">
<area shape="rect" href="$mcihost_8c.html" title="SD/MMC MCI host driver." alt="" coords="964,80,1132,107">
<area shape="rect" href="$timer__tc_8c.html" title="Simple timer able to perform tasks after a given delay." alt="" coords="1156,80,1311,107">
<area shape="rect" href="$usbb__core_8c.html" title="USBB driver: Core/Transceiver part." alt="" coords="1335,80,1495,107">
<area shape="rect" href="$gpio__irq__group_8c.html" title="GPIO irq group." alt="" coords="5,155,213,181">
<area shape="rect" href="$gpio__irq__handler_8c.html" title="GPIO irq handler." alt="" coords="237,155,432,181">
