<area shape="rect" href="$chip_2at32uc3a3_2include_2chip_2clk_8h.html#d04168beba1e3c3acec8528f5ed291f9" title="Get the PBA clock rate in Hz." alt="" coords="129,5,263,32">
<area shape="rect" href="$arch_2avr32_2include_2arch_2softirq_8h.html#d4f26a0a7523954cd23a33959ea22833" title="Install a soft interrupt handler." alt="" coords="131,56,261,83">
<area shape="rect" href="$timer__tc_8c.html#7af83eb4f25a149ff76df2326a1108f4" title="Run pending tasks." alt="" coords="135,107,257,133">
<area shape="rect" href="$arch_2avr32_2include_2arch_2interrupt_8h.html#14f8e74622b9b8015f683609244cc345" title="Restore saved interrupt state." alt="" coords="315,31,424,57">
<area shape="rect" href="$arch_2avr32_2include_2arch_2interrupt_8h.html#bf4cfce4899dfd1c9aed203894731ae7" title="Save the current interrupt state and disable interrupts." alt="" coords="320,81,419,108">
<area shape="rect" href="$timer__tc_8c.html#8b4e2c44ade6da4eb0a32ba9b074274d" title="Set alarm." alt="" coords="312,132,427,159">
