### - d -

- d : printf_conversion
- dar : dmaca_hw_desc
- data : console_buffer , gpio_irq_handler , block_copy_request , workqueue_item
- dCBWDataTransferLength : usb_msc_cbw
- dCBWSignature : usb_msc_cbw
- dCBWTag : usb_msc_cbw
- dCSWDataResidue : usb_msc_csw
- dCSWSignature : usb_msc_csw
- dCSWTag : usb_msc_csw
- desc : usb_func_config
- desc_buf : usb_func_iface_setting
- dest_status : block_copy_request
- device_specific_parameter : scsi_mode_param_header6 , scsi_mode_param_header10
- direction : dmac_request
- disable : usb_func_iface_ops
- dma_desc : buffer
- drv : console