### - b -

- BDEV_PRESENT : device.h
- BDEV_UNIT_ATTENTION : device.h
- BDEV_WRITEABLE : device.h
- BLK_OP_READ : device.h
- BLK_OP_WRITE : device.h

### - d -

- DEBUG_ASSERT : debug.h
- DEBUG_ERROR : debug.h
- DEBUG_INFO : debug.h
- DEBUG_NONE : debug.h
- DEBUG_PANIC : debug.h
- DEBUG_VERBOSE : debug.h
- DEBUG_WARNING : debug.h
- DMA_BIDIRECTIONAL : dma.h
- DMA_FROM_DEVICE : dma.h
- DMA_TO_DEVICE : dma.h
- DMAC_BURST_LENGTH_1 : dma_controller.h
- DMAC_BURST_LENGTH_16 : dma_controller.h
- DMAC_BURST_LENGTH_32 : dma_controller.h
- DMAC_BURST_LENGTH_4 : dma_controller.h
- DMAC_BURST_LENGTH_8 : dma_controller.h
- DMAC_PERIPH_ADC_RX : dma_controller.h
- DMAC_PERIPH_AES_RX : dma_controller.h
- DMAC_PERIPH_AES_TX : dma_controller.h
- DMAC_PERIPH_DAC_TX : dma_controller.h
- DMAC_PERIPH_EXT0 : dma_controller.h
- DMAC_PERIPH_MCI_RX : dma_controller.h
- DMAC_PERIPH_MCI_TX : dma_controller.h
- DMAC_PERIPH_MSI_RX : dma_controller.h
- DMAC_PERIPH_MSI_TX : dma_controller.h
- DMAC_PERIPH_NONE : dma_controller.h
- DMAC_PERIPH_SPI0_RX : dma_controller.h
- DMAC_PERIPH_SPI0_TX : dma_controller.h
- DMAC_PERIPH_SPI1_RX : dma_controller.h
- DMAC_PERIPH_SPI1_TX : dma_controller.h
- DMAC_PERIPH_SSC_RX : dma_controller.h
- DMAC_PERIPH_SSC_TX : dma_controller.h
- DMAC_PERIPH_TWIM0_RX : dma_controller.h
- DMAC_PERIPH_TWIM0_TX : dma_controller.h
- DMAC_PERIPH_TWIM1_RX : dma_controller.h
- DMAC_PERIPH_TWIM1_TX : dma_controller.h
- DMAC_PERIPH_TWIS0_RX : dma_controller.h
- DMAC_PERIPH_TWIS0_TX : dma_controller.h
- DMAC_PERIPH_TWIS1_RX : dma_controller.h
- DMAC_PERIPH_TWIS1_TX : dma_controller.h
- DMAC_PERIPH_USART0_RX : dma_controller.h
- DMAC_PERIPH_USART0_TX : dma_controller.h
- DMAC_PERIPH_USART1_RX : dma_controller.h
- DMAC_PERIPH_USART1_TX : dma_controller.h
- DMAC_PERIPH_USART2_RX : dma_controller.h
- DMAC_PERIPH_USART2_TX : dma_controller.h
- DMAC_PERIPH_USART3_RX : dma_controller.h
- DMAC_PERIPH_USART3_TX : dma_controller.h
- DMAC_PERPIH_EXT1 : dma_controller.h
- DMAC_REG_WIDTH_16BIT : dma_controller.h
- DMAC_REG_WIDTH_32BIT : dma_controller.h
- DMAC_REG_WIDTH_8BIT : dma_controller.h
- DMACA_CHAN_ACTIVE : dmaca.c
- DMACA_CHAN_ALLOCATED : dmaca.c
- DMACA_CHAN_ENABLED : dmaca.c

### - e -

- EP0_STATE_DATA_IN : usbb_internal.h
- EP0_STATE_DATA_OUT : usbb_internal.h
- EP0_STATE_DATA_ZLP : usbb_internal.h
- EP0_STATE_SETUP : usbb_internal.h
- EP0_STATE_STATUS_IN : usbb_internal.h
- EP0_STATE_STATUS_OUT : usbb_internal.h
- EP0_STATE_TEST_J : usbb_internal.h
- EP0_STATE_TEST_K : usbb_internal.h
- EP0_STATE_TEST_PACKET : usbb_internal.h
- EP0_STATE_TEST_SE0_NAK : usbb_internal.h

### - m -

- MCI_SEND_CMD_STOP : mcihost.c
- MCI_SEND_CMD_WRITE : mcihost.c

### - p -

- PDCA_CHAN_ALLOCATED : pdca.c
- PDCA_CHAN_ENABLED : pdca.c

### - s -

- SDMMC_REQ_INITSEQ : sdmmc.h
- SDMMC_REQ_STOP : sdmmc.h
- SDMMC_REQ_WRITE : sdmmc.h
- SDMMC_SLOT_CARD_DETECT : sdmmc.h
- SDMMC_SLOT_CARD_PRESENT : sdmmc.h
- SDMMC_SLOT_HCS : sdmmc.h
- SDMMC_SLOT_HIGH_SPEED : sdmmc.h
- SDMMC_SLOT_PROBING : sdmmc.h
- STATE_CARD_STATUS : mcihost.c
- STATE_CONVSPEC : console.c
- STATE_DATA_XFER : mcihost.c
- STATE_FINISH_REQ : mcihost.c
- STATE_FLAG : console.c
- STATE_IDLE : mcihost.c
- STATE_LENGTH : console.c
- STATE_NORMAL : console.c
- STATE_PERIOD : console.c
- STATE_PRECISION : console.c
- STATE_SENDING_CMD : mcihost.c
- STATE_SENDING_STOP : mcihost.c
- STATE_WIDTH : console.c
- STATUS_BAD_ADDRESS : status-codes.h
- STATUS_BAD_COMMAND : status-codes.h
- STATUS_CORRUPTED_IMAGE : status-codes.h
- STATUS_ERASE_FAILED : status-codes.h
- STATUS_FLUSHED : status-codes.h
- STATUS_INSUFF_RESOURCES : status-codes.h
- STATUS_INTERNAL_ERROR : status-codes.h
- STATUS_INVALID_IMAGE : status-codes.h
- STATUS_INVALID_PARAM : status-codes.h
- STATUS_IO_ERROR : status-codes.h
- STATUS_OK : status-codes.h
- STATUS_PROTO_ERROR : status-codes.h
- STATUS_READ_FAILED : status-codes.h
- STATUS_TIMEOUT : status-codes.h
- STATUS_UNSUPP_CHIP : status-codes.h
- STATUS_UNSUPP_TAG : status-codes.h
- STATUS_WRITE_FAILED : status-codes.h

### - u -

- USB_DEV_AUTOATTACH : udc.h
- USB_DEV_HAS_POWER : udc.h
- USB_DEV_IS_ENABLED : udc.h
- USB_DEV_IS_SUSPENDED : udc.h
- USB_MSC_PROTOCOL_BULK : msc_protocol.h
- USB_MSC_PROTOCOL_CBI : msc_protocol.h
- USB_MSC_PROTOCOL_CBI_ALT : msc_protocol.h
- USB_MSC_REQ_BULK_RESET : msc_protocol.h
- USB_MSC_REQ_GET_MAX_LUN : msc_protocol.h
- USB_REQ_SHORT_PKT : request.h