<area shape="rect" href="$ADC_8c.html#5137b551f1b83b0f4d8df7d071a3d3a6" title="Initializes ADC and input pins." alt="" coords="160,5,232,32">
<area shape="rect" href="$ADC_8c.html#44fe27b253822004956657cd95aff923" title="Waits for two full cycles of ADC&#45;conversions to occur." alt="" coords="321,31,404,57">
<area shape="rect" href="$battery_8c.html#1000bf69711f324b9e6950934d851ed1" title="Refreshes battery status information." alt="" coords="124,107,268,133">
<area shape="rect" href="$battery_8c.html#42b7f23f7dfbc7ebbe172a060feb1bbd" title="Disables both batteries." alt="" coords="139,157,253,184">
<area shape="rect" href="$battery_8c.html#694e3429811929b36392f47559b0f21f" title="Enables specified battery." alt="" coords="144,208,248,235">
<area shape="rect" href="$OWI_8c.html#8b9a62c500583f8f698295509243c16c" title="Initialization of the one wire bus(es). (Software only driver)." alt="" coords="160,259,232,285">
<area shape="rect" href="$USI_8c.html#653b379b617526bfcf6ea8ba8470c92e" title="Initializes USI as an SPI slave." alt="" coords="163,309,229,336">
<area shape="rect" href="$time_8c.html#a8634093ae2ed31a84e1c867b83b1ec8" title="Initializes timers." alt="" coords="160,360,232,387">
<area shape="rect" href="$battery_8c.html#cd3ea400d2000c0f14e05fe8105d9369" title="Calculates temperature from a lookup table." alt="" coords="317,81,408,108">
<area shape="rect" href="$battery_8c.html#fa02097184667ecac566101f6997f6a3" title="Looks up battery data from RID table." alt="" coords="320,132,405,159">
<area shape="rect" href="$time_8c.html#51235206bfa661d81ecc6842b77e8cfa" title="Checks if a specified timer has expired." alt="" coords="324,183,401,209">
<area shape="rect" href="$time_8c.html#99a39375e7505fc60c3a82a8eb79ff14" title="Sets the specified timer." alt="" coords="325,233,400,260">
