<area shape="rect" href="$ADC_8c.html#44fe27b253822004956657cd95aff923" title="Waits for two full cycles of ADC&#45;conversions to occur." alt="" coords="400,5,483,32">
<area shape="rect" href="$battery_8c.html#6b8fa35ebb510ce9b18f0ae89e3529f4" title="Refreshes battery data in the EEPROM." alt="" coords="164,461,297,488">
<area shape="rect" href="$battery_8c.html#1000bf69711f324b9e6950934d851ed1" title="Refreshes battery status information." alt="" coords="159,563,303,589">
<area shape="rect" href="$battery_8c.html#42b7f23f7dfbc7ebbe172a060feb1bbd" title="Disables both batteries." alt="" coords="384,56,499,83">
<area shape="rect" href="$battery_8c.html#694e3429811929b36392f47559b0f21f" title="Enables specified battery." alt="" coords="389,360,493,387">
<area shape="rect" href="$statefunc_8c.html#fbf6fa35232c7a6745e48017600d5de9" title="Checks on&#45;board jumpers." alt="" coords="181,196,280,223">
<area shape="rect" href="$statefunc_8c.html#18d6f7c281211e581072af8eced1b6d9" title="Sets the specified error&#45;flag and saves the current state." alt="" coords="184,613,277,640">
<area shape="rect" href="$OWI_8c.html#8ded069b9742a1ab9dcf3019cfe68c31" title="Compute the CRC8 value of a data set." alt="" coords="372,512,511,539">
<area shape="rect" href="$OWI_8c.html#3e336e8d51355973a4eb27532f286955" title="Send a Reset signal and listen for Presence signal. (software only driver)." alt="" coords="368,563,515,589">
<area shape="rect" href="$OWI_8c.html#4b4eab951537f5bef3491d6dbfa8009a" title="Receives one byte of data from the 1&#45;Wire(R) bus." alt="" coords="379,411,504,437">
<area shape="rect" href="$OWI_8c.html#cdbad57241722f97b0baf5047a117cdd" title="Sends one byte of data on the 1&#45;Wire(R) bus(es)." alt="" coords="385,461,497,488">
<area shape="rect" href="$OWI_8c.html#7120e6ce6a1d025f7d58ab4fc3431513" title="Read a bit from the bus(es). (Software only driver)." alt="" coords="584,411,683,437">
<area shape="rect" href="$OWI_8c.html#9ec76179c7a6654a7bbf45ada50b6469" title="Write a &#39;0&#39; to the bus(es). (Software only driver)." alt="" coords="580,512,687,539">
<area shape="rect" href="$OWI_8c.html#ac0df60d829a6a11a248748a22cbbe36" title="Write a &#39;1&#39; bit to the bus(es). (Software only driver)." alt="" coords="580,461,687,488">
<area shape="rect" href="$battery_8c.html#cd3ea400d2000c0f14e05fe8105d9369" title="Calculates temperature from a lookup table." alt="" coords="396,613,487,640">
<area shape="rect" href="$battery_8c.html#fa02097184667ecac566101f6997f6a3" title="Looks up battery data from RID table." alt="" coords="399,664,484,691">
<area shape="rect" href="$time_8c.html#51235206bfa661d81ecc6842b77e8cfa" title="Checks if a specified timer has expired." alt="" coords="595,309,672,336">
<area shape="rect" href="$time_8c.html#99a39375e7505fc60c3a82a8eb79ff14" title="Sets the specified timer." alt="" coords="596,259,671,285">
<area shape="rect" href="$PWM_8c.html#95f910e4a0a83d8849641349bb7d5d07" title="Increments the PWM duty cycle, if not already at max." alt="" coords="352,107,531,133">
<area shape="rect" href="$PWM_8c.html#f08819c2845b1b741acd17accd53e7d1" title="Initializes and starts PWM output." alt="" coords="397,259,485,285">
<area shape="rect" href="$PWM_8c.html#09abb001e9126bb444ff4a1bdbd72b8b" title="Stops PWM output." alt="" coords="397,157,485,184">
