### - a -

- ADC_Init() : ADC.c , ADC.h
- ADC_ISR() : ADC.h , ADC.c
- ADC_Wait() : ADC.h , ADC.c

### - b -

- BatteryCheck() : battery.c , battery.h
- BatteryControl() : statefunc.h , statefunc.c
- BatteryDataRefresh() : battery.c , battery.h
- BatteryStatusRefresh() : battery.h , battery.c

### - c -

- Charge() : charge.h , LIIONcharge.c
- ConstantCurrent() : chargefunc.h , chargefunc.c
- ConstantVoltage() : chargefunc.h , chargefunc.c

### - d -

- DisableBatteries() : battery.c , battery.h
- Discharge() : statefunc.h , statefunc.c
- Doze() : statefunc.h , statefunc.c

### - e -

- EnableBattery() : battery.c , battery.h
- Error() : statefunc.c , statefunc.h

### - h -

- HaltNow() : chargefunc.c , chargefunc.h

### - i -

- Initialize() : statefunc.c , statefunc.h

### - j -

- JumperCheck() : statefunc.c , statefunc.h

### - m -

- main() : main.c
- MaxVoltageAndCurrent() : chargefunc.h , chargefunc.c

### - n -

- NTCLookUp() : battery.c , battery.h

### - o -

- OWI_CheckRomCRC() : OWI.c , OWI.h
- OWI_ComputeCRC16() : OWI.h , OWI.c
- OWI_ComputeCRC8() : OWI.c , OWI.h
- OWI_DetectPresence() : OWI.h , OWI.c
- OWI_Init() : OWI.c , OWI.h
- OWI_MatchRom() : OWI.c , OWI.h
- OWI_ReadBit() : OWI.c , OWI.h
- OWI_ReadRom() : OWI.h , OWI.c
- OWI_ReceiveByte() : OWI.c , OWI.h
- OWI_SearchRom() : OWI.c , OWI.h
- OWI_SendByte() : OWI.c , OWI.h
- OWI_SkipRom() : OWI.c , OWI.h
- OWI_WriteBit0() : OWI.h , OWI.c
- OWI_WriteBit1() : OWI.h , OWI.c

### - p -

- PWM_DecrementDutyCycle() : PWM.c , PWM.h
- PWM_IncrementDutyCycle() : PWM.h , PWM.c
- PWM_Start() : PWM.c , PWM.h
- PWM_Stop() : PWM.h , PWM.c

### - r -

- RIDLookUp() : battery.c , battery.h

### - s -

- ScaleI() : ADC.c , ADC.h
- ScaleU() : ADC.h , ADC.c
- SetErrorFlag() : statefunc.c , statefunc.h
- Sleep() : statefunc.h , statefunc.c
- SPI_Get() : USI.c , USI.h
- SPI_Init() : USI.c , USI.h
- SPI_Put() : USI.c , USI.h
- SPI_Wait() : USI.c , USI.h

### - t -

- TICK_ISR() : time.c , time.h
- Time_Init() : time.h , time.c
- Time_Left() : time.c , time.h
- Time_Set() : time.h , time.c
- Time_Start() : time.h , time.c
- Time_Stop() : time.c , time.h

### - u -

- USI_OVF_ISR() : USI.c , USI.h