### - a -

- ABORT_IF_PWM_MAX : chargefunc.h
- ABORT_IF_PWM_MIN : chargefunc.h
- ADC_PRESCALER : ADC.h

### - b -

- BAT_CELL_NUMBER : LIIONspecs.h
- BAT_CURRENT_HYST : LIIONspecs.h
- BAT_CURRENT_PREQUAL : LIIONspecs.h
- BAT_TEMPERATURE_MAX : LIIONspecs.h
- BAT_TEMPERATURE_MIN : LIIONspecs.h
- BAT_TIME_PREQUAL : LIIONspecs.h
- BAT_VOLTAGE_HYST : LIIONspecs.h
- BAT_VOLTAGE_LOW : LIIONspecs.h
- BAT_VOLTAGE_MAX : LIIONspecs.h
- BAT_VOLTAGE_MAX_T0 : LIIONspecs.h
- BAT_VOLTAGE_MAX_T2 : LIIONspecs.h
- BAT_VOLTAGE_MAX_T3 : LIIONspecs.h
- BAT_VOLTAGE_MIN : LIIONspecs.h
- BAT_VOLTAGE_PREQUAL : LIIONspecs.h

### - c -

- CELL_VOLTAGE_LOW : LIIONspecs.h
- CELL_VOLTAGE_MAX : LIIONspecs.h
- CELL_VOLTAGE_MAX_T0 : LIIONspecs.h
- CELL_VOLTAGE_MAX_T2 : LIIONspecs.h
- CELL_VOLTAGE_MAX_T3 : LIIONspecs.h
- CELL_VOLTAGE_MIN : LIIONspecs.h
- CELL_VOLTAGE_PREQUAL : LIIONspecs.h
- CELL_VOLTAGE_SAFETY : LIIONspecs.h
- CPU_FREQUENCY : OWI.h

### - d -

- DEF_BAT_CAPACITY : battery.h
- DEF_BAT_CURRENT_MAX : battery.h
- DEF_BAT_CURRENT_MIN : battery.h
- DEF_BAT_TIME_MAX : battery.h
- DS2505_DATA_READ : battery.h
- DS2505_MEM_READ : battery.h
- DS2505_STATUS_READ : battery.h

### - e -

- ERR_BATTERY_EXHAUSTED : statefunc.h
- ERR_BATTERY_TEMPERATURE : statefunc.h
- ERR_JUMPER_MISMATCH : statefunc.h
- ERR_NO_BATTERIES_ENABLED : statefunc.h
- ERR_PWM_CONTROL : statefunc.h

### - f -

- FALSE : main.h

### - h -

- HALT_CURRENT_MIN : chargefunc.h
- HALT_FLAG_EXHAUSTION : chargefunc.h
- HALT_TEMPERATURE_RISE : chargefunc.h
- HALT_TIME : chargefunc.h
- HALT_VOLTAGE_DROP : chargefunc.h
- HALT_VOLTAGE_MAX : chargefunc.h

### - l -

- LIION : main.h

### - n -

- NTC_MAX_TEMPERATURE : battery.h
- NTC_TABLE_SIZE : battery.h

### - o -

- OW_DS2505 : battery.h
- OW_NONE : battery.h
- OWI_CRC_ERROR : OWI.h
- OWI_CRC_OK : OWI.h
- OWI_DDR : OWI.h
- OWI_DELAY_A_STD_MODE : OWI.h
- OWI_DELAY_B_STD_MODE : OWI.h
- OWI_DELAY_C_STD_MODE : OWI.h
- OWI_DELAY_D_STD_MODE : OWI.h
- OWI_DELAY_E_STD_MODE : OWI.h
- OWI_DELAY_F_STD_MODE : OWI.h
- OWI_DELAY_H_STD_MODE : OWI.h
- OWI_DELAY_I_STD_MODE : OWI.h
- OWI_DELAY_J_STD_MODE : OWI.h
- OWI_DELAY_OFFSET_CYCLES : OWI.h
- OWI_PIN : OWI.h
- OWI_PIN_0 : OWI.h
- OWI_PIN_1 : OWI.h
- OWI_PIN_2 : OWI.h
- OWI_PIN_3 : OWI.h
- OWI_PIN_4 : OWI.h
- OWI_PIN_5 : OWI.h
- OWI_PIN_6 : OWI.h
- OWI_PIN_7 : OWI.h
- OWI_PORT : OWI.h
- OWI_PULL_BUS_LOW : OWI.h
- OWI_RELEASE_BUS : OWI.h
- OWI_ROM_MATCH : OWI.h
- OWI_ROM_READ : OWI.h
- OWI_ROM_SEARCH : OWI.h
- OWI_ROM_SEARCH_FAILED : OWI.h
- OWI_ROM_SEARCH_FINISHED : OWI.h
- OWI_ROM_SKIP : OWI.h
- OWIBUS : battery.h

### - p -

- PWM_MAX : PWM.h
- PWM_OFFSET : PWM.h

### - r -

- RID_TABLE_SIZE : battery.h

### - s -

- SPIMODE : statefunc.h
- ST_BATCON : menu.h
- ST_CCURRENT : menu.h
- ST_CVOLTAGE : menu.h
- ST_DISCHARGE : menu.h
- ST_ENDCHARGE : menu.h
- ST_ERROR : menu.h
- ST_FASTCHARGE : menu.h
- ST_INIT : menu.h
- ST_LOWRATECHARGE : menu.h
- ST_MAXVOLTCURR : menu.h
- ST_PREQUAL : menu.h
- ST_SLEEP : menu.h
- SWHIGH : main.h
- SWLOW : main.h

### - t -

- T0 : chargefunc.h
- T1 : chargefunc.h
- T2 : chargefunc.h
- T3 : chargefunc.h
- TEMP_HYST : chargefunc.h
- TRUE : main.h

### - u -

- USI_CLOCK_PIN : USI.h
- USI_DATAIN_PIN : USI.h
- USI_DATAOUT_PIN : USI.h
- USI_DIR_REG : USI.h
- USI_IN_REG : USI.h
- USI_OUT_REG : USI.h

### - v -

- VIN_MIN : ADC.h
- VIN_VBAT_DIFF_MAX : statefunc.h
- VIN_VBAT_DIFF_TYP : statefunc.h

### - z -

- ZERO : main.h