<area shape="rect" href="$OWI_8c.html#8ded069b9742a1ab9dcf3019cfe68c31" title="Compute the CRC8 value of a data set." alt="" coords="195,5,333,32">
<area shape="rect" href="$OWI_8c.html#3e336e8d51355973a4eb27532f286955" title="Send a Reset signal and listen for Presence signal. (software only driver)." alt="" coords="191,56,337,83">
<area shape="rect" href="$OWI_8c.html#4b4eab951537f5bef3491d6dbfa8009a" title="Receives one byte of data from the 1&#45;Wire(R) bus." alt="" coords="201,107,327,133">
<area shape="rect" href="$OWI_8c.html#cdbad57241722f97b0baf5047a117cdd" title="Sends one byte of data on the 1&#45;Wire(R) bus(es)." alt="" coords="208,157,320,184">
<area shape="rect" href="$OWI_8c.html#7120e6ce6a1d025f7d58ab4fc3431513" title="Read a bit from the bus(es). (Software only driver)." alt="" coords="392,107,491,133">
<area shape="rect" href="$OWI_8c.html#9ec76179c7a6654a7bbf45ada50b6469" title="Write a &#39;0&#39; to the bus(es). (Software only driver)." alt="" coords="388,157,495,184">
<area shape="rect" href="$OWI_8c.html#ac0df60d829a6a11a248748a22cbbe36" title="Write a &#39;1&#39; bit to the bus(es). (Software only driver)." alt="" coords="388,208,495,235">
