### - s -

- scif_dfll0_closedloop_dither_gc_enable : scif_uc3l.h
- scif_dfll0_closedloop_mainref_gc_enable : scif_uc3l.h
- SCIF_DFLL_COARSE_MAX : scif_uc3l.c
- SCIF_DFLL_FINE_HALF : scif_uc3l.c
- SCIF_DFLL_FINE_MAX : scif_uc3l.c
- SCIF_DFLL_MAXFREQ_HZ : scif_uc3l.h
- SCIF_DFLL_MAXFREQ_KHZ : scif_uc3l.h
- SCIF_DFLL_MINFREQ_HZ : scif_uc3l.h
- SCIF_DFLL_MINFREQ_KHZ : scif_uc3l.h
- SCIF_EXT_CRYSTAL_MAX_FREQ_HZ : scif_uc3l.h
- SCIF_EXT_CRYSTAL_MIN_FREQ_HZ : scif_uc3l.h
- SCIF_NOT_SUPPORTED : scif_uc3l.h
- SCIF_POLL_TIMEOUT : scif_uc3l.h
- SCIF_RC120M_FREQ_HZ : scif_uc3l.h
- SCIF_RC120M_FREQ_KHZ : scif_uc3l.h
- SCIF_RC32K_FREQ_HZ : scif_uc3l.h
- SCIF_RC32K_FREQ_KHZ : scif_uc3l.h
- SCIF_SLOWCLOCK_FREQ_HZ : scif_uc3l.h
- SCIF_SLOWCLOCK_FREQ_KHZ : scif_uc3l.h
- SCIF_UNLOCK : scif_uc3l.h
- SET : compiler.h
- Set_align : compiler.h
- Set_bits : compiler.h
- Set_debug_register : compiler.h
- Set_system_register : compiler.h
- SLEEP : pm_uc3l.h , pm.h
- STK1000 : board.h
- STK600_RCUC3L0 : board.h
- STRINGZ : stringz.h
- Swap16 : compiler.h
- swap16 : compiler.h
- Swap32 : compiler.h
- swap32 : compiler.h
- swap64 : compiler.h
- Swap64 : compiler.h